서울교통공사

2018년 tbs IPTV 방송시스템 점검계획

	2018년

서울시 교통방송

1. 대상 장비

대상시설 장비	EA	정 기 점 검	특별점검 (점검내용)	긴급 점 검	비 고
서버 DL380GS Quad-Core2.0	3	매월 1회 점검 (tbs IPTV 운영실 원격점검 실시)	년 2회 (System Shut Down, 장비청소, TEST)	장애 발생시 즉시 조치
I-FTTH 서버 R-710	1
라우터 (CISCO2911)	1
L2 스위치 (WS-C2960)	1
광종단장치 (OLT)	11		년 3회 (광 신호Level 측정, 장비청소 및 TEST)
UPS (KSP)	1	정기 및 특별점검 제외 (tbs 별도 점검 사항)
셋톱박스	127	정기 및 특별점검 제외 (tbs IPTV 운영실 원격점검 실시)
광모뎀 (GE-PON ONT)	127
LED-TV	132

2. 대상 장비 시설위치

대상 장비	EA	시설물 위치	비 고
서버 DL380GS Quad-Core2.0	3	제1종합관제센터
I-FTTH 서버 R-710	1
라우터 (CISCO2911)	1
L2 스위치 (WS-C2960)	1
UPS (KSP)	1
광종단장치 (OLT)	11	제1종합관제센터, 10개 통신기계실 (홍대입구, 성수, 종합운동장, 신도림, 경복궁, 약수, 대치, 숙대입구, 동대문, 쌍문)
셋톱박스	127	제1종합관제센터, 5개 차량기지(군자, 신정, 지축, 수서, 창동), 2개 별관(신답, 대림) 1 ~ 4호선 지하철역 내 127개역(단, 다음 5개역은 LED-TV 각 2개씩 설치: 을지로입구, 뚝섬, 건대입구, 홍제, 경복궁)	세부내역 [별표2]
광모뎀 (GE-PON ONT)	127
LED-TV	132

[별표 2]

교통방송 시설물[TV] 설치현황

(단위: 식)

호선별	수량	설치위치(설치수량)	비고
계	132
관제센터	1	제1종합관제센터
차량기지	5	군자, 신정, 지축, 수서, 창동
별관	2	신답, 대림
1호선	10	청량리, 제기동, 신설동, 동묘앞, 동대문, 종로5가, 종로3가, 종각, 시청, 서울역
2호선	53	합정, 홍대입구, 신촌, 이대, 아현, 충정로, 시청, 을지로입구(2), 을지로3가, 을지로4가, 동대문역사문화공원, 신당, 상왕십리, 왕십리, 한양대, 뚝섬(2), 성수, 건대입구(2), 구의, 강변, 잠실나루, 잠실, 잠실새내, 종합운동장,삼성, 선릉, 역삼, 강남, 교대, 서초, 방배, 사당, 낙성대,서울대입구, 봉천, 신림, 신대방, 구로디지털, 대림, 신도림, 문래, 영등포구청, 당산, 도림천, 양천구청, 신정네거리, 신설동, 용두, 신답, 용답
3호선	35	지축, 구파발, 연신내, 불광, 녹번, 홍제(2), 무악재, 독립문, 경복궁(2), 안국, 종로3가, 을지로3가, 동대입구, 약수, 금호, 옥수, 압구정, 신사, 잠원, 고속터미널, 교대, 남부터미널, 양재, 매봉, 도곡, 대치, 학여울, 대청, 일원, 수서, 가락시장, 경찰병원, 오금
4호선	26	당고개, 상계, 노원, 창동, 쌍문, 수유, 미아, 미아사거리, 길음, 성신여대, 한성대, 혜화, 동대문, 동대문역사문화공원, 충무로, 명동, 회현, 서울역, 숙대입구, 삼각지,신용산, 이촌, 동작, 총신대, 사당, 남태령