서울시 지하역사 실내공기 라돈 특성

Characteristics of radon at subway stations in Seoul

김광래, 원선정, 이호찬, 임학명, 박명규, 권승미, 어수미, 정권, 이재영1

서울시보건환경연구원 실내환경팀, 1서울시립대학교 환경공학부

1. 연구 목적

라돈은 흡연에 이어 폐암을 일으키는 두 번째 원인물질로 WHO에서 1급 발암물질로 지정하고 있고 무미, 무취, 무색의 기체로 토양과 암석 등에 존재하는 우라늄과 토륨이 자연적으로 붕괴되면서 생성된다.(김윤신, 2004)

정부에서는 2004년부터 라돈을 불특정다수인이 이용하는 다중이용시설 실내공기질 오염물질 로 지정하고 권고기준(148 Bq/㎥)으로 관리하고 있으며, 2018년부터는 신축공동주택 실내공기질 측정항목에 추가(권고기준 200 Bq/㎥) 지정하여 국민의 건강을 보호하고 환경상 위해를 예방하기 위해 노력하고 있다.

본 연구는 2007년부터 2016년까지 서울시에서 관리하고 있는 지하역사를 대상으로 라돈을 조사하여 관리 현황 및 실태를 파악하였고 향후 관리개선 대책과 체계적인 연구에 기초자료를 제공하고자 하였다.

2. 연구 방법

본 연구는 서울시에서 관리하고 있는 30개 지하역사를 대상으로 대합실과 승강장 각 1개 지점에서 2007년부터 2016년까지 알파비적검출법으로 라돈을 측정하였다. (환경부, 2010)

3. 연구 결과 (견고딕, 10)

2007년부터 2016년까지 10년간 라돈을 장기측정법으로 조사한 결과,

대상 지하역사의 라돈 연평균 농도범위는 38.9 Bq/m3 ∼ 106.2 Bq/m3, 평균농도는 61.1 Bq/m3으로 권고기준(148Bq/m3)의 약 41% 수준이었다.

시료채취 지점별 평균농도는 승강장 66.1 Bq/m3, 대합실 56.5 Bq/m3로 승강장이 대합실보다 높게 조사되었다. 이는 승강장이 대합실보다 지상으로부터의 깊이가 깊게 위치해 있고 터널 내부의 공기질에 영향을 더 많이 받기 때문으로 사료된다.

연도별 라돈 농도의 변화는 2007∼2009년까지 평균농도는 96.1 Bq/m3 이었고, 2010∼2016년까지 평균농도는 46.1 Bq/m3로 2010년 이후 50% 이하로 현저히 감소되었다. 2010년에 승강장에 스크린도어가 설치 완료되면서 이의 영향으로 판단된다.

조사대상 지하역사의 전체 평균라돈농도 61.1 Bq/m3을 적용한 근무자들이 하루 8시간 근무시간동안 피폭량은 연간 60.4 mRem/yr로 국제방사선 방어 위원회에서 성인의 연간 라돈 자핵종 피폭허용치인 130 mRem/yr (1.3 mSv/yr) 보다 낮은 값으로 예측되었다.

참 고 문 헌

김윤신 (2004), 다중이용시설에서의 라돈농도 특성에 관한 연구. 한국실내환경학회 추계학술대회 논문집, 505-506.

환경부 (2010), 실내공기질공정시험기준.