- 2018년 -

겨울철 소방차량 안전관리 계획

광진소방서

[장비회계팀]

겨울철 소방장비 관리계획

소방장비의 효율적인 운용을 위하여 평상시 적절한 정비 및 관리를

철저히 하고 성능을 완벽히 유지시켜  동절기 대 시민에 대한 인명

구조․구급 및 화재진압에 만전을 기하고 자 함.

Ⅰ

관련근거

소방행정과-94(2018.01.03.)호「2018년도 소방차량 관리

운용 기본계획 보고」

예방과-17150(2018.11.01)호「2018년 겨울철 소방안전대책

보고(안내)

Ⅱ

추진내용

철저한 보온관리로 소방장비의 가동율 최대화

계획점검․정비로 고장 및 공장입고 일수 최소화

고장부위별 정비방법에서 일괄정비체제로 전환

경미한 고장 및 부품교체는 자체수리 또는 이동정비반활용

Ⅲ

추진기간

2018. 11. 1 ~ 2019. 2. 28(4개월간)

Ⅳ

세부추진계획

가. 소방장비의 관리

소방장비의 안전성을 최고도로 높이고 동절기 가동율을 최대화          하기 위하여 철저한 점검을 이행함으로써 소방장비의 결함이나          고장요인을 찾아내여 합리적으로 정비관리하여 겨울철 소방업          무수행에 만전을 기하고자함.

나. 소방장비관리의 필요성

냉각계통의 관리소홀 로 동파 의 원인.

동절기 저온으로 소방장비 조작이 잘되지 않으므로 신속한 가동을            하지 못한다.

가동 도중에 고장이 나기 쉬우므로 안전사고 발생등 소방업무           수행차질의 직접적인 원인.

각종 민원발생 소재가 되어 대 시민 불만의 요인.

다. 소방장비 정기점검

실시시기

-일일정비 : 운용전,중,후 및 소방공무원일과표에 정하는 시간

-주간정비 : 매주 목요일

-월간정비 : 매월 마지막주 목요일

점검시 유의사항(4각․2측을 최대한 활용)

-눈으로 똑똑히 보고 확인한다(시각)

-손으로 만져보고 확인한다(촉각)

-냄새를 맡아보고 확인한다(후각)

-장비에 충격을 주어서 그 상태와 변화를 확인한다(청각)

-계기 등으로 기준치수와 무게등의 차이를 확인한다(계측)

-점검,정비주기 및 정기교환 주기를 확인한다(예측)

점검정비 결과조치

-경미한사항 : 자체시정

-중요한 사항 : 수리의뢰

라. 보온관리

차고안의 온도는 항상 5°C이상을 유지.

차량에는 동파방지를 위하여 엔진냉각 계통에 대한 부동액을 주입           차고안 보온을 위하여 폐수관등을 활용 차고문 밑부분             방풍 처리 보온효과.

동절기 차량시동점검은 1일2회이상 실시하여 출동 및 운행

에 대비토록 한다

긴급출동대비 차량시동점검

계절 구분	비동절기(3.1~10.31)	동절기(11.1~익년2.28)
회수	○ 기준 - 1일1회이상	○ 기준 - 1일2회이상
책임점검 제 확행	담당운전원이 차량의노후도,밧데리,엔진등의 상태와 당일운행상황 및 기온강하에 따른 차고온도등을 종합적으로 판단하여 점검기준횟수 및 시간을 필요 최소한 범위에서 탄략적으로 운용.

※책임점검제 실시에따라 차량 담당자에게 점검관련의무와 책임 동시부여.

폭설 대비 염화칼슘, 모래, 고임목 등 월동장구를 확보

장구별 차종별	체인	바퀴고임목	모래주머니	삽	염화칼슘	토치램프
소방차(대형) 굴절,펌프,탱크등	1조	4개	4개	1개이상	2	1
소형차 구급차,순찰차	1조	2개	2개	0	0	0
행정차 (승용)	1조	2개	2개	0	0	0

마. 자체정비체계 구축(이동정비반)

대상업무

-고장시 긴급출동하여 응급처치

-고장수리요인 발생시 점검하여 공장입고등 수리의뢰

-수시 또는 정기적으로 파출소 순회하여 예방점검정비

편    성

-3개조 6명으로 편성운영(갑,을반)

-자격증소지자 또는 정비경력 보유자로 편성

운    영

-현장대응단(구의) 배치 운영

-경미한고장이나 부품교체시 자체적으로 정비

-매주또는 수리로 일과 시간에 센터 순회정비

구분	점 검 내 용	조 치 사 항	점검시기
냉각계통	․부동액 주입여부 ․서울지방의 최저온도(-35℃)에 맞는가 ․라디에이터호스(라바호스),워터펌프 등 냉각수 누출여부 ․드레인벨브 작동여부 ․펌프의 배관라인 보온장치여부	․부동액을 주입하기전 라디에이터와 엔진의 물을 완전히 뺀다음 부동액과 물을50:50비율 섞어넣어야 라디에이터 부식을 방지	주간점검
윤활계통	․엔진오일 점도여부 ․오일교환시기	․겨울철은 점도가 낮은 오일사용 ․이상발견시 즉시 교환	수시
연료계통	․휠터교환시기 ․연료호스 누유여부	․기온이 낮으면 수증기가 응축되어 탱크내부에 수분이 생기므로 연료 를 가득 채워둬야함
전기계통	․배터리 충전상태 ․배터리액상태(황산비중1.280) ․팬벨트 유격상태 ․발전기(제네레타) 작동상태	․겨울철에는 엔진시동이 잘 안되고 전기 소비량이 많으므로 전기계통 점검 철저 ․기온이 떨어지면서 배터리의 기능저하 ․한달에 1번정도 충전기로 충전	주간 점검
타 이 어	․공기압 상태 ․타이어 상태	․스페어 타이어는 일반타이어 보다 공기압을 5～10%더 주입한다	수시
기 타	․겨울철은 모든기능이 저하되므로 철저한 점검과 감속운행등 관리 에 철저를 기하여야 한다 ․스노체인,후레쉬, 예비공구 등 안전운전에 필요한물품	․겨울철에는 주차브레이크를 하지않는 것이 바람직하다 (대기중의 수분이 응축되어 얼어붙기 때문)	일일점검

Ⅴ

직무교육 활성화

가. 교육개요

방법 : 소집교양 및 센터장, 팀(대)장, 직무교육

회수 : 주 1회 또는 매일실시

교관

-소집교육 : 행정과장(장비회계팀장), 외래강사

-직무교육 : 센터장, 팀(대)장, 장비담당, 차량관리주임

나. 교육중점

소방장비중 겨율철 한파시 고장이 잦은 소방장비관리요령

소방장비 가동중 돌발사태시 응급조치 요령

중요부품별 고장진단 및 조치요령

예방정비 및 안전사고 방지요령

출동시 빙판길 안전운전요령 등.

다. 행정사항

각 관은 위 추진사항을 소방장비검열. 종합감사. 소방행정업무

평가 등 제반업무 추진시 수시로 확인예정이니 점검정비에 만전

을 기하고 이상발견시 고장보고 및 정비일지 기록관리 철저를

기하시기 바랍니다.  끝.