문서번호	인재기획과-3860
결재일자	2018.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
협 조
	교육기획팀장
	주무관
	주무관
	주무관

2018 인재개발원

안전대진단 추진 결과 보고

2018. 4.

인재개발원

인 재 기 획 과

2018 인재개발원 안전대진단 추진 결과

Ⅰ. 추진배경

□ 사람 우선, 안전 중시의 국정기조

○ 안전사고 예방 및 생활안전 강화에 대한 국가 역할 확대

○ 안전사고 인명피해 감축을 통해 안전 선진국 진입

※ 2017.12 행정안전부 국가안전대진단 기본계획 및 추진지침

□ 「재난 및 안전관리기본법」

○ 특정관리대상 등의 지정․관리 및 정비

○ 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시 조사, 세부지정 기준

Ⅱ. 추진계획

	2018년 인재개발원 안전대진단 추진 개요
□ 추진근거 ○ 『국가안전대진단 기본계획』, 『재난 및 안전관리기본법』에 따른 시설물 안전점검 □ 추진기간 ○ 2018.2.5. ~ 2018.3.31. □ 대상 및 추진방법 ○ 대상시설 : 인재개발원 건축물 6개동, 옹벽 ○ 추진방법 : 안전점검(자체 점검반 구성 및 운용)

Ⅲ. 추진결과

□ 추진전략

□ 시기별 집중기간 일제점검

○ 해빙기 시설물 안전점검과 안전대진단 분야별 시설물 점검을 병행하여 시행

○ 안전관리 : 전기·가스 안전관리자 자체 선임, 승강기·소방안전 분야는 전문

기관에 안전관리 용역 시행

□ 추진내용

□ 안전대진단 세부 추진 내용

○ 시설물 안전 점검반 구성

- 시설물 유지관리 부서 분야별 자체 점검반 구성

※ 건축, 토목, 기계(소방), 전기(소방), 가스, 유지관리 일반

○ 정기적인 안전점검 추진 및 후속조치 강화

- 해빙기, 특정건축물 안전점검을 안전대진단 시설물 안전점검과 병행 시행

- 옹벽 등 취약시설 안점점검 시행

- 정기적인 안전점검 시행 및 유지관리 (취약 시기별 및 상·하반기 정기 점검)

- 점검결과 보수계획 수립 및 보수공사 추진 (방수, 창호, 조적 균열 등)

□ 대상시설

○ 위  치 : 서울시 서초구 남부순환로 340길 58(서초동391)

○ 점검대상 : 건축물 6개동, 시설물 1개소(옹벽)

대상시설	시설물명	층 수	연면적(㎡)	구 조	비 고
건 축 물	배움관	지하1 / 지상3	6,407.94	철골·철근콘크리트	특정관리대상
	다솜관	지하1 / 지상5	5,583.90	철근콘크리트	특정관리대상
	창의관	지하2 / 지상4	4,266.11	철근콘크리트
	직장어린이집	지하1 / 지상1	399.45	철근콘크리트
부속건축물	옥외화장실	지상1	201.48	철근콘크리트
	수위실	지상1	42.90	조적조

기 타	옹벽 (창의관)	높이(m)	길이(m)	구 조	비 고
		3.0~16.0	20~80	철근콘크리트(조립)	어스앵커

○ 세부점검내용

- 점검기간 : 2018.2.5.~3.30(54일간)

- 점검분야 및 점검반

· 총괄 : 시설재무팀장

· 분야별 : 5개 분야(건축‧토목, 전기, 가스, 기계·소방, 유지관리) 4명

- 중점점검사항

· 시설분야별 점검리스트(붙임)를 활용한 점검 실시

· 건축물·시설물 등 구조체의 안전성 여부 점검

‣ 외관형태 관찰, 균열, 누수, 침하 등 시설물 안정 위험요인 점검

· 전기․기계․가스 및 소방시설의 안전성 여부 점검

‣ 소방법 준수 여부 및 설비시설의 기능적 하자, 안전성 여부 중점 점검

※ 소방훈련 실시 : 2018. 3.9(금) 14:40 ~ 15:20  인재개발원 배움관

- 사전회의 : 소방훈련 담당직원, 서초소방서

- 훈련내용 : 화재발생 상황전파 및 소방서 화재발생 신고

피난·대피훈련, 화재진압 훈련

- 실습교육 : 서초소방서 소방차량 지원 및 소화기, 옥내소화전 사용법 실습

- 참가인원 : 282명 (인재원 직원, 3.9 당일 배움관 교육생 전원, 방문객)

■ 주요점검내용 및 점검자

구 분	주 요 점 검 사 항	점검자
건축분야	- 피난시설 규정 등 건축법상 저촉 - 기둥․보 등 주요구조부의 손상균열 - 지반침하 등에 따른 구조물의 위험성 - 철골구조물의 구조내력 및 변위․변형․휨 상태 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 관련부재 - 무대설비 및 부속시설 안전성 - 옥상 물건적치 등 과하중 상태 - 옹벽 등 부대시설의 안전성 - 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설상태 적합	시설(건축) 6급 강상천
토목(옹벽)분야	- 지반침하 이상징후 및 침하여부 - 구조체 균열발생 유무 비구조체 균열발생 유무 - 기울기 및 바닥판 변형상태 - 철근부식,노출,콘크리트박리,박락등의발생 철골부재 및 접합부상태	시설(건축) 6급 강상천

전기분야	- 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동 - 조명 등 전기시설물의 유지관리상태 - 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 - 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용 - 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정 - 전기실 등 누유․누전 및 보호시설 적정	공업(전기) 7급 장재원)
소방분야 (소방설치 기준 적용)	- 내부 마감재 방염기준 등의 적법 - 지하주차장 소방 설비 관리상태 - 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 - 위험물질 및 화기관리의 적정성 - 방화문․방화샷터의 정상작동상태 점검 - 피난․소화통로 확보여부 및 유지관리 상태	공업(기계) 7급 정 철
가스분야	- 가스용 기기 관리상태 및 가연성물질 방치 - 가스 차단기․경보기 등 정상작동 - 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정 - 가스보일러의 경보시설 설치 상태 - 지하실 환기 및 관리상태 확인 - 가스밸브 노후여부․배관매설 고정상태 - 가스 사용 시 주의사항 등 안전표식 부착	공업(화공) 7급 연태술
기계분야	- 배관의 파손․누수, 부식여부 및 유지관리상태 - 설비시설 누수․환기상태 및 배출기 작동여부 - 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 - 오․폐수시설 가동상태 및 무단방류 여부 - 승강기 안전관리 및 작동상태	공업(기계) 7급 정 철
유지관리분야	- 개별법에 의한 시설기준 접합 - 관계법상의 안전점검 검사 이행 - 관계법에 의한 안전조치 이행 - 비상연락망 등 재난관리체계 구축	시설(건축) 6급 강상천

붙임  분야별·시설물별 안전점검 결과서

소방훈련 실시 결과 보고서