인재개발원 내진성능평가 결과

□ 내진설계 현황

건물명	층 수		연면적 (㎡)	구 조	용 도	준공일	내진설계여부	내진설계 적용법령
	지상	지하
배움관 (본관)	3	1	6,414.29	철골철근 콘크리트조	교육연구시설	1979.8.31	×
다솜관 (생활관)	5	1	5,583.90	철근콘크리트조	교육연구시설	1979.8.31	×
창의관	4	2	4,266.11	철근콘크리트조	교육연구시설	2010.6.21	◯	’05.7.18. 건축법시행령 제32조

○ 내진설계 의무규정(1988.3.1.) 도입 이전인 1979년 준공된 배움관과 다솜관은 내진 설계가 반영되지 않았으며, 2010년 준공된 창의관은 내진설계가 반영됨

□ 내진성능평가 시행결과(안전)

[서울시 공공건축물 37개소 내진성능평가용역 결과(2017.12./서울특별시 상황대응과)]

○ 내진성능평가 시행결과

- 배움관 : 인명안전수준(내진성능 요구수준 : 인명안전수준)

- 다솜관 : 거주가능수준(내진성능 요구수준 : 인명안전수준)

※ 내진성능수준 평가기준

- 거주가능수준 : 문제점이 없는 최상의 상태

- 인명안전수준 : 지진발생 시 구조물 강도는 손실하나 붕괴에 대하여 여력을 보유하고 있음

□ 내진보강공사

○ 2017년 내진성능평가용역 시행결과 내진성능을 확보를 위한 보강공사는 필요하지 않는 것으로 분석됨