시내버스 하차편의 LED표시 확대추진 계획

시내버스 하차시 정류소 LED 안내문자 표출 시간을 늘려 시민 불편을 개선하여 편리하고 쾌적한 시내버스 이용 환경을 조성코자 함

□ 추진 배경

○ 하차 안내방송이 정류소 간 중간에 음성 및 LED문자로 동시에 단시간 표출되고 종료된 이후 정류소 정차 전까지 표출되지 않음

[현행]	이번 정류장	⇒	다음 정류장	⇒	This Stop	⇒	Next Stop	⇒	안내종료

○ 이용 시민이 하차 안내방송(문자표출 포함)을 놓칠 경우 이후에   ‘이번정차 정류소’ 파악이 어려워 시내버스 이용 불편 초래

○ “이번정류장” 정류소 도착시까지 표시될수 있도록 LED 하차표시 안내 개선

[개선]	이번 정류장	⇒	다음 정류장	⇒	This Stop	⇒	Next Stop	⇒	이번 정류장***

□ 추진 경과

○ 관계기관 및 정류소안내 업체 개선 대책회의 : ’18.2.23(금)

- 버스 정차 전에 하차표시 점멸현상 개선방안 및 시범운영 협의

※ 운영업체 : 음성안내(양진텔레콤), LED표시기 관리(싸인텔레콤)

○ 시범운영 결과(’18. 2.24. ~ 4.10.) 개선 효과가 입증되어 전 노선 확대 추진

- 운영대상 : 도원교통 41대(1711번 14대, 171번 27대)

- 운영결과 : GPS지점 재설정(정차전 10m→ 정차지점), 대부분 시민불편 개선 효과

○ 확대추진 회의 : ’18.5.9(수), ’6.29(금) / 버스정책과, 버스조합, 업체

- 전 노선 확대설치 방안에 따른 조치사항 및 소요예산 등 논의

작 성 자	버스정책과장 : 오희선 ☎ 2260 경영지원팀장 : 최광선 ☎ 2271 담당 : 이상혁 ☎ 2273

□ 확대추진 개요

○ 대    상 : 시내버스 전차량

○ 추진기간 : 대폐차부터 적용(순차적 추진)

○ 추진방식 :

①양진텔레콤(DB구축)		하차안내 표출신호 지상좌표 DB 조정(2년 소요)
②싸인텔레콤(펌웨어)		DB 조정된 노선 신규차량에 펌웨어 업그레이드

○ 소요예산 : 없음

□ 세부 추진계획

○ 추진체계도

1차 노선 DB 조정		모니터링		노선전체 DB적용		신(新)차량 펌웨어설치
양진텔레콤		양진텔레콤 싸인텔레콤		양진텔레콤		싸인텔레콤
하차안내 신호송출 GPS 지점 조정		해당차량 펌웨어 업그레이드 후 모니터링		모니터링 결과를 반영하여 노선전체 조정		조정된 노선에 대하여 신규차량 펌웨어 업그레이드

□ 추진일정

○ 신호송출 DB 시범차량 조정 및 모니터링 : ‘18.8~ ’20.8

○ 해당노선 모니터링 및 노선전체 DB 조정 : ‘18.8~ ’20.8

○ 조정된 노선 신규차량 펌웨어 업그레이드 : ‘18.10~ 계속

붙임 광고대행사 LED 업데이트 사업계획서

시내버스 내부 LED 전광판 표출방식 변경(안)

[양진텔레콤, 2018.07.09.]

양진텔레콤(DB수정)	싸인텔레콤(LED 펌웨어 설치)
2개년에 걸쳐 사업 완료	DB수정 작업에 따라 향후 대폐차에 순차적 적용

1.일정  2018년 8월1일 ~ 2020년 7월31일

- 최소 2년이상 필요

2.LED전광판표출방식변경관련양진텔레콤은

- 당사가 관리하는 서울시내버스 345개 노선(심야버스, 다람쥐노선 제외)에  대해 평균 1주일에 최소 3개 노선에 대해 DB를 수정하여 약 2년 동안에 걸쳐 전체 DB를 수정/변경 하도록 하겠습니다.

3. 심야버스, 다람쥐버스 노선은 일반노선 진행 완료  후 진행 여부에 맞춰 진행하도록 하겠습니다.

4. 첨부와같이차고지,운수회사,운행노선에맞춰진행할예정입니다.

- #첨부 1. 서울시내버스 실내LED전광판 진행 일정표

- LED전광판 업체 지원, 노선 모니터링, 기타 업무 진행 상황에 세부일정 변경

- 전체 기간은 최소 2년 이상으로 위항에 따라 길어질 수 있습니다.

※. LED 표출방식 변경 방법 순서

1) 일정에 맞춰 해당 노선 1차 DB 수정

2) 해당 노선 차량 1대에 LED전광판 신형 펌웨어 진행 및 현장 모니터링

3) 모니터링 결과에 맞춰 2차 DB 수정 및 추가 현장 모니터링

4) 해당 노선 전 차량 수정 DB적용

5) 2018년식 이후 차량 LED전광판에 신형 펌웨어 변경(싸인텔레콤)

⇒ 펌웨어 변경은 향후 신차(대폐차) 물량에 따라 순차적 적용·변경