2019년도 겨울철

전동차 안전관리 추진대책(안)

2019. 10.

	차량운영처

2019년도 겨울철

전동차 안전관리 추진대책(안)

겨울철 혹한․폭설 등 자연재난에 대한 전동차 안전관리 세부계획을 수립, 추진하여 지하철 이용고객 불편 최소화와 전동차 안전운행을 확보하고자 함

❖ 관련근거: 2019년 겨울철 종합안전대책(안전관리본부장-216호/’19.10.07)

Ⅰ		현 황

□ 전동차 운용현황

○ 호선별

구 분	계	1호선	2호선		3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
			본 선	지 선
편 성	421	16	77	9	65	47	76	39	72	20
칸	3,710	160	770	44	650	470	608	312	576	120
비 고		지상․지하구간 운행					지하구간 운행

○ 차종별

구 분	계	저 항		쵸 파		VVVF
		1호선	2호선	2호선	3호선	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
편 성	421	6	5	23	15	10	58	50	47	76	39	72	20
칸	3,710	60	28	230	150	100	556	500	470	608	312	576	120

□ 전동차 취약개소 – 지상구간 운행 전동차

구 분	주회로장치	컨버터/인버터	출입문장치	공압기기	난방기
내 용	TM 눈유입, 절연내력 저하	저항기․리액터 절연내력 저하	폭설시 눈유입 하부 결빙	결빙 및 작동불량	작동 불량 과열․냄새발생
비 고	전차선 정전 유발		열림․닫힘 불량 (승객하차)	제동불완해 비상제동체결	민원 유발

Ⅱ		전동차 관리대책

1	객실 난방장치 관리강화

□ 난방기 작동상태 사전점검

○ 대 상: 11개 차량사업소

○ 기 간: ’19.10월~11월

○ 내 용

- 객실 난방기 카바 개방 후 청소(군자, 신정, 지축, 수서, 창동)

- 객실 난방기 전원 연결단자 체결 및 배선상태, 애자상태 점검철저

- 운전실․객실 난방기 및 접촉기 작동상태 점검철저

- 성능저하 난방접촉기 교체(모란)

□ 난방관련 민원예방

○ 대 상: 11개 차량사업소

○ 기 간: ’19.11월~’20.02월

○ 내 용

- 객실 온도센서 설정 및 작동상태 점검철저

- 객실 의자 밑 온도센서 설정 및 작동상태 점검철저

2	차량기지 전동차 관리강화

□ 차량기지 유치전동차 관리강화

○ 대 상: 11개 차량사업소

○ 기 간: ’19.11월~’20.02월

○ 내 용

- 차량기지 전동차 기동상태 유지, 출고전 차량상태 점검철저

- 판타그라프 습판체와 전차선간 이선여부 확인(적설량, 외기온도 고려)

- 전동차 옥상 및 출입문 재설작업 시행

- 입․출고 대비 기지구내 입환(승무분야 업무협조)

- 전차선 하부 결빙 대비 전동차 이동시 습판체 아크발생 유무 확인

□ 차량기지 입고 전동차 점검강화

○ 대 상: 11개 차량사업소

○ 기 간: ’19.11월~’20.02월

○ 내 용

- 판타그라프 습판체․파이프류 변형 등 외관상태 점검강화

- 판타그라프 상승․하강 등 동작상태 점검철저

- 전동차 옥상 기기, 객실하부 저항기․리액터 외관상태 점검철저

- 전동차 운행 중 고장기록 및 이례상황 확인 후 조치 철저

- 객실 하부기기 동결 및 눈 유입상태 정밀점검

- 출입문 하부결빙, 포켓내 눈유입, 열림․닫힘 작동상태 점검강화

- 공압기기 배수 철저(각종 공기통, 공기건조기 등)

□ 차량기지 출고 전동차 점검강화

○ 대 상: 11개 차량사업소

○ 기 간: ’19.11월~’20.02월

○ 내 용

- 차량기동상태, 출입문 열림․닫힘상태 점검철저

- 주공기압력 충기 및 보충, 제동취급 및 완해시 공기압력 확인철저

3	주회로(고전압)장치 절연확보

□ 주회로(고전압) 저항기․리액터 절연확보

○ 대 상: 1~4호선 전동차

○ 기 간: ’19.10월~’20.02월

○ 내 용

- 저항기․리액터류 지지애자 청소강화(군자, 창동)

- C/I Box내 눈유입 방지 필터류 추가 설치(군자, 창동/’19.11월)

- ML, MSL 분해점검, 공기청소, 절연저항 측정(신정/’19.11월)

- FL/LF 공기청소, 배선․압착단자 이완상태 확인(지축․수서/’19.11월)

□ 전동차 견인전동기 절연확보

○ 대 상: 1~3호선 저항․쵸파전동차

○ 기 간: ’19.10월~’20.02월

○ 내 용

- TM 통풍구 필터 추가설치(군자․신정/저항․쵸파/’19.11월)

- TM 커버 패킹 상태 점검(지축․수서/쵸파/’19.11월)

□ 전동차 옥상기기 성능확보

○ 대 상: 1~8호선 전동차

○ 기 간: ’19.10월~’20.02월

○ 내 용: 일상․월상검사시 애자, 주퓨즈, 피뢰기, 고압전선 점검철저

4	제동작용장치 성능확보

□ 공압기기 성능확보

○ 대 상: 1~8호선 전동차

○ 기 간: ’19.10월~11월

○ 내 용

- 보온히터 전원투입 및 히터 작동상태 점검

- 운전실 제동 지령시 BC압력 확인 철저

- 제동작용기기 작동상태, 공기누기 점검철저

□ 공기압축기 점검강화

○ 대 상: 1~8호선 전동차

○ 기 간: ’19.10월~’20.02월

○ 내 용

- 공기압축기 작동상태, 계절절환변 절환상태 점검철저

- 보온히터 전원투입 및 히터류 작동상태 점검철저

- 각종 스위치류(CMG, MRPS 등) 작동상태 점검강화

- 자동배수변, 건조기 작동상태 점검 및 각종 공기통 배수 철저

□ 공압기기 오작동 예방

○ 대 상: 1~2호선 전동차

○ 기 간: ’19.10월~11월

○ 내 용

- ROU 공기배선 청소 및 성능시험(1호선 VVVF)

- 덤프밸브, M형 감압변 등 보온커버 설치(군자, 신정/저항․쵸파)

5	기 타

□ 출입문 포켓내 눈 유입 방지

○ 대 상: 1․4호선 교직류 전동차

○ 기 간: ’19.10월~11월

○ 내 용: 눈유입 방지 방설테이프 부착

□ 주요기기 동결예방

○ 대 상: 1~4호선 전동차

○ 기 간: ’19.10월~11월

○ 내 용: 12심 점퍼 수분제거, 밀착연결기 및 12심 점퍼 보온커버 설치

Ⅲ		결 론

○ 2019년도 겨울철 전동차 안전관리 강화를 위하여

- 객실 난방장치 사전점검, 객실 및 의자 적정온도 유지로 민원예방

- 차량기지 유치 전동차, 입․출고 전동차 점검강화

- 주회로(고전압)장치 절연확보

- 제동관련 기기 성능확보 및 오작동 예방

- 출입문 포켓내 눈 유입 방지 및 주요기기 동결예방을 추진

○ 전동차 주회로 절연확보, 난방 및 공압기기 작동상태에 대한 선제적 예방정비로 전동차 안전운행을 확보하고자 합니다.