Ⅶ

목조문화재 방충․방염사업 추진 지침

Ⅶ. 목조문화재 방충․방염사업 추진 지침

□ 목조문화재 방충사업 추진지침

1. 목   적

1) 문화재를 충균 피해로부터 보호하기 위하여 생물적, 화학적, 물리적 방제방안을 강구하여 문화재의 원형보존과 안전유지관리를 도모

ㅇ 당해 문화재(목재) 내부에 서식하는 가해 곤충이나 균류 또는 외부에 서식하면서 문화재의 구조적 안전성과 원형보존을 위협할 수 있는 가해 곤충이나 균류 제거를 목적으로 함

ㅇ 가해 곤충이나 균류의 서식환경을 원천적으로 봉쇄하여 당해 문화재에 대한 접근 차단을 목적으로 함

2. 사업대상

1) 국가지정문화재 중 충균 피해를 입었거나 피해발생의 위험성이 있는 목조문화재

2) 충균 피해를 입었거나 피해발생의 위험성이 있는 국가지정문화재(동산)를 소장하고 있는 건물

3) 국가지정문화재와 인접한 곳에서 충해가 확인되어 당해 문화재의 충해가 우려되는 건물 및 주변

4) 방충사업 시행 후 모니터링조사 결과 추가 조치가 필요하다고 판단되는 목조문화재

3. 사업내용(주요 화학적 방제 방안)

1) 훈증소독

ㅇ 처리방법 : 목조물 전체 피복 후 살충약제 투입

ㅇ 처리순서

준비작업	➜	훈증실시	➜	가스배기작업	➜	훈증효과 확인

ㅇ 효과 : 목재 속 또는 표면에서 피해를 입히는 충류(흰개미, 빗살수염벌레, 넓적나무좀 등) 방제

ㅇ 처리시기 : 5~6월, 8~9월

ㅇ 주의사항

- 훈증소독에 사용되는 약제는 문화재 재질에 약해를 주지 않고 살충력, 살균력, 침투력, 안정성 등이 우수한 혼합가스를 사용함

- 훈증소독처리시간은 내부온도를 기준으로 차별 적용됨

※ 25℃이상 24시간, 20℃초과 25℃미만 48시간, 20℃이하 72시간

- 건물 내부의 음식물 등 훈증으로 인해 오염될 우려가 있는 물건은 훈증소독 전에 보양 또는 반출하도록 함

- 훈증소독 사용약제가 유독성 가스일 경우, 처리대상에 대한 피복을 철저히 하여 훈증약제의 유출이 없도록 하고, 훈증 작업 중 가스누출 여부를 수시 확인하도록 함

- 훈증소독 중에 훈증대상물 내부의 가스 농도를 측정할 수 있도록 호스를 설치하고 정기적으로 농도를 측정한 후 기준농도 이하로 떨어졌을 경우에는 보충 투약을 실시함

- 훈증소독 완료 후 훈증대상물 내부의 잔류가스농도를 측정하여 허용농도 이하임을 확인한 후 훈증작업을 종료함

- 훈증소독 효과 확인을 위해 훈증대상물 내부(상, 중, 하)에 공시균(검은곰팡이, Aspergillus niger)을 설치하고 훈증소독이 완료된 후 수거하여 공시균의 살균여부를 확인함

- 훈증대상 외부에는 경고문, 출입금지시설 등을 설치하여 훈증대상 내부로 사람, 동물의 접근을 철저히 통제하는 등 안전사고예방을 위해 관리․감독에 만전을 기하도록 함

- 환경부고시 제2016-194호(2016.9.30.)에서 제한물질로 지정한 브롬화 메틸(Methyl bromide) 및 이를 1%이상 함유한 혼합물은 훈증약제로 사용을 금지함

2) 방충․방부 처리

ㅇ 처리방법 : 목부재의 약품 함침, 도포, 분무처리

ㅇ 처리순서

준비작업	➜	시공(도포, 분무 등)	➜	변색 등 확인

ㅇ 효과 : 습기 및 충균에 의한 목조문화재의 피해(부후균 등) 예방 및 방제

ㅇ 처리시기 : 3~10월

ㅇ 주의사항

- 방충방부 처리용 약제에 이물질이 들어가지 않도록 주의

- 방충방부 약제 처리 전에 목재의 치수 변화, 균열 여부, 접착제 또는 부식물 여부 등을 사전 조사한 후 실시

- 3회 스프레이 도포를 원칙으로 하며, 목재 외부의 먼지나 이물질 등은 사전에 제거한 후 처리함

- 약제 처리 후 재도포 시에는 약제가 완전히 흡수되었는지를 확인한 후 처리함

- 작업자는 보호마스크, 보호안경, 안전모 등 안전사고 예방을 위한 조치를 취하고, 약제 주변에 인화물질을 보관하지 않도록 함

- 처리 대상건물에 거주자가 있는 경우에는 일정 시간 동안 출입을 제한하는 등 건물 거주자가 약제에 노출되지 않도록 주의해야 함

3) 토양처리

ㅇ 처리방법 : 목조물 기단부 혹은 주변에 살충제 투입

ㅇ 처리순서

준비작업	➜	토양 천공	➜	약제 투입	➜	방제효과 확인

ㅇ 효과 : 수림 등 주변에서 건물로 유입되는 흰개미를 차단

ㅇ 처리시기 : 5-6월, 8-9월

ㅇ 주의사항

- 토양처리에 사용되는 약제는 땅에 골고루 퍼지며, 빗물이나 눈 등에 의해 쉽게 쓸려가지 않는 지속성이 있는 약제를 사용함

- 물에 희석하여 사용하는 약제일 경우, 약제를 희석하기 전에 공사감독자에게 약품성분, 약품량 등에 대한 사전검사를 득한 후 정량 희석하도록 함

- 토양 천공 작업 시에는 건물의 균열, 기단 석축 배열, 건물 내부의 바닥 상태 등을 사전 조사하여 약제가 효과적으로 침투, 분포될 수 있도록 함

- 토양 천공 간격 및 깊이 등은 토양의 상태, 작업 조건 등을 고려하여 정하되, 천공 구멍은 상, 하 서로 엇갈리게 함으로써 처리지역에 골고루 약제가 투입될 수 있도록 함

4) 군체제거 시스템

ㅇ 처리방법 : 건물주변에 흰개미 모니터링용 스테이션 설치 후 흰개미 피해가 확인된 지역을 대상으로 군체제거용 베이트(bait)를 설치

ㅇ 처리순서

사전검사 및 공사준비	➜	군체제거시스템 (스테이션) 설치	➜	군체제거시스템 운영 (베이트 투약)	➜	모니터링 (베이트섭식량, 흰개미외관 변화관찰 등)

ㅇ 효과 : 흰개미의 생태적 특성을 이용하여 흰개미의 성충으로의 성장을 억제하고 흰개미 군체 영양공급이 불균형하게 하여 군체 자체를 제거

ㅇ 처리시기 : 3~11월(처리기간 6~12개월)

ㅇ 주의사항

- 흰개미 활동이 확인된 지역에 모니터링용 스테이션을 2m 간격으로 설치하고, 설치 후 45일 간격으로 모니터링 및 베이트 투약 등 실시(설치 간격은 협의 후 조정 가능)

- 시멘트, 콘크리트 등으로 인해 설치 예정지역에 대한 토양 천공 작업이 불가능할 경우에는 공사감독관과 협의 후 진행함

- 군체제거시스템 설치 시에는 지면과 수평을 이루게 설치하고 스테이션 외부에 식별번호를 표시함으로써 스테이션이 다른 곳으로 이동 또는 유실되지 않도록 주의

- 모니터링을 통하여 흰개미의 섭식활동이 확인된 스테이션에 대해서는 모니터링용 디바이스(유인용 목재)를 베이트(방충약제)로 교체하여 투입함

- 모니터링용 디바이스가 곰팡이 및 다른 곤충류에 의해 변색되거나 오염되었을 경우 즉시 교체

- 시스템 설치 및 모니터링 작업 완료 후 설치결과 보고 및 모니터링 조사결과보고서 제출

- 모니터링 작업이 종료된 후에는 기 설치된 모니터링용 스테이션을 제거하여 설치 이전과 동일한 상태로 정비하여야 함

4. 사업시행원칙

1) 사업추진은 문화재청에서 시달한 사업지침에 따라 시행하되, 지침변경 요인이 있는 경우 사전에 문화재청의 승인을 받아 시행하도록 함

2) 방충처리는 「문화재 수리 등에 관한 법률」 제14조에 따라 문화재수리업자로 등록한 시공업체를 선정하도록 함

3) 사업시행 전 이행사항

ㅇ 사업대상 문화재 또는 건조물의 관리자․소유자 등에게 사업의 목적․효과 등을 충분히 설명하고 안전교육을 실시하도록 함

ㅇ 사업 추진현황을 파악할 수 있도록 시행청(시․군․구)은 세부추진계획표를 작성하여 점검하도록 함

4) 사업시행 중 이행사항

ㅇ 공사 중 방충처리로 인하여 오손 또는 훼손될 가능성이 있는 부분은 사전 보호조치 후 시공

5) 사업시행 후 이행사항

ㅇ 방충처리 후 보호조치물 완전제거 및 정리정돈 철저히 이행

6)  기타사항

ㅇ 방제사업의 처리시기는 지역온도 및 여건에 따라 조정할 수 있음

5. 행정사항

1) 공사 착공 및 준공 시 관련 증빙서류 등을 첨부하여 문화재청에 보고(15일 이내)하도록 함

ㅇ 착공 시 제출서류

- 착공계, 도급계약서, 예정공정표, 현장대리인계, 공사감독관

- 공사 전 사진자료(공사 전 피해현황 등)

- 군체시스템 설치 및 약제 살포․도포 등의 위치를 명확히 기재한 도면

ㅇ 준공 시 제출서류

- 준공계, 준공검사조서, 공사비 정산서

- 사진자료(착공 전․중․후가 비교될 수 있도록 같은 위치에서 촬영, 간단한 사진 설명)

- 군체시스템 설치 및 약제 살포․도포 등의 위치를 명확히 기재한 도면

2) 방충처리 완료 후 처리대상에 대하여 지속적인 모니터링을 실시하고 방충처리로 인한 특이사항 발생시 문화재청에 즉시 현황 보고하도록 함

3) 기타 방충처리와 관련한 기술적인 사항은 국립문화재연구소에 문의 및 협의하여 추진함