- 화재로부터 안전한 「도시안전 생태환경」 조성 -

2019년도「보이는 소화기」설치 예정지 및 소요량 조사계획

2018. 12

마포소방서

예 방 과

- 화재로부터 안전한 「도시안전 생태환경」 조성-

2019년도「보이는 소화기」설치 예정지 및 소요량 조사

2019년도「보이는 소화기」설치사업 추진과 관련 설치계획과 예산

편성 등의 기초자료 활용을 위한 설치 예정지 및 소요량 파악하고자 함

1			추 진 배 경

❍ 민선7기 시장공약 사항「보이는 소화기 2만대 설치」

❍ 도시안전을 위한 설치지역 확대 필요

- 지역 특성을 고려한 맞춤형 화재취약장소에「보이는 소화기」추진 필요

- 도심 및 골목길 재생사업 지역, 다중이 운집하는 공공장소, 노점상 밀집지역

등으로 설치 확대 필요

❍ 보이는 소화기 설치 이후 시민의 초기화재 대응 사례 증가

- 시민의 자발적인 재난 대응으로 자체

진화 및 대형화재로의 확대 방지

- 화재취약지역 거주민의 자율적인 초동

대처 강화와 황금시간 확보

❍ 시민의 안전을 위해 지속적인 사업 추진 필요

-□18.1.26.「취약지역 화재예방 대책관련 회의」시 제2부시장 요청사항

□보이는 소화기 비치 상태를 점검하고 부족분

보충□지시

- 「2019년 시민참여예산제 시민 제안 공모」에 「보이는

소화기」 설치 확대 요청

2			2019년「보이는 소화기」설치 계획

추진1		「보이는 소화기」기본형 설치

❍ 설치 목표 :「보이는 소화기」기본형 100대(소화기 기준)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년
설치수량	400	100	100	100	100

❍ 설치 장소

- 전통시장, 도심․골목길 재생사업 지역, 고지대 주거밀집지역 등 지역별   특수성을 고려한 화재취약대상

* 기존설치 장소 병행추진 :  소방차 통행곤란 ․ 불가지역, 쪽방, 화재경계지구,

주거 밀집지역, 노유자 생활시설 등 화재취약지역

❍ 보이는 소화기함(기본형) 표준디자인

<기본 디자인>	<부착형>	<스탠드형>	<특수형>

- 스토리 형식

추진2		도시 소방안전 강화를 위한「보이는 소화기」거리형 설치

❍ 설치 목표 :「보이는 소화기」거리형 42대

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년
설치수량	168	42	42	42	42

❍ 설치 장소

- 노점상 밀집지역, 소규모 점포 밀집지역,

다중이 운집하는 공공장소,

고시원․학원 밀집지역 등의 거리

❍ 보이는 소화기함(거리형) 표준디자인

3			2019년도 설치 예정지 및 소요량 조사 세부 추진계획

❍ 기     간 : 2018. 12. 13.(목) ~ 2019. 1. 2.(수)

❍ 설치 수량 : 보이는 소화기 100대, 거리형 소화기 42

센터별	보이는 소화기	거리형 소화기
현장대응단	18	8
염리119안전센터	18	6
서교119안전센터	18	8
성산119안전센터	18	6
공덕119안전센터	18	6
상암119안전센터	10	8
합계	100	42

❍ 방  법

- 현장대응단 및 각119안전센터에서는 「보이는 소화기」기본형 ․ 거리형  설치장소 참조하여 현장확인 등을  통한 화재취약지역 설치 예정지 조사

- 2019년 설치예정지에 대한 현장확인을 통하여 설치위치, 주민동의 등

관련 자료 확보하여 정확한 대상 작성

* 주민동의는 「보이는 소화기」 기본형의 경우만 필요, 거리형의 경우 차후 도로점용 허가 필요

(※ 도로점용 허가는 추후 예방팀에서 진행)

- 소방차 통행 불가(곤란)지역 등에 대한 보이는 소화기 설치 누락지역 여부 확인