- 제3종 시설물 체크리스트(점검표) -

제3종시설물 안전등급별 종합 상태점수 범위

안전등급	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
종합점수 범위	100~90점 이상	75점 이상~ 90점 미만	60점 이상~ 75점 미만	50점 이상~ 60점 미만	50점 미만

체크리스트(항목)별 점수 부여 기준

구 분	시설물(토목·건축) 체크리스트(항목)의 상태
	양호	주의	불량
점 수	10	7	0

양호, 주의, 불량의 상태 및 조치내용

구 분	상 태	조치내용	비 고
양 호	◦ 안전에 문제가 없는 상태	◦ 조치사항 없음	◦ 세부지침 시설물 상태평가 결과 a, b에 상당
주 의	◦ 결함이 있으나 안전에는 문제가 없는 상태	◦ 발생 부위에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 적절한 보수․보강 실시	◦ 세부지침 시설물 상태평가 결과 c에 상당
불 량	◦ 안전에 문제가 발생한 상태 ◦ 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태 또는 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	◦ 제3종시설물 관리주체에게 통보하고 조치 및 점검을 요청	◦ 세부지침 시설물 상태평가 결과 d, e에 상당

제3종 시설물 체크리스트(점검표)

[건축물, 지하도 상가]

구분	평가항목	점검결과			평가결과
		점검자 의견		보수필요 유무	양호		주의	불량	해당 없음
주요시설	1. 보의 균열 및 손상 상태
	2. 기둥의 균열 및 손상 상태
	3. 내력벽의 균열 및 손상 상태
	4. 슬래브(바닥판)의 균열 및 손상 상태
	5. 주계단의 균열 및 손상 상태
	6. 지반 침하로 인한 활동적인 균열 상태
	7. 주요강재 및 접합부 손상 상태
일반시설	8. 지붕(옥상)의 누수 및 손상 상태
	9. 계단실(복도)의 균열 및 손상 상태
	10. 외벽(타일, 석재) 및 벽체의 균열 및 손상 상태
	11. 시설 외부 또는 내부의 과하중(물탱크 등) 상태
	12. 강 부재의 도장 및 녹 발생 상태
부대시설	13. 옹벽, 석축, 담장의 균열 및 손상 상태
	14. 마감재 연결부 손상 상태
	15. 상·하수도주변 시설 손상 및 누수 상태
	16. 비탈면(사면, 절개지)의 배수 및 손상 상태
	17. 환기구의 손상 상태(덮개 설치 유무 포함)
평가결과		안전등급 : □A □B □C □D □E 긴급점검·진단 필요성 : □있음 □없음 안전조치 필요성 : □있음 □없음
종합의견 및 특기사항
점 검 자		소 속	이 름			서 명

※ 마감재는 광고판, 옥상 파라펫 등 건축물에 설치되어 탈락·낙하 위험이 있는 설치물을 포함한다.