건축분야

2019년 겨울철 안전대책 (폭설⋅한파⋅결빙 피해 예방대책)

2019. 9.

기술본부

(건축분야)

2019년 겨울철 안전대책

겨울철 발생하는 자연재난을 예방 및 사전대응ㆍ대비하고 체계적 복구대책을 강구함으로써 시민불편 최소화와 열차안전운행 확보

Ⅰ		목표 및 추진 방향

목 표

겨울철 자연재해 피해 Zero 달성

추 진

방 향

겨울철 중점시설물 사전점검/정비 → 시설보강

사전예측, 선제적 대응 → 열차안전운행 확보

중 점

과 제

	강설 시 눈(雪) 유입 및 한파 시 시설물 장애 예방 철저

	캐노피 없는 출입구 주변 등 제설, 미끄럼방지 철저

	제설자재 및 장비･시설물 기능상태 확보 및 관리

	기온 급강하 시 지상부 전차선로 이상 유무 확인 철저

	지상부 선로전환기 및 궤도회로 등 분기부 관리 철저

	폭설･한파로 인한 안전사고(미끄럼･고드름 등) 예방 철저

	재난대비 긴급 인력･장비·자재 지원체계 구축･운영

	폭설에 대비한 시설물 안전 확보 철저

Ⅱ		겨울철 기상전망

2019년∼2020년 겨울철 기상전망

Ⅲ		추진개요

□ 관련근거

❍ 재난 및 안전관리기본법 제25조2 (재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

❍ 자연재해대책법 제3조 (국가 및 재난관리책임기관의 책무 등)

❍ 재난업무처리규정 제4장 (자연재난 업무처리)

Ⅳ		겨울철 안전대책(폭설ㆍ한파ㆍ결빙 피해 예방)

□ 추진기간

❍ 사전대비 추진기간 : ’19.10.15. ~ 11.14. (1개월)

❍ 대책기간 : ’19.11.15. ~  ‘20.03.15. (4개월)

□ 단계별 발령기준

단계별	기상 상황 기준
	대 설		한 파
보강 (주의)	강수확률 30% 이상, 기온 2°C 미만, 적설량 1cm 미만 예보시
1단계 (주의)	강설 예보	적설량 1～5cm 미만 예보시	한파 주의보	- 아침 최저기온이 -12℃ 이하로 2일 이상 지속 예상 시 - 급격한 저온현상으로 중대한 피해 예상 시
			한파 경보	- 아침 최저기온이 -15℃ 이하로 2일 이상 지속 예상 시 - 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상 시
2단계 (경계)	대설 주의보	적설량 5cm 이상 예보시	-	-
3단계 (심각)	대설 경보	적설량 10cm 이상 예보시	-	-

□ 겨울철 안전점검 계획

구 분	점검기간	점검 주체	점검방법 및 내용
사전점검	‘19.10.15.~11.01.	분야별 합동점검	‣겨울철 종합안전대책 세부추진계획수립 ㆍ재난안전대책반 등 수립 및 단계별 비상근무자, 비상연락망 ․복구장비, 자재 정비보유 및 배치 ‣겨울철 종합안전대책 전반 추진 등
확인점검 (2차)	‘19.11.18.~11.29. (1차)	소속장 책임하에 자체적으로 실시
	‘20.01.06.~01.17. (2차)
이행실태 점검	‘19.10~‘20.3월	안전계획처 주관 현업 합동점검	‣겨울철 종합안전대책 수립 및 시행 ‣시설물 안전관리 등 중점관리대상 집중점검

Ⅴ		건축분야 제출사항

□ 2019년 중점 및 강화 추진 사항

❍ 외부 출입구 캐노피 설치

- 공사기간 : 2019. 01. 01. ~ 2019. 12. 31.

- 공사내용 : 25역 31개소

남부터미널역 3번 출입구 캐노피 설치(전)	남부터미널역 3번 출입구 캐노피 설치(후)

충무로역 4번 출입구 캐노피 설치(전)	충무로역 4번 출입구 캐노피 설치(후)

신용산역 2번 출입구 캐노피 설치(전)	신용산역 2번 출입구 캐노피 설치(후)

숙대입구역 3번 출입구 캐노피 설치(전)	숙대입구역 3번 출입구 캐노피 설치(후)

5호선 까치산역 #4 캐노피 설치(전)	5호선 까치산역 #4 캐노피 설치(후)

6호선 광흥창역 #1 캐노피 설치(전)	6호선 광흥창역 #1 캐노피 설치(후)

7호선 이수역 #11 캐노피 설치(전)	7호선 이수역 #11 캐노피 설치(후)

8호선 장지역 #2 캐노피 설치(전)	8호선 장지역 #2 캐노피 설치(후)

❍ 외부 출입구 계단 미끄럼방지시설(논슬립) 설치(1~4호선)

- 공사기간 : ‘19. 03. 18. ~ 05. 29.

- 공사내용

‣ 오금역 출입구계단 및 트랜치 바닥 논슬립 설치

‣ 가락시장역 환승 경사로 및 트랜치 바닥 논슬립 설치

‣ 왕십리(2)역 출입구계단 및 출구 바닥 논슬립 설치

‣ 한양대역 출입구계단 논슬립 설치

‣ 대림역 출입구계단 논슬립 설치

오금역 출입구계단 논슬립 설치(전)	오금역 출입구계단 논슬립 설치(후)

가락시장역 환승통로 경사로 논슬립 설치(전)	가락시장역 환승통로 경사로 논슬립 설치(후)

왕십리(2)역 출입구계단 논슬립 설치(전)	왕십리(2)역 출입구계단 논슬립 설치(후)

한양대역 출입구계단 논슬립 설치(전)	한양대역 출입구계단 논슬립 설치(후)

대림역 출입구계단 논슬립 설치(전)	대림역 출입구계단 논슬립 설치(후)

❍ 외부출구 계단 미끄럼방지시설(논슬립) 설치(5~8호선)

- 공사기간 : 2019. 03. 01 ∼ 2019. 09. 05.

- 공사내용

· 5호선 김포공항역 외 28역 808.81m

· 6호선 보문역 외 9역 76.81m

· 7호선 중화역 외 18역 384.21m

· 8호선 송파역 외 3역 13.52m

6호선 보문역 논슬립 설치(전)	6호선 보문역 논슬립 설치(후)

5호선 우장산역 논슬립 설치(전)	5호선 광나루역 논슬립 설치(후)

8호선 송파역 논슬립 설치(전)	8호선 송파역 논슬립 설치(후)

7호선 이수역 논슬립 설치(전)	7호선 이수역 논슬립 설치(후)

❍ 승강장 고객대기실 공사

- 공사기간 : ‘19. 07. 19. ~ 08. 16.

- 공사내용

‣ 건대입구(2)역 내선승강장 고객대기실 설치

건대입구역 승강장 고객대기실 설치(전)	건대입구역 승강장 고객대기실 설치(후)

□ 건축분야 겨울철 한파 및 대설대비 추진계획 (2019년)

❍ 공사명 : 역사계단 시·종점부 미끄럼방지시설 설치공사(5~8호선)

- 공사기간 : 2019. 01. 01 ∼ 2019. 12. 31.

- 공사대상 : 15역 143개소

외부계단 전경	논슬립 설치

※2019년 예산편성에 따라 공사개소 변경 가능

5호선 거여역	6호선 화랑대역

8호선 장지역	8호선 가락시장역

□ 건축분야 세부안전대책

❍ 주요 안전대책 {제설, 한파(동파), 결빙 등}

- 일상점검 체계 강화

‣ 주간점검 체계 강화

‣ 중점관리개소 주 1회 점검강화 및 정비

- 월동자재 및 장비 확보 : 넉가래, 빗자루, 삽 등

- 직무 및 안전 교육 강화

‣ 재해예방 및 재해 시 개인별 임무 부여

‣ 조회 및 결산 시 주기적 반복 교육

‣ 비상연락망 정비(수시) 및 비상소집 훈련 실시

- 고객대기실, 캐노피, 방풍문 등 한파대비 시설물 설치

❍ 대설 단계별 발령 시 조치사항

단계별	적 용 기 준	조 치 사 항
보강 (주의)	○ 적설량 1㎝미만 예보시 ○ 기온 2℃미만 ○ 강수확률 30%이상	○ 중점관리개소 순회점검 강화 ○ 비상연락망 및 비상복구체계 정비·확인
1단계 (주의)	○ 강설예보 발령 ․ 적설량1~5㎝미만 예보시	○ 관리소 교대근무자 근무 ‣ 중점관리개소 순회점검 강화
2단계 (경계)	○ 대설주의보 발령시 ․ 적설량 5㎝이상 예보시	○ 건축1,2사업소 2단계 대책반 근무 ‣ 부장급 이상 1명 편성(24시간 교대근무) ○ 관리소 교대근무자 근무 ‣ 중점관리개소 순회점검 강화 ‣ 관리소 근무자 재해우려개소 현장 비상대기
3단계 (심각)	○ 대설경보 발령시 ․ 적설량 10㎝이상 예보시	○ 건축1,2사업소 3단계 대책반 근무 ‣ 사업소장 근무 ‣ 부장급 이상 1명 편성(24시간 교대근무) ○ 관리소장 전원 근무 ○ 관리소 교대근무자 근무 ※ 비상소집 시 ‣ 중점관리개소 순회점검 강화 ‣ 관리소 근무자 재해우려개소 현장 비상대기 및 상황에 따른 긴급 비상조치 및 피해확산 방지

❍ 한파 단계별 발령시 조치사항

구분	조 치 사 항
한파주의보	○ 중점관리개소 순회점검 강화 ‣ 외부출입구 마감재 동파 여부 ‣ 배수로, 선홈통 동파 여부 ‣ 고가 및 지상역 창호, 외벽타일 탈락여부 등
한파경보	○ 중점관리개소 순회점검 강화 ‣ 외부출입구 마감재 동파 여부 ‣ 배수로, 선홈통 동파 여부 ‣ 고가 및 지상역 창호, 외벽타일 탈락여부 등 ○ 관리소 근무자 재해우려개소 현장 비상대기 (상황에 따라 탄력적 운영 대기)

❍ 점검 추진 계획(중점관리 시설물)

시설물명	점검항목	단위	수량	2019년				2020년
				10		11	12	1	2	3
역사시설물	배수 선홈통 동파유무 점검 신축조인트 이상유무 점검 창호(방풍문)탈락 유무 점검 지붕재, 방향유도표지판 탈락유무 점검	회	23
차량기지	배수선홈통, 파라펫 마감재, 지붕마감재 점검 등	회	5

❍ 분야별 교육 계획

분야	교육내용	단위	수량	2019년				2020년				비고
				10		11	12	1	2	3
건축	겨울철 관련 직무 및 안전교육	회	6									월1회

❍ 제설자재 보유 현황(친환경 제설제 포함)

자재명 소속	모래주머니 (포)	염화칼슘 (포)	친환경 제설제	소금 (kg/포)	빗자루 (개)	넉가래 (개)	삽 (자루)	열풍기 (개)	비고 (위치)
계	-	-	-	-	34	17	20	-
신답건축관리소	-	-	-	-	2	2	2	-	신답 별관
종운건축관리소	-	-	-	-	10	2	4	-	성수역
대림건축관리소	-	-	-	-	2	2	2	-	대림역
지축건축관리소	-	-	-	-	4	2	3	-	지축 기지
옥수건축관리소	-	-	-	-	7	4	6	-	옥수역
동대문②건축관리소	-	-	-	-	9	5	3	-	동대문 별관
도봉건축관리소	200	-	-	-	-		3		상월곡 도봉산
건대입구 건축관리소	80	-	-	-	-	1	6		어린이대공원
천왕건축관리소	-	-	-	-	-	5	5		부천 종합 운동장
잠실건축관리소	100	-	-	-	-		3		모란역

❍ 사고복구용 자재/장비 현황

소속	자재/장비명	규격	수량	대기장소	비고
신답건축관리소	용접기	교류아크	3	신답별관 건축창고
	고속절단기	3HP	1	신답별관 건축창고
	함마드릴	TE-52, 54	2	신답별관 건축창고
	그라인더	100, 205mm	3	신답별관 건축창고
	코드릴		3	신답별관 건축창고
종합운동장 건축관리소	용접기	교류아크	2	성수역 건축창고
	고속절단기	3HP	3	성수역 건축창고
	함마드릴	TE-52, 54	1	성수역 건축창고
	그라인더	100, 205mm	2	성수역 건축창고
	코드릴		1	성수역 건축창고
대림건축관리소	용접기	교류아크	2	대림역 건축창고
	고속절단기	3HP	2	대림역 건축창고
	함마드릴	TE-52, 54	1	대림역 건축창고
	그라인더	100, 205mm	4	대림역 건축창고
	코드릴		2	대림역 건축창고
지축건축관리소	용접기	교류아크	1	지축기지 건축창고
	함마드릴	TE-52, 54	2	지축기지 건축창고
	그라인더	100, 205mm	3	지축기지 건축창고
	코드릴		3	지축기지 건축창고
옥수건축관리소	용접기	교류아크	2	옥수역 건축창고
	고속절단기	3HP	2	옥수역 건축창고
	함마드릴	TE-52, 54	3	옥수역 건축창고
	그라인더	100, 205mm	2	옥수역 건축창고
	코드릴		3	옥수역 건축창고
동대문역사문화 건축관리소	용접기	교류아크	2	동대문별관 건축창고
	고속절단기	3HP	3	동대문별관 건축창고
	함마드릴	TE-52, 54	1	동대문별관 건축창고
	그라인더	100, 205mm	5	동대문별관 건축창고
	코드릴		2	동대문별관 건축창고
영등포 건축관리소	용접기	CADDY-130	2	개화산,영등포구청
	고속절단기	∅405	1	영등포구청역
	함마드릴	20mm~ 90mm	4	영등포구청역
	전기드릴	충전식12mm, 휴대용 10mm	2	영등포구청역
	그라인더	∅100mm~ 205mm	4	영등포구청역
	배수청소기	코일스프링, K-60/SP	2	영등포구청역
	유압식사다리	충전식, 9.1M, 12V, 100AH	5	개화산,김포공항,송정, 마곡,까치산
고덕 건축관리소	용접기	CADDY-130	1	답십리역
	고속절단기	∅405	3	답십리,강동
	함마드릴	20mm~ 90mm	6	답십리,강동
	전기드릴	충전식12mm, 휴대용 10mm	4	답십리,강동
	그라인더	∅100mm~ 205mm	5	답십리,강동
	배수청소기	코일스프링, K-60/SP	2	답십리,강동
	유압식사다리	충전식, 9.1M, 12V, 100AH	7	답십리,장한평,광나루, 아차산역,길동, 올림픽,마천
한강진 건축관리소	용접기	CADDY-130	2	마포구청,한강진
	고속절단기	∅405	2	마포구청,한강진
	함마드릴	20mm~ 90mm	3	마포구청,한강진
	전기드릴	충전식12mm, 휴대용 10mm	5	마포구청,한강진
	그라인더	∅100mm~ 205mm	4	마포구청,한강진
	배수청소기	코일스프링, 22mm, 220V	2	마포구청,한강진
도봉 건축관리소	용접기	CADDY-130	1	화랑대역
		KS-C-9624 AWL-180	1	도봉산역
	고속절단기	∅405	2	화랑대,도봉산
	함마드릴	20mm~ 90mm	3	화랑대,도봉산
	전기드릴	충전식12mm, 휴대용 10mm	4	화랑대,도봉산
	그라인더	∅100mm~ 205mm	7	화랑대,도봉산
	배수청소기	코일스프링, K-60/SP	1	화랑대역
	유압식사다리	충전식, 9.1M, 12V, 100AH	1	도봉산역
건대입구 건축관리소	용접기	CADDY-130	2	건대입구,내방
	고속절단기	∅405	2	건대입구,내방
	함마드릴	20mm~ 90mm	4	건대입구,내방
	전기드릴	충전식12mm, 휴대용 10mm	7	건대입구,내방
	그라인더	∅100mm~ 205mm	3	건대입구,내방
	배수청소기	코일스프링, 22mm, 220V	1	건대입구역
		코일스프링, K-60/SP	1	내방역
천왕 건축관리소	용접기	CADDY-130	2	온수,부천종합운동장
	고속절단기	∅405	2	온수,부천종합운동장
	함마드릴	20mm~ 90mm	3	온수,부천종합운동장
	전기드릴	충전식12mm, 휴대용 10mm	2	온수역
	그라인더	∅100mm~ 205mm	4	온수,부천종합운동장
	배수청소기	코일스프링, 22mm, 220V	2	온수,부천종합운동장
잠실 건축관리소	용접기	CADDY-130	2	잠실,모란
	고속절단기	∅405	2	잠실,모란
	함마드릴	20mm~ 90mm	4	잠실,모란
	전기드릴	충전식12mm, 휴대용 10mm	3	잠실,모란
	그라인더	∅100mm~ 205mm	4	잠실,모란
	배수청소기	코일스프링, 22mm, 220V	1	잠실역
		코일스프링, K-60/SP	1	모란역
	유압식사다리	충전식, 9.1M, 12V, 100AH	1	모란역

❍ 협력업체 현황

- 1~4호선

회사명	대표	전화번호 (사무실/HP)	동원 가능 장비		장비 위치
			장비명	수량
㈜자오건설	임철환 강병완	02-575-8051	트럭(1톤)	4	성수역 (상황에 따라 변동가능)
삼정유리	현철순	02-989-4380	-	-	-
서울도시철도 엔지니어링(주)	이철수	02-6311-8711	-	-	-

회사명	대표	전화번호 (사무실/HP)	동원 가능 장비		장비 위치
			장비명	수량
㈜자오건설	임철환 강병완	02-575-8051	트럭(1톤)	4	성수역 (상황에 따라 변동가능)
삼정유리	현철순	02-989-4380	-	-	-
서울도시철도 엔지니어링(주)	이철수	02-6311-8711	-	-	-
유림건설㈜ [마감재 단가계약]	노철효	02)435-9526	1톤 트럭	4	신내 차량사업소
			전기용접기	2
			고속절단기	2
			콤프레샤	2
모던애드 [안내표지판 단가계약]	이재현	02)2671-3210	-	-

- 5~8호선

□ 건축분야

❍ 역사 캐노피 설치현황

호 선	외 부 출입구	미설치 개 소	캐노피 설치 현황
			계	구형	신형	경량화	표준형	도시형	기타
계	1,365	410	891	238	294	32	126	174	27
1호선	59	10	49	32	4	2	10	-	1
2호선	262	10	252	128	61	5	52	2	4
3호선	153	41	112	46	23	10	23	4	6
4호선	134	34	100	30	26	5	23	3	13
5호선	233	101	204	1	26	2	7	65	2
6호선	173	91	169		33		6	39
7호선	281	86	261	1	119	4	4	47
8호선	70	37	59		2	4	1	14	1

□ 겨울철 중점관리개소 지정 현황(건축분야)

시설물명		단위	계	1 호선	2 호선	3 호선	4 호선	5 호선	6 호선	7 호선	8 호선
역사 시설물	대상시설	역/기지	277 (11)	10	50 (2)	34 (2)	26 (1)	51 (2)	38 (1)	51 (2)	17 (1)
	겨울철 중점관리	역	3	-	-	-	-	1	0	2	0
		기지	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구 분	계	영업	차량	전기	통신	궤도	신호	토목	건축	PSD	승강기
겨울철	3								3

구분	역 명	계	점검내용
5호선	고덕역	1역	- 겨울철 역사 시설물 동파 및 마감재 상태 점검 및 정비 - 배수선홈통 동파 유무 점검 - 신축조인트 이상 유무 점검 - 창호(방풍문)상태 점검 - 지붕재(갤러리)달대안내판 탈락 유무 점검 - 캐노피 상태 점검 - 공사장 잔재 및 마감재 상태 안전 시설물, 설치상태 등 - 겨울철대비 점검 시 지적사항 조치 유무 확인
6호선	-
7호선	도봉산역, 뚝섬유원지역	2역
8호선	-	-