문서번호	교통운영과-683
결재일자	2019.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	교통시설팀장		교통운영과장		보행친화기획관		도시교통실장
협 조

2019년 교통안전시설(노면표시, 안전표지 등)

유지관리 계획 수립

2019.  1.   .

도시교통실

교통운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「2019년」

교통안전시설(노면표시 등) 유지관리 계획

교통안전시설(노면표시, 안전표지 등)에 대한 유지관리 계획을 수립하여 체계적인 점검과 유지보수를 실시함으로써 교통안전시설의 기능이  항상 최적의 조건으로 유지 될 수 있도록하여 시민들의 교통안전에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 유지관리계획 수립(서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 6조2항)

Ⅱ		교통안전시설 현황

□ 교통안전시설 현황                       (2018.12.31 기준)

안전표지(개)					노면표시(km)				표지병 (개)
계	주의	규제	지시	보조및 기타	계	차선	문자․기호	횡단보도
227,896	15,857	84,502	43,719	83,818	23,331	11,347	4,983	7,001	327,801

Ⅲ		시설물 유지관리 체계

본 부	도로사업소(시도) / 자치구(구도)
예산편성 및 유지관리 계획수립 등 업무총괄 교통안전시설(노면표시, 안전표지 등) 설계 및 감리업무 제도개선 및 유지관리 실태점검 (반기 1회) T-GIS시스템 관리․운영	안전표지 신설․교체 안전표지 세척․도장 노면표시 도색․제거 안전표지(노면표시) 보수, 유지관리 교통안전시설물 순찰점검 및 민원처리

Ⅳ		노면표시 재귀반사 기준 재정립

□ 타 기관과 노면표시 재귀반사 기준 비교

○ 노면표시 재귀반사기준 비교표

구 분		노면표시 재귀반사성능(mcd/㎡․Lux)			비고
		백색	황색	청색
서 울 시 (‘98.8월)	준공검사시	240	150	80	시공후 7일~14일 이내 측정
	6개월경과시	120	70	40
	우 천 시	70	40	20
	재도색시기	96	60	32
국토교통부 (‘10.9월)	준공검사시	250	175	-
	6개월경과시	-	-	-
	우 천 시	175	123	-
	재도색시기	100	70	-
경 찰 청 (‘12.11월)	준공검사시	240	150	80
	6개월경과시	-	-	-
	우 천 시	100	70	40
	재도색시기	100	70	40

주) 서울시 기준 개정 이후 국토부 및 경찰청 기준이 바뀌었으나 서울시는 개정 없이 현재까지 ‘98년 8월 개정된 기준을 사용하고 있음.

□ 재귀반사성능 기준 변경

○ 노면표시 재귀반사기준표

구 분		노면표시 재귀반사성능(mcd/㎡․Lux)			비고
		백색	황색	청색
서 울 시 (‘19.1월)	준공검사시	250	175	80	두께 : 2mm
	6개월경과시	125	85	40
	우 천 시	175	123	40
	재도색시기	100	70	40

주) 국토부 및 경찰청 기준을 참고하여 높은 수치를 적용하였음.

Ⅴ		시설물 유지관리 계획

□ 시설물(노면표시 등) 점검 및 보수방법

(1) 시설물 점검

○ 일상점검 : 일일순찰시 교통안전시설 파손 또는 기능 이상유무 파악

○ 정기점검 : 월별로 기간을 정하여 일제 순찰 점검(6개월 점검 등)

○ 특별점검 : 태풍, 호우, 폭설, 지진이 예상되거나 재해 후 즉시 현장조사 실시

(2) 시설물 보수

○ 경정비 : 점검결과 간단한 정비로서 기능이 유지될 수 있는 경우 자치구 및 도로사업소에 보수 조치

○ 보  수 : 점검결과 기술을 요하는 사항은 단가계약업체로 하여금 보수 조치

○ 세척(청소) : 오염되어 시인성이 현저히 떨어지는 시설에 대하여 세척(청소) 실시

□ 시설물별 유지관리 세부내용

(1) 노면표시(차선 도색)

○ 점검항목

- 노면표시 재귀반사성능 측정

- 벗겨짐이나 오염 등에 의해 선명하지 못한 부분의 유무

- 마모에 의한 선명하지 못한 부분의 유무

- 노면표시 제거(유리알 부착 등) 상태 확인

○ 재도색 기준

- 금년부터 변경된 기준을 적용하여 시행

- 노후화, 교통량, 민원발생 등을 반영한 정비 우선순위를 예산 범위 내에서 정하여 재도색 실시

- 노면표시 재 도색시 기존 노면표시가 균열, 깨짐, 두께 1㎜이하 등으로 재귀반사성능이 기준에 미달되었다고 판단되면 덧칠하기를 지양하고, 노면표시 제거 후 재 도색

- 노면표시의 제거  방법에는 가는법, 블라스트법, 초고압수법 등이 있으며, 포장표면의 줄무늬를 제거할 때 가장 유의하여야 할 점은 노면 상태에 미치는 영향을 최소화

- 노면표시 재귀반사성능 값이 시공후 40% 이하일 때 재 도색

(예 : 250mcd/㎡․Lux → 100mcd/㎡․Lux)

- 점검결과 일정구간 또는 문자, 기호 등에 대하여 선명하지 못한 부분이  절반 정도에 이른 경우

○ 노면표시용 페인트(융착식) 구매 및 관리철저

- P4등급 이상의 등급으로 페인트 관급구매 지급

○ 합동 현장점검 운영

- 점검대상 : 노면표시 준공 후 6개월이 도래한 원인자공사 전체 및 본공사 일부

- 점 검 자 : 서울시, 도로사업소 및 자치구 업무 담당자, 시공사, 감리원

- 운영방법 : 상·하반기 각각 1회 이상을 점검하되 필요에 따라 조정

- 점검내용

∙ 노면표시 휘도 값, 두께 적정여부

∙ 노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염 여부

∙ 문자, 횡단보도, 기호 테이프 또는 철판 사용 여부

∙ 기존 노면표시 제거 후 시공여부 등

- 조치계획

∙ 경미한 지적사항에 대하여는 현장에서 시정

∙ 반사성능 측정치 기준 미달 시 재 시공

∙ 동일한 내용으로 재지적시에는 감리와 시공사 경고

(2) 교통안전표지

○ 교통안전표지 점검 주요항목

- 표지판

∙ 더러움(먼지, 흙, 낙서 등)

∙ 도장 상태 (탈색, 변색 등)

∙ 표지판 상태 (휨, 비틀림, 구멍 등)

∙ 연결부 상태 (휨, 파손, 고장 등)

- 지주 및 기초

∙ 지주의 기울거나 쓰러짐 또는 휨  ∙ 지주 부식

∙ 도장상태                       ∙ 지주 흔들림 (기초공사 문제)

- 기  타

∙ 도로환경 변화로 인한 은폐   ∙ 교통상황에 적합한 표지여부

○ 표시내용 점검 항목

- 교통규제의 내용 또는 표시내용이 현장과 다르게 적용된 것.

- 도로표지나 간판 등이 다수 조합되어 있어서 알기 힘들게 되어 있는 것

- 가로수나 도로점용물 등에 의해 시인성이 저해되고 있는 것

- 기타 표시내용이나 설치방법 등 재 검토 요하는 사항

- 노면표시와 함께 설치하는 경우 일치 여부

※ 점검결과 상기 사항이 있을 경우 표지내용 수정 또는 철거여부를 검토 하여야 함.

※ 교통안전표지 Check List 참조

○ 표지판 보수

- 교체기준

∙ 약간 굽었으나 중요도가 높은 표지인 경우

∙ 심하게 굽거나 긁힌 경우

∙ 교체가 시간과 비용에서 더 효율적인 경우

∙ 보수로 기능과 성능을 복원시킬 수 없는 경우

∙ 장시간 보수를 요하는 경우

∙ 시급성을 요하는 경우

- 보수기준

∙ 약간 굽은 경우

∙ 긁혔으나 반사성능의 감소에 영향이 없는 경우

∙ 중요도가 낮고 긴박하지 않은 경우

∙ 단시간에 보수가 가능한 경우

(3) 도로 표지병

○ 표지병 점검 주요항목

- 반사상태                   - 반사체의 오염 여부

- 표지병의 파손 여부        - 표지병 설치 상태

- 표지병 주위 흙, 모래 쌓였는지 여부

○ 표지병 관리

- 파손된 표지병 교체

- 오염된 표지병 청소, 토사제거

○ 청    소 : 점검결과 시인성이 떨어지는 시설 청소 및 세척

Ⅵ		행정사항

○ 교통안전시설 유지관리 기관(자치구, 도로사업소, 공단)은 자체적으로 교통안전시설 점검 계획을 수립 및 시행하고, 결과에 의거 보수 실시

○ 매년 상·하반기(5월, 11월) 노면표시(6개월 휘도 측정)등 합동점검

(본부, 자치구, 도로사업소, 공단) 실시

○ 매월 3개조로 점검조를 편성(안전지킴이)하여 교통안전시설(노면표시 등)을 정기점검 실시하고 적출 사항은 해당 기관에 보수(정비)토록 통보

붙 임 : 1. 교통안전표지 점검표 1부.

2. 노면표시, 표지병 점검표 1부.  끝.