문서번호	행정지원과-17236
결재일자	2019.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
협 조

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!

2019년 민방위의 날 직장 특성화 훈련 결과 보고

2019년  08월

북부수도사업소

행정지원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

직장민방위 특성화 훈련 결과 보고

2019년 민방위의 날 직장특성화 훈련으로 화재대피 훈련을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 민방위 기본법 제25조 및 동법 시행령 제34조

□ 민방위담당관-1760(2019.01.30.) 2019년 민방위 훈련 지침

□ 강북구청 자치행정과-15837(2019.08.09.)

Ⅱ		훈련개요

□ 일  시 : 2019. 8.21(수) 14:00~14:30

□ 대  상 : 전 직원

□ 훈련유형 : 화재 대피 훈련

□ 장  소 : 청사주차장, 1층 현관

□ 강  사 : 솔로몬 방재 심명보 대표이사(청사 소방관리 업체)

□ 훈련내용 : 화재비상 대피훈련 및 방독면 사용법, 소화기 사용법 등

Ⅲ		훈 련 내 용

□ 화재대피 훈련

❍ (기본방향) 지역 재난대비 역량 제고를 위해 전직원이 참여, 개인 초기 대처요령에 대해 실습‧체험위주 훈련

❍ (훈련절차) 훈련준비→ 상황전파 → 초기대응(대피·통제·자체방호) → 긴급구조 및 복구활동(생활안전교육)→마무리(강평)

□ 안전 교육

❍ 화재예방의 중요성 및 초기 소화의 중요성

❍ 화재시 대피경로 및 방법, 대처요령 등

❍ 자위소방대 임무를 숙지하여 재난발생시 신속하게 대처

□ 방독면 사용법

❍ 휴대주머니에서 방독면을 꺼내 포장을 개봉한다

❍ 휴대주미니 안쪽의 속주머니에서 정화통을 꺼낸다

❍ 정화통을 방독면에 표시된 화살표 방향으로 연결한다

❍ 호흡을 멈춘상태에서 방독면을 앞쪽으로 향하게잡고 착용한다

❍ 외부공기가 들어가지 않도록 머리끈을 확실히 조여준다

❍ 정화통 상태를 알아보기 위해 우선 손으로막고 숨을들이켜

공기가 통하는지 확인한다

❍ 이상없이 작동하면 낮은자세로 신속히 이동하여 안전한곳으로 대피한다

※ 방독면이 없으면 물을적신 마스크나 수건을 사용한다

□ 소화기 사용법

❍ 건물내 소화기 위치 및 사용법 숙지

- 화재시 소화기를 들고 화점으로 향한다

- 소화기를 바닥에 놓고 안전핀을 뽑는다

- 바람을 등지고 노줄을 화원으로 향하고 손잡이를 힘껏 움켜쥔다

- 불길 주위에서 부터 빗자루로 쓸 듯이 골고루 뿌려준다

□ 옥내 소화전 사용법

❍ 건물내 소화전 위치 및 사용법 숙지

- 소화기함을 열고 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함밖으로 끄집어 낸다

- 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방한다

- 두손으로 관창(노즐)을 잡고 불이 난곳까지 호스를 전개하여 불을 끈다

- 화재 진화를 마치면 소화전 밸브를 잠그고 호스를 완전히 건조하여 보관한다

❍ 소화기 관리요령

- 설치기준에 맞게 설치되어 있는가(바닥에서 1.5m 이하)

- 충약 상태는 적정한가(녹색 7.0㎏/㎠ ~9.0㎏/㎠ )

- 외관상 파손은 없는가(손잡이 및 안전핀)

Ⅳ		훈 련 사 진

화재대훈련	대피훈련	장비소개
소화기 사용법	소화전 사용법	방독면 사용법