2019년 시설물 유지관리사업 추진계획

2019년 배수지·아리수올림터, 밸브류 등 시설물 유지관리사업 종합 추진계획 및 예산 배정계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 시설 현황

(단위 : 개소)

배 수 지			아리수 올림터	밸브				공동구 (㎞)
계	지역	1~2차		계	제수	퇴수	공기
100	32	68	212	210,080	192,193	9,005	8,882	29.9

□ 시설물유지관리사업 예산 현황                (단위 : 백만원)

예산 구분	사 업 명		예산액			비고
			’18년	’19년	증·감
계			54,941	51,501	▲ 3,440	▲ 6.26%
1	노후밸브 정비	본부 포괄	26,210	27,480	증 1,270	- 노임,자재비 등 상승률 반영
2	상수도관 전식방지공사		2,000	1,000	▲ 1,000	- 물량감소 (▲ 9㎞)
3	아리수올림터· 배수지 등 시설물유지관리	소계	17,100	8,675	▲ 8,425	- ‘19년부터 토목, 기전설비 사업분리(연번 4)
		본부 포괄	9,631	5,138	▲ 4,493	[증·감 주요사업] - 방수방식: ▲ 4,805 - 맨홀 정밀점검: 증 574 - 안전진단: ▲ 162 - 대형밸브 점검: ▲ 100
		사업소 자체예산	7,469	3,537	▲ 3,932	- 환경 정비
4	아리수올림터· 배수지 등 기전설비유지관리	사업소 자체예산	-	4,339	증 4,339	- ‘19년부터 토목, 기전설비 사업분리(사업명 신설)
5	배수지 물탱크 청소		2,967	3,071	증 104	- 노임,자재비 등 상승률 반영
6	아리수올림터·배수지 노후시설 개량		3,897	4,031	증 134	- 불광터널(배) 특고압→저압화 등
7	공동구 유지관리		2,767	2,905	증 138	- 노임,자재비 등 상승률 반영

Ⅱ		사업추진 중점사항

□ 노후밸브 정비

❍ 안심 서울(마을) 조성, 市 BSC성과관리 사업으로서 목표관리 철저

❍ 고장밸브를 우선하여 교체하고 ’94년 이전에 설치된 회주철 재질의 노후밸브를 교체

- 단수 범위 축소가 필요한 경우, 중간밸브 설치 및 부단수 교체공법 등 검토

- 노후 밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

- 시공성, 경제성을 개선한 재생복합수지원형밸브실 및 매몰형중형밸브실 활용

- 수도관망의 체계적인 관리를 위하여 블록(소블록, 중블록) 단위로 정비

- 재개발, 재건축 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

❍ 소화전용 노후밸브 정비 (소방재난본부 예산)

- 송배수관(배급수관) 정비사업시 노후 소화전밸브를 병행 정비 시행

- 밸브는 녹물 역류방지기능의 체크밸브 설치

- 지하식소화전 밸브실은 시공시간 단축 및 공사비가 저렴한 적벽돌쌓기가 생략된 축소형밸브실 설치

□ 상수도관 전식방지공사

❍ 투명성 제고를 위해 공사에 정류기를 포함하여 발주

❍ 신설 정류기(양극 포함) 속성정보를 전기방식 대장 입력 및 GIS 등록

❍ 정류기는 ‘상수도관 전기방식 설치 및 유지관리 지침’에 의거 설치

❍ 전식방지공사 시행을 위한 유관기관(도로관리청, 철도공사 등) 사전 협의 이행

❍ 보링공사 시 소음에 따른 민원발생에 대비하여 사전 공사안내

□ 아리수올림터, 배수지 등 시설물 유지관리

❍ 안전진단, 정밀점검 및 노후기반시설 실태평가 등

① 배수지·아리수올림터 정밀안전진단 및 정밀안전점검

- 상반기 배수지 청소일정에 맞추어 진단 시행 가능하도록 조기 발주

② 도·송수관로 정밀안전점검 (강북지역 4개 사업소: 113㎞)

- 관로상부에 지장물(건물 등)이 설치된 경우 구조적 안전성 영향의 우려가 있으므로 해당구간에 대한 자료관리 및 매설환경 변화 확인

- 하천 종·횡단구간은 하상 세굴 등으로 관 노출 및 부상의 우려가 있으므로 매설깊이 변화를 파악할 수 있도록 전차 용역자료와 비교내용 수록

③ 노후기반시설 실태평가(배수지·아리수올림터 64개소, 도송수관로 196㎞)

- 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진 조례에 의거 시행

- 준공 후 30년 이상 경과된 1종 시설물로 5년마다 시행

- 유지관리 이력과 현황, 잔존수명 평가, 성능개선 및 장수명화 방안

※ 안전진단 용역 관련 법규, 절차 및 사후 조치 철저(① ② 공통)

- 준공 2개월 전 기술심사담당관의 건설기술심의위원회 심의

- 용역 결과 시설물정보종합시스템 등록(한국시설안전공단 FMS)

❍ 상수도 맨홀 정밀점검 (강남지역 4개 사업소 67,648개소)

- 상수도 맨홀의 구조 안전성 확보 및 체계적인 관리를 위해 정밀점검 용역

- 평가기준(상태평가)에 따라 불량맨홀 선정, 정비로 안전사고 예방

- 평가자료를 전자적 자료(포장도로관리시스템)화 하여 체계적인 유지관리

※ 관련근거 : 도로상 맨홀정비 및 관리지침

❍ 대형 제수밸브 점검정비 (강북지역 4개 사업소: 477개소)

- 대형 버터플라이 밸브 기어박스 윤활유 교체 (D=400㎜ 이상)

- 밸브 작동상태 점검 및 노후된 볼트□너트 교체

※ 본부 주관으로 한강 이남, 이북으로 구분하여 격년제로 시행

□ 아리수올림터, 배수지 등 기전설비 유지관리

❍ 모터펌프, 크레인, 전동밸브 등 기계설비 연간단가계약 유지보수

❍ 전기설비 및 자동제어시스템 연간단가계약 유지보수

❍ 전용회선 유지관리(CCTV, 유량계, 수위제어용) : 651개소

❍ 상수도시설물 무인경비용역 관리 : 134개소

□ 배수지 물탱크 청소

❍ “상수도시설물 유지관리지침”의 청소주기(6개월) 준수

❍ 청소 세정제는 별도 통보시까지 사용 중지

- 배수지 세척효과 및 시설물에 미치는 영향을 분석중 (물연구원)

❍ 추락, 감전, 질식 등 사고 예방를 위한 작업환경 점검 등 안전관리 철저

□ 아리수올림터, 배수지 노후시설 개량

❍ 전기 수전 전압 저압화를 통한 안정적 급수운영 체계 확립

- 불광터널(배) 아리수올림터 (특고압 22,900V → 저압 380V)

❍ 노후로 효율이 저하되어 에너지 손실이 많은 펌프를 최적규격의 신규펌프로 교체하여 전기료 및 온실가스 절감 도모

- 혜명아리수올림터 모터펌프 등 22대 개량

❍ 감시제어반, 통합감시센터 모니터링 시스템 개량으로 운영 신뢰도 향상

- 중앙제어실 통합감시시스템 구축 : 북부수도

- 원격감시제어 현장조작반 개량 : 15개소

❍ 시설물 보안 및 공정감시 강화

- 영상감시장비(CCTV) 교체 : 40만→ 200만 화소 고화질(16대)

□ 공동구 유지관리

❍ 시설현황 : 7개 공동구 29.9㎞(상암, 은평, 상계, 목동, 여의도, 개포, 가락)

❍ 서울시설공단이 위탁관리하고 있는 공동구내 상수도 시설을 점검·정비하여 누수사고 사전예방 및 보완사항 도출

- 연 4회 정기점검 (상·하반기 합동점검 및 사업소 자체점검)

Ⅲ		본부 포괄예산 배정계획

□ 노후 밸브 정비

(단위 : 백만원, 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고 (본부)
배정액	27,480	4,466	2,143	4,204	1,313	4,122	3,380	4,426	2,226	1,200
정비 대상	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270	감리

※ ‘소화전용 노후밸브 교체’예산은 소방재난본부에서 별도 배정예정 (2,936백만원)

□ 상수도관 전식방지공사

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	동부	북부	강동
배정액		1,000	170	490	170	170
예산액	시설비	870	150	420	150	150
	감리비	130	20	70	20	20
정비 대상		9㎞	1.5㎞	4.5㎞	1.5㎞	1.5㎞

□ 아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
배정액		5,317	134	162	144	402	1,162	1,384	904	582	443
안전진단	예산액	1,756	134	162	144	402	311	265	161	34	143
	정밀안전진단	43	-	3	4	13	12	8	3	-	-
	정밀안전점검	64	26	9	3	-	-	12	9	5	113㎞ (관로)
맨홀 정밀점검	예산액	3,074	-	-	-	-	824	1,042	728	480	-
	대상	67,132	-	-	-	-	17,647	23,225	15,417	10,843	-
대형밸브 점검정비	예산액	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	대상	477	-	-	-	-	-	-	-	-	477

※ 시책업무추진비(8백만원) 불포함

❍ 2018년도 사고이월 사업 (노후기반시설 실태평가)

- 사업규모 : 배수지·아리수올림터 64개소, 도·송수관로 196㎞

- 예 산 액 : 334백만원

Ⅳ		행정사항

❍ 원활한 사업 추진 및 경제 활성화 도모를 위해 조기 발주 시행

❍ 지속적인 사업관리 추진

- 업무 담당별 사업소 추진실적 수합 등 사업관리 추진

- 분기별 예산 집행실적 및 사업실적 점검 시행

- 사고이월 및 예산불용 없도록 사업공정 등 철저한 사업관리

❍ 사전 절차 이행 철저

- 특허, 신기술 등 특정제품 사용이 필요한 경우 사전 절차를 이행하고 제품 구매 [특정제품 심사위원회]

❍ 본부 포괄예산 수도사업소 배정

붙임 : 1. 2019년 시설물 유지관리 사업 예산 총괄 1부.

2. 2019년 정밀안전진단(정밀안전점검) 대상 1부.  끝.