문서번호	물순환정책과-7465
결재일자	2019.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	물순환정책과장
협조
	물환경생태팀장

‘19년 유출지하수 수질검사 계획(하천방류)

2019. 5.

물순환안전국

(물순환정책과)

‘19년 유출지하수 수질검사 계획(하천방류)

지하철, 전력구 등에서 하천으로 방류하는 유출지하수에 대해 수질검사를 실시하여 하천 수질오염 방지 및 생태 보전에 기여하고자 함.

1		관련근거

□ 관련 법령

○ 지하수법 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

○ 지하수법 시행규칙 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

□ 수질검사 근거

○ 지하철 지하수 배출전용관로 설치사업 완료 보고(환경국 수질과-1204, ‘07.01.22.) ⇒ 1회/년 이상 하천방류 지하수 수질검사 실시

2		유출지하수 현황

□ 발생 및 이용현황(2018년 기준)

○ 총 발생량은 약191천톤으로 그 중 지하철에서 64%인 121천톤이 발생하였고, 건축물이 22%인 43천톤 순으로 발생하였음.

○ 발생량 대비 이용량은 132천톤(69%)으로 지하철이 가장 이용률(84%)이 높고 건축물의 이용률(19%)이 가장 낮음 .

< 발생량 및 이용량 현황 >

(‘18년 기준, 단위 : 톤/일)

구분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발생량	190,659	121,116	42,716	13,905	12,922
이용량	131,958 (69.2%)	101,644 (83.9%)	8,139 (19.1%)	11,200 (80.5%)	10,975 (84.9%)

□ 용도별 이용현황

○ 총 이용량 132천톤 중 하천유지용으로 가장 많은 109천톤(82.6%)을 이용하였고, 그 외 수경시설(9.5%) 및 건물용수(4.2%) 순으로 이용

< 용도별 이용현황 >

(‘18년 기준, 단위 : 톤/일)

구분	계	하천 유지용수	도로청소	조경용수	수경시설인공함양	건물용수(에너지포함)	기타 (주변건물 지하수 공급)
계	131,958 (100%)	108,982 (82.6%)	919 (0.7%)	1,029 (0.8%)	12,599 (9.5%)	5,514 (4.2%)	2,915 (2.2%)
지하철	101,644 (77%)	86,093	434	253	11,553	471	2,840
건축물	8,139 (6.2%)	1,797	108	776	354	5,029	75
전력구	11,200 (8.5%)	10,923	277	0	0	0	0
통신구	10,975 (8.3%)	10,169	100	0	692	14	0

3		‘18년 수질분석

□ 검사 개요

○ 검사대상 : 유출지하수를 하천에 방류하는 아래 시설물

- 지하철, 전력구, 통신구 등에서 1일 300톤 이상

- 21층 이상이거나 연면적 10만㎡ 이상 건축물 : 1일 30톤 이상

※ 필요시 기준 유출량 미만이라도 하천 방류 시 수질검사 실시

○ 목표수질 : 하천수질 등급 중 BOD기준 “Ib(좋음)”등급 이상

○ 검사항목 : 총 7개 항목

- BOD(생물화학적 산소요구량), TOC(총유기탄소량), SS(부유물질), T-P(총인), 분원성대장균군, 총대장균군, Fe(철)

□ 분석 내용

○ 전체적으로 BOD 등 7개 항목은 서울시 목표수질기준인 하천수질기준(BOD)상 “좋음(Ib)” 등급에 해당함

○ 지하철 유출지하수 평균 수질은 목표 기준 이내로 분석되었으나, 분원성대장균군, 총대장균군은 기준을 초과하였음.

- 시료채취 미흡, 시설 노후화 등에 의한 일시적인 고농도 검출로 예상되며,

- 3개항목 이상 초과한 9개 지점에 대해서는 자체점검을 통한 시설정비 및 개선 등 중점관리가 필요함.(‘19.3.23통보)

○ 전력구, 통신구, 건축물의 유출지하수는 목표 기준이내로 양호하나, 일부 지점에서 총인, 총대장균, 철 등의 일부항목이 소량 초과하였으며, 시설 정비 및 개선 등의 조치가 필요함.

< 하천수질 대비 유출지하수 수질검사 내역 >

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성 대장균군	총대장균군
목표수질		2 이하	3 이하	25 이하	0.04 이하	100 이하	500 이하	0.6 이하
‘18년 (평균)	평 균	1.0	0.9	1.8	0.04	69.1	406.6	0.6
	지 하 철	1.3	0.9	2.3	0.04	273.2	1590.3	0.6
	전 력 구	0.5	0.9	2.1	0.03	2.9	17.3	0.7
	통 신 구	0.3	0.8	1.5	0.02	0.3	11.7	0.1
	건 축 물	1.8	0.9	1.1	0.04	0.0	7.1	1.0
‘17년 하천의 평균수질		0.5	0.7	2.4	0.02	44	363	0.7

4		‘19년 수질검사 계획

□ 목표수질 : 하천수질 Ⅰb등급(BOD 기준)

○『환경정책기본법 시행령』별표 환경기준에 의거 하천 생활환경 기준 중 Ⅰb등급(좋음,BOD 2㎎/L 이하) 적용

-『중권역별 물환경 목표기준』(환경부고시 제2018-6호, 2018.1.18)

< 환경정책기본법 시행령 별표 Ⅰb등급 환경기준 >

구 분	생물학적 산소요구량 (BOD, ㎎/L)	총유기 탄소량 (TOC, ㎎/L)	부유물질 (SS, ㎎/L)	총인 (T-P, ㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		철 (Fe, ㎎/L)
					분 원 성 대장균군	총대장균군
Ⅰb등급 (좋음)	2이하	3이하	25이하	0.04이하	100이하	500이하	0.6이하

※ Fe은 하천 기준은 없으나 하천방류시 미관저해 및 수생태를 고려 음용수 기준(0.3㎎/L)을 참조 0.6을 적용

□ 수질검사

❍ 검사기간 : ‘19. 5월 ～ 11월(7개월간)

❍ 검사대상 : 총 170개소(하천 및 수경시설 방류)

(단위 : 개소)

계	지하철	전력구	통신구	건축물
170	88	36	39	7

- 하천(162) : 한강, 청계천, 중랑천, 정릉천, 성북천 등 30개 하천

- 수경시설(8) : 남산 실개천 3, 서울숲 실개천 2, 경의선숲길 실개천 1, 방학사계광장 1, 석촌호수(함양) 1

❍ 검사항목 : 7개 항목(『환경정책기본법 시행령』별표 하천 생활환경 기준)

- BOD, TOC, SS, T-P, 분원성대장균군, 총대장균군, 철

- 검사횟수 : 1회(필요시 추가검사)

※「환경정책기본법」에 의한 검사항목 중 pH, DO는 하천 현장에서의 측정항목이며, COD는 2015.12.31.까지만 기준을 적용하여 항목에서 제외

❍ 검사방법

- 시료채취 : 배출기관의 시설관리 부서가 주관(전문업체 의뢰 등)

‣ 시설물 내 유출지하수의 대표성이 있는 집수정에서 시료채취

※ 채취한 시료는 밀봉 후 반드시 당일 검사기관에 제출

- 시료분석 : 서울시보건환경연구원

□ 기관별 추진사항

❍ 서울시(물순환정책과)

- 수질검사 결과 분석 및 관리 총괄

- 필요시 보건환경연구원 등 관련기관과 합동조사 실시

❍ 서울시 보건환경연구원(물환경연구부)

- 시료 분석 및 결과 통보

‣ 결과 통보 수신처 : 서울시(물순환정책과), 시설물 관리기관

❍ 시설물 관리기관 : 자치구, 서울교통공사, 서울9호선운영(주), 공항철도, 한국철도공사, ㈜네오트랜스, 우이신설경전철운영(주), 한국전력공사, KT

- 시료 채취 및 분석 의뢰(수질검사 일정 사전협의, 수, 목요일 의뢰)

- 서울시 합동조사 시 현장 안내 및 자료 제공

□ 목표수질 초과시설 조치

❍ 목표수질 초과시 : 수질개선 후 재검사

- 시설물 점검 및 오염원 투입여부 확인

- 유출지하수 집수로 및 집수정 내 침전물 준설․청소

- 채수시 이물질이 시료에 유입되지 아니하도록 유의

❍ 재검사 후 목표수질 초과 시

- 인근 하수관 유출수 유입여부 등 원인조사 실시

- 유출지하수와 생활하수 집수정 분리 등 시설정비 및 개선

❍ 2년 이상 연속 수질기준 과다 초과 시

- 시설 정비 및 개선 조치에도 기준을 초과할 경우 해당오염물질에 대한 정수시설 설치, 하천방류 외의 다른 배출방안 검토 및 조치

5		행정사항 및 향후계획

□ 유출지하수 배출기관 및 관리기관 통보

❍ 지하철, 한전 등 배출기관은 시료채취 후 분석 의뢰

❍ 자치구는 수질검사 안내 및 홍보, 건축물 시료채취 및 분석의뢰

□ 수질기준 초과 시설 사후조치

❍ 서울시, 보건환경연구원, 시설관리기관과 합동점검(필요시)

❍ 목표수질 초과시설의 시설 개선사항 확인 등

따로붙임  1. 2019년 하천방류 유출지하수 수질검사 대상 1부

2. 시료채취 방법  1부.

3. 하천수질기준   1부.

4. 환경정책 기본법 시행령 별표 환경기준

5. 중권역별 물환경 목표기준(환경부 고시 제2018-6호) 1부.  끝.