2019년 제10차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2019. 6. 21(금) 14:00, 주택건축국 회의실(3층)>

총 4건 (보완1, 보고1, 재심1, 신규1)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (토목/건축/구조)	비고
					심의내용
1	세운재정비촉진지구 6-3-4 도시환경정비사업 (중구 도심재생과)	중구 인현동2가 151-1번지 일원 (3,377.20㎡)	공동주택(614) 및 근린생활시설	- 건축높이 : 지하9/지상26 - 최대굴착깊이 : 38.00m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법 •지보공법 : 슬래브지지 •차수공법 : SGR공법	보완 (`19-8차)	덕성알파이엔지/ 디에이그룹/ 한빛구조	- ‘19.05.24 : 제8차 굴토 전문위원회 (보완의결)
					굴토계획
2	여의도동 31번지 복합시설 신축공사 (영등포구 주택과)	영등포구 여의도동 31번지 (17,795.00㎡)	공동주택(454) 및 오피스텔(849), 업무, 판매, 공공업무시설	- 층수 : 지하6/지상49 - 최대굴착깊이 : 29.00m - 흙막이 공법 •벽체공법 : 지하연속벽, C.I.P공법, 기존벽체 •지보공법 : 역타공법, 제거식앵커, 소일네일, 코너스트럿 •차수공법 : SGR공법	보고 (`19-9차)	덕성알파이엔지/ 기안건축사사무소/ 마이다스아이티	- ‘19.06.07 : 제9차 굴토 전문위원회 (조건부 보고의결)
					굴토계획
3	잠실역세권 청년주택 신축공사 (송파구 건축과)	송파구 잠실동 208-4번지 외 2필지 (1,960.90㎡)	공동주택(298) 및 판매시설	- 건축높이 : 지하3/지상25 - 최대굴착깊이 : 21.09m - 흙막이 공법 •벽체공법 : C.I.P공법 •지보공법 : 스트럿 •차수및지반보강 : ASG공법	재심 (`19-3차)	바이텍이엔지/ A&G건축사/ 바로구조	- ‘19.02.22 : 제3차 굴토 전문위원회 (재심의결)
					굴토계획
4	서울양원 공공주택지구 C-3BL 주택건설사업 (중랑구 주택과)	중랑구 망우동, 신내동 일원 서울양원 공공주택지구 (19,143.00㎡)	공동주택(331) 및 부대복리시설	- 층수 : 지하2/지상25 - 최대굴착깊이 : 13.06m - 흙막이 공법 •벽체공법 : H-Pile+토류판 •지보공법 : 오픈컷, 코너스트럿	신규	세광엔지니어링/ 범도시건축/ 아트구조	- ‘17.06.27 : 제19차 건축위원회 (조건부의결)
					굴토계획