2019년 제12차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2019. 7. 24(수) 14:00, 주택건축국 회의실(3층)>

총 3건 (보고1, 신규2)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (토목/건축/구조)	비고
					심의내용
1	서울양원 공공주택지구 C-3BL 주택건설사업 (중랑구 주택과)	중랑구 망우동, 신내동 일원 서울양원 공공주택지구 (19,143.00㎡)	공동주택(331) 및 부대복리시설	- 층수 : 지하2/지상25 - 최대굴착깊이 : 13.06m - 흙막이 공법 •벽체공법 : H-Pile+토류판, 오픈컷 •지보공법 : 제거식앵커, 스트럿	보고 (`19-10차)	세광엔지니어링/ 범도시건축/ 아트구조	- ‘17.06.27 : 제19차 건축위원회 (조건부의결)
					굴토계획
2	신길3 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 (영등포구 도시재생과)	영등포구 신길동 145-40번지 일대 (30,779.90㎡)	공동주택(799) 및 부대복리시설, 근린생활시설	- 층수 : 지하3/지상32 - 최대굴착깊이 : 24.60m - 흙막이 공법 •벽체공법 : H-Pile+토류판, 오픈컷 •지보공법 : 제거식앵커, 스트럿	신규	다산이엔지/ 우석종합건축/ 상우구조	- ‘09.10.27 : 제31차 건축위원회 (조건부보고완료)
					굴토계획
3	강동 성내 역세권 청년주택(공공지원민간 임대주택) 건설사업 (주택공급과)	강동구 성내2동 87-1외 12필지 (5,696.00㎡)	공동주택(900), 근린생활시설, 공공업무시설	- 층수 : 지하7/지상32 - 최대굴착깊이 : 31.06m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법, Act-Pile+숏크리트 •지보공법 : 슬래브지지공법(STD공법) •차수공법 : SGR그라우팅	신규	시원이앤씨/ 동일건축/ 세움구조	- ‘18.05.03 : 민간임대주택 통합심의 위원회 (조건부가결)
					굴토계획