2019년 제15차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2019. 10. 4(금) 14:00, 주택건축본부 회의실(3층)>

총 5건 ( 보고1, 신규4 )

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (토목/건축/구조)	비고
					심의내용
1	둔촌주공아파트 주택재건축정비사업 (강동구 주택재건축과)	강동구 둔촌1동 170-1번지 일대 (462,771.40㎡)	공동주택(12,032) 및 부대복리시설	- 건축규모 : 지하3/지상35 - 최대굴착깊이 : 22.34m - 흙막이 공법 •벽체공법 : H-Pile+토류판, 2열자립공법, CIP공법, 오픈컷 •지보공법 : 고강도 강관 버팀보, 어스앵커, 스트럿, 레이커 •차수및지반보강 : SGR공법	보고 (`18-13차)	한국지오컨설턴트/ 삼우건축/ 삼우구조	- ‘18.07.17 : 제15차 건축위원회 (조건부 보고완료)
					굴토계획 ※ 구조안전 심의(7.19.보완 의결)
2	신반포14차아파트 주택재건축정비사업 (서초구 주거개선과)	서초구 잠원동 74번지외 1필지 (27,846.20㎡)	공동주택(280) 및 부대복리시설	- 건축규모 : 지하3/지상34 - 최대굴착깊이 : 14.56m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법, H-Pile+토류판 •지보공법 : 슬래브지지(DBS), 스트럿	신규	산강이엔씨/ 필건축사/ 바로건설기술	- ‘18.08.28 : 제17차 건축위원회 (조건부 보고완료)
					굴토계획 ※ 구조안전 심의(예정)
3	홍은 제1 주택재건축정비사업 (서대문구 주택과)	서대문구 홍은동 104-4일대 (17,260.00㎡)	공동주택(481) 및 부대복리시설	- 건축규모 : 지하4/지상28 - 최대굴착깊이 : 18.96m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법, H-Pile+토류판 •지보공법 : 어스앵커, 스트럿 •차수및지반보강 : SGR공법	신규	엘메스코리아/ 삼하건축사/ 쎈구조	- ‘19.02.12 : 제2차 건축위원회 (조건부의결)
					굴토계획
4	가산동 지식산업센터 신축공사 (금천구 건축과)	금천구 가산동 60-26, 29번지 (30,180.00㎡)	공장(지식산업센터, 기숙사, 근린생활시설)	- 건축규모 : 지하5/지상28 - 최대굴착깊이 : 28.3m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP+H-Pile •지보공법 : 슬래브지지 •차수및지반보강 : SGR공법	신규	덕성알파이엔지/ 희림종합건축/ 엠씨에스티구조	- ‘19.04.09 : 제5차 건축위원회 (조건부 보고완료)
					굴토계획 ※ 구조안전 심의(예정)
5	LG사이언스 파크 신축공사 (서울시 건축기획과)	강서구 마곡중앙10로 10 (68,216.00㎡)	교육연구시설 (연구소)	- 층수 : 지하4/지상10 - 최대굴착깊이 : 18.50m - 흙막이 공법 •벽체공법 : 지하연속벽 •지보공법 : 슬래브지지, 제거식앵커	신규	지오그룹이엔지/ 정림건축종합/ 보성구조	- ‘15.11.03 : 제27차 건축위원회 (조건부의결)
					굴토계획