음수대 수질검사결과(안)

○ 수질검사결과표

강남수도사업소

☎ 3146-4742

○ 규 격 : 265×258mm(가로×세로), 0.4T(두께)

○ 용 도 : 학교, 관공서 등 내부 음수대용

※ 공원음수대 : 관리기관에서 제작 부착