2020년도 설 연휴 특별교통대책(신호분야)

1		추 진 개 요

□ 추진기간: ’20.01.20.(화) ~ 01.28.(화), 9일간

○ 설날연휴: ’20.01.24.(금) ~ 01.27.(월), 4일간

2		분야별 세부 추진계획

신호분야

□ 신호분야 주요시설물 경계 강화

○ 추진기간: ‘20.01.20.(화) ~ 01.28(화)/9일간[설: 1.25(화)]

○ 기능실(신호기계실, 취급실) 외부출입통제, 쇄정상태 확인

○ 주요 회차역 운전취급실 근무 철저

○ 비상상황 발생 시 대응 태세 확립

□ 신호시설물 특별점검 실시

○ 추진기간: ‘20.01.20.(월) ~ 01.23.(목), 기간 중 1회 이상

○ 점검대상: 신호분야 중점관리개소(선로전환기, 분기부 궤도회로)

설비명	단위	호선별
		계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
선로전환기 (회차역, 주요 입출고)	기	182	11	56	13	25	32	12	28	10
분기부 궤도회로	개소	141	7	37	11	17	28	12	26	8

○ 점검방법: 관리소장, 부관리소장 주관 책임점검 시행

(특별점검부에 의한 점검 후 업무일지 기록)

○ 점검사항

- 선로전환기 밀착, 쇄정, 간류 조정상태

- 선로전환기 급유, 볼트/너트 조임 및 동작상태

- 분기기히팅장치 동작상태

- 분기부 절연개소 이물질 흡착여부 및 본드류 취부상태 확인 등

붙임  설연휴 시설물 특별점검표 1부.  끝.

[붙임]

설연휴 시설물 특별점검표

(신호 분야)

결재	관리소장

점검일 : 20 년 월 일	점검개소 :	점검자 :

구 분	점 검 내 용	점검 개소	점검 결과
선로 전환기	□ 선로전환기 밀착, 쇄정, 간류 조정상태 □ 선로전환기 급유, 볼트/너트 조임 및 동작상태
궤도 회로	․ 절연개소 이물질 흡착여부 및 본드류 취부상태 ․ 본드, 쟘바선류의 단선유무 ․ 스파이크 및 금속편에 의한 단락유무 ․ 볼트, 너트 이완유무
기타	․ 비상복구 장비/자재 관리상태 ․ 청소상태, 경보 이상 유무 ․ 신호기계실 적정온도 유지
□ 특이사항