제33회 전국소방기술경연대회 경기요강

[ 구조분야 팀(Team) 전술 ]

소 방 청

제33회 전국소방기술경연대회 구조분야 전술경연 개요

1. 대회개요

가. 경연기간 : 2020. 9. 23.(수) ~ 9. 24.(목)

나. 경연장소 : 중앙소방학교(충남 공주시)

다. 경연종목 : 2종목(일반구조 + 응용구조)

라. 참가대상 : 19개 시·도 소방본부 선발팀

2. 선수(Team) 선발 및 운영

가. 시․도 본부 선수선발은 자체 경연대회를 거쳐 선발

※ 자체 경연대회 불가 시 자체평가로 대체, 선발 후 평가자료 제출

나. 경연대회 선수구성(5명) 기준 : 소방서 단위 구조대*

※ 지휘자 소방경 또는 소방위 1명, 대원 소방위 이하 4명(예비후보 1명 포함)

* 구조대 현원이 3명 이하 소방서는 소속센터 인원으로 충원 가능

라. 개인별 임무와 역할

1) 일반구조 : 팀내 자율 선정

2) 응용구조 : 지휘자를 제외한 선수 개인별 임무 자율선정

마. 선수명단은 USB 저장․제출(2020. 7. 31.한 제출)

3. 출전 제한 사항

가. 전국소방기술경연대회 입상으로 특별승진한 자는 제외(전 분야 해당)

나. 선수는 구조대원에 한함(화재진압 ․ 구급대원 제외)

※ 화재나 구급업무 수행을 위해 편성된 부서(화재진압대, 구급대, 현장대응단의 구급대, 본부 특수대응단 등 포함)에 소속된 화재‧구급대원을 제외함

4. 종목별 배점 : 일반구조(100점) + 응용구조(100점)

가. 동점처리 : ① 일반구조 고득점(1/100초까지 환산), ② 선수(5명) 연령합계 연장자 순으로 결정

나. 일반구조(100점) : 100점 - [정확성(50점) + 안전성(50점)] +- 신속성(가, 감점)

1) 점수배분 : 출발선구간 30점, 전술구간 70점

- 개인별 평가 합산점수 / 4(소수점 첫째자리까지만 반영)

2) 기준시간 : 25분(신속성 평가 때 구간별 별도 감점 및 가점 적용)

- 출발선구간(5분) : 장비점검 및 착용
- 전술구간(20분) : ① 방화문 파괴 및 엄호주수 ~ ⑤ 맨홀 통과 및 종료

다. 응용구조(100점) : 100점 - [정확성(50점) + 안전성(50점)] – 신속성(감점)

1) 점수배분 : A구역 20점, B구역 50점, C구역 30점

2) 기준 시간 : 총 20분(신속성 평가 때 구간별 감점 적용)

- 출발선구간(5분) : 장비점검 착용 및 장비휴대(3분), 전술구간 이동(2분)

- 전술구간(15분) : ① 확보지점 및 로프 설치 → ⑤ 들것 인양완료 및 종료

※ 공통사항 : 100점에서 정확성, 안전성 및 신속성  감점 점수를 빼고, 시간 가점을 추가(최대3점) 방식

5. 경기순서

가. 조편성

1) 1일차 : 일반구조 10개 팀(A조), 응용구조 9개 팀(B조)

2) 2일차 : 응용구조 10개 팀(A조), 일반구조 9개 팀(B조)

나. A·B조와 경기 진행 순서는 사전 추첨을 통해서 결정

6. 운영요원(명)

종 목	총괄	운영	간 사	예비 요원	심판관		시간측정	시간 기록
일반구조	1	2	3	2	A구역 4	8	3(초시계)	3
					B구역 4		터치형 스톱워치
응용구조		2	3	2	A·C구역 2	6	3(초시계)	3
					B구역 4		터치형 스톱워치

※ 터치형 스톱워치 파손 및 오류 발생 대비(진행요원 초시계 측정)

- 진행요원이 계측한 시간은 스톱워치 오류 발생 시에만 인정

7. 사전연습(훈련)    ※ 연습 일정은 운영 여건에 따라 변경될 수 있음(변경 시 별도시달)

가. 운영기간 : 2020. 9. 9.(수), 9. 11.(금) 2일간 / 09:00 ∼ 18:00

1) A조 : 2020. 9. 9.(수) 팀장 간 훈련시간 결정(‘20. 9. 9. 08:40)

2) B조 : 2020. 9. 11.(금) 팀장 간 훈련시간 결정(‘20. 9. 11. 08:40)

나. 운영시간 : 훈련시간은 시·도별 팀장 간에 협의나 추첨에 의해 결정

다. 안전교육 : 9. 9.(수), 9. 11.(금) 사전연습일 전 선수 대상 실시

라. 공기 충전시설 사용시간은 해당일 16:00 ~ 18:00까지(사전에 팀별 1인 지정)

마. 안전교육 미참석 출전팀은 평가표상 가산 초 2분부여

바. 위반벌칙 : 훈련장 개방이나 일정위반 때 규정에 의거하여 감점(답사 포함)

- 평가표상 가산 초 2분 부여

- 사전 동의 없이 임의로 훈련시설 출입 때 무단훈련으로 간주

8. 이의조정

가. 먼저 경기를 진행한 팀의 앞·뒤 시도 팀장 1인만 이의 제기할 수 있음

나. 심판단이 합의한 결정 사항에 대해서는 이의 제기 할 수 없음

다. 최종 경기종료 후 30분 이후에는 어떠한 경우에도 이의제기 할 수 없음.

9. 기타사항

가. 안전사고 발생이 예상될 경우 심판이 경기를 중단(운영본부에 통보) 할 수 있음

나. 심판은 경기 중 위험요소 및 안전사고 발생 가능성을 수시로 확인할 수 있음

다. 경기진행 중 장비 이상 발생 때는 재경기 불가(안전점검 미흡으로 간주)

라. 소방차량 고장 등 불가피한 경우 심판진이 재실시 여부 판단

마. 유튜브 등 참고 동영상은 기준이 될 수 없으며, 실격 및 감점은 평가표를 기준으로 한다.

구조분야 일반구조 팀(Team) 전술 세부 요강

Ⅰ		경연개요

1. 경연장 구분

가. 경연장은 점검구역·대기구역·경기구역·관람구역으로 구분한다.

나. 경기구역은 출발선구간과 전술구간으로 구분한다.

1) 출발선구간 : 장비점검, 장비착용 등 전술 시작 전 임무 수행 구역

2) 전술구간 : 1단계 ~ 5단계까지 전술구간의 임무를 수행하는 구역

2. 경연 참가자

가. 4명(지휘자, 구조대원 3명) 단계별 임무 부여는 팀에서 자체 지정

※ 예비 1명 : 경연참가자 부상 또는 경연불참 시 교체 인원으로 전술시작 후 교체 할 수 없음

3. 경연단계

구 분	장 소	시 간	내 용
장비검사	점검구역	별도 시간운영	장비제출
출전대기	대기구역	5분	출전준비, 출전장비 지급(들 것, 소방호스, 피스톨 관창)
안전점검	경기구역	3분	경기 전 장비 이상 유무 최종점검
경 기	경기구역	경기시간 준용	구조분야 팀 전술 경기
장비철수	대기구역	시간제한 없음	경기장비 철수 등

※ 장비점검 하기 전에 선수 등록표 확인

4. 구간별 주요내용

① 장비착용 → ② 방화문 개방 → ③ 유리파괴 및 협소 공간구조 → ④ 장애물 통과 → ⑤ 사다리 이용 들것 구조 → ⑥ 맨홀통과

가. 출발선구간

(출발선단계) 장비 착용	경기 시작과 동시에 모든 대원은 특수방화복, 공기호홉기, 개인장비 등을 착용 확인 후 출발선에 위치하여 임무별 장비점검을 실시한다. ※ 모든 대원은 공기호흡기를 양압 상태로 전환한 후에 지휘자의 출발신호에 따라 경기를 시작한다.

나. 전술구간

1) 1단계 방화문 개방 및 엄호주수

(1단계) 방화문 개방	① 1번, 2번 대원은 방화문 개방 전 반드시 내부 확인(소리·열) 후 지정된 장소에 비치된 잠금 개방 장비를 이용하여 순차적(상 → 하 → 중)으로 개방하고 진입한다.

② 3, 4번 대원은 관창 및 40mm 소방호스(클리브랜드 로드기법) 2본을 들고 펌프차 방수구에 결합하여 지정된 목표물(Target)에 5초간 엄호주수(분무) 후 들것을 휴대하여 진입한다.

③ 1, 2번 대원은 방화문 개방 후에 파괴 장비를 지정된 장소에 놓고 진입통과하고, 3번, 4번 대원은 들것을 들고 통과해서 2단계로 이동한다.

※ 먼저 진입한 대원은 마지막 대원이 진입 할 때까지 안전라인을 넘을 수 없다.(넘을시 감점)

2) 2단계 협소 공간 구조

(2단계) 유리파괴 및 협소공간구조	① 1,번 2번 대원은 파괴 장비를 이용 강화유리를 파괴 후 협소공간으로 진입한다. ② 최초 진입 대원은 즉시, 요구조자 발견 무전보고 후에 보조호흡기를 요구조자에게 착용시키고 등지게를 벗는다.

③ 두 번째 진입한 대원은 요구조자를 마주보고 안아 세운다.

④ 3번, 4번 대원은 들것을 협소공간에 밀어 넣어준다. 진입대원은 요구조자를 들것에 결착시키고 지휘자에게 결착완료 무전 보고한다.

⑤ 협소공간 탈출 시 공기호흡기를 3번, 4번 대원에게 전달하고 순차적으로 탈출해서 지정된 장소에 들것을 놓는다. 공기호흡기를 다시 착용하고 다음 단계로 이동한다. ※ 장비 착용 때 다른 대원의 도움 가능

3) 3단계 장애물(사각터널) 통과

(3단계) 장애물(사각터널) 통과	① 장애물 통과 전 들것 상단에 개인로프를 이용하여 분할 고정매듭의 유도로프를 설치하고, 반대쪽(두겹팔자, 옭매듭)은 카라비너를 이용하여 먼저 진입하는 대원에게 결착한다.

② 진입보고 후 지휘자의 지시에 따라 1번 대원이 터널로 진입하고 보조대원은 유도 로프의 텐션(Tension)을 유지하며 이상 유․무를 확인한다.

③ 1번 대원이 터널을 통과한후 무전 보고, 2번 대원이 들것 앞에 위치하여진입하고 3번 대원은 들것 밀면서 터널을 통과한 후 무전보고, 1번대원은 견인로프를 당겨 들것을 유도한다.

④ 통과방법은 제한이 없고 터널 통과 시 측면을 발로 지지해 이동하면 안된다. 지휘자는 3번 대원의 진입완료 보고 후에 진입하고 4명이 순차적으로 통과한다. 이때 터널 내부에서 밀거나 당기는 것은 허용하되 측면외부에서 도움을 줄 수 없다.

⑤ 터널을 통과할 때 2번대원은 유도로프를 끌며 이동하며, 3번 대원은 들것에서 손을 떼면 안 된다.

※ 장애물을 통과한 후에 들것에 결착된 로프와 매듭은 해체하지 않아도 된다.

4) 4단계 사다리이용 들것 구조

(4단계) 사다리이용 들것 구조	① 사다리를 이용해 들것을 컨테이너 상부로 이동한 후에 반대편으로 들것을 안전하게 내린다. ② 1번, 2번 대원은 사다리 설치, 3번 대원은 사다리를 지지한다.

③ 1번 대원은 진입 전 견인 로프를 결착 후 상부에 진입하고 2번 대원이 순차적으로 진입한다.

④ 3번, 4번 대원은 사다리 상부 가로대 2칸 이상 돌출하는 각도 변경을 하고 들것을 사다리 위로 이동시킨다. 이때 1번, 2번 대원이 들것 유도로프를 당기고 3번 대원이 들것 하단부를 잡고 사다리를 오른다. 4번 대원이 사다리지지 후에 마지막으로 사다리를 오른다.

⑤ 사다리를 끌어올려 반대편 지면에 설치하고 1번, 2번 대원이 지면으로 내려 간다. 3번, 4번 대원이 사다리 가로대와 세로대에 들것을 결착(들것 다리부분, 말뚝매듭+옭매듭)하고 들것 하강구조를 실시한다.(1,2번 대원 지면 사다리지지 / 3,4번 대원 확보)

⑥ 1번, 2번 대원은 들것과 사다리 분리 후 사다리 재설치하여 3번, 4번 대원이 지면으로 내려오고 들것을 지정된 장소에 이동한다.

⑦ 다음사항 위반시 감점 또는 실격처리 된다.

- 구조대원이 넘어지거나 장비 낙하, 사다리 미지지 및 안전 위배,

사다리 등반 시 대원 및 들것 추락 시 실격 처리한다.

5) 5단계 맨홀 통과

(5단계) 맨홀 통과	① 출발선에 들것을 놓고 1번, 2번 대원은 공기호흡기(등지게)를 벗는다. 1번 대원의 등지게에 2번 대원이 두겹8자+옭매듭 유도로프를 결착 한 후에 맨홀로 진입한다. ※ 구조대원은 양압 상태를 유지하고 이동방법은 자유임

② 1번 대원이 맨홀 통과 후 지휘자에게 무전 보고하고 유도로프를 당겨 주면 2번 대원이 들것 앞에 위치하여 진입하고 3번 대원은 들것을 밀면서 맨홀을 통과한다.

※ 맨홀통과 시 들것에서 손을 떼면 안 되며 완전히 터널을 이탈 후 진입완료 보고한다.

③ 통과된 들것은 지정된 장소에 위치하고 로프를 장 정리하여 둔다. 4번 대원은 3번 대원이 진입완료 보고 후 진입하며, 보고 전 맨홀 내부에 장비나 신체가 위치하면 선 진입으로 간주하여 감점처리 한다.

④ 지휘자가 마지막 맨홀 통과 후 모든대원은 공기호흡기 착용 후 들것을 들고 결승선(Finish)을 통과한다. 이때 마지막 대원이 터치형 스톱워치를 눌러 경기를 종료한다.

5. 경기 진행일반(미준수 시 안전성 감점)

가. 평가관의 깃발·호각 신호에 따라 다음 단계로 진행된다.(이하“□”표시)

나. 경기 중 이동속도는 제한이 없다.(뛰거나 넘어지는 경우에 감점)

다. 휴대 장비를 떨어뜨리거나 밟지 않도록 한다. (해당 항목은 감점)

라. 엄호주수 때는 펌프차량 시동 및 펌프 PTO가 작동된 상태로 관창을 연결  시킨다.(펌프차량은 출전 팀에서 사전준비 압력은 5~7kg/h)

마. 대원별 특정 임무지정은 출전팀에서 자율적 지정

바. 대회요강 이외의 물품사용은 금지한다.(발견 때는 실격 처리)

6. 심판구성 : 집단 심판체계 ⇒ (각 평가구역별 평가표 작성)

가. 심판구성 : 각 시·도에서 1명씩 선발하여 19명으로 심판요원 구성

※ 심판 경험이 있거나 전 대회 참가 심판·선수 위주로 우선 구성

나. 심판배치 : 2개 구역 8명(출발선 구간 4명, 전술 구간 4명)

다. 운영간사 : 2개 구역 2명(출발선 구간 1명, 전술 구간 1명)

라. 측정요원 : 시작·종료구간 소요시간 측정(터치형 스톱워치 및 시계 사용)

※ 터치형 스톱워치 파손 및 오류 발생 대비(초시계 측정)

마. 운영요원 : 각 구간별 임무종료 및 임무개시 알림 등

7. 점수집계(총점 100점에서 차감하는 방식)

가. 안전성(50점) : 안전위반, 지휘미흡, 통제 불응 때 등 감점

나. 정확성(50점) : 임무 수행여부를 반영하여 감점

1) 출발선구간(5분) : 정위치 ~ 장비점검(본부석에서 시간 측정)

2) 전술구간(20분) : 1단계 출입문 파괴 ~ 5단계 맨홀통과

다. 신속성 : 제한시간 초과 10초 마다 1점 감점, 시간단축 10초당 0.1점 가점 부여하되 최고 3점을 초과할 수 없다.

라. 순위결정 : 고득점 순(동점처리 : 안전성→정확성→전술구간 경기시간 기록 순)

※ 기준시간에 통과한 경우와 미 통과 때는 감점 등

8. 장비기준

가. 공통장비(★표는 세부규격 참고)

연 번	품 명	규 격	본부 지급	수 량	비 고
1	방화문 파괴기	★	∨	2	예비 포함(중앙 1 / 시·도 1)
2	바스켓 들것			2	2개중 택 1
3	호스40mm	세부규격 별도시달		2	시도별 제출
4	관창40mm	KFI, 피스톨, 일반 형		1	시도별 제출

나. 개인장비(★표는 세부규격 참고)

연 번	품 명	규 격	본부 지급	수 량	비 고
				모든대원
1	활동복	복제기준★		1	동·하계 무관, 반팔 가능
2	활동화	복제기준		1	형태 및 밑창(아웃솔)변형불가
3	특수방화복	KFI		1	내피 포함
4	소방용안전화	KFI		1	고무제 및 가죽제품 모두가능 (화재진압용 특수구조화 착용가능)
5	방화두건	KFI		1	색상 무관
6	헬멧	KFI★		1	KFI인증된 구조헬멧 가능
7	진압장갑	KFI		1	KFI인증된 화재진압 장갑 가능
8	공기호흡기세트	45분용★		1	원터치식 사용가능(250이상)
9	랜턴	시도별 장비★		1	ㄱ자형-연기투기랜턴
10	무전기	시도별 장비★		1	UHF, TRS 방식 등 실제 출동 장비
11	경보기	시도별 장비		1	태그분리형 사용 가능(밧데리제거)
12	카라비너	UIAA 20-7-7		4	잠금방식으로되어있을것(형태 무관)
13	휴대용도끼	시도별 장비		1	개인장비로 지급된 휴대용(크기무관)
14	개인로프	내열/일반로프		1	15m(20m) / 8mm이상 / 로프 백이나 밸크로 결착

※ 상기 장비 생산년도는 무관하며, 해당장비 한정 KFI인증마크 육안 식별될 것

다. 경기용품(운영본부 준비)

연번	품 명	규 격	수 량
1	터치형 스톱워치	외부모니터, 스위치	2
2	장애물 1 (방화문 훈련시물레이터)	80 × 190 문 모형	1
3	장애물 2 (유리창 파괴 및 협소공간 구조)	100 x 290 × 220 박스형 틀	1
4	장애물 3 (사각터널)	100 × 100 × 500 사각 틀	1
5	장애물 4 (컨테이너)	300 × 600 × 239 컨테이너	1
6	장애물 5 (원통)	80 × 800 원형 틀	1
7	철재식 사다리 (2단사다리)	4M 이상 (연장시 7M 이상) 허용하중 120KG 이상(가로대 개당) (대회 개최시도 장비활용)	2
8	마네킹	50kg이상	1
9	강화유리	페어글라스 (100 x 90)	20
10	스톱워치	- 1/100초 기능 있을 것. - 메모리 기능 있을 것.	6

라. 장비점검(사전점검 등)

1) 기본복장 : 활동복·방화복 등 적합 여부 확인

가) 활동복 : 명찰·계급장·소방마크·태극기 등 부착, 하의 양말 속 고정 금지

나) 활동화 : 복제규정상 지급품목 착용 (시·도별 사제품목 착용불가)

다) 방화복 : 내피제거 및 기타 변형 금지, 경기 전 방화복에 개인로프 휴대 허용

라) 소방용안전화 : 복제 규정 지급 품목 착용, 화재진압용 특수구조화 가능

2) 선수등록표(핸들링) : 부착상태 및 동일 인물 확인

3) 개인장비  : 랜턴․무전기․경보기 off 및 공기호흡기 용기밸브 폐쇄 상태로 진열

4) 공용장비 : 운영본부 지급(위치 및 경기장 규격에 의한 배치)

5) 카라비너 개인별 4개(형태는 무관하며 잠금형 일 것, 미니 카라비너 사용 금지)

6) 개인 및 공통장비 규정된 장비 외 사용절대 금지(변형 금지)

Ⅱ		경연 세부기준

1. 경연구성

가. 경기운영 : 일반구조 팀원 5명(지휘자1, 대원 3, 예비 1)

나. 경연종목 : 5개 종목(방화문 파괴, 협소공간구조, 사각터널 통과, 장애물 극복 및 사다리이용 들것 구조, 맨홀 통과)

훈련시설	출발선구간	전술구간
	장비 착용	1단계 방화문 파괴 및 엄호주수	2단계 협소공간 구조	3단계 사각터널 통과	4단계 장애물극복 및 사다리이용 들것 구조	5단계 맨홀통과 후 종료

2. 세부방법

가. 출발선구간

구분	세부항목	진행방법	평가항목
출발선구간	준비단계	∘모든 대원이 기준선에 정위치한 상태에서 지휘자의 지휘에 따라 방화복 상·하의 착용 ∘개인별 공기호흡기 착용 ∘개인 안전 장구류 착용 완료한 후에 지휘자에게 보고	[하의] -하의 벨크로 앞 여밈·후크 채울 것 -신체 또는 활동복이 보이지 않을 것 [상의] -지퍼와 벨크로 등 앞 여밈 상태 -상의 아래 단이 말려 있지 않을 것 -신체 또는 활동복이 보이지 않을 것 [공기호흡기] -화재대응능력 2급 공기호흡기 장착능력 평가 기준(1~7번 항목 평가) -어깨, 허리, 가슴 밸트 꼬임 없이 정상적으로 체결 -점멸등 점멸 -보조면체 정상적 결합 [면체] -머리카락과 머리끈이 면체 내에 없을 것 -밀착되어 누기가 없을 것 -대기호흡 상태로 대기

출발선구간	준비단계		[헬멧] -안면보호렌즈가 눈 아래까지 내려질 것 -머리에 밀착되어 시야확보가 원활 할 것 -턱 끈 결합 [방화두건] -방화복 상의 내로 정리 -면체 안면창과 조임끈이 바깥에 노출되지 않을 것 -피부가 노출되지 않을 것 [랜턴] OFF 상태로 공기호흡기 우측D링에 결합 [무전기] OFF 상태로 공기호흡기 좌측에 결합 (렌턴, 무전기 카라비너 사용 가능) [경보기] OFF 상태로 허리벨트 좌측에 고정 (배터리 제거) [장비점검] -점검순서 : 랜턴 → 무전기 → 경보기 → 압력확인→ 양압전환 → 바이패스 → 대기호흡전환 ※ 장비점검 전 조작 시 해당항목 감점 [점검보고] -각 대원별 장비이상 유·무를 지휘관에게 보고
	장비점검	∘장비착용이 완료되면 대원은 장비 정렬 선에서 장비점검 실시	[방화문 파괴기] 방화문 파괴기 별표 참고 [로프] -로프 길이 20m로 개인로프(로프백 사용 가능, 로프 사리기 제한 없음) [들 것] 바스켓 들것으로 사용 할 것 [관창] 40mm 피스톨관창 [소방호스] 40mm × 15m 2본 [장비 이상 유무 보고] -지휘자에게 장비 각 임무별 장비 이상 유무 보고

나. 전술구간 (1단계~5단계)

구분	세부항목	진행방법	평가항목
전술구간	1단계	※지휘자가 터치형 스톱워치를 눌러 경기 시작 ①1‧2번 대원은 들것을 휴대하여 출발선으로부터 10m 지점 방화문 시뮬레이터 앞에 내려놓고 문 개방 공구를 이용하여 상→하→중 3단계 개방(장비선택 자율) -출입문 개방 전 내부소리 확인(손등 온도감지) -개방 후 2단계 이동시 방화문 개방 후 3m지점 개별 통과 금지(전 대원 함께 안전라인 통과) ②3‧4번 대원은 40mm수관 각 1벌, 관창 휴대 후 펌프차량 방수구에 연결하여 방화문 개방 대원 엄호주수(경기운영상 별도 타깃에 주수) -소방호스 클리브랜드로드기법으로 준비휴대 ③3·4번 대원은 엄호 주수 후 들것을 휴대하여 방화문 통과 2단계로 이동(1·2번 대원과 함께 안전라인 통과)	①2인 1개조 파괴방법의 적절성 및 안전성 ②장비선택의 적절성 및 숙달 능력 ③호스말기, 연결의 적절성, 엄호주수 자세 -클리브랜드 로드기법(원형사리기) 효율성(계단 및 건물 진입 때) ④이동 간 대원의 안전 위험 위배 행위 여부 -뛰지 말 것(안전한 이동) ⑤대원 넘어짐, 장비추락 여부(면체 벗겨짐 포함) ⑥공기호흡기 착용 양압 상태 확인(전 구간) ⑦방화문 통과 후 개인별 안전라인(전방3m) 통과 여부 ⓼손등을 이용한 온도감지 실시여부 -출입문 개방 전 내부소리 확인(손등 온도감지)

구분	세부항목	진행방법	평가항목
전술구간	2단계	①1번 대원 휴대용 도끼이용 유리창 파괴 -유리창 파괴 전 내부소리 확인(손등 온도감지) ②2번 대원 협소 공간 진입 -요구조자 발견 보조호흡기 착용 및 무전 보고 ③1번 대원 협소 공간 진입 -요구조자 겨드랑이 파지 후 일으켜 세움 ④3·4번대원 들것 투입→ 1·2번 들것 벨트 결착→ 2번 공기호흡기 탈착 후 3번에게 전달→2번→1번 창문탈출(탈출방법 자율) -진입 및 탈출 시 창틀 바깥에서 안쪽으로 파지 금지 ⑤모든 대원 들것 지정된 구역에 위치→2번 보조호흡기분리→공기호흡기 재 착용 → 3단계 이동	①유리창 안전한 파괴기법 및 창틀 잔해물 제거여부 ②대원 진입 및 탈출시 안전성 ③대원 상호협력 진입 및 구조응용 방법 ④안전사고 발생 및 장비추락 여부(면체 벗겨짐 포함) ⑤요구조자를 밟거나 넘어트리거나 뒤집는 행위여부 ⑥요구조자 보조마스크 착용여부 및 벗겨짐 ⑦들것 결착상태 ⑧들것추락 및 던지는 행위 ⑨공기호흡기 재 착용여부(동료대원 착용 때 협업가능) ⑩들것 정해진 구역에 놓임 여부 ⑪무전교신 여부 ⑫진입 및 탈출 시 창틀 바깥부분 파지 여부 확인
	3단계	①2단계로부터 10m 지점 사각터널 앞 들것 위치 -들것 상단에 로프결착(분할고정매듭+옭매듭)진입대원 공기호흡기에 로프결착 (두겹8자+옭매듭+카라비너) ②1번 사각터널 장애물 진입하여 탈출(완료보고) ③2번 들것을 유도로프 끌며 장애물 통과 -1번 대원은 견인로프 당기며 유도 ④3번 들것 밀며 장애물 통과(들 것 손놓지말 것) ⑤4번 대원 장애물 통과 ⑥모든 대원 탈출 및 로프 정리 후 들것에 적재 -모든 대원 도착 전 최종 탈출구로부터 안전라인(전방 3m)을 넘을 수 없음	①대원이 넘어지거나 장비추락 여부 ②들것이 뒤 짚어 지거나 떨어짐 여부 ③매듭법 및 결착상태 확인 ④무전보고 교신 여부 ⑤유도로프 설치 여부 ⑥2번, 3번 대원 터널진입 후 들것(유도로프)에서 손 이탈 여부 ⑦대원 모두 탈출 전 3m지점 한계선 통과 여부 ⑧사각터널 통과 후 개인별 안전라인(전방3m) 통과 여부 ⑨로프 정리시 들것 적정위치에 올려 놓는지 여부(평가표 참조)
	4단계	①3단계로부터 10m 지점 컨테이너 앞 들것 위치 ②사다리이용 들것을 장애물(컨테이너) 상부로 이동 후 반대편으로 들것을 안전하게 하강 -진행순서(1) : 1·2번 사다리 설치 → 3번 사다리지지 → 1번 유도로프 공기호흡기 결착 후 등반 → 2번 등반 → 3·4번 사다리 재설치 → 1·2번 유도줄 당김 → 3번 들것을 밀며 등반(4번 대원은 사다리지지) → 1·2번 유도줄 당김 → 4번 사다리 등반(상부대원 사다리지지) -하강순서(2) : 맞은편 사다리 운영상 사전 설치됨 1·2번 하강→사다리 벽에 밀착 → 3·4번 사다리에 들것(하단부) 로프 결착 → 1·2번 사다리지지 → 4번 안전확보 → 3·4번 유도 하에 들것 하강 → 들것분리 → 사다리 재설치 및 지지 → 3·4번 하강(모든 대원 도착 전 안전라인(전방3m)을 넘을 수 없음	①사다리 설치(지지법) 안전성 ②들것 상단 로프결착상태 및 유도로프 운용 적절성 ③사다리에서 들것이 떨어지거나 뒤짚어 짐 여부 ④구조대원 사다리 등반시 안전성(추락 시 실격) ⑤사다리 재설치 여부(들것 상승 및 하강 시) -3번 대원 들것을 올릴 때 들것에서 손 이탈 여부 ⑥들것과 사다리 결착 시 가로대와 세로대 결착(말뚝매기+옭매듭/ 들것도 별도 말뚝매기+옭매듭) 적절성 ⑦들것과 사다리 결착 때 여유 로프 확보 여부 ⑧유도로프는 사다리가 지면에 닿을 때까지의 길이 여부 ⑨장비 추락 및 안전사고 발생 여부 ⑩들것 하강 시 상부 유도로프 운용 적절성 ⑪모든 대원 하강 후 안전라인 통과 여부 ⑫사다리 변경 시 상부 가로대 2칸 이상유지
	5단계	①4단계로부터 10m 지점 원형터널 앞 들것 위치 ②모든 대원 등지게 탈착 후 원형 장애물 통과 -진행순서 : 2번 맨홀 뚜껑 개방→1번 랜턴으로 내부 이상유·무 확인→1번 등지게에 2번 로프 결착(두겹8자+옭매듭+카라비너)→장애물 통과 후 무전 보고→2번 들것을 이끌며 장애물 통과→3번 들것을 밀며 통과→4번 통과(대원별 통과 시 무전 교신) -모든대원 도착 전 안전라인(전방3m)을 넘을 수 없음 ③대원 터널통과 후 개별적 등지게 착용 ④들것을 들고 전방10m 안전라인 통과 후 마지막 대원 스톱워치 누름과 동시에 경기종료	①이동 시 대원이 넘어지거나 장비추락 여부 ②들것이 뒤 짚어지거나 떨어짐 여부 ③매듭 법 및 결착상태 확인 ④대원 탈출 무전보고 교신 여부 ⑤유도로프 설치 여부 ⑥맨홀 개방 후 랜턴이용 내부 이상유·무 확인 여부 ⑦3번 대원 맨홀진입 후 들것에서 손 이탈 여부 ⑧공기호흡기 면체 벗겨짐 등 양압상태 확인 ⑨공기호흡기 재 착용 상태 확인 ⑩개인장비 현황 및 예비호흡량 확인(50이상 bar) ⑪모든 대원 통과 후 안전라인 통과 여부

Ⅲ		심판 구성 및 운영

1. 심판구성

가. 심판단은 시·도 본부에서 1명씩 차출하여 19명, 해당 시·도 본부 소속 심판을 제외 18명으로 구성

나. 경기구역 A구역 심판관 4명, B구역 심판관 4명과 간사요원 3명을 각각 배치

다. 경기 전체 심판 운영 관리에 2명(평가위원장 1명 포함), 예비요원 1명 배치

2. 구역별 심판범위

구역명	심판대상
A구역	출발선구간 장비점검 및 착용 ․ 모든 대원의 개인안전장비의 정확한 착용법 및 장비점검 보고 사항 ․ 공통장비 점검 및 확인 보고 사항 장비휴대 및 전술구간 이동 ․ 공통장비 임무에 따른 장비의 선택, 정확한 상황부여 및 임무부여 ․ 이동 간 안전 위험요소 위배 행위에 관한 사항
B구역	전술1단계 중 휴대장비사용법 및 파괴순서, 차량 조작 및 엄호주수 자세 등 전술2단계 중 파괴 및 진입단계, 요구조자 구조방법 및 철수단계 등 전술3단계 중 로프매듭 및 대원 손 과 견인줄(들 것)이 떨어질 경우 전술4단계 중 사다리 운영각도 지지, 로프매듭 상태, 안전 확보 등 전술5단계 중 로프매듭 및 대원 손과 견인줄(들 것)이 떨어질 경우 ※ 모든 단계에서 지휘자에게 무전보고 유·무

3. 평가요령

가. 심판관은 각 경기구역별로 배치되어 해당 구역 내의 경연사항을 평가

(A구역 심판석 4개, B구역 심판석 4개 간사 석 3개 배치)한다.

나. 심판관은 구간별 선수 이동 동선을 따라 이동하면서 평가하고, 경기진행에 방해를 주지 않는 범위에서 가까이 접근하여 평가할 수 있다.

4. 평가결과 취합 및 총점 집계절차

가. 각 경기구역별 심판관이 해당 평가표(붙임 4-1)를 작성하고 서명한다.

나. 해당 경기구역 간사는 각 평가관의 평가표를 취합하여 해당 경기구역 총괄평가표(붙임 4-2)를 작성한다.

1) 평가에 이견이 있는 항목은 해당 경기구역 평가관의 합의로 결정하되 합의가 되지 않는 경우에는 다수결로 결정함

2) 작성이 완료된 경기구역별 총괄평가표에는 해당 경기구역 심판관 전원이 연대 서명함

다. 경기구역 간사 3명과 위원장은 각 경기구역별 총괄평가표에 기재된 결과를 반영하여 최종 평가표(붙임 4-3)를 작성하고 연대 서명함

5. 평가결과의 발표

가. 모든 경기를 마친 후 위원장은 최종 평가표의 평가점수를 발표한다.

나. 시·도별 경기가 종료된 후에 감점사항에 대한 부분만 지휘자에게 공지한다.

6. 기타사항

가. 모든 심판관은 객관적이고 공정하게 심판에 임하여야 하며, 사전에 붙임 4-4의 서약서를 제출한다.

나. 심판관은 소속 시·도가 경기를 할 때에는 경기에 일체 관여할 수 없으며 경기에 관여할 경우 그 후 경기부터는 심판관 자격을 배제하고 예비요원으로 심판을 진행할 수 있다.

다. 시·도 출전팀은 심판단의 합의에 의하여 결정된 사항에 대해서는 이의를 제기할 수 없다.  붙임 4-5의 서약서를 사전에 제출한다.

참고1		경기장 세부기준

참고2		일반구조 장애물 규격

1. 방화문 개방 구조물

1. 재질 : 스틸 2. 방화문 3개소 잠금장치 되어 있을 것 (열쇠형, 손잡이형, 내부 잠금형) ★세부 규격은 아래 그림 참조
- 정 면 -	- 측 면 -

2. 협소공간 구조물 규격

1. 재질 : 스틸 2. 창문틀 : 유리 등을 삽입할 수 있는 틈이 있을 것, 창문틀 내부 규격 100cm × 90cm 3. 후면부 2/3 이상은 개방되어 있어 내부시야 확보해야 할 것 ★세부 규격은 아래 그림 참조
- 정 면 -	- 측 면 -	- 후 면 -

3. 사각터널 구조물 규격

1. 재질 : 스틸 2. 사각터널 규격 : 100cm×500cm×100cm 3. 로프 장애물 : 11개소에 10~11mm 로프 X자 형태로 있을 것(로프 X자 교차지점이 바 닥으로부터 30cm 내에 있을 것) 4. 로프 간격 : 50cm ★세부 규격은 아래 그림 참조
- 정 면 -	- 측 면 -

4. 사다리 구조(컨테이너) 규격

1. 재질 : 스틸 2. 컨테이너 규격 : 3m×6m (3m×4m 가능) ★세부 규격은 아래 그림 참조
- 정 면 -	- 측 면 -

5. 맨홀 통과 구조물

1. 재질 : 사각틀(스틸), 원형파이프(PVC) 2. 맨홀구경 : 내경 80cm (맨홀입구는 덮개로 덮혀 있을 것) 3. 가로장애물 : 구경 40cm에 로프 장애물(입구 시작으로 1m, 3m, 5m, 7m 위치) ★세부 규격은 아래 그림 참조
	5 0
- 정 면 -	- 측 면 -

200

100

200

100

200

200

붙임2		평가표 서식

[붙임 4-1] 구역별 평가표

출발선구간(준비단계 및 장비착용) 평가표

□ 평가대상 :              본부           대원

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 공통사항, 안전성 및 정확성 평가결과가 각15점 이상이면 15점 반영,

※ 제한시간 5분(제한시간 초과 시 10초당 1.5점 감점)

■ 안전성

평가 항목		감점기준	안전성	평가결과
복제기준에 적합하지 않은 복장 착용	방화복, 안전화 , 장갑	1	건
	헬멧	1	건
	두건	1	건
방화두건 및 방화복 상, 하의 착용상태		2	건
공기 실린더 압력 250bar 이하		3	건
공기 실린더 개방 시 오링파손 (시간 내 오링교체가능)	공기누출 시	2	건
	오링파손 시	2	건
개인휴대장비 미착용 및 착용상태 (1회 감점, 2회 경고 시 실격)		3	건
휴대한 장비를 추락 및 던지는 행위 (1회 감점, 2회 경고 시 실격)		3	건

■ 정확성

평가 항목		감점기준	정확성	평가결과
공기호흡기착용 순서 및 착용불량	면체	2	건
	등지게	2	건
장비착용 후 지휘자에게 보고 누락 시		2	건
지휘자의 지휘 전 단독 행동		3	건
지휘자의 전대원 최종점검 보고 미실시		3	건

평가일시 :  2020년   월   일   시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

전술구간(단계별) 평가표

□ 평가대상 :              본부          대원

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 각35점 이상이면 35점 반영

※ 제한시간 20분(제한시간 초과 시 5초당 1점 감점, 시간단축 시 10초당 0.1점으로 최대 3점 가점)

□ 전술 1단계 방화문 파괴 및 엄호주수

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시	0.8	건
방화문 파괴 시 대원 휴대장비 사용이 부적합할 시	0.8	건
휴대장비 추락 및 던지는 행위	1.5	건
수관연결 및 소방호스 누수 발생	0.5	건
엄호주수(분무) 미실시 및 5초 이하 주수 (압력은 5~7kg/h, 타깃에 분무주수 5초경과 시 평가관 휘슬에 종료)	0.5	건
이동 중 넘어지는 경우	0.8	건
출입문 개방 전 내부 소리확인 및 온도감지 부적절	0.5	건
공기호흡기 착용 불량 및 개인 휴대장비 착용상태 불량	0.5	건

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
방화문 순서에 맞지 않게 개방(상→하→중)	1	건
엄호주수(분무) 미실시 및 5초 이하 주수	0.8	건
문 개방 후 사용 장비 지정위치 이탈	1	건
모든 대원 진입 전 안전라인 이탈	1	건
3.4번 대원 소방호스전개(클리브랜드 로드 사용) 부적절 시	1.5	건

□ 전술 2단계 협소 공간 구조

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시(양압유지)	0.8	건
강화유리 파괴 시 주변 위험요소 제거여부 (손을 사용하여 쓸어내는 행위 시 감점)	0.7	건
진입 대원 넘어짐 및 장비 추락	0.8	건
요구조자를 밟거나 넘어트리는 행위	1.7	건
요구조자 보조마스크 머리끈(스트렙) 조임을 안하고 진행	1	건
공기호흡기 장착 불량 및 누기 발생시	0.5	건
손등을 이용한 온도감지 및 내부소리 청취 미실시, 부적절	0.7	건
공기호흡기를 전달 및 들것에 위치 시 요구조자의 가슴 위 부분에 압박 시	1	건
대원 진입 시 진입보고 미실시	0.7	건
개인장비 착용 및 휴대 부적절	0.7	건

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
강화유리 파괴 부적절	0.5	건
요구조자 발견 미보고 및 보조호흡기 착용 불량 (더미의 얼굴 마킹 부위가 보일 시 착용 부적절 감점)	1	건
요구조자 결착 미흡 및 추락, 넘어짐	1	건
외부로 퇴출 시 창문틀 밖으로 손을 잡고 이동	1	건
4인이 모두 들것을 들지 않고 3인이 이동 시	1	건
들것 정 위치 자리에 놓지 않고 장비(공기호흡기) 착용	1.5	건

□ 전술 3단계 사각터널 통과

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시	0.8	건
지휘 전 단독 행동(터널 진입)	1	건
터널 통과 후 지휘자에게 보고 미 실시	0.5	건
2번 대원 이동 중 유도 로프에서 손이 떨어진 경우	1	건
3번 대원 이동 중 들것에서 손이 떨어진 경우	1	건
터널 통과 후 결착 로프 정리 미흡 및 지면에 접촉	0.6	건
휴대장비 추락 및 던지는 행위(회수 후 진행)	1	건
공기호흡기 장착 불량 및 잔압 경보 발생	0.5	건
공기호흡기 파손 및 경기 진행 불가 시	실격	실격
터널진입 후 장애물 극복 시 측면 및 외부에서 도움을 줄 시	1	건
3번 대원 터널통과 보고 전 4번 대원 신체 및 장비가 진입 시	0.5	건

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
1번 대원 진입 시 유도로프(두겹8자+옭매듭) 결착상태 미흡 (로프 잔여길이 10~30cm이내, 매듭과 매듭사이 3cm이내, 고리의 크기 등)	0.5	건
들 것 상단 로프 결착상태(분할고정매듭+옭매듭) 미흡 (로프 잔여길이 10~30cm이내, 매듭과 매듭사이 3cm이내, 고리의 크기 등)	0.5	건
지휘자와의 상호 교신여부 (전대원 터널 통과후 무전보고 미실시)	0.5	건
터널 통과 시 사각터널 벽면을 이용하여 이동할 시	1	건
터널 통과 후 4인이 들것을 잡지 않고 다음 단계로 이동	1	건
모든 대원 진입 전 안전라인 이탈 시	1	건
장비 결합상태 불량(카라비너 잠금 상태 등)	1

□ 전술 4단계 장애물 극복 및 사다리이용 구조

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시	0.8	건
사다리 전도 및 지지 불량	1	건
지휘 전 단독 행동(사다리 등반)	0.5	건
사다리 등, 하강 시 대원 추락 및 들것추락	실격	실격
매듭 불량 및 로프 사리기 불량(들것 이동시 지면에 끌림)	0.5	건
전 대원 사다리 등, 하강 실시 중 세로대 사용 시	0.5	건
들것 이동시 사다리에서 이탈	1.5	건
3번 대원 등반 시 들것에서 손이 떨어진 경우	1	건
4번 대원 등반 시 사다리 지지 여부	0.5	건
1·2번 대원 하강 시 사다리 지지 여부	0.5	건
들것 하강 시 사다리 고정상태 불량 및 들것이 충격 시	1.5	건
3·4번 대원 하강 시 사다리 지지 불량	0.5	건
로프를 들것에 위치 시 요구조자 얼굴부위에 접촉 및 위치 시	0.5	건

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
1번 대원 유도로프 미 결착	1	건
사다리 등, 하강 시 자세불량(미끄러짐, 흔들림)	0.8	건
3번 대원 사다리 지지여부	0.5	건
3·4번 대원 사다리 재설치 및 들것 이동여부	0.8	건
4번 대원 등반 시 사다리 지지여부	0.5	건
1·2번 대원 하강 시 사다리 지지여부	0.5	건
들것 과 사다리 고정 상태(말뚝매듭+옭매듭) 불량 (고정 로프의 길이가 다르거나 매듭 위치가 서로 다를 경우)	1	건
4번 대원 확보(자세) 및 들것 유도로프 운용 여부	1	건
1·2번 대원 사다리 재설치 여부	0.8	건
3·4번 대원 하강 시 사다리 지지여부	0.5	건
모든 대원 진입 전 안전라인 이탈 시	1	건

□ 전술 5단계 맨홀통과 종료

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시	0.8	건
지휘 전 단독 행동(원형터널 내부진입)	0.3	건
공기호흡기 탈착 시 면체 공기누출(대기호흡 전환)	0.3	건
1번 대원 내부 진입 전 유도로프 미 결착	1.5	건
이동 중 넘어지거나 휴대장비 추락	0.3	건
선 진입 대원 통과 후 지휘자에게 보고 여부	0.5	건
2번 대원 유도 로프에서 손이 이탈한 경우	1	건
3번 대원 들것에서 손이 이탈한 경우	1	건
공기호흡기 장착 불량 및 잔압 경보 발생	0.5	건
공기호흡기 파손 및 진행 불가	실격	실격

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
1번 대원 유도로프 미 결착 시	0.5	건
1번 대원 맨홀진입 전 내부 이상 유무 확인(랜턴이용)	0.5	건
1번,2번대원 장애물 통과 및 완료 교신(응답 없을시)	0.5	건
2번 대원 진입 시 및 1번 대원 유도로프 당김 여부	0.8	건
3번 대원 들것에서 손 이탈 및 무전교신 여부	1	건
4번 대원 무전 교신 여부(선 진입대원 응답 없을 시)	0.5	건
장애물 통과 후 개인장비 착용 상태 불량(개별적 착용)	2	건
안전라인 통과 전 들것 유도 로프가 지면에 접촉 되는 경우	1	건
3번 대원 진입완료 보고 전 4번 대원의 장비 및 신체 일부가 맨홀 진입 시	1	건

평가일시 :  2020년  월   일   시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

[붙임 4-2] 구간별 총괄평가표

출발선(총괄) 평가표

□ 평가대상 :              본부        대원

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 공통사항, 안전성 및 정확성 평가결과가 각15점 이상이면 15점 반영,

※ 제한시간 5분(제한시간 초과 시 10초당 1.5점 감점)

■ 안전성

평가 항목		감점기준	안전성	평가결과
복제기준에 적합하지 않은 복장 착용	방화복, 안전화 , 장갑	1	건
	헬멧	1	건
	두건	1	건
방화두건 및 방화복 상, 하의 착용상태		2	건
공기 실린더 압력 250bar 이하		3	건
공기 실린더 개방 시 오링파손 (시간 내 오링교체가능)	공기누출 시	2	건
	오링파손 시	2	건
개인휴대장비 미착용 및 착용상태 (1회 감점, 2회 경고 시 실격)		3	건
휴대한 장비를 추락 및 던지는 행위 (1회 감점, 2회 경고 시 실격)		3	건

■ 정확성

평가 항목		감점기준	정확성	평가결과
공기호흡기착용 순서 및 착용불량	면체	2	건
	등지게	2	건
장비착용 후 지휘자에게 보고 누락 시		2	건
지휘자의 지휘 전 단독 행동		3	건
지휘자의 전대원 최종점검 보고 미실시		3	건

평가일시 :  2020년   월   일   시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

전술구간(총괄) 평가표

□ 평가대상 :              본부        대원

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 각35점 이상이면 35점 반영

※ 제한시간 20분(제한시간 초과 시 5초당 1점 감점, 시간단축 시 10초당 0.1점으로 최대 3점 가점)

□ 전술 1단계 방화문 파괴 및 엄호주수

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시	0.8	건
방화문 파괴 시 대원 휴대장비 사용이 부적합할 시	0.8	건
휴대장비 추락 및 던지는 행위	1.5	건
수관연결 및 소방호스 누수 발생	0.5	건
엄호주수(분무) 미실시 및 5초 이하 주수 (압력은 5~7kg/h, 타깃에 분무주수 5초경과 시 평가관 휘슬에 종료)	0.5	건
이동 중 넘어지는 경우	0.8	건
출입문 개방 전 내부 소리확인 및 온도감지 부적절	0.5	건
공기호흡기 착용 불량 및 개인 휴대장비 착용상태 불량	0.5	건

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
방화문 순서에 맞지 않게 개방(상→하→중)	1	건
엄호주수(분무) 미실시 및 5초 이하 주수	0.8	건
문 개방 후 사용 장비 지정위치 이탈	1	건
모든 대원 진입 전 안전라인 이탈	1	건
3.4번 대원 소방호스전개(클리브랜드 로드 사용) 부적절 시	1.5	건

□ 전술 2단계 협소 공간 구조

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시(양압유지)	0.8	건
강화유리 파괴 시 주변 위험요소 제거여부 (손을 사용하여 쓸어내는 행위 시 감점)	0.7	건
진입 대원 넘어짐 및 장비 추락	0.8	건
요구조자를 밟거나 넘어트리는 행위	1.7	건
요구조자 보조마스크 머리끈(스트렙) 조임을 안하고 진행	1	건
공기호흡기 장착 불량 및 누기 발생시	0.5	건
손등을 이용한 온도감지 및 내부소리 청취 미 실시 및 부적절	0.7	건
공기호흡기를 전달 및 들것에 위치 시 요구조자의 가슴 위 부분에 압박 시	1	건
대원 진입 시 진입보고 미실시	0.7	건
개인장비 착용 및 휴대 부적절	0.7	건

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
강화유리 파괴 부적절	0.5	건
요구조자 발견 미보고 및 보조호흡기 착용 불량 (더미의 얼굴 마킹 부위가 보일 시 착용 부적절 감점)	1	건
요구조자 결착 미흡 및 추락, 넘어짐	1	건
외부로 퇴출 시 창문틀 밖으로 손을 잡고 이동	1	건
4인이 모두 들것을 들지 않고 3인이 이동 시	1	건
들것 정 위치 자리에 놓지 않고 장비(공기호흡기) 착용	1.5	건

□ 전술 3단계 사각터널 통과

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시	0.8	건
지휘 전 단독 행동(터널 진입)	1	건
터널 통과 후 지휘자에게 보고 미 실시	0.5	건
2번 대원 이동 중 유도 로프에서 손이 떨어진 경우	1	건
3번 대원 이동 중 들것에서 손이 떨어진 경우	1	건
터널 통과 후 결착 로프 정리 미흡 및 지면에 접촉	0.6	건
휴대장비 추락 및 던지는 행위(회수 후 진행)	1	건
공기호흡기 장착 불량 및 잔압 경보 발생	0.5	건
공기호흡기 파손 및 경기 진행 불가 시	실격	실격
터널진입 후 장애물 극복 시 측면 및 외부에서 도움을 줄 시	1	건
3번 대원 터널통과 보고 전 4번 대원 신체 및 장비가 진입 시	0.5	건

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
1번 대원 진입 시 유도로프(두겹8자+옭매듭) 결착상태 미흡 (로프 잔여길이 10~30cm이내, 매듭과 매듭사이 3cm이내, 고리의 크기 등)	0.5	건
들 것 상단 로프 결착상태(분할고정매듭+옭매듭) 미흡 (로프 잔여길이 10~30cm이내, 매듭과 매듭사이 3cm이내, 고리의 크기 등)	0.5	건
지휘자와의 상호 교신여부 (전대원 터널 통과후 무전보고 미실시)	0.5	건
터널 통과 시 사각터널 벽면을 이용하여 이동할 시	1	건
터널 통과 후 4인이 들것을 잡지 않고 다음 단계로 이동	1	건
모든 대원 진입 전 안전라인 이탈 시	1	건
장비 결합상태 불량(카라비너 잠금 상태 등)	1

□ 전술 4단계 장애물 극복 및 사다리이용 구조

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시	0.8	건
사다리 전도 및 지지 불량	1	건
지휘 전 단독 행동(사다리 등반)	0.5	건
사다리 등, 하강 시 대원 추락 및 들것추락	실격	실격
매듭 불량 및 로프 사리기 불량(들것 이동시 지면에 끌림)	0.5	건
전 대원 사다리 등, 하강 실시 중 세로대 사용 시	0.5	건
들것 이동시 사다리에서 이탈	1.5	건
3번 대원 등반 시 들것에서 손이 떨어진 경우	1	건
4번 대원 등반 시 사다리 지지 여부	0.5	건
1·2번 대원 하강 시 사다리 지지 여부	0.5	건
들것 하강 시 사다리 고정상태 불량 및 들것이 충격 시	1.5	건
3·4번 대원 하강 시 사다리 지지 불량	0.5	건
로프를 들것에 위치 시 요구조자 얼굴부위에 접촉 및 위치 시	0.5	건

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
1번 대원 유도로프 미 결착	1	건
사다리 등, 하강 시 자세불량(미끄러짐, 흔들림)	0.8	건
3번 대원 사다리 지지여부	0.5	건
3·4번 대원 사다리 재설치 및 들것 이동여부	0.8	건
4번 대원 등반 시 사다리 지지여부	0.5	건
1·2번 대원 하강 시 사다리 지지여부	0.5	건
들것 과 사다리 고정 상태(말뚝매듭+옭매듭) 불량 (고정 로프의 길이가 다르거나 매듭 위치가 서로 다를 경우)	1	건
4번 대원 확보(자세) 및 들것 유도로프 운용 여부	1	건
1·2번 대원 사다리 재설치 여부	0.8	건
3·4번 대원 하강 시 사다리 지지여부	0.5	건
모든 대원 진입 전 안전라인 이탈 시	1	건

□ 전술 5단계 맨홀통과 종료

■ 안전성

평가 항목	감점기준	안전성	평가결과
모든 대원 활동 중 대기호흡 전환 시	0.8	건
지휘 전 단독 행동(원형터널 내부진입)	0.3	건
공기호흡기 탈착 시 면체 공기누출(대기호흡 전환)	0.3	건
1번 대원 내부 진입 전 유도로프 미 결착	1.5	건
이동 중 넘어지거나 휴대장비 추락	0.3	건
선 진입 대원 통과 후 지휘자에게 보고 여부	0.5	건
2번 대원 유도 로프에서 손이 이탈한 경우	1	건
3번 대원 들것에서 손이 이탈한 경우	1	건
공기호흡기 장착 불량 및 잔압 경보 발생	0.5	건
공기호흡기 파손 및 진행 불가	실격	실격

■ 정확성

평가 항목	감점기준	정확성	평가결과
1번 대원 유도로프 미 결착 시	0.5	건
1번 대원 맨홀진입 전 내부 이상 유무 확인(랜턴이용)	0.5	건
1번, 2번 대원 장애물 통과 및 완료 교신(응답 없을시)	0.5	건
2번 대원 진입 시 및 1번 대원 유도로프 당김 여부	0.8	건
3번 대원 들것에서 손 이탈 및 무전교신 여부	1	건
4번 대원 무전 교신 여부(선 진입대원 응답 없을 시)	0.5	건
장애물 통과 후 개인장비 착용 상태 불량	2	건
안전라인 통과 전 들것 유도 로프가 지면에 접촉 되는 경우	1	건
3번 대원 진입완료 보고 전 4번 대원의 장비 및 신체 일부가 맨홀 진입 시	1	건

평가일시 :  2020년   월   일   시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

[붙임 4-3] 경기 최종 평가표

일반구조전술 최종 평가표

평가대상 :	본부 팀	경기일시 :	월 일 시 분

순번	계 급	성 명	임 무	자필서명
1	지방소방위*경		지 휘
2	지방소방		구조 1
3	지방소방		구조 2
4	지방소방		구조 3
5	지방소방		예 비

만점①	시작구간		전술구간		시간 감점⑥	시간 가점⑦	최종점수 ①-②-③-④-⑤-⑥+⑦
	안전성 감점②	정확성 감점③	안전성 감점④	정확성 감점⑤
100점	점	점	점	점	점		점

구분	계	시작구간	전술구간
계
안전성 감점
정확성 감점
안전성 감점
정확성 감점

구 분	계	시작구간	전술구간
기 준	25분	5분	20분
기 록	분 초	분 초	분 초
초 과	분 초	분 초	분 초
감 점
가 점

2020년  월   일       시   분

위원장	총괄 간사
(서명)	(서명)

일반구조전술 시간기록표

평가대상 :                  본부             팀

구 분	계	시작구간 (10초 초과시 1.5점)	전술구간
			가점 (10초당 0.1점, 최대 3점)	(5초 초과시 1점)
기 준	25분	5분		20분
기 록	분 초	분 초		분 초
초 과	분 초	분 초		분 초
감 점
가 점

구조분야 응용구조 팀(Team) 전술 세부 요강

Ⅰ		경연개요

1. 구간별 주요내용

가. 출발선구간

1) 경기 시작과 동시에 모든 대원은 안전벨트(상․하일체형), 구조헬멧을 착용, 지휘자는 개인장비 및 임무별 공용장비 착용을 점검하고 이상유․무를 확인한다.

2) 모든 대원은 공용장비를 휴대한 후에 출발선에 정렬하고, 지휘자는 상황부여(요구조자 상태, 구조방법, 현장위험요소 확인사항)와 개인별 임무를 지정하고 확인한다. 그리고 개인 및 공통장비를 휴대하고 계단을 이용하여 경기장 옥상으로 이동한다.

나. 전술구간

※ 건물 상부에 도착하여 지휘자가 터치형 스톱워치 스위치를 눌러 경기를 시작함

1) 1단계 확보지점 및 로프 설치(삼각대는 사전에 설치됨)

① 경기장 옥상은 위험지역과 안전지역으로 구분하여 위험요소 사전제거 및 대원 안전을 위해 활동을 제한한다.

＊ 모든 구간(1~5단계) 안전지역 활동사항은 1·2번 대원 간 임무 협업이 가능

＊ 위험지역은 철재난간 / 바스켓 통과라인 바닥 붉은색 라인표시 ※ 현장상황에 따라 변경가능

② 위험지역 활동 대원 개인 확보 로프 설치(안전지역 활동대원 확보 미실시)한다.

③ 안전지역 1·2번 대원은 전 구간에서 공동작업이 가능(1~5단계)하다.

④ 안전지역 1·2번 대원은 확보지점 설치 및 주․보조로프를 체결한다.

⑤ 보조로프 확보판 연결지점은 텐덤 푸르직을 설치하여 안전장치 백업을 실시한다.

- 텐덤 푸르직 간격은 10cm 이내, 1개소는 별도 결착

⑥ 위험지역 지휘자는 삼각대 안전점검후 장비 및 로프를 결합한다.

⑦ 위험지역 3번 대원은 푸르직 다목적 확보 장비를 설치한다.

＊ 보조로프 백업용 / 추락계수 적용 운용(지휘자도 설치 가능)

⑧ 지휘자는 확보지점 및 삼각대 장비 결합상태 등 안전점검을 한다.

2) 2단계 구조대원 및 들것 하강  ＊ 3번 대원은 필요장비를 개인배낭에 휴대한 후 하강

① 위험지역 3번 대원은 주 로프에 하강장비를 결합, 보조로프 안전벨트를 추락방지 D링에 결착한다. 지휘자의 안전점검을 받은 후에 지휘자의 지시에 의해 하강한다.

- 지휘자는 3번 대원이 하강할 때 푸르직 다목적 확보 장비 운용

② 3번 대원이 하강할 때 보조로프 확보자는 텐덤 푸르직을 이용하여 적정 장력으로 하강시킨다.

③ 위험지역 지휘자는 푸르직 다목적 확보 장비 높이를 조절하며 구조대원을 안전하게 하강 유도한다.

④ 3번 대원은 원형장애물 진입 전에 정지(장애물 확인 보고)하고, 장애물을 통과한 후에 안전정지선에서 정지한 후에 지면으로 하강(대원의 안전 하강 및 자동확보장비 운용 능력 평가)한다.

⑤ 안전지역 1·2번 대원은 들것 상단과 하단에 삼각줄 및 푸르직을 결착 한 후에 보조로프를 회수하여 1번 대원이 들것 상단(분할고정매듭+옭매듭), 2번 대원이 유도 로프를 이용, 들것 하단(분할고정매듭+옭매듭)에 결착하고 들것 유도 로프를 지휘자에게 전달한다.

⑥ 위험지역 지휘자는 유도 로프를 원형장애물을 통과하여 투척하고, 들것 하강로프를 삼각대에 체결 한 후에 하강을 지휘한다.

⑦ 안전지역 2번 대원은 텐덤 푸르직 이용, 들것 속도를 조절하며 하강 시킨다.

3) 3단계 들것 결착 및 수평․수직 당김 시스템 설치

＊ 들것 안전지역 및 위험지역은 별도(상부 / 지면 각 1개) 운용

지면의 들것은 마네킹 결합 상태(골반고정+삼각줄+푸르직 결합된 상태)로 준비됨.

① 3번 대원은 들것에 확보판 및 푸르직 다목적 확보장비를 결합한다.

② 3번 대원은 확보판에 주 로프(중간 팔자매듭)와 보조로프(중간 팔자매듭)를 결합한다.

- 주‧보조로프 대원 상하 이동길이는 2m 이상 조절한 후에 이중 옭매듭 끝처리

③ 주 로프에 자동하강장비를 결합하고, 보조로프에 푸르직을 안전벨트 가슴 D링에 결착한다.

④ 3번 대원은 들것에 장비결합을 완료하고, 지휘자에게□인양준비 완료□를 보고한다.

⑤ 안전지역 1·2번 대원은 도르래 이용 인양시스템을 설치(28:1이하 자율 운용)한다.

- 지휘자는 보조로프 운용

⑥ 직접 인양시스템 운용 때는 푸르직으로 로프 지점을 만들고 도르래를 결착하여 설치한다.

⑦ 직접 인양시스템 확보판 연결지점은 텐덤 푸르직을 설치하여 확보를 실시한다.

- 텐덤 푸르직 간격은 10cm 이내, 1 개소는 별도 결착

- 직·간접 인양시스템 운영은 자율(간접인양시스템은 확보판에 장비 재결합)

⑧ 지휘자는 전체 지휘능력 평가(안전점검 사항 등)를 한다.

- 3번 대원은 요구조자 발견, 들것 결착, 인양준비 완료 보고

- 1·2번 대원은 인양시스템 설치 및 인양준비 완료 보고

- 주․보조로프 인양준비 완료보고 등

4) 4단계 들것 인양 및 장애물 통과

① 1·2번 대원은 지휘자의 구령에 따라 인양시스템을 견인하여 들것 및 3번 대원을 등강시킨다.

- 직․간접 인양시스템으로 견인 때는 주 로프에 텐덤 푸르직을 안전수칙에 의거하여 운용하여야 하며, 로프 꼬임과 장비의 마찰이 없어야 한다.

- 인양시스템 운용 때 지휘자는 보조로프를 적정 장력으로 등강시킴

＊텐덤 푸르직 운용 능력 평가

② 3번 대원은 원형장애물 진입 전에 지휘자에게 “장애물 진입 및 들것 수직 전환”보고를 한 후에 푸르직 다목적 확보장비를 조절하여 들것을 수직으로 전환 “들 것 수직 전환 완료 보고”를 보고한다.

(푸르직 다목적 확보장비 수직전환후 절반매듭 2회 실시)

- 들것 수직 전환 때 자동 확보 장비 및 푸르직 확보를 적절히 운용하여야 한다.

- 3번 대원은 들것 인양 때 수평․수직 안전 각도를 유지하고 벽면과 장애물에 충격이 없도록 해야 한다.

③ 3번 대원이 정지 때 1·2번 대원은 인양시스템 및 주․보조로프 확보 상태를 확인하고, 지휘자에게“이상유․무”를 보고 한다.

④ 지휘자는 3번 대원의 인양 준비 완료 보고를 받은 후에 안전지역 1·2번 대원 및 3번 대원의 상태를 재확인하고 대원들은 지휘자 지시에 따라 들것을 견인한다.

⑤ 3번 대원은 원형장애물 통과 후 지휘자에게“장애물 통과 완료”를 보고 하고 푸르직 다목적 확보장비를 조절하여 들것을 수평으로 전환 “수평전환 완료”보고를 실시한다.

(푸르직 다목적 확보장비 수평전환후 절반매듭 2회 실시)

- 들것 수평 전환 때 자동 확보 장비 및 푸르직 확보를 적절히 운용하여야 한다.

⑥ 3번 대원이 정지 때 1·2번 대원은 인양시스템 및 주․보조로프 확보 상태를 확인하고, 지휘자에게“이상유․무”를 보고한다.

⑦ 지휘자는 3번 대원의 인양준비 완료 보고를 받은 후에 안전지역 1·2번 대원 및 3번 대원의 상태를 재확인하고 대원들은 지휘자 지시에 따라 들것을 견인한다.

⑧ 지휘자는 들것 인양 때 보조로프 확보 및 삼각대의 푸르직 다목적 확보장비를 추락 계수를 적용하여 운용한다.

⑨ 지휘자는 전체 지휘능력 평가(안전점검 등)를 한다

- 인양 때 대원 간 상호 교신 및 안전 상태 확인

- 1·2번 대원 인양시스템 운용 및 인양준비 완료 확인

- 주․보조로프 운용 적절성 확인

5) 5단계 들것 인양완료 및 경기종료

① 지휘자는 들것이 인양된 지점에서 들것을 삼각대 사이로 당겨 3번 대원과 안전지역으로 이동한다.

- 지휘자는 안전지역 이동 때 안전라인을 넘은 후에 개인 확보 줄을 해체

- 3번 대원은 주·보조로프 장비를 분리하지 않은 상태로 안전라인 통과

② 안전지역의 1·2번 대원은 주·보조로프를 삼각대에서 분리하지 않은 상태로 지휘자의“로프당겨, 로프늦춰”지시에 조절하면서 안전지역으로 들것을 이동한다.

- 들것 지면 충격, 기울기, 장비를 밟는 행위 및 장비낙하 평가

③ 지휘자와 3번 대원은 들것을 안전라인 통과한 후에 지정장소에 위치시키고 터치형 스톱워치 스위치를 눌러 경기를 종료한다.

2. 경연장 구분

가. 경연장은 점검구역, 대기구역, 경기구역, 관람구역으로 구분한다.

나. 경기구역은 A, B, C 구역으로 구분(붙임 1)한다.

1) A구역 : 장비점검 및 착용, 안전점검 수행하는 구역(출발선)

- 팀별 팀장제외 구조대원 임무 추첨

2) B·C구역 : 전술구간 1단계에서 5단계까지의 임무를 수행(종료)

3. 경연단계

구 분	장 소	시 간	내 용
임무 추첨	운영본부	장비 검수 후 추첨	팀별 팀장 제외 구조대원 임무 추첨(예비포함)
장비검사	점검구역	별도 시간운영	시도 장비 점검(사전 시도 협의 된 장비) 안전벨트 및 헬멧, 구조화, 구조복 외 장비일체
출전대기	대기구역	10분	출전준비, 출전장비 지급
안전점검	경기구역	5분	경기 전 장비 이상 유무 최종점검
경 기	경기구역	20분	구조분야 팀 전술 경기 장비점검 착용 및 장비휴대(3분) 전술구간 이동(2분) 전술단계(15분)
장비철수	대기구역	별도 시간운영	경기장비 철수 등

※ 장비점검 전에 선수 등록표를 확인

4. 경기진행 일반사항

가. 팀 구성은 5명(지휘자 1, 대원 4)으로 한다.

- 대원4명은 임무부여를 추첨으로 정한다

나. 훈련시작은 출반선구간(5분)과 전술구간(15분)으로 분리하여 측정(총20분)한다.

1) 출발선구간(2단계) : 장비점검 착용 및 장비휴대(3분), 전술구간 이동(2분)

2) 전술구간(5단계) : ① 확보지점 및 로프 설치 → ② 구조대원 및 들것 하강 → ③ 들것 결착 및 수직 당김시스템 설치 → ④ 들것 인양 및 장애물 통과 → ⑤ 들것 인양완료 및 종료(총 15분)

다. 경기장(B구역)을 오를 때 대원 안전성을 위하여 속도를 제한한다.(뛰거나 넘어지는 경우 감점 적용)

라. 지정된 장비나 물품 이외는 사용을 금지한다.(적발 때 실격 처리)

마. 경연 세부기준에 의해 각 구간 및 단계별 임무수행 후 다음 단계 진행(미 준수시 감점)

5. 심판운영(집단심판체계) ⇒ Ⅲ. 심판단 운영계획 참조

가. 심판구성 : 심판(6명), 간사(3), 측정요원(3명)

나. 심판배치 : A·C구역 심판(2명), B구역 심판(4명) 각 평가구역별 평가표 작성

다. 운영간사 : A·C구역 간사(1명), B구역 간사(1명) 각 평가구역별 총괄평가표 작성

최종 간사(1명) 최종 평가표 작성 및 최종 점수 산정

라. 측정요원 : 시작 및 종료구간 소요시간 측정 등(구간별 측정)

- A구역, A→B구역 이동 간(초시계 측정) 3명, B구역 터치형 스톱워치

※ B구역 터치형 스톱워치 파손 및 오류 발생 대비(초시계 측정)

마. 운영요원 : 공통장비 분출 및 경기구역 세팅

6. 점수집계(총점 100점에서 차감하는 방식)

가. 안전성(50점) : 안전위반, 지휘미흡, 통제 불응 때 등 감점

나. 정확성(50점) : 임무수행 여부를 반영하여 감점

다. 신속성 : 제한시간 초과 때 10초 마다 1점 감점

1) 출발선구간(5분)

·정위치 → 장비점검 착용 및 장비휴대(3분) / 전술구간이동(2분)

2) 전술구간 및 종료(15분)

·1단계(확보지점 및 로프 설치) ~ 5단계(들것 인양완료 및 경기종료)

라. 순위결정 : 고득점 순(동점처리 : 안전성 → 정확성 → 경기시간기록 순)

7. 장비기준

가. 공통장비(시도 준비) / 1set

연 번	품 명	규 격	수 량	비 고
1	로프(40M)	10.5~11mm 스테틱로프(low-stretch) 신장도 10% 이하, MBS 20KN 이상	3	주 로프와 보조로프는 색상이 다를 것 경기 전 나비사리기로 3회 이상 감겨 있을 것
2	유도로프(20M)	9~11mm	1	들것 유도용 경기 전 나비사리기로 3회 이상 감겨 있을 것
3	삼각줄	10.5~11mm × 4.5M (MBS 20KN 이상)	4	들것 결착용(들것 2set 준비)
4	코드슬링	7~8mm × 2M (MBS 14KN 이상)	8	들것 결착용(들것 2set 준비)
		7~8mm × 4M (MBS 14KN 이상)	2	개인 확보용(퍼셀 푸르직)
5	웨빙	25mm 이상(2m×2개, 4m×1개) (MBS 15KN 이상)	3	확보지점 설치(2m×2)/ 마네킹 골반고정(4m×1)
6	카라비너(알루미늄 합금)	UIAA 20-7-7 이상	30	0형(스크류 잠금형)
7	카라비너(스틸) D형	UIAA 20-7-7 이상	2	1,2차 확보지점 결착(스크류 잠금형)
8	싱글 도르레	25~50mm 최대작업하중 5 KN 이상	5	스위벨 도르레 허용
9	더블 도르레	25~50mm 최대작업하중 5 KN 이상	5	스위벨 도르레 허용
10	자동 잠금 하강기	WLL 2.5 KN 이상 EN 341 type A 인증(안티 패닉, 에러 기능)	1
11	확보판	MBS 36 KN 이상	3	확보지점, 들것 수평수직 전환 시스템 결합용
12	등강기	EN 567 인증	2	인양시스템에서 손으로 당기는 용도만 사용
13	스웬코드(푸르직)	8mm 40 CM(루프 길이) MBS 18KN 이상	4
14	스웬코드(푸르직)	8mm 55 CM(루프 길이) MBS 18KN 이상	4
15	개인 장비가방	30 L 이상	4
16	개인 확보줄	10.5~11mm×5M (MBS 20KN 이상)	4
17	푸르직 다목적 확보장비	4:1 이상 도르래시스템 (MBS 25KN 이상)	2	보조로프 확보 / 들것 수직 전환 시스템
18	바스켓들것	219×64×18	2	1개(하강지점) 대회 운영 시간 및 안전상 사전설치 됨 1개 시ㆍ도 지참
19	다목적 구조삼각대	MBS 36KN	1	대회 운영 시간 및 안전상 사전설치 됨
20	훈련용 마네킹	70KG	1	운영본부 배치(들것에 결착된 상태)

나. 개인장비(시도별 준비)

연 번	품 명	규 격	수 량 (개인별)	비 고
1	헬멧	KFI, EN, NFPA 중 1개 이상 구조헬멧으로 등록 된 제품 일 것	1	색상 및 재질 무관 수난구조용 및 클라이밍 헬멧 금지
2	안전벨트	상하 일체형 EN 361,EN 813 인증	1
3	구조장갑	KFI, EN, NFPA 중 1개 이상 구조장갑으로 등록 된 제품 일 것 손바닥 전면이 가죽 재질	1	구조장갑 외 유사제품 사용금지
4	활동화/기동화	복제기준	1	형태 및 밑창 (아웃솔) 변경불가
5	활동복(상·하)	복제기준	1	동하계무관 반팔가능

※ 안전벨트 및 로프(직물류 일체) 생산년도 10년 이내(그 외 장비 생산년도 무관)

헬멧 KFI, NFPA, EN 인증마크 육안 식별될 것

다. 경기용품(운영본부 준비)

연 번	품 명	규 격	수 량	비 고
1	터치형 스톱워치	외부모니터, 측정장치, 스위치	2	전술구간 측정(B․C구역)
2	경기장	높이10m, 옥상 전체폭 5.9m *중앙소방학교 실내체육관	1	장소여건에 따라 변경가능
3	스톱워치	1/100초 기능 있을 것 메모리 기능 있을 것	10	장비점검 및 이동구간 별도 측정

라. 장비점검 참고사항(사전점검 등)

1) 기본복장 : 활동복·기동화 적합여부 확인

가) 활동복 : 명찰·계급장·소방마크·태극기 등 부착, 하의 양말 속 고정 금지

나) 활동화/기동화 : 복제규정상 지급품목 착용 (시·도별 사제품목 착용불가)

2) 선수등록표(핸들링) : 부착상태 및 동일인물 확인

3) 개인장비 : 안전벨트·구조헬멧 등 적합여부 확인

가) 안전벨트 – 제품 원상태 임의변경 금지

나) 구조헬멧 – 제품 원상태 임의변경 금지

다) 구조장갑 – 인증된 구조장갑 외 유사제품 사용 금지

4) 공용장비 : 시‧도 준비(위치 및 적재형태 자율) ※ 품목별 자율 배치

5) 개인 및 공통장비 규정된 장비 외 사용절대 금지(변형 금지)

Ⅱ		경연 세부기준

1. 경연구성

가. 경기운영 : 응용구조 팀원 5명(지휘자1, 대원3, 예비 1)

나. 경연종목 : 응용구조 팀 전술

경연시설	출발선구간		전술구간
	장비점검 착용 및 장비휴대	전술구간 이동	1단계 확보지점 및 로프 설치	2단계 구조대원 및 들것 하강	3단계 들것 결착 및 수직 당김 시스템 설치	4단계 들것 인양 및 장애물 통과	5단계 들것 인양 완료 및 종료

2. 세부방법

구분	세부항목	진행방법	평가항목
출발선 구간	장비점검 착용 및 장비휴대	①지휘자 상황부여(요구조자 상태, 구조방법, 현장위험요소 사항) ②개인별 임무지정 및 확인 ③모든 대원은 장비를 착용 한다 ④안전벨트(상·하일체형), 구조헬멧 착용 및 확인(보고) ⑤공통장비 장비점검 및 확인(보고) ⑥개인장비 및 공통장비 배낭 휴대	①정확한 상황부여 및 임무 부여 여부 ②개인안전장비의 정확한 착용상태 및 안전성 ③공통장비 점검 및 확인 상태 ④개인 및 공통장비 임무에 따른 장비의 선택여부
	전술구간 이동	①전술구간 이동(계단 이용 옥상으로 걸어서 이동)	①이동시 대원의 안전 위험요소 위배 행위 여부 -뛰지 말 것(안전한 이동) ②대원의 넘어짐 및 장비 추락 여부
전술구간	1단계 확보지점 및 로프 설치	※ 경기장 옥상에 도착하여 지휘자는 터치형 스톱워치를 눌러 경기 시작 ①위험지역 진입대원 개인안전 확보 -확보줄 설치(말뚝매기+옭매듭+끝처리 이중옭매듭(stopper knot) -감아매기 3회 이상 퍼셀 푸르직 자기 확보 ②안전지역 대원(1‧2번) 확보지점 설치 및 주·보조로프 설치 -확보지점 Wrap three Pull Two 매듭 -보조로프 텐덤 푸르직 확보 설치 (푸르직 1개소 별도 설치) ※ 안전지역 활동사항은 대원(1·2번)간 모든 구간에서 공동작업 가능(1단계~5단계) ③위험지역(지휘자) 삼각대에 장비 및 로프 결합 ④위험지역 대원(3번) 푸르직 다목적 확보장비설치(보조로프)	①정확한 매듭법 및 적절성 ②확보지점설치 및 안전성 ③보조로프 텐텀 푸르직 확보 방법 및 설치 적절성 ④푸르직 다목적 확보장비 설치방법 적절성 ⑤하강대원 장애물 극복방법 및 안전정지라인 정지 여부 ⑥확보줄 설치 시 안전라인에서 설치 여부 ⑦지휘자 전체 지휘능력 평가 (안전 확인 및 점검 사항 등)

구분	세부항목	진행방법	평가항목
전술구간	2단계 구조대원 및 들것 하강	①대원(3번) 하강장비 결합 및 점검(지휘자 재점검)→하강 ②대원(3번) 하강 / 하강 시 보조로프 텐텀 푸르직 확보실시 -구조대원 장애물 진입 전 정지 → 장애물 통과 후 안전선 정지 → 하강 ③안전지역 대원(1‧2번) 들것(삼각줄 + 푸르직) 결합 ④보조로프 회수하여 들것 결착 → 유도로프 투척 → 들것 하강 -들것 상단 : 분할고정매듭 + 옭매듭(보조로프) 들것 하단 : 분할고정매듭 + 옭매듭(유도로프) ⑤지휘자 보조로프 백업 및 푸르직 다목적 확보장비 높이 조절 ⑥대원(3번) 유도로프 견인 들것 하강	①자동확보장비의 정확한 사용법 및 운용능력 ②보조로프 확보자의 텐덤 푸르직 확보 운용 능력 ③들것 고정 및 푸르직 설치 능력 ④정확한 매듭법 및 적절성 ⑤하강대원 장애물 극복방법 및 안전 정지선 수행 여부 ⑥보조로프 푸르직 다목적 확보장비의 운용능력 ⑦들것 원형장애물 통과 적절성 ⑧지휘자 전체 지휘능력 평가 (안전 확인 및 점검 사항 등)
전술구간	3단계 들것 결착 및 수직 당김시스템 설치	①대원(3번) 들것/확보판 인양시스템 장비결합 및 대원 결착 ※ 들것 안전 및 위험지역 별도 운용 (상부 1개/ 지면 1개) -지면의 들것은 마네킹 결합상태로 사전 준비됨 (골반고정＋삼각줄＋푸르직＋확보판 결합) ②들것에 확보판 및 푸르직 다목적 확보장비 결합 -확보판에 주 로프(중간팔자매듭) 결합, 보조로프(중간팔자매듭) 결합 -주·보조로프 안전벨트 결합 → 주 로프 하강기 결합 -보조로프 추락방지 D링에 결합 ③안전지역 대원(1·2번) 인양시스템설치(28:1이하) -직·간접시스템 선택 자율 ④지휘자는 전체 지휘능력 평가(안전확인 및 점검 사항 등) ⑤지휘자는 대원들의 단계별 임무완료 확인 및 안전사항 체크	①요구조자의 결착방법 및 안전성 ②주·보조로프를 들것, 구조대원 결합 및 안전 운용능력 ③주 로프 및 보조로프에 하강 여유로프 운용 여부 ④대원(3번) 도르래이용 푸르직 다목적 확보장비 운용능력 ⑤대원(1·2번) 도르래 시스템 이해 및 설치가능 여부 ※인양무게에 따른 직·간접 도르래 설치 및 운용능력 ⑥당김시스템 설치 시 로프 꼬임 및 장비 마찰 여부 ⑦지휘능력 적절성 및 안전체크 사항
전술구간	4단계 들것 인양 및 장애물 통과	①대원(3번)들것 인양 및 수평·수직 전환 및 장애물 통과 -수평들것 인양 → 수직전환 → 수평전환 ※ 장애물 진입 전 안전선에서 수직전환 → 통과 후 수평전환 ②안전지역 대원(1‧2번) 인양시스템 당김 ③지휘자 보조로프 확보 및 푸르직 다목적 확보장비 운용 ※인양시스템 설치 시 보조로프 지휘자에게 인계	①들것 수평·수직 전환 여부 ②지휘자 및 대원(3 번) 푸르직 다목적 확보장비 운용능력 ③장애물 극복시 안전성 및 적정성 ④주 로프와 보조로프의 운용능력 ⑤대원(1·2번) 들것 인양시스템 운용 및 적절성 ⑥대원(3번) 자동확보장비 운용능력 ⑦인양 시 대원의 안전성 및 요구조자의 안전성 ⑧지휘자 전체 지휘능력 (안전확인 및 진행사항)
전술구간	5단계 들것 인양완료 및 종료	①지휘자는 들것이 인양된 지점에서 들것 보조 ②최초 위험지역에서 후방2M(황색선) 지점까지 들것 이동※ 현장상황에 따라 변경가능 ③안전지역 대원(1‧2번) 주·보조로프 조절 ③지휘자가 터치형 스톱워치 버튼을 눌러 경기 종료	①들것 이동 시 대원의 안전성 및 요구조자의 안전성 ②들것 안전정지선 통과여부 ③주 로프 및 보조로프 운용 능력 ④대원이 넘어지거나 로프, 장비 등 밟을 경우(감점) ⑤지휘자의 현장 지휘능력

Ⅲ		심판 구성 및 운영

1. 심판구성

가. 심판단은 시·도 본부에서 1명씩 차출한 19명 중 해당 시·도 본부를 제외한 18명으로 구성한다.

나. 경기구역 심판관은 A·C구역(2명), B구역(4명) 총 6명으로 한다.

※ A구역 심판관은 C구역으로 이동하여 평가 실시

다. 경기구역 간사는 A·C구역(1명), B구역(1명) 총 2명으로 한다.

※ A구역 간사는 C구역으로 이동

라. 최종 간사(1명)는 최종 평가표 작성 및 점수 산정, 순위 집계를 담당한다

마. 경기 전체 심판 운영관리에 3명(평가위원장 1명 포함), 예비요원으로 2명으로 배치한다.

2. 각 구역별 심판범위

구역명	심판대상
A구역	출발선구간 장비점검 착용 및 장비휴대 ․ 지휘자의 정확한 상황부여 및 임무 부여 ․ 개인안전장비 정확한 착용법 및 장비점검 보고 사항 ․ 공통장비 점검 및 확인 보고 사항 ․ 공통장비 임무에 따른 장비 휴대 전술구간 이동 ․ 이동 간 안전 위험요소 위배 행위 및 장비추락 여부
B구역	전술1단계 중 확보지점 및 주․보조로프 안전한 설치에 관한 사항 전술2단계 중 대원 및 들것 안전한 하강 및 장애물 극복에 관한 사항 전술3단계 중 들것 인양시스템 설치에 관한 사항 전술4단계 중 인양 및 당김 시스템 운용에 관한 사항 전술5단계 중 주·보조로프 운용 및 들것 안전라인 통과에 관한 사항
C구역	전술3단계 중 들것 인양준비 및 결착에 관한 사항 전술4단계 중 들것 수평․수직 전환 숙달 및 장애물 통과에 관한 사항

3. 평가요령

가. 심판관은 각 경기구역별로 배치되어 해당 구역 내의 경연사항을 평가한다.

나. 심판관은 구간별 선수 이동 동선에 따라 이동하며 평가하되 경기 진행에 방해를 주지 않는 범위에서 가까이 접근하여 평가할 수 있다.

4. 평가결과 취합 및 총점 집계절차

가. 각 경기구역별 심판관이 해당 평가표(붙임 4-1)를 작성하고 서명한다.

나. 해당 경기구역 간사가 각 평가관의 평가표를 취합하여 해당 경기구역 총괄평가표(붙임 4-2)를 작성한다.

1) 평가에 이견이 있는 항목에 대해서는 해당 경기구역 평가관의 합의로 결정하되 합의가 되지 않는 경우에는 다수결로 결정함

2) 작성이 완료된 경기구역별 총괄평가표에는 해당 경기구역 심판관 전원이 연대 서명함

다. 총괄간사 와 위원장은 각 경기구역별 총괄평가표에 기재된 결과를 반영하여 최종 평가표(붙임 4-3)를 작성하고 연대 서명한다.

5. 기타사항

가. 모든 심판관은 객관적이고 공정하게 심판에 임하여야 하며, 사전에 붙임 4-4의 서약서를 제출한다.

나. 심판관은 소속 시·도가 경기를 할 때에는 경기에 일체 관여할 수 없으며 경기에 관여할 경우 그 후 경기부터는 심판관 자격을 배제하고 예비요원으로 심판을 진행할 수 있다.

다. 시․도 출전팀은 심판단의 합의에 의하여 결정된 사항에 대해서는 이의를 제기할 수 없다.(붙임 4-5의 서약서 사전 제출)

붙임1		경기장 세부기준

붙임1 경연구역 구분

붙임1		경기장 세부기준

붙임1 경연구역 구분

붙임2		장비 세부기준

연 번	품 명	규 격
1	활동복/ 활동화 및 기동화			상의 : 주황색 긴팔 및 반팔 하의 : 벨트를 착용 부착물 : 태극기, 소방마크 ,명찰, 계급장 활동화/기동화 :“소방활동화” 명시
2	안전밸트
3	들것		길이219cm × 폭64cm × 높이18cm 벨트는 상단 2개 하단 2개 일 것 바스켓 재질 – 폴리에틸렌 프레임 재질 – 알루미늄 합금 최대적재량 270KG 이상

붙임3-2 원형 장애물 위치 규격

1. 원형 장애물 규격 지름 1m × 길이 1.8m

2. 하강 정지구간 규격 지면으로부터 3.5m~5m(매트높이 포함)

3. 안전매트 설치(지면에서부터 50cm)

4. 재질 : PVC원형관

- 지름 : 1m 사용

- 길이 : 1.8m 사용

- 두께 : 미적용

1800

3200

10000

1000

1500

3500

(안전매트50cm 포함)

붙임4		평가표 서식

[붙임 4-1] 구역별 평가표

A구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성(10), 정확성(10) 감점결과가 20점 이상이면 20점 반영 *제한시간 장비점검(3분), 이동구간(2분)

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
지휘자의 지휘 전에 대원 단독행동	0.8 / 건	지휘	1	2	3
전 대원 장비 착용상태 불량	0.1 / 개소	지휘	1	2	3
일체형 안전벨트 미착용(재착용 10분 경과 시 실격)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
일체형 안전벨트 가슴부위 추락방지 D링 없을 시 (재착용 10분 경과 시 실격)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
일체형 안전벨트 허벅지 벨트 결착 누락	0.8 / 건	지휘	1	2	3
구조헬멧 지급품 미착용(재착용 10분 경과 시 실격)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
경기장 옥상 이동 시 뛰는 행위	0.8 / 건	지휘	1	2	3
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
출전대기 지정 시간 초과	0.8 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	0.8 / 건	지휘	1	2	3
장비 휴대 가방 안 닫을 시	0.1 / 건	지휘	1	2	3
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밟는 행위	0.1 / 건	지휘	1	2	3
경기장 옥상 이동 후 장비 휴대누락으로 추가 장비 지원	0.8 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	0.8 / 건	지휘	1	2	3

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	감점기준	평가결과
합 계
시작구간	구조헬멧 턱 끈 조임 상태	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	안전벨트 어깨 벨트 조임 상태	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	안전벨트 허리 벨트 조임 상태	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	안전벨트 허벅지 벨트 여유 상태	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	개인장비 이상 유무 확인	1 / 건	지휘	1	2	3
	공용장비 이상 유무 확인	1 / 건	지휘	1	2	3
	개인 임무 부여	1 / 건
	지휘자 상황부여(요구조자 상태, 구조방법, 위험요소)	2 / 건

평가일시 :  2020 년  월   일   시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

B구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성(25), 정확성(25) 감점결과가 50점 이상이면 50점 반영 *제한시간 15분

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	1 / 건
지휘자의 지휘 전에 대원 단독행동	1 / 건
대원의 보고 전에 지휘자의 일방적인 진행	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	1 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	1 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	1 / 건
위험지역 개인안전 미확보 진입	1 / 건
개인 확보줄 위험라인에서 체결 시	1 / 건	지휘	대원3
카라비너 게이트 안조임 상태로 경기 운영	0.5 / 건
느슨한 매듭 체결(텐덤 하고 매듭 구별)	0.5 / 건
매듭 고리가 카라비너 크기보다 큰 경우	0.5 / 건
확보지점 1개만(미체결) 체결 후 구조작업 진행	실격
자동잠금 하강기에 로프를 반대로 결착	1 / 건
부상 및 장비 손상을 가할 수 있는 행위	1 / 건
꼬임으로 로프 및 도르래(장비)에 마찰 발생	1 / 건
보조로프 확보 시 로프 늘어짐(바닥 접촉)- 자세히 설명	1 / 건
들것 인양 시 확보장비에서 로프 밀림 발생(텐덤푸르직 명칭포함)	1 / 건
카라비너에 장비 2이상 연결 시	1 / 건
전 단계 안전선 이탈	1 / 건
3번 대원 인양 완료 후 위험지역에서 주․보조로프 해제	3 / 건
※ 위 항목 외에 안전상에 부적절한 행위(세부항목 미실시)	1 / 건

□ 정확성 평가결과 (각 항목 불이행 시 건당 0.6점 감점)

구 분	평가항목	평가결과		구 분	평가항목	평가결과
합 계
1 단 계	확보줄(말뚝매기 ․ 옭매듭 ․ 이중옭매듭) 설치	지휘	대원3	3 단 계	인양시스템 설치(28:1 이하)
	퍼셀 푸르직(감아매기 3회) - 감아매기 형태 부적절 감점 로프 바닥에 닿으면 감점 ※ 퍼셀 푸르직 조임 상태확인	지휘	대원3
	확보지점 매듭(Wrap three Pull Two) - 매듭(테이프매듭)은 조임 상태로 전방에 위치 - 웨빙 매듭은 양방향 끝 10cm 이상 ※ 매듭 해제 위험이 있을 시 심판관이 확보지점 재설치 지시	1	2
	보조로프 텐덤 푸르직
	텐덤 푸르직 이격거리(10cm 내)				인양시스템 설치 완료 보고
	텐덤 푸르직 1개소 별도 결착
	삼각대 주 로프 연결
	푸르직 다목적 확보장비 설치				지휘자 인양시스템 안전점검 지시 - 지휘자 대원1,2에게 안전점검 지시
	푸르직 다목적 확보장비 보조로프 연결
	지휘자 확보지점 안전점검 - 지휘자 확보지점 안전점검은 안전지역으로 이동하여 손으로 접촉하여 확인 - 지휘자 안전지역 이동 후 위험지역 재진입 시 개인확보줄 조절				※ 퍼셀 푸르직 바닥닿으면 감점 인양시스템 지휘자 에게 점검 보고
	지휘자 삼각대 안전점검 - 시각 촉각으로 확인 및 안전점검 복창 미실시 감점
2 단 계	하강장비 결합(3번 대원)			4 단 계	들것 인양(1․2번 대원) - 인양시스템 운영 시 등강기 대신 손으로 인양 가능 - 대원 1, 2 상부경기장 난간에 접촉하여 인양 시 감점 ( 1 회당) ※(경기장 여건에 따라 미적용)
	보조로프 결합(3번 대원)
	지휘자 3번 대원 체결 상태 확인
	하강 보고(3번 대원)				지휘자 보조로프 운용 -보조로프 바닥에 닿으면 감점
	자동잠금 확보기 운용 능력(3번 대원) -장애물통과 전까지 B평가관이 평가
	보조로프 텐덤 푸르직 확보			5 단 계	인양 후 지휘자 들것 보조
	지휘자 다목적 푸르직 장비 운용 -추락계수 적용
					들것 진입 후 주 로프 조절 -1급인명구조사 들것 인양절차 (주로프 분리하지 않고 안전라인 통과)
	들것 삼각줄 결착 -인명구조사2급 기준 적용
	들것 푸르직 결착 인명구조사2급 기준 적용
					들것 진입 후 보조로프 조절 -1급인명구조사 들것 인양절차 (보조로프 분리하지 않고 안전라인 통과)
	들것 상단 분할고정 ․ 옭매듭
	들것 하단 분할고정 ․ 옭매듭
					들것 황색선 진입 여부 - 들것 밑바닥 전체가 지면에 닿고 들것 상부 붉은선을 넘어야 한다 - 지휘자와 대원3의 신체 전부가 붉은선을 넘어야 한다
	유도로프 투척(끝줄먼저, 끝줄잡고 나중투척) -원통걸리면 감점, 회수
					지휘자 안전라인 진입 후 개인 확보줄 해체 후 위험지역진입 시
	들것 하강 -원형장애물 및 지면 충격 감점
	지휘자의 3번 대원 하강 지휘 여부
					지휘자 스톱워치 터치(대원 불가) - 지휘자 외 대원이 스톱워치 누름 시 감점 후 시간진행 호각불어 끝나는 신호
				전단계	정확성 평가표 항목 외에 부적절한 행위
				평가 참고 사항	※ 매듭은 화재대응능력 2급 평가 기준 - 옭매듭은 주매듭과 5cm 이내, 로프 끝 11~30cm, 고리크기 비너보다 작게
					※ 제품화 된 다목적 푸르직 확보장비를 사용치 않고 도르래와 로프를이용 제작하여사용 시 상부 도르래에 로프를 고정할 수 있는 푸르직을 별도로 필히 설치하여야 한다.
					※ 퍼셀푸르직은 장비기준에 의한 7~8mm(4M) 코드슬링 제작 - 경기 전 제작 한 상태 및 완제품으로 된 퍼셀푸르직 사용 금지
					※ 텐덤푸루직 – 감아매기3회 2개소 설치

C구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성(15), 정확성(15) 감점결과가 30점 이상이면 30점 반영 *제한시간 15분

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	1 / 건
지휘자의 지휘 전에 대원 단독행동	1 / 건
대원의 보고 전에 지휘자의 일방적인 진행	1 / 건
카라비너 게이트 안조임 상태로 경기 운영	0.5 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	1 / 건
휴대한 장비를 던지거나 가방 등에서 쏟아내는 행위	1 / 건
절차를 변경 또는 전체를 수행하지 않는 경우	1 / 건
로프(장비) 꼬임으로 로프에 마찰 발생	1 / 건
하강 시 주․보조로프 여유 길이(2m이상)	1 / 건
급속한 하강으로 자동 잠금 확보기 안티패닉 기능 작동 -원통 통과 시 부터 평가	1 / 건
3번 대원 원형장애물 충격 시	0.5 / 건
3번 대원 지면으로 하강 착지 시 발 외에 신체 접촉 시	1 / 건
들것 유도로프 원형장애물 외부 투척	0.5 / 건
들것 보조로프 늘어진 상태에서 인양	1 / 건
확보판 중간팔자 매듭 사이 인장력 받을 시	1 / 건
중간팔자 매듭이 부적절하거나 방향을 반대로 했을경우	1 / 건
들것 인양 시 원형장애물에 충격	0.5 / 건
들것 수직․수평 전환 시 손에서 푸르직 다목적 확보장비 로프 놓침	1 / 건
전 단계 정지라인 벗어 낳을 시	1 / 건
들것이 벽면에 끌리면서 인양 시	0.5 / 건
들것 인양 시 주로프 보조로프 안전벨트 결착 위치 바뀜	3 / 건
들것에 결착 된 마네킹을 밟는 등의 행위	0.5 / 건
들것 인양 후 발 이외의 신체가 바닥에 닿거나 로프를 밟는 행위	0.5 / 건
느슨한 매듭 체결	0.5 / 건
3번 대원 작업 중 자동잠금 하강기 레버 정지위치 -등반전, 수직전환전, 수평전환전	1 / 건
3번 대원 인양 시 보조로프에 인장력 받을 시	1 / 건
※ 위 항목 외에 안전상에 부적절한 행위(세부항목 미실시)	1 / 건

□ 정확성 평가결과 (각 항목 불이행 시 건당 0.6점 감점)

구 분	평가항목	평가결과	구 분	평가항목	평가결과
합 계
2 단 계	들것 하강 시 원형장애물 충격 여부		4 단 계	들것 수평 인양
	원형장애물 진입 전 정지 및 보고(3번 대원)
	하강안전라인 정지(3번 대원)
				원형장애물 진입 전 정지
	하강 완료 보고(3번 대원)
	자동잠금 확보기 운용 능력(3번 대원)			장애물 발견 및 들것 수직 전환 보고
	유도로프 견인 운용(3번 대원) 유도로프 낙줄 후 바로 운영 - 시선 및 로프텐션
	자동장금 확보기 운영 능려
3 단 계	주 로프 확보판 2개소 결합(중간팔자)
				푸르직 다목적 확보장비 위에서 아래로 당김
	보조로프 확보판 2개소 결합(중간팔자)
				들것 수직 전환 - 전환 완료되지 않은 상태로 인양 시 감점 - 끝 로프를 놓치거나 잡지 않고 수직 전환 시 감점 - 수직 전환 시 들것 벽면에 충격 시 감점 주보조로프 상하이동 로프 정리상태 확인
	들것 삼각줄에 확보판 결합
	푸르직 다목적 확보장비 확보판 결합
				푸르직 다목적 확보장비 수직 전환 후 절반매듭 2회
	푸르직 다목적 확보장비 고정(상부) 위치
				들것 수직 전환 완료 보고
	푸르직 다목적 확보장비 고정(절반매듭 2회)
	푸르직 다목적 확보장비 들것에 결착 - 확보장비 로프 180도 이상 꼬인 경우 감점 ※ 들것 수평・수직 전환 시에도 꼬인 경우 감점
				원형장애물 통과
	주 로프 자동잠금 하강기 결합
				원형장애물 통과보고
	보조로프 안전벨트(푸르직3회) 결합 (푸르직 기능 상실시 감점)
	주 로프 끝 이중 옭매듭
				들것 수평 전환 - 전환 완료 후 늘어진 로프는 들것에 올림 - 전환 완료되지 않은 상태로 인양 시 감점 - 수평 전환 시 들것 벽면에 충격 시 감점
	보조로프 끝 이중 옭매듭
				푸르직 다목적 확보장비 수평 전환 후 절반매듭 2회
	주․보조로프 상하이동 로프(2-3m)
	자동 잠금 하강기 잠금 여부
				들것 수평 전환 완료 보고
	들것 수평 조절 및 확인 - 들것 지면과 수평선 선상에 있어야 한다 들것인양 중 지휘자 보고 후 지면 1m 이내에서 수평 수정가능 ※ 들것 수평・수직 전환 후에도 수평·수직유지
				지면에 가방 등 장비 누락 여부
			전단계	정확성 평가표 항목 외에 부적절한 행위
	인양준비 완료 보고(3번 대원) - 인양준비 완료 보고 후 시선은 상부경기장 응시 - 인양준비 완료 보고 후 작업 시 감점		평가 참고 사항	※ 매듭은 화재대응능력 2급 평가 기준 - 옭매듭은 주매듭과 5cm 이내, 로프 끝 11~30cm 고리크기 비너보다 작게
				※ 제품화된 장비를 사용

[붙임 4-2] 구역별 총괄평가표

A구역 총괄평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성(10), 정확성(10) 감점결과가 0점 이하이면 0점 반영 *제한시간 장비점검(3분), 이동구간(2분)

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
지휘자의 지휘 전에 대원 단독행동	0.8 / 건	지휘	1	2	3
전 대원 장비 착용상태 불량	0.1 / 개소	지휘	1	2	3
일체형 안전벨트 미착용(재착용 10분 경과 시 실격)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
일체형 안전벨트 가슴부위 추락방지 D링 없을 시 (재착용 10분 경과 시 실격)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
일체형 안전벨트 허벅지 벨트 결착 누락	0.8 / 건	지휘	1	2	3
구조헬멧 지급품 미착용(재착용 10분 경과 시 실격)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
경기장 옥상 이동 시 뛰는 행위	0.8 / 건	지휘	1	2	3
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	0.8 / 건	지휘	1	2	3
출전대기 지정 시간 초과	0.8 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	0.8 / 건	지휘	1	2	3
장비 휴대 가방 안 닫을 시	0.1 / 건	지휘	1	2	3
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밟는 행위	0.1 / 건	지휘	1	2	3
경기장 옥상 이동 후 장비 휴대누락으로 추가 장비 지원	0.8 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	0.8 / 건	지휘	1	2	3

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	감점기준	평가결과
합 계
시작구간	구조헬멧 턱 끈 조임 상태	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	안전벨트 어깨 벨트 조임 상태(끝 처리 포함)	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	안전벨트 허리 벨트 조임 상태(끝 처리 포함)	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	안전벨트 허벅지 벨트 여유 상태(끝 처리 포함)	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	안전벨트 등 D링 위치 상태	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	개인임무에 따른 장비 분배	0.5 / 건	지휘	1	2	3
	개인장비 이상 유무 확인	1 / 건	지휘	1	2	3
	공용장비 이상 유무 확인	1 / 건	지휘	1	2	3
	개인 임무 부여	1 / 건
	지휘자 상황부여(요구조자 상태, 구조방법, 위험요소)	2 / 건

평가일시 :  2020년   월   일   시   분

간 사 :  (성명)                       (서명)

B구역 총괄평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성(25), 정확성(25) 감점결과가 0점 이하이면 0점 반영 *제한시간 15분

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	1 / 건
지휘자의 지휘 전에 대원 단독행동	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	1 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	1 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	1 / 건
위험지역 개인안전 미확보 진입	1 / 건
개인 확보줄 위험라인에서 체결 시	1 / 건	지휘	대원3
카라비너 게이트 안조임 상태로 경기 운영	0.5 / 건
느슨한 매듭 체결	0.5 / 건
매듭 고리가 카라비너 크기보다 큰 경우	0.5 / 건
확보지점 1개만 체결 후 구조작업 진행	실격
자동 잠금 하강기에 로프를 반대로 결착	1 / 건
부상 및 장비 손상을 가할 수 있는 행위	1 / 건
로프 꼬임으로 로프에 마찰 발생	1 / 건
푸르직 다목적 확보장비 잠금장치(푸르직 등) 미설치	1 / 건
푸르직 다목적 확보장비 운영 미흡(추락계수)	1 / 건
보조로프 확보 시 로프 늘어짐(바닥 접촉)	1 / 건
들것 인양 시 주 로프 보조로프 안전벨트 결착 위치 바뀜	3 / 건
인양시스템 설치 시 안전수칙 위반(장비마찰․꼬임 등)	1 / 건
인양시스템 확보장비 미체결	실격
들것 인양 시 확보장비에서 로프 밀림 발생	1 / 건
들것 인양 시 안전수칙 위반	1 / 건
카라비너에 장비 2이상 연결 시	1 / 건
전 단계 정지선 이탈	1 / 건
3번 대원 인양 완료 후 위험지역에서 주․보조로프 체결 해제	3 / 건

□ 정확성 평가결과 (각 항목 불이행 시 0.6점 감점)

구 분	평가항목	평가결과		구 분	평가항목	평가결과
합 계
1 단 계	확보줄(말뚝매기 ․ 옭매듭 ․ 이중옭매듭) 설치	지휘	대원3	3 단 계	인양시스템 설치(28:1 이하)
	퍼셀 푸르직(감아매기 3회)	지휘	대원3
	확보지점 매듭(Wrap three Pull Two)	1	2
	보조로프 텐덤 푸르직
	텐덤 푸르직 이격거리(10cm 내)				인양시스템 설치 완료 보고
	텐덤 푸르직 1개소 별도 결착
	삼각대 장비 결합
	삼각대 주로프 연결
	푸르직 다목적 확보장비 설치				지휘자 인양시스템 안전점검
	푸르직 다목적 확보장비 보조로프 연결
	지휘자 확보지점 안전점검
	지휘자 삼각대 안전점검
2 단 계	하강장비 결합(3번 대원)			4 단 계	들것 인양(1‧2번 대원)
	보조로프 결합(3번 대원)
	지휘자의 3번 대원 체결 상태 확인
					지휘자 보조로프 운용
	하강 보고(3번 대원)
	자동 잠금 확보기 운용 능력(3번 대원)
	보조로프 텐덤 푸르직 확보			5 단 계	인양 후 지휘자 들것 보조
	지휘자 다목적 푸르직 장비 운용
					들것 진입 후 주 로프 조절
	들것 삼각줄 결착
	들것 푸르직 결착
					들것 진입 후 보조로프 조절
	들것 상단 분할고정 ․ 옭매듭
	들것 하단 분할고정 ․ 옭매듭				들것 황색선 진입 여부
	유도로프 투척(끝줄먼저, 끝줄잡고 나중투척)
					지휘자 안전라인 진입 후 개인 확보줄 해체
	들것 하강
	들것 하강 시 원형장애물 충격 여부
					지휘자 스톱워치 터치(대원 불가)
	지휘자의 3번 대원 하강 지휘 여부

평가일시 :  2020년   월   일   시   분

간 사 :  (성명)                       (서명)

C구역 총괄평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성(15), 정확성(15) 감점결과가 0점 이하이면 0점 반영 *제한시간 15분

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	1 / 건
지휘자의 지휘 전에 대원 단독행동	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	1 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	1 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	1 / 건
로프 꼬임으로 로프에 마찰 발생	1 / 건
하강 시 주․보조로프 여유 길이(2M 이상)	1 / 건
급속한 하강으로 자동 잠금 확보기 안티패닉 기능 작동	1 / 건
3번 대원 원형장애물 충격 시	0.5 / 건
3번 대원 지면 하강 착지 시 발 외에 신체 접촉 시	1 / 건
들것 유도로프 원형장애물 외부 투척	0.5 / 건
들것 보로로프 늘어진 상태에서 인양	1 / 건
확보판 중간팔자 매듭 사이 인장력 받을 시	1 / 건
중간팔자 매듭 방향을 반대로 했을 시	1 / 건
들것 인양 시 원형장애물에 충격(소리 여부)	0.5 / 건
들것 수직․수평 전환 시 손에서 푸르직 다목적 확보장비 로프 놓침	1 / 건
전 단계 정지라인 벗어 낳을 시	1 / 건
들것이 벽면에 끌리면서 인양 시	0.5 / 건
들것에 결착 된 마네킹을 밟는 등의 행위	0.5 / 건
들것 인양 후 발 이외의 신체가 바닥에 닿거나 로프를 밟는 행위	0.5 / 건
지휘자 개인 확보줄 해체 후 위험지역 진입	1 / 건
3번 대원 작업 중 자동 잠금 하강기 레버 정지위치	1 / 건
3번 대원 인양 시 보조로프에 인장력 받을 시	1 / 건

□ 정확성 평가결과 (각 항목 불이행 시 0.6점 감점)

구 분	평가항목	평가결과	구 분	평가항목	평가결과
합 계
2 단 계	원형장애물 진입 전 정지(3번 대원)		4 단 계	들것 수평 인양
	하강안전라인 정지(3번 대원)
				장애물 진입 및 들것 수직 전환 보고
	하강 완료 보고(3번 대원)
				원형장애물 진입 전 정지
	유도로프 견인 여부(3번 대원)
3 단 계	주 로프 확보판 2개소 결합(중간팔자)
				푸르직 다목적 확보장비 위에서 아래로 당김
	보조로프 확보판 2개소 결합(중간팔자)
				들것 수직 전환
	들것 삼각줄에 확보판 결합
	푸르직 다목적 확보장비 확보판 결합
				푸르직 다목적 확보장비 수직 전환 후 절반매듭 2회
	푸르직 다목적 확보장비 고정(상부) 위치
				들것 수직 전환 완료 보고
	푸르직 다목적 확보장비 고정(절반매듭 2회)
	푸르직 다목적 확보장비 들것에 결착
				원형장애물 통과
	주 로프 자동 잠금 하강기 결합
				원형장애물 통과보고
	보조로프 안전벨트(푸르직3회) 결합 (푸르직 기능 상실시 감점)
	주 로프 끝 이중 옭매듭
				들것 수평 전환
	보조로프 끝 이중 옭매듭
				푸르직 다목적 확보장비 수평 전환 후 절반매듭 2회
	주․보조로프 상하이동 로프(2M 이상)
	자동 잠금 하강기 잠금 여부
				들것 수평 전환 완료 보고
	들것 수평 확인
				지면에 가방 등 장비 누락 여부
	인양준비 완료 보고(3번 대원)

평가일시 :  2020년   월   일   시   분

간 사 :  (성명)                       (서명)

붙임 4-3 경기 최종 평가표

응용구조전술 최종 평가표

평가대상 :			경기일시 :

순번	계 급	성 명	임 무	자필서명
	지방소방위		지휘
1	지방소방		구조
2	지방소방		구조
3	지방소방		구조

만 점 ①	안전성 감점②	정확성 감점③	시간 감점④	최종점수 {[①-(②+③)]-④}
100점	점	점	점	점

구분	계	A구역	B구역	C구역
계
안전성 감점
정확성 감점

구 분	계	시작구간		전술구간
		장비점검	이동
기 준		3분 00초 00	2분 00초 00	15분 00초 00
기 록		분 초	분 초	분 초
초 과
감 점

2020년 월   일    시   분

총괄간사	총괄담당
(서명)	(서명)

붙임 4-4 심판관 서약서

서  약  서

본인은 전국소방기술경연대회 (구조전술분야)경기의 심판관으로 활동함에 있어 객관적이고 공정하게 심판에 임하고, 본인이 소속한 시‧도의 출전팀이 경기를 할 때에는 경기에 일체 관여하지 아니할 것이며, 만약 해당 경기에 관여할 경우 그 이후 경기부터는 심판관의 역할을 배제시키는 데 대하여 어떠한 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2020.    .    .

소  속 :

직  급 :

성  명 :               (서명)

전국소방기술경연대회 대회장 귀하

붙임 4-5 출전팀 서약서

서  약  서

(   ) 출전팀은 전국소방기술경연대회(구조전술분야) 응용구조전술 경기에 출전함에 있어 관련 규정을 준수하고 심판단의 합의에 의하여 결정된 사항에 대해서는 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2020.    .    .

출전팀 :

대표자

직  급 :

성  명 :               (서명)

전국소방기술경연대회 대회장 귀하