산림 등 화재 초기대응 매뉴얼

노원구 관내 수락산, 불암산 등 출동대 진입 후 소방력 재조정 불가 지역 초기대응을 위한 각 출동대 행동절차임

□ 선착대 및 2~3착대

① 선착대 P·T 진입로 확보, 적재 고압수관 전개 및 보관함(개방 및 분출)

② 초기 구급대 진입로 통제(진입순서 : 1차(선착대 P·T), 2차(2착대 P·T), 3차(3착대 예비펌프)

③ 1~2착대 교대방수(30분), 체크밸브 3개 지점 설치(선착P 고압1번 수관 끝, 중간지점, 화점인근)

※ 선착대장은 체크밸브 분기지점 제어 인원 배치

④ 3착대 탱크 진입로 통제, 인근 소화전 점유, 연결송수 수관전개

※ 소화전⇒3착 T⇒수관전개⇒선착대 T / 책임관(관할 센터장/탱크 운전원)

⑤  2~3착대 적재 고압수관 및 보관함 산불진압 장비 분출 전개

※ 하계진압대장 산불진압 장비 보관함 분출 관리(전대원, 유관기관)

□ 구조대

① 200 신고자 위치(인근 아파트 등)에서 화재장소·규모 확보 ⇒ 전파

② 100 화재규모, 장소, 화재전개 방향·속도 보고(사진 전송)

③ 인명대피, 연소저지선 구축 장비 휴대 진입(2개조 운용)

□ 지휘대

▷ 출동 중

① 통신 화재위치·규모 등 파악 전파(방재센터, 신고자)

② 지휘팀장 지시(진입로 확보 및 통제, 화재장소·규모 파악 지시)

③ 상황관리 안전지도(산림화재 상황판) 이용 진입로, 위치 전파

④ 지휘팀장은 진입로 1개소 또는 2개소 이상 판단

※ 2개소 작전(A면-수락,하계,월계  B면-상계,공릉)

▷ 현장도착

⑤ 운전원은 긴급구조지휘 위치 고려 차량부서

⑥  지휘차량에서 고정지휘(상황판단 후 전진지휘 가능) / 지휘관⇔화재조사, 진압·구조 대장

⑦ 재난현장(화재조사, 촬영), 상황관리(상황관리,감식), 안전(진입로 통제 확인, 지휘소 통제,      현장주변 교통통제, 등산로입구 통제/유관기관, 동원사항 파악)

□ 구급대

① 진입로 통제 3착대 탱크 인계 후 현장응급의료소 설치

② 사상자 응급처치 및 관리(요청시 재난현장 근접배치)

□ 당직근무자

① 당직 재난현장 진입로, 근접보관함 위치 등(적재물품 현황), 소방용수시설 전파

※ 노원소방서 긴급구조통제단 매뉴얼 준용

□ 특수차량(고가, 굴절 등)

① 도심지 연소확대 대비 연소저지선 구축

※ 재난현장 산림화재 표준작전절차(SOP) 등 준용

□ 참고사항

※ 화재유무, 장소, 규모 파악(1차 대원: 신고자 위치, 2차 드론, 3차 출동대 확인(구조대, 화재조사)

※ 산림화재 출동시 개인보호장비, 식수 등 휴대

※ 방수시 주의 : 탱크(15)+펌프(20)=고압방수(35이상) 가능

※ 무선통신 : 지휘팀장⇔각 대장(TRS), 각 대장⇔대원(UHF)

※ 각 안전센터 고압수관 적재 및 일반수관과 구별되도록 별도표시

※ 각 출동대 휴대폰 등 산불장비보관함 위치 및 장비현황, 진입로 거리 등 입력 활용