동작소방서 소방장비확인점검 지적사항

□ 기동장비

○(현장대응단)

- 89머1916(펌프차 20호) / 차체 H프레임 부분 변형, 중간차폭등 미점등(즉시시정)

- 89주3564(탱크차 30호) / 차동기어 오일 오염(즉시시정)

- 70다4400(지휘차 10호) / 차동기어 오일 부족(즉시시정), 수구잭 작동 불량

- 71라4461(구조 100호) / 번호판등 미점등(즉시시정)

- 98보3667(구조공작차 200호) / 동력전달장치 조인트부분 그리스 미주입(즉시시정)

- 71주6071(구급차 6-1호) / 수구잭 작동불량

○(노량진안전센터)

- 98보3671(펌프차 22호) / 운전석 자위분무 해드 뒤틀림(즉시시정)

- 89주3565(탱크차 33호) / 차동기어 오일 부족(즉시시정)

- 71주6442(구급차 6-2호) / 번호판등 미점등(즉시시정)

○(상도센터)

- 80보7288(화학차 14호) / 펌프실 조작판 냉각수 캡 누수

- 71주6274(구급차 6-3호) / 번호판등 미점등(즉시시정)

○(백운안전센터)

- 98보3673(펌프차 32호) / 운전석 앞 타이어 안쪽 편마모

- 89주보3506(탱크차 34호) / 운전석 앞 타이어 바깥쪽 편마모

- 71주6294(구급차 6-4호) / 조수석 뒤 흙받이 탈락

- 71주6474(구급차 6-5호) / 번호판등 미점등(즉시시정)

□ 개인보호장비

○(현장대응단)

- 면체 생산연도 불일치 1개, 방화복 인식표 미부착 2개

○(노량진안전센터)

- 등지게 점멸등 불량(베터리방전) 1개

○(상도안전센터)

- 방화복 인식표 미부착 1개

○(백운안전센터)

- 방화복 생산연도 불일치 1개

□ 진압장비

○ (현장대응단)

- 신임직원 장비숙달훈련 미흡

- 관리카드 세부사항 작성 미흡

○(노량진안전센터)

- 엔진장비 혼합비율 기재 미흡

- 장비관리카드 세부사항 기록 미흡

○(상도안전센터)

- 체인톱 관리상태 미흡

- 가스충전기 센서 교정 요망

- 송배풍기 엔진오일 교환 필요

○(백운안전센터)

- 장비점검부 기재 불일치

□ 구조장비

○(119구조대)

- 신규장비 관리카드 작성 미흡

- 배터리 장비 충전관리 미흡

- 로프 관리카드 작성 미흡

○(현장대응단)

- 구조장비 관리카드 작성 미흡

○(노량진안전센터)

- 점검부과 관리카드 불일치

○(상도안전센터)

- 관리카드 작성 미흡

- 측정장비 센서 교정 요망

○(백운안전센터)

□ 구급장비

○(현장대응단)

- 소독상태 전반적 관리 미흡, 구급장비관리카드 정비 미흡, 구급장비관리시스템 장비      미등록, 휴대용 산소용기 관리 미흡, 의약품 관리대장(과산화수소, 에탄올 등) 미비, 구     급차 내부 청결상태 미흡, 감염관리실 청결상태 미흡

○(상도안전센터)

- 의약품 관리대장(과산화수소, 에탄올 등) 미비, 네블라이져 및 자동 혈압계 관리 미흡,      구급장비관리카드 정비 미흡,구급장비관리시스템 장비 미등록

○(노량진안전센터)

- 의약품 관리대장(과산화수소, 에탄올 등) 미비, 구급장비관리카드 정비 미흡, 구급장비    관리시스템 장비 미등록

○(백운안전센터)

- 의약품 관리대장(과산화수소, 에탄올 등) 미비, 구급장비관리카드 정비 미흡, 구급장비     관리시스템 장비 미등록, 감염관리실 청결상태 미흡, 자동제세동기 정기 점검상태 미흡

□ 통신장비

○(진압대)

- 차량용무전기 사용법 미흡(현지시정 교육)

○(구조대)

- 통신장비 관리카드 정비(미흡 현지시정)

○(노량진안전센터)

- 지령접수대 관리상태 미흡(현지시정)

○(상도안전센터)

- 휴대용무전기 베터리 충전미비(현지시정)

○(백운안전센터)

- 통신장비현황 미정비(현지시정)

□ 소방시설 점검장비

○(현장대응단)

- 내용연수 지난 장비 등 불용처리 권고

□ 특수차 운용능력 평가

○ (굴절차)

-  조작 유연성 부적정, 수동조작 미흡

○ (고가차)

-  조작 유연성 부적정