소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항			펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분			시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
			냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
			오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
			각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
			에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
			기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리			캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
			캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
			차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
			펌프실 부식 상태 등
			기타 사항
동력전달장치			변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
			추진축 연결부상태
			오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
			볼트 이완 여부
			기타 사항
주 행 장 치			타이어 마모 상태(ex편마모)
			휠 너트의 이완여부 완충장치 적정성
			휠 및 사이드 림의 손상여부
			휠얼라이먼트 이상유무
			기타 사항
조 향 장 치			유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
			너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
			파워라인 누유여부
			핸들유격 과다여부
			파워오일 오염 및 적정여부
			기타 사항
제 동 장 치			주차브레이크 정상작동 여부(ex유격)
			시동 전 에어게이지 충만상태
			주차브레이크 잠금 상태
			브레이크 정상 작동여부
			라이닝 마모 및 간격조정 상태
			공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
			배기브레이크 작동여부
			기타 사항

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치			키 작동 시 계기판 점등상태
			경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태
			축전지,터미널배선 손상 및 접촉상태(적정 V볼트/A암페어)
			차량발전기의 충전기능 적정여부
			기타 사항
소 방 펌 프			펌프 추진축 적정여부
			밸브 개폐상태
			각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부
			방수작동상태 여부
			배수상태여부(PTO해제 시)
			PTO오일 누유 및 정상작동여부
			내압시험 후 각종배관 누수여부
			펌프조작 및 응급조치 숙지여부
			기타 사항
펌프실 조작판			펌프실조작판 각종 레바의 작동여부
			각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부
			각종 램프의 점등여부(전자식)
			각종밸브 정상 작동여부
			RPM조절장치 작동상태
			수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부
			기타사항
진 공 펌 프			진공펌프 오일량 적정여부
			진공펌프 외관 상태 여부
			진공펌프의 가동상태
			지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부
			역지밸브 작동상태 여부
			기타 사항
물⋅홈 탱크			물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부
			물탱크의 외부 및 내부 변형유무
			오버플로우장치의 작동여부
			홈탱크 만충여부 및 누액여부
			기타 사항

※ 항목별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(화학) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항			화학차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분			시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
			냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
			오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
			각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
			에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
			기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리			캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
			캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
			차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
			펌프실 관리 상태
			기타 사항
동력전달장치			변속 작동상태변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
			추진축 연결부상태
			오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
			볼트 이완 상태
			기타 사항
주 행 장 치			타이어 마모 상태(ex편마모)
			휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
			휠 및 사이드 림의 손상여부
			휠얼라이먼트 이상유무
			기타 사항
조 향 장 치			유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
			너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
			파워라인 누유여부
			핸들유격 과다여부
			파워오일 오염 및 적정여부
			기타 사항
제 동 장 치			주차브레이크 유격과다 여부(ex유격)
			시동 전 에어게이지 충만상태
			주차브레이크 잠금 상태
			브레이크 정상 작동여부
			라이닝 마모 및 간격조정 상태
			공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
			배기브레이크 작동여부
			기타 사항
전 기 장 치			키 작동 시 계기판 점등상태
			경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치			축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태
			각종 조명 및 전장장치등 작동상태
			차량발전기의 충전기능 적정여부
			기타 사항
소 방 펌 프			펌프 추진축 적정여부
			각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부
			방수작동상태 여부
			배수상태여부(PTO해제 시)
			PTO오일 누유 및 정상작동여부
			내압시험 후 각종배관 누수여부
			펌프조작(CAFS, 홈장치 등) 및 응급조치 숙지 여부
			기타 사항
펌프실 조작판			펌프실조작판 각종 레바의 작동여부
			각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부
			각종 램프의 점등여부(전자식)
			각종밸브 정상 작동여부
			RPM조절장치 작동상태
			수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부
			기타사항
진 공 펌 프			진공펌프 오일량 적정여부
			진공펌프 외관 상태 여부
			진공펌프의 가동상태
			지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부
			기타 사항
물⋅홈 탱크			물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부
			물탱크의 외부 및 내부 변형유무
			오버플로우장치의 작동여부
			홈탱크 만충여부 및 누액여부
			기타 사항
분 말 장 치			분말의 고착 및 적정량 상태 여부
			개폐밸브 정상작동 여부
			정압작동장치 작동여부
			질소 충전여부(예비용기 포함)
			계기의 정상작동 여부
			각종 호스 및 배관 연결상태
			기타 사항

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(조연,배연,조명) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항			조연, 배연 등 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분			시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
			냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
			오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
			각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
			에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
			기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리			캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
			캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
			차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
			펌프실 관리 상태
			기타 사항
동력전달장치			변속 작동상태(슬립,소음,충격)
			추진축 연결부상태
			오일누유 및 적정 상태(변속기,PTO,디퍼런셜)
			볼트 이완 상태
			기타 사항
주 행 장 치			타이어 마모 상태(ex편마모)
			휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
			휠 및 사이드 림의 손상여부
			휠얼라이먼트 이상유무
			기타 사항
조 향 장 치			유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
			너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
			파워라인 누유여부
			핸들유격 과다여부
			파워오일 오염 및 적정여부
			기타 사항
제 동 장 치			주차브레이크 유격과다 여부(ex유격)
			시동 전 에어게이지 충만상태
			주차브레이크 잠금 상태
			브레이크 정상 작동여부
			라이닝 마모 및 간격조정 상태
			공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
			배기브레이크 작동여부
			기타 사항
전 기 장 치			키 작동 시 계기판 점등상태
			경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
전 기 장 치			축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태
			각종 배선의 손상 및 접촉상태
			차량발전기의 충전기능 적정여부
			메인휴즈 관리상태
			기타 사항
소방펌프 및 조작반			펌프 상태 여부
			내압시험 후 각종배관 누수여부
			밸브 개폐상태 및 배관의 연결상태 여부
			각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부
			각종밸브 작동상태여부
			기타사항
물⋅홈탱크			물 ․ 홈탱크 만충 및 누액 누수여부
			물탱크의 외부 및 내부 변형유무
			기타 사항
조 명 장 치			발전기 정상작동여부
			조명등 정상 점등여부
			조명탑 작동 상태
			전기배선 관리상태
			기타 사항
배 연 장 치			배연기 정상작동 상태
			배연기 벨트 장력 및 손상여부
			포 헤드 ․ 스크린 부착상태 및 손상여부
			배풍기 자바라 손상여부
			이동식 배풍기 정상작동 여부
			기타 사항

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(구조공작) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항			구조공작차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분			시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
			냉각수(오염) 및 워셔액 적정(량)상태
			오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
			각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
			냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부
			기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리			캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
			캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
			차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
			기타 사항
동력전달장치			변속 작동상태(슬립,소음,충격)
			추진축 연결부상태
			오일누유 및 적정 상태(변속기,PTO,디퍼런셜)
			볼트 이완 상태
			기타 사항
주 행 장 치			타이어 마모 상태(ex편마모)
			휠 너트의 이완여부완충장치 적정성
			휠 및 사이드 림의 손상여부
			휠얼라이먼트 이상유무
			기타 사항
조 향 장 치			유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
			너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
			파워라인 누유여부
			핸들유격 과다여부
			파워오일 오염 및 적정여부
			기타 사항
제 동 장 치			주차브레이크 유격과다 여부(ex유격)
			시동 전 에어게이지 충만상태
			주차브레이크 잠금 상태
			브레이크 정상 작동여부
			라이닝 마모 및 간격조정 상태
			공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
			배기브레이크 작동여부
			기타 사항
전 기 장 치			키 작동 시 계기판 점등상태
			경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태
			축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
전 기 장 치			각종 배선등(휴즈,릴레이,센서)의 손상 및 접촉상태(열화)
			차량발전기의 충전기능 적정여부
			기타 사항
조 명 장 치			발전기 정상작동여부 및 엔진관리상태
			조명탑 및 조명등 정상 점등여부
			유 ․ 무선 조정장치 작동상태
			기타 사항
유 압 펌 프			유압펌프 유압배관 누유여부
			펌프 추진축 적정상태여부
			각종 지지부 볼트 ․ 너트 이완여부
			기타 사항
아웃트리거			외부적인 손상 및 균열
			수평계 작동 및 슬라이딩부 그리스 도포여부
			각부 오일의 누유여부
			호스의 부식 및 마모여부
			조종레버의 정상작동상태 여부
			기타 사항
크레인 및 윈치 와이어			크레인 및 윈치 오일 누유여부
			붐대 외관상태, 실린더 찍힘, 손상여부
			레버 및 밸브 오일 누유여부
			호스의 부식 및 마모여부
			각부 피봇의 핀 고정상태 및 그리스 주입여부
			와이어 상태 및 끝단 고정클립상태 적정여부
			와이어용 도르레의 고정부 균열 및 이상마모 여부
			윈치 정상작동여부
			기타 사항

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(구조버스) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                  (차종:                )

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항			일반차량 관련 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분			시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
			냉각수(오염) 및 워셔액 적정(량)상태
			오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
			각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
			에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
			냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부
			기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리			캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
			캡 틸트 장치 작동 및 누유여부,차체(장치) 정상작동
			차체(공구함,적재함) 손상여부
			기타 사항
동력전달장치 및 차 체			변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
			추진축 연결부상태 적정성
			오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
			볼트 이완 여부
			기타 사항
주 행 장 치			타이어 마모 상태(편마모)
			휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
			휠 및 사이드 림의 손상여부
			휠얼라이먼트 이상유무
			기타 사항
조 향 장 치			유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
			너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
			파워라인 누유여부, 핸들유격 과다여부
			파워오일 오염 및 적정여부
			기타 사항
제 동 장 치			주차브레이크 정상작동 여부(유격)
			브레이크 정상작동 여부
			라이닝 마모 및 간격조정 상태
			(브레이크 오일 오염,적정량,누유)
			기타 사항
전 기 장 치			키 작동 시 계기판 점등상태
			경광등, 경음기취명 등 작동상태
			각종 조명 및 전장장치등 작동상태
			축전지 상태 및 액 적정여부(적정 V볼트/A암페어)
			터미널배선 손상(부식등) 및 접촉상태

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치			각종 배선등(휴즈,릴레이,센서)의 손상 및 접촉상태(열화)
			차량발전기의 충전기능 적정여부
			기타 사항

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(구급차) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                  (차종:                )

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항			일반차량 관련 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분			시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
			냉각수(오염) 및 워셔액 적정(량)상태
			오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
			각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
			에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
			냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부
			기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리			캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
			캡 틸트 장치 작동 및 누유여부,차체(장치) 정상작동
			차체(공구함,적재함) 손상여부
			기타 사항
동력전달장치 및 차 체			변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
			추진축 연결부상태 적정성
			오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
			볼트 이완 여부
			기타 사항
주 행 장 치			타이어 마모 상태(편마모)
			휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
			휠 및 사이드 림의 손상여부
			휠얼라이먼트 이상유무
			기타 사항
조 향 장 치			유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
			너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
			파워라인 누유여부, 핸들유격 과다여부
			파워오일 오염 및 적정여부
			기타 사항
제 동 장 치			주차브레이크 정상작동 여부(유격)
			브레이크 정상작동 여부
			라이닝 마모 및 간격조정 상태
			(브레이크 오일 오염,적정량,누유)
			기타 사항
전 기 장 치			키 작동 시 계기판 점등상태
			경광등, 경음기취명 등 작동상태
			각종 조명 및 전장장치등 작동상태
			축전지 상태 및 액 적정여부(적정 V볼트/A암페어)
			터미널배선 손상(부식등) 및 접촉상태

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치			각종 배선등(휴즈,릴레이,센서)의 손상 및 접촉상태(열화)
			차량발전기의 충전기능 적정여부
			기타 사항

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

이 륜 차 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
행 정 사 항			이륜차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분			시동상태
			오일 적정 및 누유상태,(냉각수 주입 모델)적정성
			각종필터 (오일필터,에어크리너등) 상태
동력전달장치			변속 작동상태(슬립,소음,충격)
			체인 및 밸트 기구 상태(무브볼,클러치,기어오일)
			오일누유 및 적정여부
조 향 장 치			유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
			핸들 부 연결장치 부착상태
주 행 장 치			타이어 마모 및 편마모 상태
			휠너트의 이완 여부,휠 및 사이드 림의 손상여부
			차체(카울)손상
제 동 장 치			브레이크 작동상태 및 밀림현상
			브레이크 오일상태
			라이닝 마모 상태
전 기 장 치			작동 시 계기판 상태
			경광등, 경음기취명 등 작동상태
			각종 조명등 점등상태
			축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태
			각종 배선의 손상 및 접촉상태

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

진압 장비 확인 점검 결과표

◇ 소방서 :                                   (부서명 :              )

장 비 명			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
동력절단기 배터리절단기			장비사용 방법 (명칭, 용도 작동법 등)
			소모품 교체 방법(절단날, 시동줄 등)
			장비 소모품 교체(교체시기 적절한가)
			점검, 정비 상태
			외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
체인톱 배터리체인톱			장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
			소모품 교체 방법(체인톱날, 시동줄 등)
			장비 소모품 교체(교체시기 적절한가)
			점검,정비 상태
			외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
이동식발전기			장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
			장비 소모품 교체(교체시기 적절한가)
			점검,정비 상태(정기점검, 정비)
			외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
			기타 사항
송 풍 기 배 연 기			장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
			장비 소모품 교체(교체시기 적절한가)
			점검,정비 상태
			외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
			기타 사항
진압 보조장비			화재진압장비 사용법 및 관리상태
			열화상카메라 사용법 및 관리상태
			절단 및 파괴 장비 사용법 및 관리상태
			이동식 조명등 사용법 및 관리상태
			공기공급장치 사용법 및 운영방법 등
			기타 보조장비 사용법 및 관리상태
			기타 사항 등

개인보호장비			개인보호장비 관리 상태(고장, 분실 등)
			개인보호장비 착용 여부(경보기,랜턴 등)
			개인장비 관리카드 적정 여부
기타사항			소방장비관리시스템 장비등록 여부 및 관리 상태
			차량에 적재된 예비 소모.부품 관리 상태
			펌프, 탱크에 보유기준 및 적재기준 상태
			펌프, 탱크에 적재된 장비 관리 상태
			창고에 적재된 장비 관리 상태
			행정사항, 기타사항 등
			장비 불용처분 관리 상태

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

구조장비 확인점검 결과표

◇ 소방서 :                                   (부서명 :              )

장 비 명			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항			구조장비 관련 행정사항 확인 - 구조장비 정리 및 보관창고 관리상태 - 구조장비관리운용카드 및 구조장비 점검부 등 장비명칭, 보유수량 일치 여부 - 기타사항
일반구조용 장 비			각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등
			마취총 사용법 및 마취제 관리상태 - 마취제 사용기한 경과 및 보관함 2중 잠금장치 등
			신규배정 장비 부분 - 구조들것, 구조조끼 등 활용 및 사용법, 관리상태
			내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
산악구조용 장 비			장비 사용법 및 관리방법 등 적정 여부
			외관(청결상태, 로프상태, 카라비너 상태 등)
			신규배정 장비 부분 - 추락방지 장치 등 고소작업용 장비 관리상태
			내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
수난구조용 장 비			외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
			장비 작동 및 잠수용 공기통 등 - 잠수장비 호흡기/잔압계, 용기충전 및 누기 여부
			드라이슈트 관리상태 - 기밀상태, 지퍼상태, 손목/목 씰 상태
			신규배정 장비 부분 - 부력조끼, 빙판구조 썰매 등 사용법 및 관리상태
			내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
화생방/대테러 구 조 용			보호의류 등 관리상태 - 지퍼, 장갑 등 관리상태, 기밀상태
			누출방지 장비 관리상태 - 누출방지 본드, 슬리브, 누출 방지 쐐기, 수거용기 등
			신규배정 장비 부분 - 흡착제, 공기주입형 누출키트 활용도 및 사용법 숙지 상태
			내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
측 정 용 장 비			각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리, 작동여부 등
			각 장비별 센서 상태 - 교체주기, 교체여부, 검 교정여부 등
			신규배정 장비 부분 - 방사선 선량계, 잔류전류 검지기 등 작동방법 및 관리상태
			내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
절단구조용 장 비			외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
			엔진부 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
			절단 날 부분 - 절단 날 관리 상태, 여분의 절단 날 보유 여부
			신규배정 장비 부분 - 배터리 절단기, 링쏘 등 사용법 및 관리상태
			내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
중량물작업용 장 비	18	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	유압 엔진 펌프 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
		3	유압호스 부분 - 연결부, 호스 상태, 누유, 관리 상태 등
		3	장비 작동 - 장비작동 및 응급조치 요령 등 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 - 원형에어백, 배터리 유압장비 등 작동 방법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
탐색구조용장 비	12	3	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리, 작동여부 등
		3	매몰자 탐지기등 작동방법 숙지 및 관리상태
		3	신규배정 장비 부분 - 매몰자 영상 및 음향 탐지장비 작동방법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
파 괴 용 장 비	9	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	파괴용 날 부분 - 파괴용 날 관리 상태, 여분의 파괴용 날 보유 여부
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
보호장비	15	3	공기호흡기 관리 및 사용요령
		3	화재구조헬멧 활용 상태 - 물받이 부착, 랜턴 장착 여부
		3	대원 탈출장비 활용 상태 - 휴대 방법 및 사용법 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 - 안전안경, 개인경보기, 안전화 등 활용 및 사용법 숙지 상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
기타장비 (보조 및 기준 외)	15	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	각 장비별 관리상태 - 엔진 상태, 배터리 상태, 유압 상태, 작동여부 등
		3	보조 및 기타장비 작동법 숙지 상태 - 공기안전매트, 열화상카메라 등
		3	신규배정 장비 부분 - 전동식 등하강기 등 사용법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

구급장비확인점검결과표

◇ 소방서 :                                  (부서명 :               )

장 비 명			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항			구급 문서 이행 사항 확인
			구급장비 편람 등 대장 확인
기도확보유지			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)
호흡유지			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)
순환유지			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)
외상처치			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)
검사장비			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명			세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
대원보호 장비			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급대원 교육실습장비 (소방서용)			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)
의약품 및 소독품			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)
통신 및 기록 장비			장비의 관리상태(구성품, 정상여부 등)
			보유현황(대원별·차량별 보유수량 등)
감염관리			상황별 장비사용 숙련도
			장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
			보유현황(배정, 불용 현황 등)

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

통신장비확인점검결과표

◇ 소방서 :                                (부서명 :                 )

장 비 명			세 부 점 검 사 항	확인 결과	지적사항
유선 장비			수보대 119백업회선 유지 및 점검 방법
			IP일제방송 송.수신 점검 요령 숙지 여부
			전용회선 현황 숙지 - 소방서, 안전센터 전용회선현황 숙지 - 회선 고장시 긴급조치 방법
교 환 기			시스템 운영 및 긴급 조치사항 등
종합지령대			사용법(담당자에 질문)
			장비의 관리 상태(구성품, 수량 등)
			점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			예고방송 관리 상태(안전센터 수신기)
다중녹음장비			사용법(담당자에 질문)
			점검, 정비, 관리상태(정기점검, 정비)
			녹음청취 및 파일 추출 방법 숙지 여부
통합비상전파시스템			통합비상전파시스템 사용방법 숙지 - 주소록 입력 및 수정 방법 숙지여부 - 비상동보 발령 절차 숙지 여부
고 정 국 무선장비 (무선원격 포함)			사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
			동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
			119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
차 량 국 무선장비			사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
			동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
			119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
휴 대 국 무선장비			사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
			동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
			119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

공기충전기실 운영실태 점검 결과표

◇ 소방서 :                                (부서명 :              )

장 비 명		세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
공기충전기		공기충전기 사용방법(무작위 1명에 질문)
		공기충전기 관리상태 확인
		안전관리규정 준수여부 확인
		안전관리책임자 의무이행 사항 확인
		소모품 적정시기 교환 여부
		사용 후 배수밸브(드레인 밸브) 점검 확인
		공기충전기 정상 작동 상태 확인(압력계 등)
		공기충전실 환기 조치 등 확인
		흡입필터 오염상태 및 흡입호스 연결상태 확인
		흡·배기구의 설치의 적정성 - 차고에 설치된 경우 공기충전기 흡입구로 매연 등 유해가스가 유입되지 않도록 구획 및 외부로 인출될 수 있는 구조 - 배기구는 열 배출이 충분하도록 공기충전기 공기배출구와 직접 연결 또는 환풍기를 이용하여 신속하게 배출되는 구조
		오일 점검(적정량, 적정오일)
		사용 후 점검 상태 확인
		외관 부식, 오염상태 등
		안전교육일지 기록관리 사항
		점검대장 기록관리 사항 등
안전충전함 (방화벽)		안전충전함 사용방법(무작위 2명에 질문)
		안전충전함 관리상태 확인
		안전충전함 정상 작동 상태 확인(압력계 등)
		외관 부식, 오염상태 등
		각 부분 오일 또는 압축공기 누설 확인

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

① 개인보호장비 지급 및 관리실태 개인별 점검표

○ 공기호흡기 용기 개인별 점검표

평가항목	점검방법 및 준비사항
① 공기호흡기 용기	• 출동 장비의 기준압력(25Mpa) 유지 여부 • 119행정정보시스템 등록 및 입력현황 적정성 여부 해당 공기호흡기 용기가 119행정정보시스템에 적정하게 등록되어 있는지 확인(제조일자, 충전기한, 검사이력, 충전이력, 용기번호) • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 일치 여부 • 용기외관 흠집 및 탈색(노란색) 여부 • (공통) 예비용기 보관 적정성 (구분보관) 사용가능·요충전·요정비 / (분리보관) 충전실 보관
수검기관		계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
		(공통) 예비용기 보관
소방서 구조대
		(공통) 예비용기 보관
소방서 119안전센터
		(공통) 예비용기 보관

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 등지게 개인별 점검표

점검항목	점검방법 및 준비사항
② 등지게	• 탈출압력 도달 시 점멸등 적색 및 경보음 작동 여부 • 어깨끈, 커플링, 고압호스 등 이상 유무 • 면체 연결호스 균열여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 일치 여부
수검기관	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 면체 개인별 점검표

평가항목	점검방법 및 준비사항
③ 면체	• 안면부 렌즈, 코틀막, 머리조절끈 등 이상 유무 • 밀착도, 양압기 정상작동 등 기능점검 이상 유무 • 면체마스크 코고무 위생상태 적정 여부 • 119행정정보시스템에 장비배정 본인확인 여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 보조마스크 개인별 점검표

점검항목	점검방법 및 준비사항
④ 보조마스크	• 정상작동 유무 및 관리 적정성(오염 및 보관주머니 보유 여부) • 보조마스크 정상 결착 여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부
수검기관	대원구분	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 방화복 개인별 점검표

점검항목	점검방법 및 준비사항
⑤ 방화복	• 반사테이프, 지퍼 등 이상 유무 및 내·외피 치수 일치 여부 • 청결 상태 유지 여부(과도하고 만성적 오염) • 인식표 적정성 여부 등 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 등 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 진압헬멧 개인별 점검표

점검항목	점검방법 및 준비사항
⑥ 진압헬멧	• 물받이, 턱끈, 보안렌즈, 내부 충격흡수망 등 이상 유무 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

1		고가사다리차 기능조작 실시요강 및 평가기준

평가일	소 속	계 급	성 명	서 명(평가자)		점 수	서명(평가관)

구 분	내 용
공통상황	1. 가상의 화점층 및 인명구조상황을 구두로 전달 2. 고가사다리 전개 후 고장으로 수동 조작하여 철수하여야 할 상황 3. 현장도착부터 구조완료시까지(승강기 하강 완료) 15분이상 소요시 감점 처리
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 2명(운전원 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 고가차 1대, 헬멧, 안전장갑, 활동복, 훈련화, 방화복 상의
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원은 헬멧, 고글, 안전장갑, 활동복, 훈련화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 차량의 각종 안전장치 및 사다리와이어, 승강기와이어의 단락이나 훼손, 유압계통의 누유여부 등을 필히 확인하고 안전한 작업이 될 수 있도록 한다. 3. 안전장갑은 적색 반코팅, 면·목장갑 착용을 금하고 안전장갑을 착용한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가를 중지하고 평가관에게 보고한다.

구 분		내 용	평 가 항 목		배점	감점	득점	감점사유
1	복장상태	1. 참가자의 복장상태(안전장구 착용)를 확인한다.	◦ 복장상태		1
			소 계		1
2	부서확인	1. 운전원은 지정장소에 부서한 후 주차브레이크를 작동한다. 2. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 설치한다. 3. 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 유압 PTO스위치 및 크루즈스위치를 작동한 후 하차한다. ※ 부서 부적격 사항 : 멘홀(1m), 배수로 위, 경계석 위, 화단 등	차량부서	적정	3	0
				부적정		2
			◦ 고임목설치여부		2
			소 계		5

구 분		내 용	평 가 항 목		배점	감점	득점	감점사유
3	아웃트리거전개	1. 운전원은 아웃트리거 및 잭(Jack)을 조작한다. 2. 잭이 일정 지점에 도착하면 잭(Jack)을 정지 시킨다. 3. 운전원 및 보조요원은 아웃트리거의 잭(Jack)이 잭 부판 사각 밖으로 이탈하지 않게 정확하게 받치고 다시 잭(Jack)을 가동하여 완전전개 및 수평여부를 확인한다. 4. 아웃트리거 전개가 완료되면 상부 조작반으로 이동한다. ※ 평가관은 아우트리거 작동 시 잭 부판 설치 및 조작순서 등을 확인	◦ 잭부판 설치상태		5
			◦ 아우트리거 조작 유연성		2
			◦ 아우트리거 정상작동 여부		3
			소 계		10
4	조 작 및 방 수	1. 운전원은 상부 조작반에 위치한 후 사다리 전개를 실시한다. 2. 사다리 작동 중 흔들림 및 건물과의 접촉이 없어야 한다. 3. 인명구조가 가능한 위치에 사다리를 전개한다. 4. 운전원은 승강기를 펼치고 승강기 상승시킨 후 승강기가 사다리 선단에 도착하면 “승강기 상승 완료”를 외친다. 5. 운전원은 “승강기 하강”을 외친 후 안전하게 승강기를 하강한다. 6. 사다리를 원위치(안착) 시킨다. ※ 1. 평가관은 사다리 전개 시 흔들림과 조작레버 작동능력 확인 2. 평가관은 조작 중 위험하다고 판단될 시 즉시 조작 중지	사다리선단	흔들림 원활	5	0
				흔들림 과다		3
				안전착지 (1m 이내)	10	0
				안전착지 (1m 이상)		3
				건물 접촉	15
			◦ 구조완료 시간 15분 이내		15
			조작유연성	적정	10	0
				부적정		3
			◦ 승강기안전 작동 여부		10
			소 계		65

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	감점	득점	감점사유
5	수동작동 (비상조치)	1. 평가관은 사다리 수축 시 운전원의 조작을 중지 시키고 수동조작을 지시한다. ※ 실제 고가사다리차 보조엔진 사용하지 않고 구두로 확인	◦ 조작순서 적정성	10
			◦ 유압밸브 조작	5
			소 계	15
6	아우트리거 수납 및 평가종료	1. 운전원은 사다리 안착이 완료되면 아웃트리거 복귀 중 부판을 제거한 후 원위치 한다. 2. 운전원은 차량에 승차 유압PTO스위치 및 사다리 동력 전원을 끄고 평가를 종료한다.	◦ 조작유연성	2
			◦ 아웃트리거 수납상태	1
			◦ PTO 해제여부	1
			소 계	4

2		굴절사다리차 기능조작 실시요강 및 평가기준

평가일	소 속	계 급	성 명	서 명(평가자)		점 수	서명(평가관)

구 분	내 용
공통상황	1. 가상의 화점층 및 인명구조상황을 구두로 전달 2. 굴절사다리 전개 후 고장으로 수동 조작하여 철수하여야 할 상황 3. 현장 도착부터 구조완료시까지(승강기 하강 완료) 15분이상 소요 시 감점 처리
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 2명(운전원 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 굴절차 1대, 헬멧, 안전장갑, 훈련화, 방화복 상의
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원은 헬멧, 고글, 안전장갑, 활동복, 훈련화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 차량의 각종 안전장치 및 사다리와이어, 승강기와이어의 단락이나 훼손, 유압계통의 누유여부 등을 필히 확인하고 안전한 작업이 될 수 있도록 한다. 3. 안전장갑은 적색 반코팅, 면·목장갑 착용을 금하고 안전장갑을 착용한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가를 중지하고 평가관에게 보고한다.

구 분		내 용	평 가 항 목		배점	감점	득점	감점사유
1	복장상태	1. 참가자의 복장상태(안전장구 착용)를 확인한다.	◦ 복장상태		1
			소 계		1
2	부서확인	1. 운전원은 지정장소에 부서한 후 주차브레이크를 작동한다. 2. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 설치한다. 3. 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 유압 PTO스위치 및 크루즈스위치를 작동한 후 하차한다. ※ 부서 부적격 사항 : 멘홀(1m), 배수로 위, 경계석 위, 화단 등	차량부서	적정	3	0
				부적정		2
			◦ 고임목설치여부		2
			소 계		5

구 분		내 용	평 가 항 목		배점	감점	득점	감점사유
3	아웃트리거전개	1. 운전원은 아웃트리거 및 잭(Jack)을 조작한다. 2. 잭이 일정 지점에 도착하면 잭(Jack)을 정지 시킨다. 3. 운전원 및 보조요원은 아웃트리거의 잭(Jack)이 잭 부판 사각 밖으로 이탈하지 않게 정확하게 받치고 다시 잭(Jack)을 가동하여 완전전개 및 수평여부를 확인한다. 4. 아웃트리거 전개가 완료되면 상부 조작반으로 이동한다. ※ 평가관은 아우트리거 작동 시 잭 부판 설치 및 조작순서 등을 확인	◦ 잭부판 설치상태		5
			◦ 아우트리거 조작 유연성		2
			◦ 아우트리거 정상작동 여부		3
			소 계		10
4	조 작 및 방 수	1. 운전원은 상부 조작반에 위치한 후 굴절사다리 전개를 실시한다. 2. 굴절사다리 작동 중 흔들림 및 건물과의 접촉이 없어야 한다. 3. 인명구조가 가능한 위치에 굴절사다리 전개가 완료되면 운전원은 “굴절사다리전개 완료” 외친다. 4. 운전원은 “굴절사다리 하강”외친 후 안전하게 굴절사다리를 하강한다. 5. 굴절사다리를 원위치(안착) 시킨다. ※ 1. 평가관은 굴절사다리 전개 시 흔들림과 조작레버 작동능력 확인 2. 평가관은 굴절사다리 조작 중 위험하다고 판단될 시 즉시 조작 중지	굴절붐	흔들림 원활	5	0
				흔들림 과다		3
			바스켓	안전착지 (1m 이내)	10	0
				안전착지 (1m 이상)		3
			건물 접촉		15
			◦ 구조완료 시간 15분 이내		15
			조작유연성	적정	10	0
				부적정		3
			◦ 바스켓안전 작동여부		10
			소 계		65

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	감점	득점	감점사유
5	수동작동 (비상조치)	1. 평가관은 굴절사다리 하강 시 운전원의 조작을 중지 시키고 수동조작을 지시한다. ※ 실제 굴절사다리차 보조엔진 사용하지 않고 구두로 확인	◦ 조작순서 적정성	10
			◦ 유압밸브 조작	5
			소 계	15
6	아우트리거 수납 및 평가종료	1. 운전원은 사다리 안착이 완료되면 아웃트리거 복귀중 부판을 제거한 후 원위치 한다. 2. 운전원은 차량에 승차 유압PTO스위치 및 사다리 동력 전원을 끄고 평가를 종료한다.	◦ 조작유연성	2
			◦ 아웃트리거 수납상태	1
			◦ PTO 해제여부	1
			소 계	4