2020년도 소방전술훈련 평가표

평가분야(종목)		평가항목
화재진압분야 (4개)	진압	소방호스 전개 및 회수 로프매듭법(기구묶기) 사다리설치 및 등반
	운전	소방차 운용 - 소방펌프(물탱크차), 화학차, 조․배연차, 고가(굴절)사다리차
구조분야(1개)		1인 로프 인명구조
구급분야(1개)		심폐소생술(CPR) 및 자동제세동기(AED) 사용

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표(진압분야)
1. 소방호스 전개 및 회수	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 개인장비를 착용하고 한겹말은호스 후방에 정위치 한다. 평가관의 지시에 소방호스전개 및 회수를 실시한다. 한겹말은호스, 어깨접이식 회수, 접은 두겹말은호스, 접은호스의 전개 및 회수 능력을 평가한다. ○ 평가관 유의사항 공통 유의사항을 준용하며 각 항목순서 변경 및 한겹․접은 두겹말은 호스 운반 중 떨어뜨림 및 풀림 발생 시 실격 처리하며 180도를 초과한 꼬임발생 시 감점 처리한다. ○ 준비물 및 장비 개인장비(두건제외 허용), 소방호스(65mm)
소방호스 전개 및 회수 [제한시간 : 5분 ]			항목 점수	평가 점수
한겹말은 호스
1. “전개실시” 복창 후 한겹말은 호스 전개 *폭 2m내 전개 *수커플링 완전 전개(전개 후 말림현상은 인정)			20점
어깨접이식 호스 *기존 어깨접이식 소방호스 허용
2. 전개된 소방호스를 정렬 후 수커플링부터 어깨접이식 호스 회수 실시 *회수 시 호스꼬임X *통째로 어깨에서 이탈되거나 호스 지면 접촉X			15점
3. 바닥에 내려놓은 호스를 “전개실시” 복창 후 수커플링을 허리에 파지하여 전개 *바닥에 놓는 형태(세워놓음, 겹쳐놓음 모두 허용) *허리에서 이탈X			5점
접은 두겹말은 호스 *기존 두겹말은 소방호스 허용
4. 전개된 소방호스를 정렬 후 접은 두겹말은 호스로 회수 실시 후 출발선으로 이동 *회수 시 호스꼬임X *수커플링이 안쪽에 위치 *호스정리의 적정성 *암커플링이 수커플링을 덮은 상태			15점
5. “전개실시” 복창 후 암커플링 앞부분을 밟고 수커플링을 위로 올려 전개→수커플링을 허리에 파지하고 반대쪽으로 이동 *허리에서 이탈X			5점
접은 호스
6. 전개된 소방호스를 정렬 후 접은 호스로 회수 실시 *회수 시 호스꼬임X *회수 폭의 일정함(10cm이내)			10점
7. “전개실시” 복창 후 접은 호스를 허리에 파지하고 전개 *파지 시 수커플링이 아래쪽에 위치 *전개 중 두겹 이상 이탈X			15점
8. 전개된 소방호스를 정렬하여 한겹말은 호스로 회수 후 시작지점으로 이동하여 “실시완료” 복창 *호스정리의 적정성 *회수 시 호스꼬임X *호스 중간라인 지면방향 *어깨파지법으로 정위치			15점
총 점			100점
※ 평가자 의견

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표(진압분야)
2. 로프매듭법(기구묶기)	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 개인장비 착용한 상태로 평가용 로프를 들고 정위치 한다. 평가관의 “000매듭 ․ 기구묶기 실시”에 따라 매듭을 실시하고 “들어”지시에 완료된 매듭을 평가관이 확인할 수 있도록 들어준다. ○ 평가관 유의사항 각 매듭은 제한시간 내에 완성해야 하며 종료 후 수행 시 해당 항목을 감점 처리한다. 평가는 “준비→실시 →들어→풀어” 순으로 진행한다. 절반매듭은 주 매듭과 직선상 위치, 옭매듭은 주 매듭 끝(5cm내)에 실시, 옭매듭 후 잔여로프 길이는 11~30cm 남김, 매듭 사이공간은 로프 직경 이하로 유지, 옭매듭 미실시 · 잔여 로프 길이 미만 · 초과 시 해당항목을 감점 처리한다. ○ 준비물 및 장비 개인장비(두건제외 허용), 진압장갑(구조장갑X), 11mm로프(길이:5m․10m․20m), 복식사다리, 65㎜ 피스톨 관창(호스결합), 동력절단기, 공기용기, 만능도끼, 갈쿠리(또는 천장파괴기)
매듭법 능력 평가 [제한시간 : 30초(1~11번), 50초(12~18번)]			항목 점수	평가 점수
1. 두겹 8자 매듭(옭매듭) *매듭에 꼬임 발생X(기구묶기에 동일 적용)			6점
2. 이중 8자 매듭			5점
3. 중간 8자 매듭(아래방향)			6점
4. 수평지주 고정(보울라인) 매듭(옭매듭)			5점
5. 두겹 고정(보울라인) 매듭(신체착용이 가능한 크기)			6점
6. 나비매듭			5점
7. 바른 매듭(옭매듭)			5점
8. 두겹 매듭(양쪽 옭매듭)			6점
9. 이중 피셔맨 매듭			5점
10. 수직지주 말뚝 매기(옭매듭)			5점
11. 감아 매기 *매듭에 꼬임 발생X *2회 이상 감기			5점
12.로프 정리(나비모양) *로프 끝 처리 3~5회 감기(20m 로프 사용)			6점
13. 복식사다리 기구묶기 *두겹8자+옭매듭→3번째 가로대 통과(매듭이 1번째 가로대 넘지 않는 범위)			6점
14. 피스톨관창 기구묶기 *말뚝+옭매듭 *개폐밸브 결착방법 적정성			6점
15. 동력절단기 기구묶기 *손잡이통과+말뚝+옭매듭			5점
16. 공기용기 기구묶기 *말뚝(하단1/3)+옭매듭+말뚝매기			6점
17. 만능도끼 기구묶기 *두겹8자(날과 자루의 경계에 위치)+옭매듭+말뚝매기			6점
18. 갈쿠리(천장파괴기) 기구묶기 *말뚝(하단)+옭매듭+절반매듭(중단/상단-날에 닿지 않는 범위)			6점
총 점			100점
※ 평가자 의견

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표(진압분야)
3. 사다리 설치 및 등반	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 개인장비 및 공기호흡기 세트를 착용(양압)하고 복식사다리 선단 후방에 정위치한 후 평가관의 지시에 전방 5m 목표지점까지 사다리를 운반하여 설치 및 등반을 실시한다. 제한시간 3분 이내에 ‘작업자세’ 까지 수행한다. ○ 평가관 유의사항 2인 1조로 편성해 실시하며 1번원의 임무수행 능력을 평가하고 공통 유의사항을 준용하며 평가 중 사다리 전도 및 철수불가 등 안전사고 발생 시 실격 처리한다. ○ 준비물 및 장비 개인장비(두건제외 허용), 공기호흡기 세트, 복식사다리
사다리 설치 및 등반 능력 평가 [제한시간 : 3분 ]			항목 점수	평가 점수
1. 평가관의 시작신호에 “실시” 복창하고 1번원은 선단부 2~3번 가로대, 2번원은 지주 밑 3~4번 가로대 옆 위치 *가로대 위치			5점
2. 1번원의 지시에 따라 무릎앉아 자세에서 몸쪽 세로대를 왼손으로 누르고 오른손으로 바깥쪽 세로대를 당겨 사다리 세움 *손 위치			5점
3. 가로대 윗부분을 양손(1번원 : 2,3번, 2번원 : 3,4번)으로 잡고 오른쪽 무릎에 올려놓은 후 오른팔을 넣어(1번원 : 2,3번 사이, 2번원 : 3,4번 사이) 어깨에 메고 3번 가로대 아래 부분 잡음 *어깨에 메는 가로대 위치 적정성			5점
4. 왼손으로 어깨 앞부분 상단 세로대를 누르고 일어서 목표지점(5m)까지 운반 (1번원 지시)하여 지면 및 지상의 장애물을 확인(2번원 “이상없음” 복창) 후 사다리를 역순으로 내려놓음 *장애물 확인 및 이상유무 복창			5점
5. 2번원에게 “사다리 지지” 지시, 2번원은 지주밑을 양발로 지지하고 1번원은 선단부의 2번째 가로대를 이용 사다리를 수직으로 세운 뒤 첫 번째 가로대에 발을 올려(지지자 포함) 사다리지지 *수직으로 세울 때 모든 가로대 사용			5점
6. 눈높이에서 멈춤쇠가 정상 작동하는지 확인(“멈춤쇠 이상없음” 복창) 후 선단부 3번째 가로대까지 연장하여 멈춤쇠 확인(“멈춤쇠 이상없음” 복창), 로프를 세로대와 같이 파지하여 “사다리 기대” 복창 후 사다리 기댐 *사다리 로프 꼬임X *하단 가로대 로프 통과 *선단부가 벽면에 3회 이상 충격X *발 사용하여 사다리지지			15점
7. 가로대 말뚝·옭매듭 및 사다리 안쪽 로프 정리(매듭완료시 “매듭끝” 복창) *사다리 매듭(로프매듭법 평가 준용) *로프 정리 *발 사용하여 사다리지지			15점
8. “경사각 확인” 복창, 주먹 ․ 발끝 세로대 접촉 후 “사다리 설치 끝” 복창 *경사각 확인자세 적정성 *경사각 부적절 시 사다리 재조정			10점
9. 2번원에게 “사다리 지지” 지시, 사다리 지지 확인 후 등반 *등반 시 모든 가로대 사용 여부			10점
10. 평가관이 지정한 가로대까지 등반 후 2번원에게 “지지 자세 변경” 지시하고 사다리 지지 확인 후 작업자세를 취하고 “작업자세 완료” 복창 *지지 자세 변경 지시 *작업자세 적정성			10점
11. 평가관의 ‘철수’ 지시에 작업자세를 풀고 “지지 자세 변경” 지시하여 사다리 지지 확인 후 하강하여 역순으로 사다리 원위치→“실시완료” 복창 *철수 시 운반방법 변경(세로대 한손 파지) *11번 항목은 제한시간 없음			15점
총 점			100점
※ 평가자 의견

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표 (소방차 운용분야)
1. 소방펌프차(물탱크차) 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방펌프차(물탱크차) 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방펌프차(물탱크차)
소방펌프차(물탱크차) 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
진공펌프 작동시험	1. 응시자는 평가관의 “평가실시” 지시에 따라 차량에 승차하여 펌프 PTO를 작동하고 하차한다.			10점
	2. 응시자는 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인 후 진공펌프를 작동하여 펌프회전수를 1,200RPM으로 조정하고 30초 이내 작동 후 진공펌프를 정지한다.			15점
	3. 진공압력이 30초 이내에 660mmHg에 도달하는지 확인 및 방수구를 개방하여 진공압력 이상 유무를 확인한다.			5점
소방펌프 내압시험	1. 응시자는 펌프차의 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.			5점
	2. 펌프차 메인밸브를 개방 압력계 7㎏f/㎠까지 되도록 RPM상승 압력 7㎏f/㎠ 확인 후 RPM을 원위치로 한다.			15점
	3. 압력계 7㎏f/㎠ 유지 여부 및 1분 동안 1㎏f/㎠ 이상 누기 되지 않아야한다.			5점
수동작동 (1인운용)	1. 응시자는 소방차량 시동을 OFF 시킨 후 에어 자동/수동 전환밸브를 수동위치로 전환, 수동으로 펌프 PTO를 넣은 후 차량에 승차하여 클러치를 밟고 시동을 끄고 하차한다.			20점
	2. 메인밸브를 열고 방수압력계 5㎏f/㎠ 까지 되도록 RPM을 상승 압력5㎏/㎠ 확인 후 원위치로 한다.			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표 (소방차 운용분야)
2. 소방화학차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방화학차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방화학차
소방화학차 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
소방펌프 내압시험	1. 응시자는 화학차의 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.			10점
	2. 화학차 메인밸브를 개방 압력계 7㎏f/㎠까지 되도록 RPM상승 압력 7㎏f/㎠ 확인 후 RPM을 원 위치로 한다.			10점
	3. 압력계 7㎏f/㎠ 유지 여부 및 1분 동안 1㎏f/㎠ 이상 누기 되지 않아야한다.			5점
홈(포말) 작동시험	2. 응시자는 메인밸브를 열고 방수준비를 한 후, 펌프RPM을 조작하여 압력을 약 3 ~ 5㎏f/㎠ 까지 순차적으로 압력을 맞춘다.			5점
	4. 홈 메인밸브, 송수밸브를 열고 홈 조절밸브를 확인 후 방수구를 열어 방수를 한다.(평가관의 지시에 따라 방수중지 함)			15점(35점)
	5. 홈 메인밸브를 잠그고, 세척밸브를 열어 세척한 후 펌프 RPM을 줄이면서 방수구를 잠근다.			10점(20점)
분말장치 사용시험 (분말장치 있는 경우)	2. 응시자는 질소용기밸브를 개방하여 1차측 압력 약10 0~ 150㎏f/㎠ 확인과 동시에 2차측 압력이 약10 ~ 14㎏f/㎠ 방사압력 위치에 있는지 확인한다.			20점
	3. 응시자는 방사압력 확인 후 질소용기밸브를 잠그고 크리닝밸브를 개방 호스릴 손잡이 분사노즐을 개폐하고 잔압을 제거한다.			10점
( ) 분말장치가 없는 경우
총 점				100점
※ 평가자 의견

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표 (소방차 운용분야)
3. 소방조배연차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방조배연차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방조배연차, 물탱크차(미분무운용시험 지원)
소방조배연차 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
아웃트리거 전개 및 크레인작동	1. 응시자는 평가관의 “평가 실시” 지시에 따라 차량에 승차 유압PTO를 작동하고 하차한다.			5점
	2. 유압전환밸브를 조명장치(크레인) 방향으로 전환한다.			10점
	3. 아웃트리거를 전개하고 조명크레인을 전개 상승시킨다.			10점
발전기 및 조명전원 작동	1. 응시자는 평가관이 지시한 위치에 조명크레인을 상승시켜 방향 전환 시킨다.			10점
	2. 발전기 조작S/W를 작동하여 순차적으로 조명전원을 작동한다.			10점
송풍장치 작동시험	2. 응시자는 유압전환밸브를 송풍기방향으로 전환한다.			5점
	3. 송풍기를 작동하여 회전수를 1200 ~ 1300RPM으로 조정하고 송풍이 되는지 확인한다.			10점
미분무 운용시험	2. 물탱크차 1대를 중계구에 연결 시켜 방수준비를 한다			10점
	3. 미분무 밸브를 개방하여 약 10초간 방수한다.			10점
	4. 응시자는 미분무밸브를 폐쇄하고 송풍기RPM을 원위치 시킨다.			5점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표 (소방차 운용분야)
4. 소방고가사다리차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방사다리차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 15분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방고가사다리차
소방고가사다리차 운용능력 평가 [제한시간 15분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
차량시동 유압장치 작 동	1. 평가관의『평가실시』지시에 따라 안전하게 차량에 탑승한다.			-
	2. 차량탑승 후 시동 전에 의자 조정, 계기확인 등을 실시한다.			3점
	3. 응시자는 시동 전에 점검사항 준수 후 시동하여야 한다.			3점
	4. 시동 후 응시자는 평가관이 지정한 장소에 부서한다.			3점
	5. 유압 PTO 등 유압장치는 정상적인 시동상태에서 작동하여야 한다.			3점
아웃트리거 전 개	1. 안전확인 후 하차하여 유압 구동축이 회전하는 것을 확인한다.			3점
	2. 좌우지면 상태를 확인 후 아웃트리거 조작반에 위치한다.			-
	3. 조작반에서 오른손을 들고『아웃트리거 전개』라고 외친 후 아웃트리거를 전개하고 조작 중에도 안전을 확인하여야 한다			3점
	4. 전개 중 잭이 2/3 지점에 내려왔을 때 잭(Jack)을 정지시킨다.			3점
	5. 잭부판을 정확히 위치시키고 완전전개 및 수평여부 확인한다.			3점
	6. 아웃트리거 전개가 완료되면 응시자는 차량후미 조작반 앞에서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개완료/조작반 승차” 라고 복창한다.			3점
사다리전개 승강기작동	1. 사다리 조작반으로 승차하여 사다리 전개 준비를 한다.			-
	2. 사다리조작반에서 안전을 확인하고 오른팔을 들어『사다리전개』라고 복창 후 사다리를 안전하게 조작 한다.			3점
	3. 사다리를 조작하여 상․하․좌․우 장애물을 확인하며 작동한다.			5점
	4. 사다리 작동 중 사다리 선단 흔들림이 없어야 한다.			5점
	5. 평가관이 지정한 목표점에 사다리를 안전하게 전개한다.			5점
	6. 사다리전개가 완료되면 운전원은『사다리전개 완료』라고 복창한다.			5점
	7. 승강기 작동 준비 후 『승강기 상승』을 복창 후 상승시킨다.			5점
	8. 안전하게 승강기를 사다리 선단까지 올린 후『승강기 상승 완료』라고 복창한다.			5점
	9. 응시자는『승강기 하강』복창 후 안전하게 승강기를 하강시킨다.			3점
	10. 승강기 하강 시킨 후에는 승강기를 접고 고정 시킨다.			3점
	11. 승강기 고정 확인 후『사다리 수축』을 복창하고 사다리 수축을 조작하고 안착시킨다.			3점
	12. 아웃트리거 조작반 앞에서『아웃트리거 수축』을 복창 후 아웃트리거를 자동으로 전환하여 완전히 수납시킨다.			3점
	13. 잭 부판을 원위치 한다.			3점
수동작동 (비상조치)	수동작동(비상조치) 방법을 구두로 평가한다			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표 (소방차 운용분야)
5. 소방굴절사다리차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방사다리차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 15분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방굴절사다리차
소방굴절사다리차 운용능력 평가 [제한시간 15분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
차량시동 유압장치 작 동	1. 평가관의『평가실시』지시에 따라 안전하게 차량에 탑승한다.			-
	2. 차량탑승 후 시동 전에 의자 조정, 계기확인 등을 실시한다.			3점
	3. 응시자는 시동 전에 점검사항 준수 후 시동하여야 한다.			3점
	4. 시동 후 응시자는 평가관이 지정한 장소에 부서한다.			3점
	5. 유압 PTO 등 유압장치는 정상적인 시동상태에서 작동하여야 한다.			3점
아웃트리거 전 개	1. 안전확인 후 하차하여 유압 구동축이 회전하는 것을 확인한다.			5점
	2. 좌우지면 상태를 확인 후 아웃트리거 조작반에 위치한다.			-
	3. 조작반에서 오른손을 들고『아웃트리거 전개』라고 외친 후 아웃트리거를 전개하고 조작 중에도 안전을 확인하여야 한다			5점
	4. 전개 중 잭이 2/3 지점에 내려왔을 때 잭(Jack)을 정지시킨다.			5점
	5. 잭부판을 정확히 위치시키고 완전전개 및 수평여부 확인한다.			5점
	6. 아웃트리거 전개가 완료되면 응시자는 차량후미 조작반 앞에서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개완료/조작반 승차” 라고 복창한다.			5점
굴절 붐 사다리전개	1. 굴절사다리 조작반에 승차하여 굴절사다리 전개 준비를 한다.			-
	2. 굴절사다리 조작반에서 안전을 확인하고 오른팔을 들어『굴절사다리전개』라고 복창 후 굴절사다리를 안전하게 조작 한다.			5점
	3. 굴절사다리를 조작하여 상․하․좌․우 장애물을 확인하며 작동한다.			5점
	4. 굴절사다리 작동 중 바스켓 및 붐이 흔들림이 없어야 한다.			5점
	5. 평가관이 지정한 목표점에 굴절사다리를 안전하게 전개한다.			5점
	6. 굴절사다리전개가 완료되면 운전원은 『굴절사다리전개 완료』라고 복창한다.			5점
	7. 응시자는 “굴절사다리 하강” 외친 후 안전하게 굴절사다리를 하강․안착시킨다			5점
	8. 아웃트리거 조작반 앞에서『아웃트리거 수축』을 복창 후 아웃트리거를 자동으로 전환하여 완전히 수납시킨다.			5점
	9. 잭 부판을 원위치 한다.			3점
수동작동 (비상조치)	수동작동(비상조치) 방법을 구두로 평가한다			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표(구조분야)
1인 로프 인명구조		응 시 번 호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 고층건물에서의 인명구조 및 시설물 안전조치 등 로프를 이용한 고소작업 능력평가를 통해 자기 확보, 접근(이동), 위험상황조치 등 기본적인 구조기술 숙달을 위함 ○ 훈련진행 1. 확 인 자 : 재난관리과 구조운영이 전술훈련(시작 ~ 종료) 평가과정을 확인한다. 2. 평 가 자 : 구조팀장이 임무를 수행한다. 3. 지 휘 자 : 구조대장이 임무를 수행한다. 4. 평가대상 : 구조대원 5. 확 보 자 : 평가자 후순위 구조대원 5. 진 행 : 개인장비점검 → 장비착용 → 훈련실시(보고) → 훈련종료(보고) ○ 훈련장비 등강기, 구조용로프, 확보줄, 카라비너, 레버식 하강기, 레스큐샌더, 이동식추락 방지장치, 푸르직 다목적확보장치 등 ○ 훈련준비 : 붙임참조
1인 로프 인명구조 능력평가 [제한시간:없음]				항목 점수	평가 점수
로프 설치	1. Y행 로프 설치(2개 이상의 하강지점을 임의 조절)(별도평가) * 하강지점 조절 후 좌우에 균등한 장력 유지			20점
감점 사항	- 하강지점 조절 실패 시 마다 –5점
로프 보호대 설치	2. 설치된 하강 로프에 로프 보호대(철재, 와이어슬링 등)설치 후 하강 * 하강준비 시 추락계수 유지(확보줄 이용하여 안전 진입) * 주로프와 보조로프에 각각의 로프 보호대(와이어슬링 등)설치 - 철재 로프보호기는 두줄 동시가능, 로프 보호대 위치의 적정성			20점
감점 사항	- 로프 보호대 위치의 부적정 –10점
손상로프 탈출	3. 하강 중 손상발생 한 로프를 극복(각 로프에 손상매듭 설치) * 손상로프 매듭위치의 정확성 - 손상부위가 나비매듭 후 옭매듭 끝에 위치 * 손상부위 통과 시 추락계수 유지와 2포인트 확보 유지			20점
감점 사항	- 손상매듭 위치 부적정 –5점 - 추락계수 1이상 발생 –10점 - 2포인트 확보 미실시 –20점
로프 대 로프	4. 하강로프와 요구조자 고립로프 간 이동 * 지상 안전근무자에게 요구조자 로프 인계 지시(결착 또는 인계) * 로프 간 거리가 1.5m이상시 4포인트 확보 유지(양쪽 2포인트씩 확보) * 구조대원의 하강기, 이동식추락방지장치 결합위치에 적정성 -요구조자의 보조 로프에 하강기, 주 로프에 이동식추락방지장치 결착			20점
감점 사항	- 이동간 4포인트 미확보시 –20점
요구조자구조	5. 요구조자 구조 (상부 측면에서 구조작업) * 요구조자 상부에서 접근 후 구조대원에게 결착(2포인트 확보 유지) * 요구조자의 메인확보(퀵드로우 등 직접 결착이 가능한 장비)를 구조대원의 하강장비 카라비너에 결착 * 푸르직 다목적 확보장비 등으로 로프에 결착된 요구조자의 가슴 등강기 장력 해제 * 구조완료 후 하강 시 하강기에 저항 카라비너로 마찰력 상승			20점
감점 사항	- 구조대원에게 요구조자 결착 간 2포인트 미확보 –20점 - 저항 카라비너 미사용 -10점
임무완수 구조대원(동점자)은 훈련 기술별 숙련도를 고려하여 차감한다. -0.5점
□ 총 점				100점
※ 평가자 의견 :

2020년 ( )반기 전술훈련 평가표(구급분야)
심폐소생술(CPR) 및 자동심장충격기(AED) 사용	응 시 번 호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 개요/목적 - 공장에서 일하던 직원(남/40세)이 갑자기 가슴을 쥐고 쓰러졌고 옆에 일하던 직원이 심정지 목격, 119신고와 함께 가슴압박 실시 - 대원 2인의 심폐소생술에 대한 숙련도를 평가하고, 임무교대의 협동성과 능숙도를 평가 (7분 이내에 수행) ※ 7분 이내 미수행 시 5초당 -1점 ○ 유의사항 - 자동심장충격기는 지급되어 있는 기종 중 선택하고 2015년 KACPR 가이드라인에 따라 자동심장충격기의 세팅이 변경된 경우를 기준으로 하여 채점기준 적용 - 마네킨 호흡량 프로그램을 500~600cc로 세팅 - 압박깊이: 5cm ~ 5.9cm ○ 장 비 - CPR용 마네킨세트, 자동심장충격기, 산소저장백 부착 백밸브마스크(BVM) 또는 포켓마스크, 글러브, 산소탱크, 산소공급용 산소저장백부착 마스크
CPR 및 AED 사용 [제한시간 7분]			항목 점수	평가 점수
1. 현장 도착 시 현장안전을 확인한다.			2점
2. 대원1이 환자의 반응 및 의식을 확인			3점
3. 대원1이 환자의 호흡(무호흡 또는 비정상호흡) 및 목동맥 맥박을 동시 확인(5~10초 이내)한다.			3점
4. 대원1이 “맥박 없음”을 외치고 가슴압박을 실시하는 동안 대원2는 전원을 켜고, 패드를 붙인 후 분석을 실시한다.			4점
5. 대원 2는 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
6. 리듬을 확인 한 후 자동심장충격기의 “제세동 하여야합니다”란 음성메세지를 확인하고, “모두 물러나시오”라고 외친 후 제세동버튼을 누른다.			5점
7. 대원2는 즉시 가슴압박을 실시하고 대원1은 환기준비를 한다. ※ 30:2 압박비율 ※ 압박깊이 약5cm(5~5.9cm)			10점
8. 대원2가 압박을 하는 동안 대원 1이 기도를 개방한 후 입인두기도기를 삽입하고, 마스크에 산소를 연결한 상태에서 2회의 인공호흡을 실시한다.			8점
9. 대원1은 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
10. 리듬을 확인한 후 자동심장충격기의 “제세동하여야 합니다”란 음성 메시지를 확인하고, “모두 물러나시오”라고 외친 후 제세동 버튼을 누른다.			5점
11. 대원1은 즉시 가슴압박을 실시하고 대원2는 환기준비를 한다. ※ 30:2 압박비율 ※ 압박깊이 약5cm(5~5.9cm)			10점
12. 대원2가 마스크에 산소를 연결한 상태에서 2회의 인공호흡을 실시한다.			5점
13. 대원2는 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
14. 자동심장충격기의 “제세동이 필요치 않습니다”.“환자 상태를 확인하십시오.” 란 음성메시지를 확인하고, 리듬과 맥박, 호흡을 확인한다.			3점
15. 제반 실시절차 및 흐름이 원할한가 - 대원간의 업무분담(복창) 및 전반적인 흐름(순서역행 등)			10점
16. 기록지 점수는 2회 측정(각10점)을 기본으로 함 - CPR기록지는 대원확인 후 뒷면 부착 ※ 가슴압박 부정확(이완, 깊이, 위치, 누락) 1회당 -1점 ※ 호흡과다, 과소, 누락1회당 –0.3점 ※ 압박속도: 5점(100~120회/분), 3점(90~99회/분, 121~130회/분) 1점(89회 이하/분, 131회 이상/1분) ※ 최대 20점 감점(5주기 당 10점으로 제한 함)			20점
□ 총 점			100점
※ 평가자 의견