2020년 수질자동측정기 정도검사 대상

11개소 22대(탁도11대, 잔류염소11대)

설치지점	검사대상 측정기명	모델명 (제조사)	설치년도
금호배수지	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
응봉배수지	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
아차산소배수지	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
용마산소배수지	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
왕십리119안전센터 (도선동)	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
동대문소방서 (장안동)	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
사가정공원 (면목동)	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
청량초등학교 (회기동)	탁도연속측정기	MWB4-70(S) (TOA-DKK)	2010
	잔류염소측정기
신묵초등학교 (묵동)	탁도연속측정기	MPS (GO-SYS)	2012
	잔류염소측정기
상봉초등학교 (상봉동)	탁도연속측정기	MPS (GO-SYS)	2012
	잔류염소측정기
중랑물재생센터	탁도연속측정기	Aqua2000-5n (썬텍)	2018
	잔류염소측정기