2020년 제1차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2020. 1. 17(금) 14:00, 주택건축본부 회의실(3층)>

총 5건 ( 보완1, 신규4 )

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (토목/건축/구조)	비고
					심의내용
1	신반포13차아파트 주택재건축정비사업 (서초구 주거개선과)	서초구 잠원동 52-2외 1 (12,053.80㎡)	공동주택(330) 및 부대복리시설	- 건축규모 : 지하3/지상35 - 최대굴착깊이 : 15.16m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법 •지보공법 : 스트럿, 어스앵커 •차수및지반보강 : SGR공법	신규	정민지오테크/ 삼하건축/ 쎈구조	- ‘20.1.10 : 제1차 구조안전심의
					굴토계획
2	서초구 서초동 역세권청년주택 (서울시 주택공급과)	서초구 서초동 1365-8 외 7 (2,805.10㎡)	공동주택(379) 및 근린생활시설	- 층수 : 지하5/지상22 - 최대굴착깊이 : 27.22m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법 •지보공법 : 슬래브지지공법 •차수및지반보강 : ASG공법	신규	세광엔지니어링/ 디자인캠프문박디엠피/ 광림구조	※ 구조안전 심의(예정)
					굴토계획
3	용두 제6구역 주택재개발 아파트 신축공사 (동대문구 주거정비과)	동대문구 용두동 753-9번지 일대 (53,371.00㎡)	공동주택(1,048) 및 부대복리시설	- 건축규모 : 지하2/지상21 - 최대굴착깊이 : 12.51m - 흙막이 공법 •벽체공법 : SCW, CIP공법 •지보공법 : 어스앵커, 팩앵커, 스트럿, 레이커 •차수및지반보강 : EGM공법	신규	다산이엔지/ 에이비라인건축/ 맥이에이구조	-
					굴토계획
4	자양1 주택재건축정비사업 공동주택 신축공사 (광진구 주택과)	광진구 자양동 236번지 일대 (39,608.00㎡)	공동주택(878) 및 부대복리시설	- 건축규모 : 지하2/지상35 - 최대굴착깊이 : 7.85m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법 •지보공법 : 어스앵커 •차수및지반보강 : SGR공법	신규	세영엔지니어링/ 고우건축/ 제이텍구조	- ‘20.1.10 : 제1차 구조안전심의
					굴토계획
5	개포택지개발지구 특별계획구역11(개포9단지) 공공주택 건설사업 (서울시 공공주택과)	강남구 일원동 688번지일대 (51,021.00㎡)	공동주택(1,703) 및 부대복리시설 근린생활시설	- 건축규모 : 지하2/지상25 - 최대굴착깊이 : 15.86m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP, H-Pile+토류판, 숏크리트, 오픈컷, PS자립식말뚝공법 •지보공법 : 소일네일링, 스트럿 •차수및지반보강 : SGM공법	보완 (`19-17차)	한승엔지니어링/ 해마종합건축/ 디씨알앤씨에이치	- ‘20.1.10 : 제1차 구조안전심의
					굴토계획