2020년 제3차 굴토 전문위원회 심의 상정목록

<2020. 2. 21(금) 14:00, 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)>

총 5건 (보완1, 신규4)

연번	사 업 명	위 치 (대지면적)	용 도	굴착개요	신청구분	설계자 (토목/건축/구조)	비고
					심의내용
1	신반포13차아파트 주택재건축정비사업 (서초구 주거개선과)	서초구 잠원동 52-2외 1 (12,053.80㎡)	공동주택(330) 및 부대복리시설	- 건축규모 : 지하3/지상35 - 최대굴착깊이 : 13.79m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법 •지보공법 : 건축SLAB지지공법 •차수및지반보강 : SMI공법	보완 (`20-1차)	정민지오테크/ 삼하건축/ 쎈구조	- ‘20.1.10 : 제1차 구조안전심의
					굴토계획
2	수색7재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 (은평구 도시계획과)	은평구 수색동 412번지 일원 (25,362.00㎡)	공동주택(672) 부대복리 및 사회복지시설	- 건축규모 : 지하3/지상22 - 최대굴착깊이 : 35.61m - 흙막이 공법 •벽체공법 : H-Pile+토류판, 숏크리트, 오픈컷 •지보공법 : 스트럿, 어스앵커 •차수및지반보강 : ASG공법	신규	대평이엔씨/ 토문건축사사무소/ 도화구조	-
					굴토계획
3	동대문구 전농동 620-56번지 신축공사 (동대문구청 건축과)	전농동 620-56번지 (1,648.90㎡)	오피스텔(171), 근린생활시설 및 공공기여시설	- 건축규모 : 지하5/지상23 - 최대굴착깊이 : 24.11m - 흙막이 공법 •벽체공법 : SLURRY WALL공법 •지보공법 : 철골조 역타 SLAB지지 공법 •차수및지반보강 : SMI공법	신규	대양씨앤이/ 기안건축/ 더나은구조	- ‘20.2.19 : 제3차 구조안전심의 (예정)
					굴토계획
4	동대문구 전농동 620-60번지 신축공사 (동대문구청 건축과)	전농동 620-60,105,106, 117,622-8번지 (4,565.60㎡)	오피스텔(315), 근린생활시설 및 공공기여시설	- 건축규모 : 지하5/지상43 - 최대굴착깊이 : 25.11m - 흙막이 공법 •벽체공법 : CIP공법 •지보공법 : 철골조 역타 SLAB지지 공법 •차수및지반보강 : SGR공법	신규	대양씨앤이/ 기안건축/ 더나은구조	- ‘20.2.19 : 제3차 구조안전심의 (예정)
					굴토계획
5	신반포3차 경남아파트 주택재건축 정비사업 (서초구 주거개선과)	서초구 반포동 1-1번지 일대 (127,170.20㎡)	공동주택(2,990) 및 부대복리시설	- 건축규모 : 지하4/지상35 - 최대굴착깊이 : 16.40m - 흙막이 공법 •벽체공법 : S.C.W, C.I.P, H-PILE+토류판 공법 •지보공법 : 어스앵커, 스트럿, 레이커 •차수및지반보강 : EGM공법	신규	엘메스코리아/ 에이앤유디자인그룹/ 한림구조엔지니어링	- ‘20.2.5 : 제2차 구조안전심의
					굴토계획