서 식	현장점검 결과(강서도로사업소)

점검

개요

일  자

2020. 10. 28(수).

~10. 30(금)

시설명

여의2교, 시흥IC, 도림천 하류복개, 도림천복개(좌안) 궁동터널, 화곡터널, 목동교서측지하차도, 여의하류지하차도, 외발산지하차도, 공항입구지하차도,

위  치

여의2교 : 여의도동 18~94

시흥IC : 신림1667-10

도림천하류복개 : 문래동 5가27

도림천복개(좌안) : 신도림역~구로디지털역

궁동터널 : 양천구 신정도 산150

화곡터널 : 화곡동 산143-2

목동교서측지하차도 : 목7동

여의하류지하차도 : 여의도동80-1

외발산지하차도 : 발산동 283

공항입구지하차도 : 방화동621

규  모

여의2교: L=220m, B=40m

시흥IC: L=84m, B=25m

도림천하류복개:L=83m, B=61m

도림천복개(좌안):L=2575m, B=23m

궁동터널: L=140m, B=25m

화곡터널: L=220m, B=40m

목동교서측지하차도:L=54m, B=29m

여의하류지하차도:L=61m, B=27m

외발산지하차도:L=1015m, B=20m

공항입구지하차도:L=315m, B=15m

점검

및

조치

결과

□ 총 8건 적출 (즉시조치 - 5건, 조치 중 - 건, 조치예정 - 3건)

지적사항	조치결과(계획)			조치율
	조치완료	조치 중	조치예정
8건	5건	건	3건	62.5%

1 여의2교 - 빗물배수구 막힘(완료) 2 시흥IC - 빗물배수구 막힘(완료) 3 도림천하류복개 - 슬래브하면 철근노출 4 도림천복개(좌안) - 강성방호울타리 신축 실링제 노후 5 궁동터널 - 충격흡수시설 파손	6 화곡터널 - 특이사항 없음 7 목동교서측지하차도 - 빗물배수로 낙엽 적치(완료) 8 여의하류지하차도 - 벽체타일 파손(완료) 9 외발산지하차도 - 벽체타일 파손(완료) 10 공항입구지하차도 - 특이사항 없음

특기

사항

○ 없음

향후

계획

○ 점검결과 지적사항 조치

□ 점검 및 정비 사진

1	여의2교 (배수로 막힘)	정비 후
2	시흥IC (빗물배수구 낙엽)	정비 후
3	도림천하류복개 (슬래브하면 철근노출)	정비 후

4	도림천복개(좌안) (신축 실링제 노후)	정비 후

5	궁동터널 (충격흡수시설 파손)	정비 후
6	목동교 서측지하 (배수로 낙엽)	정비 후

7	여의하류지하차도 (타일벽체 파손)	정비 후
8	외발산지하차도 (벽체타일 탈락)	정비 후

점검자      시설 6급  직급  김영일 (서명)

시설 6급  직급  최영식 (서명)

임기 7급  직급  김훈겸 (서명)