영등포소방서 소방장비확인점검 지적사항

□ 기동장비(차종별 지적사항 기입)

○ (현장대응단)

- 71서1299(지휘 10호) / 운전석 중간차폭등 미점등미주입

- 72보9993(구조버스 100호) / 운전석 앞 타이어 마모

- 83구2963(펌프 21호) / 차체 및 폼탱크 부식, 조명장치 상승 작동 불량, 인버터 작동 불량

- 75거5709(구급 6-1호) / 번호등 1개 미점등, 후미 도어 열림등 미점등

- 21더3116(화재조사 16호) / 주행거리 차가 1,048km로 실제 주행을 하고 시스템에 미입력

- 98오2499(구조공작 200호) / 자동이탈수구 충전불량

- 82가2382(화학 14호) / 에어누기, 인버터 작동불량

- 98나4576(조연 17호) / 아웃트리거 체크밸브 불량

○ (여의도119안전센터)

- 88머1192(펌프 23호) / 자동이탈 수구 충전 및 이탈 불량, 주행거리 차량과 시스템의 차가 440km로 운행후 미지개

- 75거5706(구급 6-2호) / 조수석 시트 찢어짐, 후미 적색 LED부분 미점등, 후미 백색 LED부분 미점등

○ (당산119안전센터)

- 85누2989(펌프 20호) / 펌프 구동축 그리스 미주입, 기계식 수량계 작동불량, 캡틸팅 오일 오염, 진공펌프 진공 불량

- 85모9252(탱크 33호) / 펌프 기계유 부족, 기계식 수량계 작동 불량, 수량계 LED램프 부분 미점등, 조수석 후미 차폭등 미점등

- 72모6466(구급 6-3) / 오일휠터 누유

○ (대림119안전센터)

- 91마1116(펌프 24호) / 수량계 LED 부분 미점등, 액량계 LED 부분 미점등

- 72모6484(구급 6-4호) / 엔진오일 누유(확인요)

○ (신길119안전센터)

- 99저2419(펌프 25호) / 폼액 오염, 수량계 LED 작동불량, 운전석 안개등 미점등

□ 개인보호장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (현장대응단)

- 등지게 점멸 등 미점등

- 면체 안면부 렌즈 상태 불량

- 진압헬멧 보안렌즈 청결상태 불량

○ (여의도119안전센터)

- 면체 위생상태 불량

- 119행정정보 시스템과 실보유 수량 불일치

턱끈 고정장비 고장

○ (당산119안전센터)

- 공기호흡기 용기 기준압력 미달

- 등지게 점멸 등 미점등

- 면체 안면부 렌즈 불량, 면체 위생상태 불량

○ (대림119안전센터)

- 등지게 고압호스 보호커버 탈락, 등지게 점멸 등 미점등

- 면체 안면부 렌즈 불량, 면체 위생상태 불량

○ (신길119안전센터)

- 면체 보유기준 미달

- 보조마스크 청소상태 불량

- 방화복 보유기준 미달

- 진압헬멧 보안렌즈 청소상태 불량

□ 진압장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (현장대응단)

- 이동식조명등 충전상태 미비

- 송풍기 습식흡기필터 오일 도포 미비

- 철선절단기 절단날 정비 요함

○ (여의도119안전센터)

- 체인톱(엔진식) 실린터커버스프링 1개 파손

- 송풍기 바퀴축 휘어짐

○ (당산119안전센터)

- 체인톱(엔진식) 체인오일 부족

- 체인톱 장력조정 부적정

○ (대림119안전센터)

- 차량문개방기 끝부분 미끄러짐 방지 실리콘고무 망실

- 공기공급기 사용법 숙지요

○ (신길119안전센터)

- 체인톱(엔진식) 실린더커버스프링 2개 파손

- 송풍기 연료탱크마개 기밀 불량으로 누유

- 체인톱(엔진식) 내부 청소 미비

□ 구조장비(119구조대 지적사항 기입)

○ (119구조대)

- 저층용 공기안전매트 공기 누출

- 유압엔진펌프 엔진오일 오염

□ 구급장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (현장대응단)

- 주들 것 결합부 점검 미흡 및 차량 청소상태 불량

- 긴 척추고정판 결속끈 누락 설치

- 제세동기 및 호흡보조장치 사용 숙련도 미흡

○ (여의도119안전센터)

- 주들 것 결합부 점검 미흡 및 차량 청소상태 불량

- 감염방지 물품 관리 미흡

- 감염관리실 관리 및 청결 상태 불량

○ (당산119안전센터)

- 기도확보유지 장비 관리 소홀

- 외상처치가방 노후 및 관리상태 미흡

- 주들 것 결합부 점검 미흡 및 차량 청소상태 불량

- 구급창고 관리상태 미흡 및 감염물품관리 불량

○ (대림119안전센터)

- 감염방지 물품 관리 미흡

- 기도확보유지 장비 사용 숙련도 미흡

- 외상처치가방 청결상태불량 및 노후

- 주들 것 결합부 점검 미흡 및 차량 청소상태 불량

○ (신길119안전센터)

- 기도확보유지 장비 점검 미흡

- 호흡유지 장비 관리 상태 불량

- 주들 것 결합부 점검 미흡

- 분만처치세트 정비 점검 상태 미흡

- 구급창고 관리상태 미흡

□ 통신장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (진압대) / 차량국 무전기 청소상태 불량

○ (구조대) / 신규배정 무전기 이력관리 미흡, 충전단지  청소 미흡, 무전기 주기 미흡

○ (여의도119안전센터) / 고정국 채널변경 미흡,

○ (당산119안전센터) / 차량국 무전기 청소상태 불량, 신규배정 무전기 이력관리 미흡

○ (대림119안전센터) / 고정국, 차량국 청소상태 불량, 신규배정 무전기 관리미흡

○ (신길119안전센터) / 고정국 채널변경 미흡, 키마이크 및 충전단지  청소 미흡,

□ 특수차 운용능력 평가

○ (굴절차)

- 감점사항 기입 (사다리선단 흔들림)

○ (고가차)

- 감점사항 기입 (바스켓 안전착지 1m 이상)