붙임 2)

2020 산업폐수 검사 의뢰 안내사항

□ 시료에 대한 상세 정보 작성

- 시료채취기록부에 시료 채취 목적 항목 추가

• 정기 지도점검에 의한 검사, 무허가업체 점검 등 특별 단속을 위한 검사, 참고용 등 검사의뢰 목적을 구분하여 기재하도록 항목 추가

- 현장측정 항목 기록 철저

• pH, 수온과 같이 현장 측정이 요구되는 항목이 누락되지 않게 기재 요망

- 시료의뢰 시 시료에 대한 상세한 정보 기록 작성

• 참고사항 란에 시료채수 시 폐수 특성이나 특이사항이 있는 경우, 공공수역 방류 등 기준적용에 고려할 점이 있는 경우 구체적으로 기재 요망

□ 배출허용기준 신규 추가항목 안내

- 2019년 신규 추가항목(5항목)

• 퍼클로레이트, 비스(2-에틸헥실)아디페이트, 안티몬, 스티렌, 아크릴아미드

- 2020년 신규 추가항목(TOC)

• 신규 배출시설에 적용, 기존시설은 COD 적용(2021년까지)

- 2021년 신규 추가항목(주석) 및 대상시설 확대(생태독성)

• 생태독성 : 공공수역으로 직접 방류하는 시설 일부(35개 업종)에서 전 업종으로 확대

□ 2020년 폐수 감시항목 안내

- 2020년 감시항목은 추후 확정 예정

• 예상 항목 : TOC, 염소이온, 황산이온, 과불화화합물 3종(2019년과 동일)

- 감시항목 확정되는 대로 추가 채수량과 용기 등 안내 예정

□ 의뢰항목 별 채수용기

채수용기	용량	개수	해당항목	비고
무균채수용기	4 ℓ	1	일반 이화학항목, 중금속
	1 ℓ	1	미생물항목
	2 ℓ	1	생태독성
유리용기	2 ℓ	1	PCB, 유기인, n-H추출물질, 페놀류	항목별 1개, n-H추출물질 2개
	40㎖	2	휘발성유기화합물류(TCE, PCE 등)	테프론 격막, 기포없이 채수
갈색유리용기	2 ℓ	1	디에틸헥실프탈레이트, 포름알데히드, 에피클로로하이드린
	40㎖	2	1.4-다이옥산, 염화비닐, 아크릴로니트릴,브로모폼 등	테프론 격막, 기포없이 채수

□ 대표업종 시료채취량 예시

업종		용량	개수	분석항목	비고
세차	무균채수용기	4 ℓ	1	COD, SS, TN, TP, 음이온계면활성제, n-H추출물질	생태독성 의뢰시 무균채수용기 2 ℓ 추가
	유리용기	2 ℓ	2
염색	무균채수용기	4 ℓ	1	COD, SS, TN, TP, 음이온계면활성제, n-H추출물질, 크롬, 색도, TCE, PCE
	유리용기	2 ℓ	2
		40㎖	2
병원, 실험실	무균채수용기	4 ℓ	1	전항목
		1 ℓ	1
	유리용기	2 ℓ	4
		40㎖	2
	갈색유리용기	2 ℓ	1
		40㎖	2