□ 2004년 이후 테스트베드 제공 사업 내역(사업명, 업체명, 도입 및 적용 기술 등)
(붙임1. 참조)

○ 2004년 이후 테스트베드 제공 사업은 총 22건(완료 15건, 진행 7건)이며

○ 현재까지 테스트베드 제공 결과 공동 특허 보유는 누수탐지시스템 등       12건, 가압식 막여과시스템 등 9건의 기술을 현장 적용하였음.

연번	사업명	평가 결과
1	에코스마트상수도시스템 개발1 (SK건설)	특허 : 5건 출원 적용 : 없음
2	에코스마트상수도시스템 개발1 (대우건설)	특허 : 4건 출원 적용 : 1건(영등포정수센터)
3	에코스마트상수도시스템 개발1 (한화건설)	특허 : 2건 출원 적용 : 1건(영등포정수센터)
4	에코스마트상수도시스템 개발1 (대림산업)	특허 : 없음 적용 : 없음
5	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(SLW공법)	우리시 비굴착 관 갱생공법(신기술)적용공사에 입찰참가 가능.
6	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(WRW공법)	우리시 비굴착 관 갱생공법(신기술)적용공사에 입찰참가 가능.
7	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(TLS공법)	우리시 비굴착 관 갱생공법(신기술)적용공사에 입찰참가 가능.
8	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(PPR공법)	우리시 비굴착 관 갱생공법(신기술)적용공사에 입찰참가 가능.
9	고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발	사업단에서 종료과제 성공 판정 결과 통보
10	저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발	사업단에서 종료과제 성공 판정 결과 통보
11	막여과 정수처리공정의 유지관리를 위한 막완결성 시험연구	막여과 완결성 시험(임피던스 계측 기법 정량화) 기초자료 확보
12	상수도환경에서 녹슬지 않는 스테인리스강 기술개발	특허 : 1건 출원 적용 : 대현산배수지
13	배관내 녹제거 물리화학적수처리기 (스케일부스터) 검증	부식방지 및 스케일 제거효과 미미하여 실험 종결
14	활성탄 재생장치 모형실험	향후 가격 상승 등 시장 여건 변화로 재생시설 및 방법 검토시 자료로 활용
15	복합패널 사각밸브실(강재) 시범설치	시범설치 및 심의결과, 현장여건에 맞게 적용토록 조건부 사용승인(‘19.12.16)

□ 실증종료 사업에 대한 평가 결과

붙임 : 1. 2004년 이후 테스트베드 제공 사업 내역

(사업명, 업체명, 도입 및 적용 기술 등)

붙임 1)

□ 2004년 이후 테스트베드 제공 사업 내역

구분	연번	사업명	업체명	도입 및 적용기술 등
완료	1	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ - 정수장 지능형 의사결정지원 시스템 개발 - 저에너지 막여과-UV AOP 고도정수시스템 개발 - 상수관망 사고대응 시스템 개발	SK건설	도입 : 누수탐지시스템 등 특허 5건 적용 : 없음
	2	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ - 지능형 상수도 통합운영관리 시스템 개발 - 가압식 막여과시스템 최적 운영기술 개발 - 목동배수지 급수구역 최적화 솔루션 개발	대우건설	도입 : 병렬 운전 펌프의 소모 전력 절감 운용 장치 및 그 방법 등 특허 4건 적용 : 가압식 막여과시스템 시설에 적용 1건
	3	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ - 침지식 막여과시스템 최적 운영기술 개발 - 상수도 관망 통합운영 시스템 개발 - 지능형 상수도 통합관리 시스템 개발	한화건설	도입 : 상수도 수용가의 원격검침테이터를 활용한 상수관망누수분석 방법 및 그 시스템 등 특허 2건 적용 : 침지식 막여과 시스템 시설에 적용 1건
	4	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ - CECs 대비 막여과-UV AOP 첨단정수 시스템 개발	대림산업	도입 : CECs 대비 막여과-UV ACP 첨단정수시스템 개발 적용 : 없음
	5	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(SLW공법)	성림산업(주)	도입 및 적용 : 노후 상수도관의 갱생공법
	6	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(WRW공법)	지에스건설(주) 덕산건설(주)	도입 및 적용 : 상수도관 갱생기술
	7	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(TLS공법)	(유)탑환경건설	도입 및 적용 : 상(하)수도 비굴착 전체보수 공법
	8	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(PPR공법)	동도기공(주)	도입 및 적용 : 상.하수관 비굴착 전체보수공법
	9	고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발	에코니티	도입 : 정밀여과 막모듈을 이용하여 배출수 처리 적용 : 없음
	10	저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발	도레이케미칼	도입 : 정밀여과 막모듈을 이용하여 유입원수 처리 적용 : 없음
	11	막여과 정수처리공정의 유지관리를 위한 막완결성 시험연구	㈜파라	도입 : 압전현상을 이용한 실시간 막파단 감시기술 적용 : 없음
	12	상수도환경에서 녹슬지 않는 스테인리스강 기술개발	㈜posco 철강솔루션센터	도입 및 적용 : 녹슬지 않는 듀플렉스 스테인리스강 용접부 후처리기술’ 개발한 특허 현장 적용 1건
	13	배관내 녹제거 물리화학적수처리기 (스케일부스터) 검증	㈜대우건설엔지니어링	도입 : 수도관 부식방지 및 스케일 제거효과 검증 적용 : 없음
	14	활성탄 재생장치 모형실험	㈜윈텍글로비스	도입 : 활성탄 과열증기를 이용하는 기술 적용 적용 : 재생시설 및 방법 및 검토시 자료로 활용
	15	복합패널 사각밸브실(강재) 시범설치	삼영기술(주)	도입 및 적용 : 조달청 공장제작 현장조립식 사각밸브실(강재)도입
진행중	16	에코스마트상수도시스템 개발Ⅱ 고부하율 기반 고속 응집.부상시스템(광암)	단국대 산학협력단	고부하율 기반 응집/부상 시스템 개발 (’20.5월 단국대 산학협력단 요청으로 협약종료)
	17	에코스마트상수도시스템 개발Ⅱ AOP 공정향상 메커니즘 규명(영등포)	서울시립대 산학협력단	AOP 공정향상 메커니즘 규명 (실증 추진중)
	18	에코스마트상수도시스템 개발Ⅱ 유지관리 고도화를 막기반 융·복합기술(강북)	성균관대 산학협력단	유지관리 고도화를 위한 막기반 융․복합기술 (실증 추진중)
	19	조달청 선정 “스마트 수돗물 음수기” 테스트 베드 제공	㈜썬텍엔지니어링	수질정보를 제공하는 수돗물음수기 (실증 추진중)
	20	비금속계열(PE 상수도관) 시범 시공 (D=100㎜, L=115m)	한국PE관공업협동조합 (미래화학㈜)	비금속계열(PE 상수도관) 부설 (실증 추진중)
	21	IoT탁도계 테스트베드 제공	㈜더웨이브톡	레이저를 반사 및 산란시키는 탁도계 (실증 추진중)
	22	정수센터 배출수처리 수질오염물질 제거 또는 저감 기술	2개사 (MBT, 삼성라디칼)	SS, 용해성망간, 클로로포름을 동시에 제거 또는 저감할 수 있는 기술(실증 추진중)