(2020년 3월) 진단검사실 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2020년 3월 31일 (화요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 연영혜

○ 점검내용 : 진단검사실⦁심전도실 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
생화학 분석기 (Cobas c501)	Sample,reagent,wash water 분주기 누수점검	정상
	On, OFF 상태 확인	정상
	Detergent rolling pump 누수점검	정상
	Master detergent 양과 공급 점검	정상
	Sample 및 Reagent Probes, Mixing Bars점검	정상
	프린터 용지점검	정상
	시약 분배기 누수점검	정상
	Sample Pot & Electrode Line 자동세척	정상
자동혈구 계산기 (SYSMAX XT-2000i)	SRV 받침 세정	정상
	Waste Chamber 세정	정상
	Orifice 세정	정상
	Transducer Chamber 세정	정상
	SRV 세정(분기)	정상
면역검사장비 (Cobas e 411)	Strip 세척	정상
	S P R 세척	정상
	MLE card 입력	정상
	Calibration 입력	정상
	Control 입력	정상
요분석기 (CLINITEK- Advantus)	Operator interface system	정상
	Measurement System	정상
	Barcode Reader	정상
심전도기 (FA 7542, MAC 5000)	모니터링 작동유무	정상
	사지클립의 위치상태, 케이블 점검	정상
	suction ball 흡입상태	정상
	프린터 작동	정상
	각종 스위치 점검	정상
폐기능검사기기 (DATOSPIR- 100)	기기 모티터 작동여부	정상
	프린터 확인	정상
	기기와 작동선 로즐 점검	정상
	각종 스위치 점검	정상
	구성품 점검	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항	⦁ 특이 사항 없음