서식 4		건축공사장 안전관리 점검표 (○○구)

건축위치	○○동 ○○-○○		건축허가일
현 공정	~~		공사착공일
건축규모	지상 ○층, 지하 ○층 / 연면적 ○○○㎡		건축주
시공자	업 체 명	○○건설㈜	감리자 (상주/비상주)	업 체 명	○○건축사사무소
	현장대리인			상주감리자

□ 주요 확인사항

확인사항	기준	확인결과
안전관리계획서 수립	- 대상 : 건진법 제62조, 시행령 제98조 및 제99조 참고
정기안전점검 실시	- 국토부 고시(시기/횟수)에 따라 정기안전점검 실시
산업재해예방기술지도	- 대상 : 1억 이상 120억 미만 - 월 2회 공사장 기술지도
안전관리비 계상 및 적정 사용	- 대상 : 2천만원 이상(요율 확인) - 도급계약서에 별도표기
안전관리자 및 품질관리자 배치	- 안전관리자 : 산안법시행령[별표3] - 품질관리자 : 건진법시행규칙[별표5]
현장대리인 및 상주감리자 배치	- 현장대리인 : 건산법시행령[별표5] - 상주감리자 : 건축법시행령제19조
계측관리 적정성	- 계측계획서에 따른 적정설치
품질시험계획 적정성 (시험실 설치, 시험내용 등)	- 5억 이상 토목공사, 연면적 660㎡ 이상 건축공사
콘크리트 타설계획 수립	- 타설계획서, 도면, 승인요청서 작성여부
현장타설 레미콘 품질시험 (슬럼프,염분,공기량,압축강도)	- 1일 타설량 마다(150㎥), 150㎥마다 - 기준 : 슬럼프(허용오차),공기량(4.5%),염화물(0.3㎏/㎥ 이하)
레미콘 생산도착시간 기록･관리	- 25°이상 : 1.5시간(90분) - 25°미만 : 2시간(120분)
허가표지판 및 설계도면 비치	- 허가표지판 : 주출입구 표지판 설치 - 설계도면 : 공사현장 설계도서 비치
화재예방 임시소방시설	- 소방시설법시행령[별표2] 참고 - 임시소방시설 화재안전기준 (NFSC606)
개선대책(5개 항목) 실태	- 소규모안전관리계획,산업재해예방지도,사전허가제,안전교육,CCTV

□ 현장감찰 결과

분야	현장감찰 결과	비고 (사진 연번)
	○
	○
	○

위 사실을 확인함.

2021년  00월  00일

점검자	소속 : 성북구 감사담당관	직 :	성명 : (인)
점검자	소속 : 성북구 도시안전과	직 :	성명 : (인)
점검자	소속 : 성북구 건축과	직 :	성명 : (인)
점검자	소속 : (외부전문가)	직 :	성명 : (인)
입회자	소속 : (시공자)	직 :	성명 : (인)
입회자	소속 : (감리자)	직 :	성명 : (인)

<지적사항 현장사진>  ※ 경미한 사항 감찰기간 내 현지조치

□ 지적사항(사진/내용)	□ 지적사항(사진/내용)
○ 내용	○ 내용
□ 지적사항(사진/내용)	□ 지적사항(사진/내용)
○ 내용	○ 내용
□ 지적사항(사진/내용)	□ 지적사항(사진/내용)
○ 내용	○ 내용

현장점검 체크리스트

구분	주요 점검항목	비고
가설비계 및 거푸집동바리 적정성	- 안전관리계획서 현장비치 여부 및 현장 적용여부 - 안전관리자 배치 및 자체 안전점검 여부 - 근로자에게 작업조건 및 안전보호구 규격품 지급 및 관리대장 비치여부 - 근로자의 안전보호구 착용 여부(안전모, 안전화, 안전대 등) - 동바리 설치 적정성 여부 및 비계 설치 등 상태의 적정성(안전기준 준수 여부) ‣ 설치간격, 높이, 전용철물 및 수평 연결재 설치 ‣ 가설구조물 변형 및 붕괴 예상 여부 ‣ 작업발판, 작업통로 등 설치여부 및 적정여부 ‣ 개구부 등 주변 안전난간대 설치 여부 및 적정여부 ‣ 거푸집 동바리 및 비계 재료의 적정성 ‣ 구조검토 결과에 의한 조립도 작성 및 준수여부 ‣ 부재의 손상, 변형 및 자재의 적정성 - 콘크리트 타설 시 작업방법의 적정성 ‣ 타설 전 거푸집동바리 변형, 변위 여부 점검실시 여부
흙막이 계측관리 적정성	- 계측관리업무 수행계획서를 작성 여부 ‣ 배면토사 충진 및 노면수 유입방지조치 여부 ‣ 수위계, 응력계 등 계측기 적정여부(계측빈도, 관리상태, 대장관리 등) - 지하터파기 공종에 따른 안전관리 계측계획을 수립 여부 - 계측결과 건계별 계측관리기준을 초과할 시 신속한 대응이 가능하도록 시나리오별(관심, 주의, 작업중지 등)로 관리계획 수립여부 - 지중경사계, 지하수위계, 변형률계, 하중계 적정성 여부 - 띠장, 스트럿 등 부재 손상 및 변형 여부 - 각 부재 접합부 상태 적정성 - 과굴착 여부 - 흙막이 공법 선정 적정성

구분	주요 점검항목	비고
추락방지 및 낙하물 방지 적정성	- 안전난간대 설치 적정성 ‣ 설치간격, 높이, 중간난간대 설치, 구조안정성 여부 - 추락방호망 설치 적정성 ‣ 설치간격, 높이, 길이 적정성 여부 - 개구부 적정성 ‣ 추락위험 장소에 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등 설치여부 ‣ 강도 및 어두운 환경에서 알아볼 수 있는지 여부 - 방호철망, 방호시트, 방호선반, 낙하물방지망의 설치 적정성 ‣ 규격, 간격, 강도, 내민길이, 각도 등 적정성 여부
건설기계 적정성	- 작업계획서 수립 여부 - 안전장치 점검 - 신호수 배치 - 작업반경 내 위험지역 통제 - 아웃트리거 안정성 여부 - 장비의 특고압선 접촉 감전사고 방지 조치여부 - 건설기계 사용의 안전성 확보를 위한 지반 평탄 작업 및 침하 방지조치를 실시했는가 - 항타기 및 항발기 적정성 ‣말뚝의 종류 및 형상 ‣타격력과 말뚝의 지지력 ‣시공법 및 현장지반 등 작업장 주변사항 ‣말뚝 및 항타기의 중량 ‣작업량 및 공기의 적정성
자재관리 및 굴착사면 관리 적정성	- 강풍으로 인한 자재의 떨어짐, 날아감, 근로자 추락 예상 유무 - 굴착 공사시 인접구조물 침하□변형 예상 여부 - 지하매설물 노출부의 보호조치 및 안전조치 여부 - 자재 적치 및 공사장 정리정돈 상태 등 - 사면 구배의 적정성 여부(설계기준 준수, 안전성 검토 여부) - 토석의 붕괴, 낙반위험에 대한 조치 여부 - 비탈상부 노면수 유입 방지시설 설치 여부(배수로 측구, 사면 천막비닐 설치 등)

구분	주요 점검항목	비고
화 재 예 방 관 련 사 항	- 비상연락망 편성, 운영 구축여부(유관기관 및 응급조치 기관 등) - 화기관리책임자 지정 및 점검상태 이상 유무(화재감시자) ‣ 대상 : 연면적 15,000㎡이상의 건설공사 - 화재예방 관련 근로자 교육여부 - 현장 내 작업자 흡연, 모닥불 등 화기 사용금지 여부 - 현장 내 폐목재 등 자재 소각 등 행위 여부 - 화재대비 소화기 비치, 작동여부 및 내구년한 적정 여부 - 간이소화장치 설치 및 작동여부 (대상 : 연면적 3000㎡ 이상 또는 해당 층의 바닥면적이 600㎡ 이상인 지하층□무창층) - 비상경보장치 설치 및 작동여부 (대상 : 연면적 400㎡ 이상 또는 해당 층의 바닥면적이 150㎡ 이상인 지하층□무창층) - 간이피난유도선 설치여부(대상 : 바닥면적 150㎡ 이상인 지하층□무창층) ※ 소방시설법 제10조의2제1항 특정소방대상물의 건축,대수선,용도변경 또는 설치 등을 위한 공사를 시공하는 자는 설치및철거가 쉬운 화재대비시설(임시소방시설)을 설치하고 유지관리하여야 한다. - 현장사무실, 창고 등의 난방기구 배치 및 화재위험 요소 적정 여부 - 화기 주변 및 출입구 주위에 소화기, 방화사 등 진화장비 비치 여부 - 누전차단기 설치 적정 여부 - 가설전기, 분전반, 접지선 설치 적정 여부 - 퓨즈나 과전류 차단기는 반드시 정격 용량 제품을 사용 - 유류 및 가연성물질 방치 여부 (스티로폼, 단열재, 신나, 페인트, 등유, 박리제, 우레탄, 부직포, 목재 등) - 가연성 자재 관리상태의 적정성 ‣ 1일 사용량 입고 원칙 (곤란시 안전하게 보관 가능한 물량만 입고) ‣ 가연성 자재 사용구간 인접부위에서 화기 등 사용 여부 ‣ 가연성 자재 인접부위 화기 사용 시 안전관리자 감독여부 및 소화시설 구비 여부 ‣ 지하에서 보관중인 경우 화재감지 및 경보기, 불연재질 방호벽, 자동확산소화기 설치여부 - 밀폐공간 내 환기□통풍시설 설치 및 작업시 안전기준 준수 여부

3

자치구별 자체 감찰결과 제출 서식 (區→市)

서식 5		자체감찰 자치구별 감찰･점검결과 제출 서식 (○○구)

<예시>

□ 감찰개요

○ 감 찰 명 : 민간 건축공사장(해체/신축) 안전감찰(점검)

○ 감찰기간 : 2021.3~

○ 감 찰 반 : 00명 / 공무원 0, 전문가 0 등

○ 감찰대상 : 민간 건축공사장 50개소

○ 감찰중점

-

□ 감찰결과

○ 지적사항 총괄(예시)

합 계		관계기관 처분요구											모범 사례	개선 방안
대상	건수※	신분상(공무원)			재정상 (금 액)	행정상			현지 시정	행정처분(업체/기술자)
		징계	훈계	주의		시정	주의	통보		고발	벌점	과태료
50	224	-	1	1	-	7	3	6	200	5	8	5	2	4

※ 건수 : 신분상(2) + 재정상(0) + 행정상(16) + 현지시정(200) + 모범(2) + 개선방안(4)

□ 주요 지적내용

○

-

○

-

붙임 : 시구 협업, 민간 건축공사장 안전감찰(점검) 결과보고서 1부.

4

안전감찰 관련 각종 서식

현지조치사항

일련번호		기관‧부서명	OO구청 건축과	시행년도 (처분요구일)	2021.00.00

□ 현장위치 :                                / 건축주(○○○)

□ 공사개요 :                               /  현장감찰일 : 2021. 00. 00

□ 조치사항

- 지적사항에 대하여 조속히 보완/개선토록 시정명령

- 관련규정에 따라 공사관계자 행정처분(고발,벌점,과태료 등) 후 결과(증빙서류 포함) 제출

연번 (사진번호)	지적사항	비고

<지적사항 현장사진>  현장위치 : ◯◯◯

□ 지적사항(사진/내용)	□ 지적사항(사진/내용)
○ 내용	○ 내용
□ 지적사항(사진/내용)	□ 지적사항(사진/내용)
○ 내용	○ 내용
□ 지적사항(사진/내용)	□ 지적사항(사진/내용)
○ 내용	○ 내용

현장 지적사항 조치결과(◯◯구 ◯◯-◯)

연번 (사진번호)	지적사항	조치내용

2021.00.00

작성자 (시공자)      :

확인자 (감리자)      :

※ 해당 자치구에서 현장별 조치결과가 적정한지 확인 후 공문 제출

<지적사항별 조치결과>  현장위치 : ◯◯◯

연번	조치전(현장 지적)	조치후
	○ 내용	○ 내용
	○ 내용	○ 내용
	○ 내용	○ 내용