당산센터 소방장비확인점검 지적사항

□ 기동장비(당산안전센터)

○ 85모9592(탱크차 33호)

- 에어크리너 청소 미비

- 추진축 연결부 구리스 미주입

- 밧데리 터미널 청소상태 미비

- 방수포 구리스 미주입

○ 85누2989(펌프차 20호)

- 냉각수 부족

- 자동구리스 부족

- 저수위 경고등 작동상태 불량

○ 72모6466(구급차 6-3호)

- 앞타이어 편마모

- 터미널 청소 불량

□ 개인보호장비

○ (당산안전센터)

- 보관용기(공기호흡기 용기) 기준압력 미달

- 공기호흡기 면체 결착 불량(탱크차량)

□ 진압장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (당산안전센터)

- 체인톱 작동법 숙지요함

- 링벨트 미결합 상태

- 송풍기 습식흡기필터 등 소모품 미보유

□ 구조장비

○ (당산 안전센터)

- 화학보호복 내용 연수 경과

- 가스측정기 수리 요함

□ 구급장비

○ (당산 안전센터)

- 기록장비 작동상태 불량

- 구급창고 청소상태 불량 및 관리상태 미흡

□ 통신장비

○ (당산 안전센터)

- 무전기 정비상태 불량(고정국 무전장비)

- 일련번호 주기 미비(휴대국 무선장비)

- 관리카드 유지보수사항 기입 미비(휴대국 무선장비)