2021년 여름철 가로수 수형조절 대상지 조사지침

시도로 가로수의 여름철 수형조절을 시행하여 특색있는 가로경관을 조성하고자 함

Ⅰ	추진방향

가로수의 정형식 수형조절을 통하여 특색있는 가로경관 조성

맹아력이 높은 양버즘나무의 특성을 살려 가로수의 수준 향상

여름철 가로수 수형조절로 겨울철의 과도한 가지치기 예방

Ⅱ	대상노선 선정

[사각전지]

시도로이면서 양버즘나무의 비율이 80% 이상인 노선(배전선로 하부 가능)

2020년 여름철 가로수 수형조절 대상지

정형식 수형조절이 적합한 노선(터널 앞, 직선가로 등)

바꿔심기 계획이 없는 노선, 연2회 이상 수형조절이 가능한 노선

[타원형전지]

시도로이면서 배전선로 하부로 은행나무의 비율이 80% 이상인 노선

수관이 커서 간판 가림 등 민원인 빈번한 노선

바꿔심기 계획이 없는 노선, 연2회 이상 수형조절이 가능한 노선

Ⅲ	조사계획

조사기관 : 해당 자치구

조사내용 : 도로 현황, 가로수 현황, 수형조절 유형 등(붙임 조사표 참조)

조사방법

대상노선 선정기준을 참고하여 대상지 조사

민원, 주민 동의 여부, 공사 지장요소 해결방안 등을 파악하여 대상지 선정

제출기한 : 2021. 7. 2.(금) 까지

Ⅳ	수형조절 시행계획

대   상 : 시도로 가로수

기   간 : 2021. 7. ~ 8.

시행기관 : 해당 자치구

수형선정 : 직사각형, 타원형 등 정형식 수형조절

Ⅴ	형태별 수형조절

직사각형-양버즘

- 고압선 유무와 관계없이 적용

윗  면

∙ 고압선 없는 구간 : 금년에 높이 성장한 가지만 절단

∙ 고압선 있는 구간 : 고압선 아래 1~2m 까지 절단

옆  면

∙ 차도쪽 : 빗물받이 앞 황색선까지 수직으로 절단

∙ 보도쪽 : 건물 앞 1.0~1.5m 까지 수직으로 절단

내  부

∙ 통풍을 위하여 당해연도 성장된 가지를 일부 제거

∙ 제거대상 : 고사지, 맹아지, 교차지, 도장지, 약한 가지 등

※ 전년도에 가지치기를 시행하지 않은 노선은 기본 수형 우선 유도하고,

연 1~2회 수형 조절 추가 실시

< 사례사진 >

타원형-은행

- 고압선 하부 가로수에 적용

윗  면 : 고압선 아래 2.0m 까지 평행하게 절단 후 타원형으로 수형조정

옆  면 : 아래쪽에서 윗면까지 타원형으로 수형 조절

내  부

∙ 속가지 30% 이내 제거(밀생된 가지만 제거하여 통풍 유도)

∙ 제거대상 : 고사지, 맹아지, 교차지, 도장지, 약한 가지 등

※ 연 1~2회 수형 조절 추가 실시

< 사례사진 >

붙임   1. 조사표 1부

2. 2020년 사업대상지 및 소요예산(참고용) 1부.  끝.