’21년 조경석 및 생활환경 주변 공기중 석면 모니터링 결과

□ 터널내부 공기 중 석면 모니터링 결과

연번	대상	측정지점	측정일	검사결과
1	은평 터널	시점(수색동→신사동방향)	2021.4.14	0.01 개/cc 미만
		중앙(수색동→신사동방향)		0.01 개/cc 미만
		종점(수색동→신사동방향)		0.01 개/cc 미만
2	호암2 터널	시점(시흥동→안양 방향)	2021.4.21	0.01 개/cc 미만
		중앙(시흥동→안양 방향)		0.01 개/cc 미만
		종점(시흥동→안양 방향)		0.01 개/cc 미만

※ ‘석면안전관리법’의 석면건축물 실내공기 중 석면농도 기준(0.01 개/cc 이하), 일반대기 중 석면기준은 설정되어 있지 않음

□ 일반대기 중(대기측정소 및 인근 도로변) 석면 모니터링 결과

연번	대상	측정지점	측정일	검사결과
1	강남 측정소	강남구청 별관	2021.3.31	0.01 개/cc 미만
	인근 도로변	강남구청역 1번출구		0.01 개/cc 미만
2	동대문 측정소	용두초등학교	2021.4.6	0.01 개/cc 미만
	인근 도로변	신설동역 8번출구		0.01 개/cc 미만
3	은평 측정소	한국환경산업기술원	2021.4.14	0.01 개/cc 미만
	인근 도로변	불광역 2번출구		0.01 개/cc 미만
4	영등포 측정소	당산1동 주민센터	2021.5.14	0.01 개/cc 미만
	인근 도로변	영등포구청역 1번출구		0.01 개/cc 미만

※ ‘석면안전관리법’의 석면건축물 실내공기 중 석면농도 기준(0.01 개/cc 이하), 일반대기 중 석면기준은 설정되어 있지 않음

□ 하천 조경석 주변 공기 중 석면 모니터링 결과

연번	대 상	측정지점	측정일	검사결과
1	정릉천	용두교 부근(P61)	2021.4.1	0.01 개/cc 미만
		P57~58 기둥 사이		0.01 개/cc 미만
		P39~40 기둥 사이		0.01 개/cc 미만
2	전농천	서울교육문화센터 부근 1		0.01 개/cc 미만
		서울교육문화센터 부근 2		0.01 개/cc 미만
3	홍제천	세검정초교 부근	2021.4.14	0.01 개/cc 미만
		세검정초교 육교 부근		0.01 개/cc 미만
4	우이천	월계2교 부근	2021.4.20	0.01 개/cc 미만
		번창교 부근		0.01 개/cc 미만
		쌍한교 부근		0.01 개/cc 미만
5	도림천	삼모스포렉스 앞1	2021.4.21	0.01 개/cc 미만
		삼모스포렉스 앞2		0.01 개/cc 미만
6	안양천	영학정 앞	2021.5.14	0.01 개/cc 미만
		목동운동장 부근		0.01 개/cc 미만

※ ‘석면안전관리법’의 석면건축물 실내공기 중 석면농도 기준(0.01 개/cc 이하), 일반대기 중 석면기준은 설정되어 있지 않음

□ 공원 조경석 주변 공기 중 석면 모니터링 결과

연번	대 상	측정지점	측정일	검사결과
1	충숙공원	공원 내 우측	2021.3.19	0.01 개/cc 미만
		공원 내 좌측		0.01 개/cc 미만
		공원 내 안쪽		0.01 개/cc 미만
2	궁현공원	미끄럼틀 앞	2021.3.22	0.01 개/cc 미만
		좌측 입구 계단 앞		0.01 개/cc 미만
		시소 뒤 가로등 밑		0.01 개/cc 미만
		입구 우측 운동기구 앞		0.01 개/cc 미만
3	명달공원	입구 부근	2021.3.22	0.01 개/cc 미만
		경로당 옆		0.01 개/cc 미만
		경로당 옆		0.01 개/cc 미만
		경로당 앞		0.01 개/cc 미만
4	삼선공원	삼선어린이집 앞	2021.4.6	0.01 개/cc 미만
		삼군부총무당 옆		0.01 개/cc 미만
		정자 옆		0.01 개/cc 미만
5	각심공원	공원 내 안쪽 놀이터 앞	2021.4.20	0.01 개/cc 미만
		공원 내 중간계단 잎		0.01 개/cc 미만
		공원 내 중간		0.01 개/cc 미만
		공원 내 입구		0.01 개/cc 미만
6	벌리공원	공원 입구(좌측)	2021.4.20	0.01 개/cc 미만
		공원 도로변 중간지점		0.01 개/cc 미만
		공원 도로변 끝부분		0.01 개/cc 미만
7	올림픽공원	실내테니스장 우측	2021.5.6	0.01 개/cc 미만
		실내테니스장 뒤		0.01 개/cc 미만
		실내테니스장 좌측		0.01 개/cc 미만
		실내테니스장 입구		0.01 개/cc 미만
8	강동제1호공원	강일리버파크 207동 옆	2021.5.6	0.01 개/cc 미만
		강일리버파크 208동 옆		0.01 개/cc 미만
		강일리버파크 208동 앞		0.01 개/cc 미만
		강일리버파크 208동 옆 둑 밑		0.01 개/cc 미만
9	암사동공원	현대홈타운 103동 앞 공원 입구	2021.5.11	0.01 개/cc 미만
		현대홈타운 103동 앞 공원 중앙		0.01 개/cc 미만
		현대홈타운 109동 앞 놀이터		0.01 개/cc 미만
		현대홈타운 109동 뒤		0.01 개/cc 미만
10	까치공원	공원 우측	2021.5.11	0.01 개/cc 미만
		공원 좌측		0.01 개/cc 미만

※ ‘석면안전관리법’의 석면건축물 실내공기 중 석면농도 기준(0.01 개/cc 이하), 일반대기 중 석면기준은 설정되어 있지 않음

□ 지하역사 석면 모니터링 결과

- 2021년 1분기 지하역사 석면 모니터링 결과

연번	역사명	시료 채취일	지점명	결 과(개/㎤)	비 고
				기준 (0.01 이하)※
1	안국역	2021-3-15	지하3층 PSD UPS실 앞(승강장)	불검출	기준이내
2			지하2층 역무실 앞	불검출	기준이내
3			지하2층 침실 앞	불검출	기준이내
4	을지로3가역	2021-3-15	을지로입구방면 10-2 승강장	불검출	기준이내
5			을지로4가방면 3-1 승강장	불검출	기준이내
6			서울시설공단 부근	불검출	기준이내
7	삼성역	2021-3-18	승강장 33번 기둥	불검출	기준이내
8			승강장 20번 기둥	불검출	기준이내
9			승강장 4번 기둥	불검출	기준이내
10			고객안전실 앞	0.003	기준이내
11			유아수유실 앞	불검출	기준이내
12	성수역	2021-3-18	건대입구방면 승강장 23번 기둥	불검출	기준이내
13			뚝섬방면 승강장 23번 기둥	불검출	기준이내
14			2층 대합실 33번 기둥	불검출	기준이내
15			2층 대합실 20번 기둥	불검출	기준이내
16			2층 대합실 매표소	불검출	기준이내
17	노원역	2021-3-19	창동방면 승강장 17번 기둥	불검출	기준이내
18			창동방면 승강장 9번 기둥	불검출	기준이내
19			상계방면 승강장 9번 기둥	불검출	기준이내
20			상계방면 승강장 17번 기둥	불검출	기준이내
21			대합실 9번 기둥	0.003	기준이내
22			대합실 남자화장실 옆	불검출	기준이내

※석면안전관리법의 석면건축물 실내공기 중 석면농도 기준 (0.01 개/㎤ 이하)

- 2021년 2분기 지하역사 석면 모니터링 결과

연번	역사명	시료 채취일	지점명	결 과(개/㎤)	최종결과
				기준 (0.01 이하)※
1	노원역	2021-6-2	창동방면 승강장 17번 기둥	불검출	기준이내
2			창동방면 승강장 9번 기둥	불검출	기준이내
3			상계방면 승강장 9번 기둥	불검출	기준이내
4			상계방면 승강장 17번 기둥	0.003	기준이내
5			대합실 9번 기둥	0.002	기준이내
6			대합실 남자화장실 옆	불검출	기준이내
7	삼성역	2021-6-4	승강장 33번 기둥	불검출	기준이내
8			승강장 20번 기둥	불검출	기준이내
9			승강장 4번 기둥	불검출	기준이내
10			고객안전실 앞	0.005	기준이내
11			유아수유실 앞	0.003	기준이내
12	성수역	2021-6-4	건대입구방면 승강장 23번 기둥	불검출	기준이내
13			뚝섬방면 승강장 23번 기둥	불검출	기준이내
14			2층 대합실 33번 기둥	0.003	기준이내
15			2층 대합실 20번 기둥	0.003	기준이내
16			2층 대합실 매표소	불검출	기준이내
17	안국역	2021-6-7	지하4층 PSD UPS실 앞(승강장)	불검출	기준이내
18			지하3층 역무실 앞	불검출	기준이내
19			지하2층 침실 앞	불검출	기준이내
20	을지로3가역	2021-6-7	을지로입구방면 10-2 승강장	0.003	기준이내
21			을지로4가방면 3-1 승강장	불검출	기준이내
22			서울시설공단 부근	0.004	기준이내

※석면안전관리법의 석면건축물 실내공기 중 석면농도 기준 (0.01 개/㎤ 이하)

- 2021년 3분기 지하역사 석면 모니터링 결과

연번	역사명	시료 채취일	지점명	결 과(개/㎤)	최종결과
				기준 (0.01 이하)※
1	안국역	2021-9-15	지하4층 PSD UPS실 앞(승강장)	불검출	기준이내
2			지하3층 역무실 앞	0.002	기준이내
3			지하2층 침실 앞	0.003	기준이내
4	을지로3가역	2021-9-15	을지로입구방면 10-2 승강장	0.002	기준이내
5			을지로4가방면 3-1 승강장	불검출	기준이내
6			서울시설공단 부근	0.003	기준이내
7	노원역	2021-9-17	창동방면 승강장 17번 기둥	불검출	기준이내
8			창동방면 승강장 9번 기둥	불검출	기준이내
9			상계방면 승강장 9번 기둥	불검출	기준이내
10			상계방면 승강장 17번 기둥	불검출	기준이내
11			대합실 9번 기둥	불검출	기준이내
12			대합실 남자화장실 옆	불검출	기준이내
13	삼성역	2021-9-24	승강장 33번 기둥	불검출	기준이내
14			승강장 20번 기둥	불검출	기준이내
15			승강장 4번 기둥	불검출	기준이내
16			고객안전실 앞	0.004	기준이내
17			유아수유실 앞	0.003	기준이내
18	성수역	2021-9-24	건대입구방면 승강장 23번 기둥	0.002	기준이내
19			뚝섬방면 승강장 23번 기둥	불검출	기준이내
20			2층 대합실 33번 기둥	0.006	기준이내
21			2층 대합실 20번 기둥	불검출	기준이내
22			2층 대합실 매표소	0.004	기준이내

※석면안전관리법의 석면건축물 실내공기 중 석면농도 기준 (0.01 개/㎤ 이하)

- 2021년 4분기 지하역사 석면 모니터링 결과

연번	역사명	시료 채취일	지점명	결 과(개/㎤)	최종결과
				기준 (0.01 이하)※
1	노원역	2021-12-10	창동방면 승강장 17번 기둥	불검출	기준이내
2			창동방면 승강장 9번 기둥	불검출	기준이내
3			상계방면 승강장 9번 기둥	불검출	기준이내
4			상계방면 승강장 17번 기둥	불검출	기준이내
5			대합실 9번 기둥	불검출	기준이내
6			대합실 남자화장실 옆	불검출	기준이내
7	삼성역	2021-12-21	승강장 33번 기둥	불검출	기준이내
8			승강장 20번 기둥	불검출	기준이내
9			승강장 4번 기둥	불검출	기준이내
10			고객안전실 앞	0.002	기준이내
11			유아수유실 앞	불검출	기준이내
12	성수역	2021-12-21	건대입구방면 승강장 23번 기둥	불검출	기준이내
13			뚝섬방면 승강장 23번 기둥	불검출	기준이내
14			2층 대합실 33번 기둥	불검출	기준이내
15			2층 대합실 20번 기둥	불검출	기준이내
16			2층 대합실 매표소	0.003	기준이내
17	안국역	2021-12-22	지하4층 PSD UPS실 앞(승강장)	불검출	기준이내
18			지하3층 역무실 앞	불검출	기준이내
19			지하2층 침실 앞	불검출	기준이내
20	을지로3가역	2021-12-22	을지로입구방면 10-2 승강장	불검출	기준이내
21			을지로4가방면 3-1 승강장	불검출	기준이내
22			서울시설공단 부근	불검출	기준이내

※ 석면안전관리법의 석면건축물 실내공기 중 석면농도 기준 (0.01 개/㎤ 이하)