( 8월) 정기 산업안전보건 교육일지
부 서 명 : 간호부

교육주제	산업안전표지의 이해
교육일시	2021년 8월 일 (2시간)
교육의 구 분	□ 신규채용시 교육 (8시간) □ 작업내용변경시 교육 (2시간이상) □ 특별안전보건 교육 (16시간이상) □ 관리감독자 교육 (년간16시간이상) ■ 근로자정기 (분기 6시간 이상 ) □ 기타( )교육
교 육 인 원	구 분			계			남		여				비 고
	교육대상자수			8					8
교육목표	산업안전보건표지의 이해 및 숙지 통한 안전사고 예방
교육자료	교안	◯	프로젝터					VTR				기타
교 육 내 용	1. 산업안전표지의 개요 2. 산업안전표지의 종류 3. 산업안전표지의 제작, 설치 및 활용 ※ 안전·보건표지의 종류와 형태
교육 담당자 (강사)	직 명				성 명					교육실시 장소
	보건관리자				박 완					간호부 회의탁자
	각 병동 관리자 등
특기사항

8월 교육 자료

1. 산업안전 표지의 개요

가. 산업안전표지의 의의

우리주위에 항상 도사리고 있는 여러 가지 위험한 상태나 해서는 안될 것을 여러 사람에게 알리기 위해 정해 놓은 것이      산업안전표지이다. 예를 들면 `화기엄금‘이라는 간단한 문자로 필요한 주의를 주고 또 해서는 안 될 동작을 표시하는 것이     므로, 산업안전표지는 여러분의 위험에 빠지는 것을 방지하기 위한 길잡이다. 그러므로 이 표지는 그때 그때 필요에 의하     여 마음대로 정하여지는 것이 아니라 정부에서 산업안전표지의 색과 모양을 법으로 정하여 전국에서 공통으로 사용하고 있     다. 사람은 미지의 사실에 대하여 호기심을 갖게 마련이다. 어떤 사람은 강한 호기심 때문에 위험한 설비를 만지는 행동을     하여 사고를 내는 경우도 있다. 그러므로 여러분은 산업안전표지가 부착되어 있으면 항상 주의를 기울어야 한다는 것을 마     음속에 명심해야 한다. 또한 산업안전표지에 대하여 정확하게 식별할 수 있어야 한다. 산업안전표지가 설치되어 있는 곳      이 위험하다는 것은 알고 있으나 무엇을 주의해야 할지 모른다면 화기엄금표지 옆에서 담배를 피운다든지 낙하물위험표지     옆에서 동료들과 모여 잡담을 하게 되는 잘못을 저지를 수도 있다. 본인 혼자서 장소가 위험한 곳임을 알았다고 하여 표지     를 없앤다든가 다른 물건을 표시 앞에 쌓아 보이지 않게 한다면 이를 잘 알지 못하는 동료 작업자에게 커다란 화를 입힐     수도 있다.

나. 무재해 운동의 표시

무재해란 근로자가 상해를 입지 않을 뿐만 아니라 상해를 입을수 있는 위험요소가 없는 상태를 말하는 것이다. 그러므로      경영주는 단 한사람의 근로자라도 재해를 당하지 않도록 하기 위해 무재해운동의 기법을 도입하여 실천해야 한다. 이를 위     하여 회사정문 부근에 무재해 기록판을 설치하여 매일 무재해 기록을 종합집계하여 무재해 목표달성을 위한 노사간의 일체     감, 연대감과 성취감을 일깨우도록 한다.

다. 안전수칙의 부착과 준수

안전수칙은 근로자가 식별이 용이하고 알아보기 쉽도록 적당한 크기로 제작하여 주 작업장소에 부착한다. 이때 안전수칙부     착으로 인하여 작업에 방해가 되거나 쉽게 떨어지지 않도록 하며 눈, 비 등으로 인하여 지워지지 않도록 한다. 안전수칙은     하얀색 바탕에 검은 글씨로 하되 전체크기의 중앙에 녹십자 안전표지를 녹색으로 표시한다. 각 부서 책임자는 해당 근로자     를 소집하여 교육을 실시하고 안전수칙제정의 배경 및 중요성을 강조한다. 또한 근로자들이 안전수칙 준수를 생활화할 때     까지 매일 작업시작전 해당 안전수칙을 교육하면 효과적이다.

라. 안전보건표지 색

안전보건표지에는 빨강, 노랑, 파랑, 녹색, 횐색, 검정색이 사용되고 있으며 이와 같은 색깔은 제작자의 취향에 따라 또는     기분에 따라 정하여 사용하는 것이 아니라 표지내용에 따라 특정한 색이 정하여져 있다. 그러므로 작업자가 그 색깔만 보     고도 저 표지가 무엇을 뜻하는지를 알 수 있어야 한다.

첫째, 빨간색은 방화와 금지를 나타내는 표지이다. 인화 또는 발화하기 쉬운 위험물이 있는 장소를 나타내며, 소화설비 및          방화설비가 있는 것을 알려주고 위험한 행동을 금지하는데 쓰인다.

둘째, 노랑색은 경고표지이다. 위험을 경고하고 주의해야 할 것을 나타낸다.

셋째, 파랑색은 일정한 행동을 취할 것을 지시하는 표지이다. 예를 들면 보안경을 착용할 것을 지시하고 방진마스크를 착          용할 것을 지시하는 등이다.

넷째, 녹색은 안전에 관한 정보를 제공하는 안내표지이다. 그 외에 흰색은 파란색과 녹색의 보조색으로 쓰이고 검은색은           문자나 빨강, 노랑에 대한 보조색으로 쓰인다.

2. 산업안전표지의 종류

가. 금지표지

금지표지는 어떤 특정한 행위가 허용되지 않음을 나타내는 것이다. 이 표지는 흰색바탕에 빨간색의 원과 45도 각도의 사     선으로 이루어져 있다. 금지할 내용은 원의 중앙에 검정색으로 표현하다.

금지표지의 종류로는 아래의 8가지가 있다.

(1) 위험작업장소의 입구와 같이 출입을 통제해야 할 장소에 부착하는 출입금지표지

(2) 출입을 금지하고 통행을 통제하는 작업장과 같이 사람이 걸어 다녀서는 안될 장소에 부착하는 보행금지표지

(3) 많은 사람들이 다니는 장소에 여러 운반기기 또는 차량의 통행을 금지 시키는 차량통행금지표지

(4) 수리하여야 하거나 고장상태이기 때문에 만지거나 작동을 금지하여야할 기계기구 등에 부착하는 사용금지표지

(5) 고장난 승강기나 리프트에 타거나 어떤 장소에 올라감을 금지하는 영우에 부착하는 탑승금지표지

(6) 화재나 폭발 등의 위험이 있는 장소에 부착하는 금연표지

(7) 화학물질 취급장소 등에 화재발생의 염려가 있는 장소로서 화기 취급을 금하는 장소에 부착하는 화기엄금표지

(8) 정리정돈상태의 물체나 움직여서는 안될 물체를 보존하기 위해 필요한 장소에 부착하는 물체이동금지표지

(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)

금지표지 ▷

나. 경고표지

경고표지는 여러 가지 위험을 알려주어 조심할 것을 경고한다. 이 표지는 노란색 바탕에 검정색 삼각태로 이루어지며 경      고할 내용은 삼각형 중앙에 검정색으로 표현하다.

경고표지의 종류로는 아래의 15가지가 있다.

(1) 휘발유나 그 저장소등 화기의 취급을 특히 주의해야될 물질이 있는 장소에 부착하는 인화성물질경고표지

(2) 질산저장탱크와 같이 가열 압축하거나 강산, 알카리 등이 첨가됨으로써 강한 산화성을 나타내는 물질이 있는 장소에 부        착하는 산화성물질경고표지

(3) 폭발성의 물질이 있는 장소에 부착하는 폭발물경고표지

(4) 농약을 제조하거나 보관하는 곳과 같이 독극물이 있는 장소에 부착하는 독극물경고표지

(5) 황산과 같이 사람의 몸이나 물건에 떨어짐으로써 부식시키는 위험이 있는 물질을 저정하는 장소에 부착하는 부식성물질  00000경고표지

(6) 방사성동위원소 사용실과 같이 방사능물질이 있는 장소에 부착하는 방사성물질경고표지

(7) 발전소나 고전압이 흐르는 장소와 같이 감전의 위험이 있는 곳의 입구에 부착하는 고압전기경고표지

(8) 머리위에 크레인등과 같이 매달려있는 물체가 있는 장소의 입구에 부착하는 매달린물체경고표지

(9) 돌, 블록등과 같이 떨어질 염려가 있는 물체가 있는 장소의 입구에 부착하는 낙하물경고표지

(10) 고도의 열을 발하는 물체가 있거나 또는 온도가 아주 높은 장소의 입구에 부착하는 고온경고표지

(11) 매우 차가운 물체가 있거나 온도가 아주 낮은 장소의 입구에 부착하는 저온경고표지

(12) 경사진 통로 입구와 같이 미끄럽거나 넘어지기 쉬운 장소에 부착하는 몸균형상실경고표지

(13) 레이저광선에 노출될 우려가 있는 장소의 입구에 부착하는 레이저광선경고표지

(14) 연분진과 같이 인체에 해로운 물질이 발생하는 장소에 부착하는 유해물질경고표지

(15) 맨홀앞과 같이 추락의 위험이 있거나 기타 다른 위험이 있는 장소에 부착하는 위험한 위험장소경고표지

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) (6)  (7)  (8)  (10) (12)

경고표지 ▷

다. 지시표지

지시표지는 일정한 행동을 취할 것을 지시하는 것이다. 파란색의 원형에 지시하는 내용은 흰색으로 표현한다.

지시표지의 종류에는 아래의 9가지가 있다.

(1) 그라인더 작업장과 같이 보안경을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소의 입구에 부착하는 보안경착용지시표지

(2) 유해물질이 있기 때문에 방독마스크를 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소에 부착하는 방독마스크착용지시표지

(3) 분진의 발생이 많아 방진마스크를 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소에 부착하는 방진마스크착용지시표지

(4) 용접실과 같이 보안면을 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소에 부착하는 보안면착용지시표지

(5) 갱도와 같이 헬맷 등 안전모를 착용해야 출입 또는 작업을 할 수 있는 장소에 부착하는 안전모착용지시표지

(6) 판금작업장과 같이 소음발생으로 인해 귀마개를 해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소에 부착하는 귀마개착용지시표지

(7) 채석작업장과 같이 안전화를 착용해야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소에 부착하는 안전화착용지시표지

(8) 고온 및 저온물을 취급하는 경우와 같이 안전장갑을 착용하고 작업 또는 출입을 해야 하는 장소에 부착하는 안전장갑

착용지시표지

(9) 단조작업장과 같이 방열복을 착용해야 하거나 냉동작업장과 같이 방한복을 착용해야만 작업 또는 출입이 가능한 장소에       부착하는 안전복착용지시표지

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

지시표지 ▷

라. 안내표지

안내표지는 안전에 관한 많은 정보를 제공한다. 이 표시는 녹색바탕의 정방향 또는 장방향이며 표현하고자 하는 내용은 흰색    으로 한다.

안내표지의 종류로는 8종류가 있다.

(1) 공사장과 같이 사람들이 많이 볼 수 있는 곳에 안전의식을 고취시키기 위하여 부착하는 녹십자표지

(2) 응급구호설비가 있는 장소를 알려주는 응급구호표지

(3) 구호를 위한 들것이 있는 장소를 알려주는 들것표지

(4) 손을 씻을 수 있는 장소를 알려주는 세안장치표지

(5) 비상용 기구를 안내하는 비상용기구표지

(6) 비상출입구를 표시하는 비상구표지

(7) 비상구가 왼쪽에 있음을 알려주는 좌측비상표지

(8) 비상구가 오른쪽에 있음을 알려주는 우측비상구표지

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)

안내표지 ▷

3. 산업안전표지의 제작, 설치 및 활용

가. 표지제작 및 설치시 유의사항

산업안전표지를 제착하거나 설치할 때는 다음과 같은 사항에 유의해야 한다.

첫째, 산업안전표지가 표시하는 사항을 명백히 하기 위하여 필요한때는 그 표시의 주위에 그 표시사항을 글자로 덧붙여 쓸          수 있는데 이 경우 글자는 흰색바탕에 검은색 한글고딕체로 표기하여야 한다.

둘째, 산업안전표지는 그 용도에 따라 그 표시사항이 인신되어야 할 곳에 부착하거나 설치하여야 한다.

셋째, 산업안전표지는 쉽게 파손되거나 변질되지 않은 재료로 제작되야 하며, 그 색체의 물감은 색체고정원료를 배합하여           변질되지 않는 것을 사용해야 한다.

나. 표지의 효과적 활용

산업안전표지를 효과적으로 활용할 때에는 다음과 같은 사항을 명심해야 한다.

첫째, 산업안전표지를 게시한다고 하여 반드시 오조작이 없어지고 사고가 없어지는 것은 아니다. 따라서 작업시에는 산업안         전표지를 확인하고 지적확인 등을 병행하여 확실한 조작으로 결부시켜야 한다.

둘째, 정리정돈은 안전의 기본임은 재론의 여지가 없다. 특히 산업안전표지의 앞에 여러 가지 기구나 물건 등이 놓여져서 표         지가 보이지 않는 경우가 발생되지 않도록 해야한다.

셋째, 산업안전표지는 가끔 수리나 정기점검시 제거된 상태로 방치되는 경우가 있는데 검사후에는 반드시 복원시켜야 한다.         이상과 같이 산업안전표시는 복잡한 작업을 안전하고 확실하게 수행하기 위해 작업자의 주의를 환기시키는 등 중요한         길잡이가 되므로 설비나 기계와 마찬가지로 철저를 기해야 한다.

안전ㆍ보건표지의 종류와 형태

1. 금지표지

101

출입금지

102

보행금지

103

차량통행금지

104

사용금지

105

탑승금지

106

금연

107

화기금지

108

물체이동금지

2. 경고표지

201

인화성물질 경고

202

산화성물질 경고

203

폭발성물질 경고

204

급성독성물질 경고

205

부식성물질 경고

206

방사성물질 경고

207

고압전기 경고

208

매달린 물체 경고

209

낙하물 경고

210

고온 경고

211

저온 경고

212

몸균형 상실

경고

213

레이저광선

경고

214

발암성ㆍ변이원성ㆍ생식독성ㆍ전신독성ㆍ

호흡기, 과민성 물질 경고

215

위험장소

경고

3. 지시표지

301

보안경 착용

302

방독마스크

착용

303

방진마스크 착용

304

보안면 착용

305

안전모 착용

306

귀마개 착용

307

안전화 착용

308

안전장갑 착용

309

안전복 착용

4. 안내표지

401

녹십자표지

402

응급구호표지

403

들것

404

세안장치

405

비상용기구

406

비상구

407

좌측

비상구

408

우측

비상구

5. 관계자외

출입금지

501

허가대상물질 작업장

502

석면취급/해체 작업장

503

금지대상물질의 취급 실험실 등

.

관계자외 출입금지

(허가물질 명칭) 제조/사용/보관 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

관계자외 출입금지

석면 취급/해체 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

관계자외 출입금지

발암물질 취급 중

보호구/보호복 착용

흡연 및 음식물

섭취 금지

6. 문자추가시

예시문

▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 자신의 실수로써 동료를 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다.

▶ 내 자신의 방심과 불안전한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.