2022년 차량본부 작업환경측정 결과보고

□ 사업개요

○ ’22년 차량본부 상·하반기 작업환경측정

- 실시물량: 11개 차량사업소 1,791개소 측정(협력업체 포함)

※ 11개 차량사업소 상반기: 1,607개소 / 하반기: 184개소

- 계 약 일: ’22. 5. 26.(준공기한: ’22. 12. 09.)

- 계약금액: 금80,394,280원(낙찰률: 89.1%)

- 입찰방법: 전자공개수의계약(중소기업자 및 지역제한)

- 계약업체: ㈜라움보건환경(소재지: 경기 화성)

□ 측정개요

○ 측정기간

- 상반기:  ’22. 06. 16.(목) ~ 07. 25.(월)

- 하반기:  ’22. 11. 14.(월) ~ 11. 25.(금)

○ 측정장소: 11개 차량사업소 총1,791개소 측정

○ 측정기준: 고용노동부 고시 제2020-44호

작업환경측정 및 정도관리 등에 대한 고시, 그 밖에 사항은 미국산업위생전문가협의회(ACGIH) 및 미국국립산업안전보건연구원(NIOSH) 기준에 준함

○ 측정결과

- 유해인자 및 특별관리물질:  법정 노출기준 미만

- 소 음: 평균 90㏈(법정 소음기준) 이상 작업장 없음

- 특별관리물질: 불검출 및 법정 노출디준 미만

산업안전보건법 시행규칙 별표18에 명시된 발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 물질

- 협력업체의 작업환경측정: 원청 기준과 동일하게 측정함

□ 향후계획

○ ’22년 작업환경측정 결과 공유(협력업체 제공, 사내게시판 게시)

○ 사업소 측정결과에 따른 작업환경개선 지속시행

○ 안전문화형성 대책으로 활용(안전보호구 착용 및 작업장 정리정돈 등)

붙임: 사업소별 작업환경측정 개소 1부.  끝.

붙임		사업소별 작업환경측정 개소

□ 상반기(1,607개소)

구 분	계	군자	신정	지축	수서	창동	고덕	도봉	방화	신내	천왕	모란
총 계	1,607	224	135	324	56	47	233	143	113	104	130	98
소 음	226	49	34	61	15	14	18	12	9	4	8	2
혼합유기 화합물(Em)	105	17	4	26	2	1	22	18	2	5	6	2
구리(분진 및 미스트)	118	4	5	26	2	-	21	10	13	12	14	11
구리(흄)	31	9	2	2	2	1	-	5	2	2	2	4
금속가공유	8	-	-	1	-	2	-	5	-	-	-	0
기타광물성 분진	265	54	49	54	11	11	21	10	13	10	21	11
니켈(금속)	125	13	4	25	2	-	21	10	13	12	14	11
니켈(불용성 무기화합물)	11	2	2	2	-	1	2	2	-	-	-	0
망간 및 무기화합물	136	23	6	27	2	1	23	12	13	12	14	11
산화철분진 과흄	138	23	6	29	2	1	23	12	13	12	14	11
산화아연(흄)	2	0	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
수산화나트륨	29	4	1	3	6	1	4	2	2	2	2	2
수산화칼륨	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
안티몬과 그 화합물	11	5	-	-	-	-	5	-	-	2	2	-
알루미늄 (가용성염)	13	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
알루미늄 (금속분진)	3	0	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
알루미늄(흄)	9	2	1	1	-	3	2	2	-	-	-	-
암모니아	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
에탄올아민	10	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2
에틸렌글리콜	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
용접흄 및 분진	11	2	2	2	-	1	2	2	-	-	-	-
은(금속)	29	5	2	1	2	2	5	5	2	2	2	4
이산화티타늄	18	2	2	7	-	1	2	4	-	-	-	-
주석(금속)	153	26	5	26	4	2	26	15	15	14	16	15
크롬6가화합물(불용성)	11	2	2	2	-	1	2	2	-	-	-	-
크롬(금속과 크롬3가 화합물)	136	23	6	27	2	1	23	12	13	12	14	11

□ 하반기(184개소)

구 분	계	군자	신정	지축	수서	창동	고덕	도봉	방화	신내	천왕	모란
총 계	184	12	31	63	4	14	18	22	2	0	0	18
소 음	31	5	4	9	2	3	2	0	2	0	0	4
혼합유기 화합물(Em)	11	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0
구리(분진 및 미스트)	7	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2
구리(흄)	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
금속가공유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타광물성 분진	13	0	0	7	2	2	0	0	0	0	0	2
니켈(금속)	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2
니켈(불용성 무기화합물)	11	1	3	2	0	1	2	2	0	0	0	0
망간 및 무기화합물	17	1	3	6	0	1	2	2	0	0	0	2
산화철분진 과흄	17	1	3	6	0	1	2	2	0	0	0	2
산화아연(흄)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산화나트륨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산화칼륨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안티몬과 그 화합물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
알루미늄 (가용성염)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
알루미늄 (금속분진)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
알루미늄(흄)	8	0	2	1	0	1	2	2	0	0	0	0
암모니아	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
에탄올아민	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
에틸렌글리콜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용접흄 및 분진	11	1	3	2	0	1	2	2	0	0	0	0
은(금속)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이산화티타늄	12	1	3	3	0	1	2	2	0	0	0	0
주석(금속)	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2
크롬6가화합물(불용성)	11	1	3	2	0	1	2	2	0	0	0	0
크롬(금속과 크롬3가 화합물)	17	1	3	6	0	1	2	2	0	0	0	2