소형생물 모니터링 시스템 개선

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명(부서명) : 서부 수도사업소

□ 추진배경

○ 공급계통의 주기적인 생물 모니터링으로 소형생물 민원의 선제적 대응 및 배수지 유출수에 대한 모니터링으로 수도꼭지 수질 확보

○ 신뢰성 있는 수도꼭지 거름망 모니터링 시스템 필요

□ 추진개요

○ 소형생물 모니터링 거름망의 외부 노출로 외부 오염 발생 가능성 높음

○ 외부환경오염에 노출되지 않고 24시간 수돗물 모니터링 방법 검토

□ 추진실적

○ 실시간 수질감시를 위하여 배수지에 설치되어 운영되고 있는 수질자동측정기 바이패스 유량을 소형생물 모니터링에 활용

○ 실험실에서 사용하는 증류수통(20L)를 개조하여 외부의 오염없이 24시간 안정적으로 소형생물 모니터링 가능한 시스템 구성

○ 와우산 배수지에 시범설치하여 시범 테스트로 현장 설치 검증함

유충 모니터링 시스템 구성도

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 배관천공 등 별도의 공사가 필요하지 않아 즉시 현장 적용 가능

○ 외부환경 오염 원천 차단으로 안정적인 모니터링 및 모니터링 신뢰성 향상

우수(수범)사례 요약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명(부서명) : 서부수도사업소

연번

제목

요약내용

1

소형생믈 모니터링

시스템 개선

○ 소형생물의 선제적 대응을 위해 아리수 공급계통에서          주기적인 모니터링을 실시하고 있지만 수도꼭지 거름망        모니터링 방법은 외부환경에 의한 오염이 발생할 수 있어      신뢰성 있는 소형생물 모니터링 시스템이 필요

○ 현재 실시간 수질감시를 위하여 배수지에 설치되어            운영되고 있는 수질자동측정기 바이패스 유량 활용            증류수통 개조로 외부 오염 노출없이 24시간 안정적인        생물 모니터링 가능

전	후