2022년 조경사업 대상지 신청 서식

2021. 7.

서 울 특 별 시

( 조   경   과 )

2022년 조경사업 대상지 신청 서식

목 차

1. 빈집활용 생활정원 조성	1

2. 정원이용프로그램 운영	4

3. 스마트가든 조성	8

4. 공공건축물 실내정원 조성	10

5. 동네숲(골목길) 가꾸기	13

6. 아파트 열린녹지 조성	17

7. 에코스쿨 조성	21

8. 수직정원 조성	26

9. 도시녹화(녹지활용계약 쉼터) 조성	29

10. 고가도로 하부 그린아트길 조성	33

11. 도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	36

12. 친환경 수공간 조성

12-1. 친환경 수공간 조성(신규)	40

12-1. 친환경 수공간 조성(재정비)	44

13. 노후 마을마당 보수 정비	48

14. 옥상녹화	52

15. 공개공지 되살리기	56

16. 생활주변 자투리땅 녹화	60

17. 공공기관 담장개방 및 녹화	64

18. 도시구조물 벽면녹화	68

19. 가로정원 조성	72

20. 가로수 생육환경 개선	75

21. 가로변 녹지량 확충	78

22. 사계절 꽃길 조성	82

23. 지정보호수 유지관리	86

24. 무궁화 동산 조성	90

25. 품격있는 가로수 관리	92

26. 수목식재 사후관리	97

27. 2022 서울정원박람회	99

1. 빈집활용 생활정원 조성(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 :

○ 규    모 :      ㎡

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○ 자연환경	대상지 주변 공원녹지 부족
	○ 접근성	도로와 접하여 차량진입 용이, 시민접근성 편리
의견수렴	○ 주민의견	공원녹지 필요
	○ 타부서 협의	주차장 및 복지시설 등 계획 없음
시민(단체)참여	○ 시민(단체) 참여여부	시민정원사 및 지역주민 참여 가능
	○ 참여방법	나무 기증 및 나무심기 참여 등
사업구상	○ 시설 및 규모	작가정원 수준으로 질적으로 향상된 정원조성
	○ 특수시설	수직정원, CCTV, 관수시설 등
사업효과	○ 경관․생태적 측면	녹지량 증가, 주택가 경관 향상 등
	○ 이용적 측면	주변 수혜가구 50가구 200명
사후관리	○ 운영관리	자치구에서 관리
	○ 이용자 관리	지역주민 및 시민정원사 활용 관리

○ 공사내역

구 분	공 종	규격(수량)	단가	금 액(천원)	비 고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 관내도 대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기 대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기
항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	사업대상지 근경

2. 정원이용프로그램 운영(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 :

○ 규    모 :      ㎡

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○ 대상지 유형, 규모 등	다양한 시민프로그램 운영가능 여부
	○ 접근성 및 이용성	시민 접근성 편리, 많은 시민이용지역
의견수렴	○ 주민의견	정원지원활동 및 공원녹지 필요
	○ 타부서 협의	유휴공간 활용 가능
시민(단체)참여	○ 시민(단체) 참여여부	시민정원사 및 지역주민 참여 가능
	○ 참여방법	프로그램 계획 및 운영 참여 등
사업구상	○ 프로그램 운영	실습공간에 따른 프로그램 종류
	○ 정원관리, 모니터링	생활정원, 시민참여 녹화 대상지 등
사업효과	○ 경관․문화적 측면	정원문화 확산, 주택가 경관 향상 등
	○ 이용적 측면	주변 수혜가구 50가구 200명
사후관리	○ 운영관리	자치구에서 관리
	○ 이용자 관리	지역주민 및 시민정원사 활용 관리

□ 정원이용프로그램 운영 계획
대 상 지	대상지 유형		위 치(주소)	면 적	조성연도
	① 빈집활용 생활정원			㎡
	② 동네숲 조성지 등
	③ 그 외
대상지 현 황	① 시설물, 식재 수종, 관리 등 현황 ② 타부서(재산관리관 등) 의견수렴 여부 ③ 시민이용 접근성, 대중교통 이용가능 여부 등
시민참여 계 획	① 시민정원사 등 참여여부 ② ③
사업구상 (계 획)	① 정원상담 등 프로그램 운영 횟수 ② 생활정원 운영관리 구체적 계획 ③ 사후관리, 이용자관리 등 운영관리 계획
소요예산	총 액
	산출내역
자치구 종합의견 (기대효과)

□ 위치도

위치설명

□ 현황사진

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
	전 경 (상기전경반대편)

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○

3.  스마트가든  조성

자치구 평가순위

구 분

□ 산단 □ 의료 □ 공공

일반

현황

건물명

주소

설치형태

큐브형 (    )

벽면형 (    )

혼합형 (    )

관리주체

설치장소

면  적

㎡

조성

면적

㎡

공간이용

현황

접근성

1일 평균

이용객(예상)

명

동절기

실내온도

개방여부

진출입

주차

용이  □ 어려움

(설치지점 까지 10 m)

수도공사

□ 용이   어려움

(설치지점 까지 35 m)

전기공사

용이  □ 어려움

(설치지점 까지 2 m)

통로폭

용이  □ 어려움

(최대 3 m)

설비공사

보유 □ 미보유

유지관리

○ 본 사업에 대한 이해도 및 협력의지

- 본 사업추진에 적극 협조(공간사용 동의) 및 최소 5년간 시설물 유지관리  …… (동의, 미동의)

○ 유지관리 협약 체결 여부

- 협약에 따른 사용자, 자치구 간 협력내용 준수 …………………………… (동의, 미동의)

사용자(수혜자)	자치구
○ 설치시설물, 식재식물 유지관리 및 제반비용 부담(전기요금 등)	○ 하자 기간 중 하자시행 ○ 조성지내 전문 유지관리 지원(시민정원사 등)

○ 향후 조성지에 대한 사용자측의 구체적인 관리계획(예산, 인력 등 계량화 기재)

- 관리인력 : 00명(전문인력 채용/기존 인력 활용 등)

- 관리내용 : 물주기, 보식, 시설물 관리 등

- 관리주기 : 최대한 실현가능성 있도록, 구체적으로 기재

관리내용	1~3월	4~6월	7~9월	10~12월	비 고
청 소	주3회	주3회	주3회	주3회
물주기	주3회	주5회	주6회	주5회
빛, 온도관리	주1회	주3회	주6회	주3회
기타	필요시	필요시	필요시	월동작업

관리주체

요청사항

○

자 치 구

종합의견

○

○

특이사항

○

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	사업대상지 근경1

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○

4. 공공건축물 실내정원 조성

건 물 명 (관리주체)
조성목적	필요성, 조성 후 활용목적, 기대효과 등 작성
시설현황	준공년도				소유구분	국유, 공유, 법인
	이용대상				1일 평균 이용객수
	토지이용	도시철도, 광장 등 *도시계획시설 기준			시설용도	청사, 문화시설 등
사업개요	위 치				지 목	대지, 잡종지 등 ※필지별 내역 첨부
	조성장소	1층 로비 2층 휴게실 등			조성형태	실내정원, 수직정원 등
	조성장소 전체면적	1F	벽체	㎡	실조성면적	1F	벽체	㎡
			바닥	㎡			바닥	㎡
		2F	벽체	㎡		2F	벽체	㎡
			바닥	㎡			바닥	㎡
대상지 현 황	이용행태	휴게, 보행로 등			기존시설	벤치, 화분대, 음수대 등
	마감형태	벽체 : 도장마감 바닥 : 대리석마감			기반시설	수도, 전기 인입 가능
	구조안정성				허용하중
	설계도서 보유현황	설계도면, 구조도면, 구조계산서 보유			기 타
관리계획	유지관리 주 체	○○○역(시설과)			관리재원 확보가능액	연간 관리비
	관리인력	실 관리인력 명			해당지역 시민정원사	명
	주민참여 방 안				시민정원사 활용방안
	개 방 성	인근 주민, 일반 시민, 시설이용객 이용여부, 개방시간
	관리시스템	IOT, ICT 등 스마트 관리 기술 도입 여부
관리주체 의 견
자 치 구 종합의견

□ 위치도 및 현황사진 등

위성지도 (스카이 뷰)

※ 조성지 위치는 실선(적색)으로 표시

※ 사업대상지 인근에 소외계층시설(장애인시설, 사회복지시설 등), 공원, 도서관 등이 있을 경우 표기

위치설명 : ○○○역 실내정원 조성사업 신청지

(주소 : ○○시, ○○구, ○○동 0000-0000번지

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
	사업대상지 근경1

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○

5.  동네숲(골목길) 가꾸기(00구)

(자치구 평가 순위 :  )

조 성 대상지	위 치		○○구 ○○로 일대 (○○마을)
	참여인원		○ 주민대표____________ 참여_____세대 ※ 참여세대인원 : 동네숲 조성에 동의하는 참여가구 인원 ○ 사업대상지 골목길 거주세대 총_____세대
	조 성 가능면적		㎡ (연장 m)	소 유 구 분
	현실태 및 주변현황
	도로현황		작성예시) 도로폭 m, 차량진입가능(불가능)여부, 플랜터 기존설치여부 거주자 우선주차구역 여부, 계단, (급)경사로 등
식 재 수 종
조성및관리 용이성여부
조성예상 효 과
소요예산 (천 원)		_________천원
기타의견 (특이사항)
첨부		주민참여 동의서 1부.

위치도	도로명 주소 또는 지번이 표시된 위치도 주민참여 골목길의 경우에는 시점과 종점 표시
전경사진

근경사진
근경사진

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○

<위치도 및 현황사진 작성요령>

1. 주민참여 골목길 대상지

- 위치도는 실제 조성할 장소를 선형으로 종점, 시점, 연장길이 표시

2. 항공지도가 아닌 지적편집도로 주소, 지번표시가 명확한 위치도 작성

3. 근경위치도는 골목길 현황에 따라 시점과 종점사이 3m~10m 간격으로 점으로 표현

※  귀퉁이나 계단 시점, 종점 부근은 상세한 사진설명 필요

4. 골목길 현황사진의 경우에는 3~10m 간격으로 일정하게 한 방향으로 사진촬영

6. 아파트 열린녹지 조성(OO구)

			자치구 평가순위						조성 희망연도
일반현황	건축연도		년	소 재 지			주소(신주소, 구주소 병기)
	세대수		세대	인접도로폭			m				담장형태 및 높이	m
	부지면적 조경면적		㎡ ㎡	담장인접 녹지폭			m				담장 내외부 단차	m
담장철거		m			녹지조성					㎡
사업계획 및 산출내역		총 사업비			천원(매칭비율 : ) (시비 : , 자치구비 : )
		공종 및 수량			소요예산 (천원)			공종 및 수량						소요예산 (천원)
		○ 담장철거 m						○ 시설물 설치 - -
		○ 수목식재 주 - 교 목 : - 관 목 :						○ 초화류 본 - -
		○ 편의시설 점 - -						○ 폐기물 ㎥
아 파 트 의 견		○ 사업동의 여부 – ○ 행위허가 처리 여부 – ○ 담장철거 허가 여부 - ○ 기타 -
자 치 구 의 견		○ ○ ○
주변현황		○ 수혜지역(반경 500m 이내) 인구 - ○ 인근지역(반경 500m 이내) 공원, 녹지현황 - ○ 기타 -

위 치 도	도시계획도면(축척 1/5,000)

□ 현황사진 등 ※ 로드뷰 캡쳐 사용 금지

	아파트전경
	사업대상지 근경

	사업대상지 근경
	담장 내외부 현황 (단차 등 주변현황)

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

7. 에코스쿨 조성

□ 일반현황

해당 자치구

해당 교육지원청

학 교 명

소 재 지

주소(신주소, 구주소 병기)(조경면적 :         ㎡)

구    분

국립·공립·사립

교직원수/

학생수

인/     인

실내체육관

유무

무

(천연잔디밭 조성 대상지는 반드시 기재)

사업내용

○

※ 신규 녹지 확충 여부 및 면적 반드시 기재(해당없을 경우 생략)

소요예산

(시설비)

천원(조성면적           ㎡)

사업계획

및

산출내역

공종 및 수량

소요예산

(천원)

주요 공종별 단가

지상부

○ 자연학습장      ㎡

○ 자연학습장 조성(초화류, 관목 위주)

○ 학교숲 조성(교목 및 관목 위주)

○ 숲속학교(운동장 1/2 이상 녹화, 중경목 위주)

○ 유형별 적정단가 : 사업지침 참조

※ 위 단가는 설계용역비, 폐기물처리비.

기타 시설물 설치비를 포함함.

○ 학교숲          ㎡

○ 숲속학교        ㎡

○ 천연잔디밭      ㎡

입면부

○ 옥상녹화        ㎡

○ 벽면녹화   m,  ㎡

(그린커튼)

학 교 측

의    견

○ 본 사업에 대한 이해도 및 협력의지

- 본 사업의 목적과 취지에 적합한 사업추진 및 지속가능한 녹지환경 조성을 위해 서울시(자치구)의 사업추진지침 및 절차 등에 적극 협조하겠음 …… (동의, 미동의)

○ 에코스쿨 추진위원회 구성 및 운영의지

- 에코스쿨 추진위원회에 학교장, 학부모 외 학생 필참 ………………… (동의, 미동의)

○ 에코스쿨 협약체결(기관별 업무분담 준수) 및 운영의지

- 협약에 따른 학교, 자치구 간 업무분담 준수 …………………………… (동의, 미동의)

학 교	자치구
○ 청소, 물주기, 풀뽑기 등 일상 유지관리 ○ 환경동아리 또는 교육과정 연계 프로그램 운영	○ 하자 기간 중 하자시행 ○ 조성지내 병해충 방제 등 전문 유지관리 지원

○ 사업완료후 에코스쿨 조성지에 대한 활용계획 여부 :

- 동아리활동 지원 또는 교육과정과 연계한 프로그램 운영계획 …………… (있음, 없음)

○ 향후 조성지에 대한 학교측의 구체적인 관리계획(예산, 인력 등 계량화 기재)

- 관리인력 : 00명(전문인력 채용/기존 인력 활용 등)

- 관리내용 : 청소, 물주기, 잡초제거 등

- 관리주기 : 최대한 실현가능성 있도록, 구체적으로 기재

관리내용	1~3월	4~6월	7~9월	10~12월	비 고
청 소	주3회	주3회	주3회	주3회
물주기	주3회	주5회	주6회	주5회
풀뽑기	주1회	주3회	주6회	주3회
기타(계절작업)	필요시	필요시	필요시	월동작업

자 치 구

의    견

○ (신규 녹지확충 등 사업성 여부를 중심으로 자치구 의견 기재)

○ (향후 프로그램 운영 및 사후관리 의지에 대한 자치구 의견 기재)

○ (기타 대상지의 사업필요성에 대한 자치구 의견 기재)

□ 위치도

위 치 도	항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

□ 현황사진 등  ※ 로드뷰 캡쳐 사용 금지

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경1

디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경2
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경3

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

※ 옥상녹화 대상지에 한해 작성

평가항목	체크리스트	평가점수
안전성 (30)	■ 건축물의 준공년도가 얼마나 지났는가? - 10년 미만 ( 10 ) - 10년 이상 15년 미만 ( 8 ) - 20년 미만 15년 이상 ( 6 ) - 20년 이상 ( 4 )	10
	■ 증축 등의 구조변경 또는 건물의 용도 변경 여부 - 없다 ( 5 ) - 있다 ( 3 )	5
	■ 건물의 누수 여부(건물 내부에서 육안으로 관찰하거나 건축주(관리인)에게 누수여부에 대한 질문 결과) - 누수현상 없음 ( 5 ) - 누수현상 있음 ( 0 )	5
	■ 건물실내의 벽체, 천장 등에서 균열이 육안으로 관찰되었는가? - 관찰되지 않음 ( 5 ) - 관찰됨 ( 0 )	5
	■ 옥상 상부의 바닥이나 파라펫에서 균열이 육안으로 관찰되었는가? - 관찰되지 않음 ( 5 ) - 관찰됨( 3 )	5
개방성 (20)	■ 현재 옥상의 이용 현황을 살펴본 결과 - 일반 시민도 옥상이용 가능 ( 10 ) - 출입증, 열쇠소지자에 한해 옥상 이용 가능 ( 5 ) - 옥상 미개방 ( 3 )	10
	■ 옥상녹화 후 계획에 따라 - 일반 시민에게 완전개방 ( 10 ) - 건물근무자․이용자 외엔 예약개방제로 운영 ( 5 ) - 일반시민에게 개방 불가 ( 3 )	10
이용성 (20)	■ 현재 건물을 이용하는 인원은? (명/일) - 150명 이상 ( 10 ) - 50~150명 ( 8 ) - 50명 미만 ( 5 )	10
	■ 옥상녹화 후 기대되는 이용인원은? (명/일) - 300명 이상 ( 10 ) - 200명 이상 300명 미만 ( 8 ) - 100명 이상 200명 미만 ( 6 ) - 99명 이하 ( 4 )	10
면적의 적정성 (10)	■ 옥상녹화 가능 면적은? - 801㎡ 이상 ( 10 ) - 601㎡ ~ 800㎡ ( 9 ) - 401㎡ ~ 600㎡ ( 8 ) - 201㎡ ~ 400㎡ ( 7 ) - 100㎡ ~ 200㎡ ( 6 ) - 100㎡ 미만 ( 5 )	10
유지관리 (10)	■ 옥상녹화 후 5년간의 유지관리 계획은? - 유지관리 계약 체결 후 상시 위탁관리 (10) - 년 2회 이하로 조경업체를 통한 유지관리 (8) - 건축주 및 관리자가 직접 관리 (6)	10
접근성 (5)	■ 옥상녹화지에 접근하는 방법은? - 엘리베이터로 옥상층까지 연결 (5) - 계단으로 접근 (3) - 접근 불량(주택, 사무실 실내 통과/사다리 이용 등) (1)	5
휴게공간 (5)	■ 현재 건물 이용자를 위한 휴게공간이 있는가? - 휴게공간이 전혀 없다 ( 5 ) - 실내에 휴게실이 있다 ( 3 ) - 건물 부지 내 지상부에 휴게공간이 있다 ( 1 )	5
대상지 선정시 고려해야할 사항	※ 대상지 선정시 가/감점이 될 수 있는 사항을 반드시 기재 (학교의 의지, 건물의 특성, 전년도 사업신청 여부 등)	100

8. 수직정원 조성(OO구)

		자치구 평가순위							조성 희망연도
일반 현황	건물명					소 재 지 (연락처)			주소 (대상시설 유지관리 담당자)
	준공일자	년 월 일				관리기관 (주체)						건물 용도
	층수 (지하/지상)			마감재질					내 진 설계여부			연면적				㎡
	현실태 및 주변현황	예시) 차량진입 및 플랜트 설치 가능여부, 작업 여건, 주변건물 이격거리, 건물벽체 균열여부 등								조 성 가능면적 (기로×세로)					㎡
자연 환경 조사	빌 딩 풍	A. 영향 큼					B. 영향 보통				C. 영향 적음
	일조조건	A. 좋음					B. 그늘이 일부 생김				C. 항상 그늘짐
	대기오염	A. 영향 큼					B. 영향 보통				C. 영향 적음
	소 음	A. 영향 큼					B. 영향 보통				C, 영향 적음
구조 안전성 조사	설계도서 보유		예시) 설계도면, 구조도면, 구조계산서 보유 여부
	보수보강 이력		예시) 일자, 내용
	관리현황		예시) 관리조직
건물주 의 견	○ 본 사업에 대한 이해도 및 협력의지 - 본 사업의 목적과 취지에 적합한 사업추진 및 지속가능한 녹지환경 조성을 위해 서울시(자치구)의 사업추진지침 및 절차 등에 적극 협조하겠음 …… (동의, 미동의) ○ 수직정원 협약체결(기관별 업무분담 준수) 및 운영의지… … … (동의, 미동의) ○ 향후 조성지에 대한 관리기관측의 구체적인 관리계획 - 관리인력 : 00명(전문인력 채용/기존 인력 활용 등) - 관리주기 : 최대한 실현가능성 있도록, 구체적으로 기재
사업계획 및 산출내역	총 사업비				천원(매칭비율 : ) (시비 : , 자치구비 : )
	공종 및 수량				소요예산 (천원)			공종 및 수량						소요예산 (천원)
	○ 적용공법 형 - 포트형, 컨테이너형 등							○ 관수시스템 등 설치 1식 -
	○ 수목식재 주 - 교 목 : - 관 목 :							○ 초화류 본 - -
건 물 주 요청사항	○
자 치 구 의 견	○ ○
특이사항	○

위 치 도	도시계획도면(축척 1/5,000)

□ 현황사진 등 ※ 로드뷰 캡쳐 사용 금지

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경1

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

9. 도시녹화(녹지활용계약 쉼터)조성(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 : 주소

○ 소 유 자 : 국유지/공(시유지·구유지)/사유지

- 주소                                     성명

※「서울시 도시녹화 등에 관한 조례」(2015.5.14.) 개정사항 확인

- 당초 : 개인 또는 법인·단체가 소유한 토지

- 변경 : 국가 또는 개인, 법인, 단체(지방자치단체 포함)가 소유한 토지

○ 규    모 :        ㎡(L=    m, W=   m)

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○ 자연․인문환경
	○ 이용․행태분석
녹지활용계약 (의견수렴)	○ 녹지활용계약 협의
	○ 권리설정여부 ○ 민원사항
사업구상	○ 시설 및 규모
	○ 특수시설
사업효과	○ 경관․생태적 측면
	○ 이용적 측면
사후관리	○ 운영관리
	○ 이용자 관리

○ 공사내역

구 분	공 종	규격(수량)	단가	금 액(천원)	비 고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 관내도 대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기 대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기
항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경

사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경
사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	주변 전경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

10. 고가도로 하부 그린아트길 조성

□ 사업계획

○ 위    치 :

○ 규    모 :        ㎡(길이=    m, 폭=   m, 높이=     m)

○ 사업내용 :

○ 사 업 비 :        천원

○ 조사내용(시 관리 도로에 한함)

구 분	조사항목	조 사 결 과
대상지 현황	○ 관리구분	시관리 도로
	○ 연접도로 폭(차선)	00 로 : m(왕복 0차선)
	○ 현재용도, 지장물 등	주차장, 자전거도로, 사무실 등
	○ 소유 및 관리주체	시유지, 서울메트로
	○ 관련기관 의견수렴 (점용허가 협의)	요구내용 및 사업동의 등
	○ 인근 공원녹지현황	00어린이공원, 00마을마당 등
도시계획사항	○ 상업, 주거지역 등	일반상업지역(토지이용계획확인원 참조)
	○ 도시계획시설	도로(토지이용계획확인원 참조)
사업 추진 가능 여부	○ 타사업 관련성 (벽면녹화, 수경시설, 띠녹지 등)	설치 가능, 어려움
이용여건	○ 보행인 통행량	적음, 보통, 많음
사후관리	○ 운영관리(주체)	자치구에서 관리
사업효과	○ 도시미관 측면	낮음, 보통, 높음
	○ 이용적 측면	낮음, 보통, 높음

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격	수량	단위	단가	금 액	비 고

※ 제경비 포함 작성

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	전 경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

11. 도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 : 주소               (주변건축물 앞)

○ 규    모 :      ㎡(L=    m, W=   m)

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조사항목	조 사 결 과
사업시행	보상 및 조성여부
시책사업	시책사업 포함여부
환 경	건물 및 공작물 등 노후도
	소음 및 각종 공해 정도
민원발생	보상 민원 빈도
사업효과	경관적 측면
	이용적 측면

○ 사업비산정

구 분	면적(㎡)	사업비(백만원)	사업비 산출근거
계
보 상			◦ 토지 : ◦ 건물 :
조 성

○ 세부산출근거(보상)

구 분	공 종	규 격 (수량)	단위	단가(천원)	금 액(천원)	비 고
토 지 보 상
건 물 보 상

○ 자치구 검토 의견

-

-

-

□ 위치도

도시계획도 또는 관내도 대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기 대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기
항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	근 경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

12-1. 친환경 수공간 조성(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 : 주소 기재 (상세위치 표현 주변건축물 전면 등)(시유지만 해당)

○ 규    모 :        ㎡(L=    m, W=   m)

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○ 위치
	○ 소유구분/재산관리관
	○ 면적	㎡
	○ 가로 × 세로
주변현황	○ 보도 폭	m
	○ 공원녹지현황
수원확보 방법	○ 상수도, 지하수 등
관련기관의견 수렴	○ 시민요구(민원사항)
	○ 도로관리부서 협의여부
	○ 재산관리관 협의여부
사업구상	○ 시설 및 규모
	○ 특수시설
사업효과	○ 경관․생태적 측면
	○ 이용적 측면
사후관리	○ 운영 관리(주체)
	○ 이용자 관리

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격(수량)	단위	단가	금 액	비 고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경

사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경
사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	주변 전경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

11-2. 친환경 수공간 조성-재정비 대상(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위       치 :        (시유지만 해당)

○ 규       모 :        ㎡(L=   m, W=   m)

○ 소 요 예 산 :        천원(시비, 구비, 기타)

○ 사 업 기 간 :

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○필지별 소유현황	총면적 : ㎡ · 시유지 : ㎡(00동 00번지 외 0필지) · 구유지 : ㎡(00동 00번지 외 0필지)
	○재산관리부서
	○도시계획 종류
	○시민 접근성
시설현황	○시설 종류	바닥분수,벽천,인공폭포,인공개울,계류 등
	○저수조 규모	㎥(L= m, W= m, H= m)
	○수 원	지하수, 지하철용출수, 상수도 등
	○급수용량	ex)지하수,지하철용출수= ㎥/일, 수도= 직경 or 관경 mm 등
	○여과기 및 살균기 유무
	○전력용량	단상 or 삼상 전력 kW
	○방수종류
	○정상가동여부
	○폄프 정상가동여부
	○인접한 녹지 및 시설 등 공간과의 이용 연계성
	○시설의 내구 연한 경과여부검토
	○분수가동 기간 이외의 활용현황
관리현황	○ 분수관리자	ex) 전기직 급, 명
	○ 관리인력	ex) 공무직 명, 임시사역인부 명
사업필요성	○ 누수
	○ 설비노후	조성년도 기입
	○ 기타 등
향후계획	○ 정비방향(계획)

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격(수량)	단위	단가(원)	금 액(천원)	비 고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	근 경

사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	근 경
사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	주변 전경

작성자 :  OO구 공원녹지과  OOO (e-mail : OOOOOOO@seoul.go.kr tel : OOOO-OOOO)

12. 노후 마을마당 보수·정비(00구)

□ 일반현황				자치구평가 순위
명 칭	00마을마당	소 재 지		시유지만 해당
조성일자		면 적		㎡		도시계획 시설결정	(공공공지/미결정 등)
지 목		조성내용
재 정 비 필 요 성	○ ○
정비대상	○ ○
사업효과	○ ○
소요예산 (시설비)	천원 ※ 정비단가 120천원/㎡ 내외
사업계획 및 산출내역	공종 및 수량		소요예산 (천원)		공종 및 수량			소요예산 (천원)
	○ 수목식재 주 - 교목 , 관목				○기반조성 ㎡
	○ 편의시설 점				○운동시설 점
	○ 포장공사 ㎡				○잔디식재 ㎡
	○ 폐 기 물 ㎥				○기타경비 1식
자 치 구 의 견	○ ○
주변현황	○ 수혜지역 (반경500m 이내) 인구 - 천명 ○ 인근 지역(반경500m 이내) 공원현황 - 개소( 공원) ○ 기타 -

□ 위치도

위 치 도	항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	사업대상지 근경

사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경
“	주변 전경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

14. 옥상녹화(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

구 조 안 정 성 기 초 조 사	사업개요	건 물 명	(소유기관/조성후 관리기관·부서 반드시 기재)		조사응답자 및 연락처	성 명 :※ 대상시설 유지관리 담당자
						연락처 :※ 직장 및 핸드폰 번호 모두 기재
		주 소
		건물용도			준 공 일
		층수(지하/지상)	/		연 면 적	㎡
		총사업비	천원 시 비 : 천원( %) 자부담액 : 천원( %)		사업기간
	옥 상 이용현황	옥상면적	㎡		기존녹화 면 적	㎡ / ㎡
		녹 화 가능면적	㎡		기존녹화면적 중 법정조경면적	㎡
		현재 건물 근무․상주․이용자	명/일		옥상녹화 후 이용인원	명/일
	옥상녹화 희망사유	① 휴게공간 확보 ② 생태학습장 활용 ③ 생태적 기능 확보 ④ 건물미관향상 ⑤ 기타 ( )
	건 축 주 요구사항	※ 자세하고 구체적으로 상세하게 기술
	건물관리	설계도서 보유	※ 설계도면, 구조도면, 구조계산서 보유 여부
		보수보강 이력	․ 일자 : ․ 내용 :
		관리현황	․ 관리조직 :
	내하중성	구조변경	․ 위치 : ․ 내용 :
		용도/위치변경	구 분	설 계 당 시			변 경 후
		기 타
	주요부 건전성	보			기둥
		옥상슬래브 하단 상태			옥상상부바닥
		파라펫(난간) 높이 및 상태	․ 높이 : ㎝ ․ 상태 :		기 타
	방수상태	방수층 종류	① 우레탄 등 도막방수 ② FRP복합방수 ③ 합성고분자계 시트방수 ④ 시트+도막 복합방수 ⑤ 아스팔트방수 ⑥ 기타 ( )
		표면상태			누수현황
		기 타

공공성 조사	다 중 이 용 가능성	접근성	A. 양호(엘리베이터) B. 보통(계단) C. 불량(실내 주택, 사무실 통과/사다리 이용 등)
		현재의 이용성	A. 일반시민도 옥상 이용(접근) 가능 ( ) B. 출입증, 열쇠, 카드키 등을 통해 옥상이용 가능 ( ) C. 현재 미개방 ( )
		옥상녹화 후 이용성	A. 일반시민에게 완전 개방 ( ) B. 예약개방제로 운영 ( ) C. 일반 시민에게 개방불가 ( )
자연 환경 조사	빌 딩 풍	A. 영향 큼				B. 영향 보통		C. 영향 적음
	일조조건	A. 좋음				B. 그늘이 일부 생김		C. 항상 그늘짐
	대기오염	A. 영향 큼				B. 영향 보통		C. 영향 적음
	소 음	A. 영향 큼				B. 영향 보통		C. 영향 적음
	주변녹지 및 휴게시설 현 황	주변녹지			A. 도보 5분 내 B. 도보 15분 내 C. 도보 15분 이상
		대지 내 휴게시설			A. 충분 B. 적정 C. 부족
		조경수목 관리			A. 양호 B. 보통 C. 불량
작업 환경 조사	작업여건	급 수					전 기
		자재운반					기 타
현장조사자 종합의견

위치도	< 작성예시도 > 네이버지도 및 다음지도 등을 활용하여, 조성면적을 자세히 표현할 것.
	위치설명	위치/주변건물 및 녹지 등 주변여건/이용현황 등을 자세히 기재

평가항목	체크리스트	평가점수
안전성 (30)	■ 건축물의 준공년도가 얼마나 지났는가? - 10년 미만 ( 10 ) - 10년 이상 15년 미만 ( 8 ) - 20년 미만 15년 이상 ( 6 ) - 20년 이상 ( 4 )	10
	■ 증축 등의 구조변경 또는 건물의 용도 변경 여부 - 없다 ( 5 ) - 있다 ( 3 )	5
	■ 건물의 누수 여부(건물 내부에서 육안으로 관찰하거나 건축주(관리인)에게 누수여부에 대한 질문 결과) - 누수현상 없음 ( 5 ) - 누수현상 있음 ( 0 )	5
	■ 건물실내의 벽체, 천장 등에서 균열이 육안으로 관찰되었는가? - 관찰되지 않음 ( 5 ) - 관찰됨 ( 0 )	5
	■ 옥상 상부의 바닥이나 파라펫에서 균열이 육안으로 관찰되었는가? - 관찰되지 않음 ( 5 ) - 관찰됨( 3 )	5
개방성 (20)	■ 현재 옥상의 이용 현황을 살펴본 결과 - 일반 시민도 옥상이용 가능 ( 10 ) - 출입증, 열쇠소지자에 한해 옥상 이용 가능 ( 5 ) - 옥상 미개방 ( 3 )	10
	■ 옥상녹화 후 계획에 따라 - 일반 시민에게 완전개방 ( 10 ) - 건물근무자․이용자 외엔 예약개방제로 운영 ( 5 ) - 일반시민에게 개방 불가 ( 3 )	10
이용성 (20)	■ 현재 건물의 근무․상주․이용하는 인원은? (명/일) - 150명 이상 ( 10 ) - 50~150명 ( 8 ) - 50명 미만 ( 5 )	10
	■ 옥상녹화 후 기대되는 이용인원은? (명/일) - 300명 이상 ( 10 ) - 200명 이상 300명 미만 ( 8 ) - 100명 이상 200명 미만 ( 6 ) - 99명 이하 ( 4 )	10
면적의 적정성 (10)	■ 옥상녹화 가능 면적은? - 801㎡ 이상 ( 10 ) - 601㎡ ~ 800㎡ ( 9 ) - 401㎡ ~ 600㎡ ( 8 ) - 201㎡ ~ 400㎡ ( 7 ) - 100㎡ ~ 200㎡ ( 6 ) - 100㎡ 미만 ( 5 )	10
유지관리 (10)	■ 옥상녹화 후 5년간의 유지관리 계획은? - 유지관리 계약 체결 후 상시 위탁관리 (10) - 년 2회 이하로 조경업체를 통한 유지관리 (8) - 건축주 및 관리자가 직접 관리 (6)	10
접근성 (5)	■ 옥상녹화지에 접근하는 방법은? - 엘리베이터로 옥상층까지 연결 (5) - 계단으로 접근 (3) - 접근 불량(주택, 사무실 실내 통과/사다리 이용 등) (1)	5
휴게공간 (5)	■ 현재 건물 이용자를 위한 휴게공간이 있는가? - 휴게공간이 전혀 없다 ( 5 ) - 실내에 휴게실이 있다 ( 3 ) - 건물 부지 내 지상부에 휴게공간이 있다 ( 1 )	5
대상지 선정시 고려해야할 사항	※ 대상지 선정시 가/감점이 될 수 있는 사항을 반드시 기재 (공공기관의 의지, 건물의 특성, 전년도 사업신청 여부 등)	100

※ 사진용량은 장당 1.0Mb이하로 편집하하고, 전경사진과 현장여건을 확인할 수 있는 공간별 사진을 한 컷 이상씩 첨부할 것. (사진 컷 수 제한없음)	사진위치/사진설명
“	사진위치/사진설명

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

15. 공개공지 되살리기(OO구)

□ 공개공지 현황			자치구평가 순위
소 재 지 (건 물 명)			조성년도
소 유 자 (관리단체)			조성면적		㎡
시설내역	구체적으로 작성
사업목표	○
소요예산 (시설비)	천원(조성면적 ㎡) - 개소당 30,000천원 내외 수준으로 작성
자부담 가능액	천원
사업계획 및 산출내역	공종 및 수량	소요예산 (천원)		공종 및 수량			소요예산 (천원)
	* 편의시설 위주로 계획
건 물 주 의 견	○ 건물주 동의 여부 기재(동의자 성명, 연락처 필히 기입)
자 치 구 의 견	○ ○
주변현황	○ 수혜지역 (반경500m이내) 인구 - 천명 ○ 인근 지역(반경500m이내)공원현황 - 개소( 공원) ○ 기타 -

□ 위치도

위 치 도	항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	사업대상지 근경

사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경
“	주변 전경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

16. 생활주변 자투리땅 녹화(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 : 주소 기입(시유지만 해당)

○ 규    모 :      ㎡(L=    m, W=   m)

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○ 자연․인문환경	철도와 상가 사이의 공지
	○ 이용․행태분석	가로녹지의 기능 제공
의견수렴	○ 요구내용	공지에 대한 녹지조성
	○ 민원사항	지역주민의 요구 및 신청
시민(단체)참여	○ 시민(단체) 참여여부	지역주민 및 시민단체 참여
	○ 참여방법	나무 기증 및 나무심기 참여 등
사업구상	○ 시설 및 규모	수목식재를 통한 녹지조성
	○ 특수시설	해당없음
사업효과	○ 경관․생태적 측면	가로경관 향상
	○ 이용적 측면	수혜가구 50가구 200명
사후관리	○ 운영관리	자치구에서 관리
	○ 이용자 관리	지역주민 및 시민단체 자체관리

○ 공사내역

구 분	공 종	규격(수량)	단가	금 액(천원)	비 고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 관내도 대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기 대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기
항공사진 활용 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경

디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	주변 전경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

17. 공공기관 담장개방 및 녹화(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 : 주소기입

○ 규    모 :        ㎡(L=    m, W=   m)

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○ 위 치 (기관명)
	○ 부지면적(건축바닥면적)	㎡( ㎡)
	○ 담장길이	m
	○ 재산관리부서
주변현황	○ 연접도로 폭	차선도로 (보도 m)
	○ 공원녹지현황
관련기관의견 수렴	○ 요구내용
	○ 민원사항
사업구상	○ 시설 및 규모
	○ 특수시설
사업효과	○ 경관․생태적 측면
	○ 이용적 측면
사후관리	○ 운영 관리(주체)
	○ 이용자 관리
기타특기사항

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격(수량)	단위	단가	금 액	비 고

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위 치 도

도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 사업구역을 실선(적색 0.3mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경

사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경
사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	주변 전경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

18. 도시구조물 벽면녹화(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 : 주소              (가로명 :       )

○ 규    모 :      ㎡ (화단길이=    m,  화단폭=   m)

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대 상 지 현 황	○ 위 치(구간)	00동 00번지 00아파트, 길(시도/구도)
	○ 토지소유 구분	국유지, 시유지, 구유지, 사유지
	○ 구조물 소유	국유, 시유, 구유, 사유
	○ 구조물 종류	옹벽, 석축, 방음벽, 담장 등
	○ 구조물 높이	m
	○ 연장, 보도 폭	L= m, W= m
주변현황	○ 가로녹지 현황	대상지 해당도로 및 주변도로 녹지 현황 연결성, 주요 노선 집중 녹화 여부
	○ 주변 공원녹지현황
관련기관 의견수렴	○ 요구내용
	○ 사업동의서 제출
	○ 민원사항 유무
사업구상	○ 화단길이, 화단폭,	L= m, W= m
	○ 화단면적	㎡
	○ 녹화유형	등반형, 하수형, 벽면부착형, 특수공법 등
	○ 특수시설	화단막이, 등반보조재, 관수시설 설치 여부
사업효과	○ 가로녹시율 증진	중점 녹화 노선 유무 등
	○ 경관․생태적 측면
	○ 보행인 통행량	많음, 보통, 적음
타 사 업 관 련 성	○ Greenway, 담장녹화 가로변녹지량확충 등
사후관리	○ 운영 관리(주체)
기 타 특기사항	○ 사업시행이 불가피한 사유 간략히 기재 (해당 없을시 공란)

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격	수량	단위	단가	금 액	비 고
합 계
철거공	경계석 철거
시설공	등반보조재
	경계목 설치
토 공	식재기반조성
식재공	만경류
	교목
	관목
	지피류
폐기물처리	폐기물

※ 제경비 포함 작성

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위 치 도

도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.3mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	사업대상지 근경

디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경
“	주변 전경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

19. 가로정원 조성(00구)

(자치구 평가 순위 :  )

□ 사업계획

○ 위    치 :   ( ~ )

○ 규    모 :     ㎡(L=m,   W=m)

○ 사 업 비 : 천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용(시관리 도로에 한함)

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○ 관리구분	시관리 도로, 구관리 도로
	○ 도로규모(길이, 폭)	L=1,000m, W=50m
	○ 보도폭	6~10m
	○ 가로수(수종, 열)	은행나무, 버즘나무 2열
	○ 띠녹지 등(길이, 폭)	없음
	○ 띠녹지경계 높이	없음
	○ 조경시설 현황	등의자 4조, 수목보호판 250조
도시계획사항	○ 상업,주거,녹지지역 등	일반상업지역(토지이용계획확인원 참조)
	○ 도시계획시설	도로(토지이용계획확인원 참조)
도로유형	○ 상업,업무,주거지 등	업무가로
주 변 상 황	○ 인근 공원녹지현황	00어린이공원, 00마을마당
	○ 인접 공개공지 등	00빌딩 공개공지, 00건물~##건물 건축물 후퇴전면
통행인구	○ 보도폭 대비 통행인구	적음, 보통, 많음
시설현황	○ 노후, 탈락, 훼손정도	수목보호판 50조 훼손
	○ 제품유형	수목보호판 주철
녹색대피소 도입	○ 공간 확보 가능 여부 및 이용 가능 유동 인구 파악	설치 가능, 어려움
		설치 규모(가로×세로×높이)
사업효과	○ 도시미관 측면	낮음, 보통, 높음
	○ 이용적 측면	낮음, 보통, 높음

참고) 2014년 가로는 정원이다 기본설계 용역보고서  참조 작성

※ 녹색대피소 : 쉘터 내·외부에 미세먼지 저감 식물로 수직정원을 조성하여 미세먼지,

추위, 더위에 대피할 수 있는 쾌적한 환경을 제공할 수 있는 장소\

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격	수량	단위	단가	금 액	비 고
합 계
철거공	경계목 철거
시설공	조형물 설치
	등의자
토 공	식재기반조성
식재공	키큰나무
	중간키나무
	키작은나무
	지피식물
폐기물처리	폐기물

※ 제경비 포함 작성

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	근 경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

20. 가로수 생육환경 개선(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 :  ( ~ )

○ 규    모 :  ㎡(L=m, W=m)

- 조  성 :  ㎡(L=m, W=m)

- 정  비 :  ㎡(L=m, W=m)

○ 사 업 비 : 천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용(시관리 도로에 한함)

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대상지현황	○ 관리구분	시관리 도로, 구관리 도로
	○ 도로규모(길이, 폭)	L=4,000m, W=50m
	○ 보도폭	5~6m
	○ 가로수(수종, 열)	은행나무 1열
	○ 띠녹지 등(길이, 폭)	L=300m, W=1.5m
	○ 띠녹지경계 높이	보도포장고 보다 높음 또는 낮음
	○ 조경시설 현황	없음
도시계획사항	○ 상업,주거,녹지지역 등	일반상업지역(토지이용계획확인원 참조)
	○ 도시계획시설	도로(토지이용계획확인원 참조)
주 변 상 황	○ 인근 공원녹지현황	00어린이공원, 00마을마당(반경 250m 이내)
통행인구	○ 보도폭 대비 통행인구	적음, 보통, 많음
시설현황	○ 노후, 탈락, 훼손정도	훼손
	○ 제품유형	주철, 철재, 프라스틱 등
사업효과	○ 도시미관 측면	낮음, 보통, 높음
	○ 이용적 측면	낮음, 보통, 높음

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격	수량	단위	단가	금 액	비 고

○ 자치구 검토 의견

-

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진 활용 - 대상지에 띠녹지 조성 적색실선(굵기 0.3mm), 띠녹지 정비 파란색실선(굵기 0.3㎜), 기존 띠녹지 녹색실선(굵기 0.3mm), 가로수 보식, 수목보호판 적색둥근점선(1㎜) 으로 표기 - 도면 한면에 작성되지 않을 경우, 위치도를 별도 작성
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	근 경

작성자 :  000구 0000과 000 (e-mail : 0000023@000000.seoul.kr, tel : 0000-0000)

21. 가로변 녹지량 확충(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치 : 주소               (노선명)

○ 규    모 :      ㎡(L=    m, W=   m)

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용(시 관리 도로에 한함)

구 분	조사항목	조 사 결 과
대상지 현황	○ 관리구분	시관리 도로, 구관리 도로
	○ 도로 폭(차선)	0 0 로 : m(왕복 0차선)
	○ 보도 폭	기존보도 : m
	○ 보도 폭 대비 통행인 유무
도시계획사항	○ 상업, 주거지역 등	일반상업지역(토지이용계획확인원 참조)
	○ 도시계획시설	도로(토지이용계획확인원 참조)
대상지 주변 타 사업 병행 추진가능 여부	○ 벽면녹화 시행가능 여부
	○ 가로수 병열 식재 가능여부
통행유무	○ 보도폭 대비 통행인 유무
사후관리	○ 관리가 용이
	○ 관리가 어려움
사업효과	○ 경관적 측면
	○ 이용적 측면

※ 띠 녹지 조성 등 가로수 생육환경 개선사업 대상은 제외

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격	수량	단위	단가	금 액	비 고

※ 제경비 포함 작성

○ 자치구 검토 의견

-

□ 위치도

도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	전 경 (상기전경반대편)

디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	대상지 근경
“	대상지 근경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

22. 사계절 꽃길 조성(00구)

(자치구 평가 순위 :  )

추천 순위	위 치 (도로명 또는 장소 표기)	규 모						소요예산 (천원)	비고
		테마화단	걸이화분		가로 화분	조형물	꽃씨 파종
			난간형	가로등주
		개소 (㎡)	EA	EA	EA	종류 (개소)	㎡
1	000대로 (000~000)	1개소 (10㎡)	20	30	30
2	안양천 (000~000)						800
3	000앞 광장	2개소 (10))			30	폴플랜트 (3)
4	00로 (0000 앞, 띠녹지)					꽃볼화분 (2)
5
6
7
8
9
10

위 치 도	도시계획도 또는 관내도 ※ 구간만 표시

□ 현황사진 등

전경은 가급적 대상지 전체가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
“	사업대상지 근경

디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	사업대상지 근경
“	주변 전경

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

23. 지정보호수 유지관리(00구)

(자치구 평가 순위 :   )

□ 사업계획

○ 위    치

- 유지관리 :

- 휴게공간조성 : ※대상지가 없을 경우 공란 처리 할 것

○ 규    모 : 유지관리 :           주

휴게공간조성 :           ㎡(L=     m, W=     m)

○ 사 업 비 :         천원

(생육환경개선 :    천원, 휴게공간조성 :  천원)

○ 사업기간 :

○ 조사내용

구 분		조사항목	조 사 결 과
지정보호수 유지관리	생육상태	수간부 등 부패
		수형 등 생육상태
		토양오염 및 답압
		지주 및 쇠조임상태
		기 타(병해충 등)
지정보호수 주변휴게 공간조성	소유자	사유지, 국유지, 공유지
	지정보호수 생육환경	수관 폭과 건물과의 거리
		생육 공간 면적 등
		건물 노후도
		보호수 수세 정도
		보호수 주변 포장 유무
	도시계획시설	경관녹지,공공공지 등
	현 황	공원녹지 현황
	사업효과	랜드마크 역할
		주민이용도

○ 사업비산정

구 분		면적(㎡)	사업비 (백만원)	사업비 산출근거
계
지정보호수 유지관리		주
지정보호수 주변휴게 공간조성	보상비	㎡		◦ 토지 : ◦ 건물 :
	조성비	㎡

○ 세부산출근거(유지관리) - 대상 수목별 작성

지정번호 수종	위 치	산 출 근 거 (수량×단가)	금 액 (천원)	비 고
			(제경비포함)

○ 세부산출근거(휴게공간조성)

구 분	공 종	규 격 (수량)	단위	단가 (천원)	금 액 (천원)	비 고
토 지 보 상	토지보상
건 물 보 상	건물보상 및 이주비

○ 자치구 검토 의견

-

-

□ 위치도

도시계획도 또는 관내도 대상지에 적색실선(굵기 0.5mm)으로 표기 대상지 중심으로 반경 500m를 청색(굵기 0.3mm)으로 표기
항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진 등

사업대상 보호수별 첨부 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전경 (지정번호, 수종)
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부 (보호수 휴게공간 조성사업 신청시 보호수 주변여건이 잘 보이는 각도로 사진 촬영)	근경 (지정번호, 수종)

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

24. 무궁화 동산 조성(00구)

1. 대상지 현황

□ 소 재 지 :     도(시)     군(구)      읍(동)

□ 지    목 :        (지목상, 현황상)

□ 소유구분 : 국유/공유/사유재산(재산종류 명시)

※ 소유자 구체적으로 명시(사유지인 경우 동의서 별도 첨부)

□ 토지이용계획 :

□ 재산현황

o

※ 도로, 편리, 교통, 현재 이용상태, 향후 개발, 주변 여건 등 상세 설명

□ 사업면적 :          ㎡

□ 사업계획

o 조성기간 :     년    월    일   ～    년    월    일

o 사 업 비 :      백만원 (국비 :   백만원, 지방비 :   백만원)

o 주요 조성내역

- 무궁화 식재본수 :      본(품종별     본,    본)

- 시설공종 : 벤치, 퍼걸러, 잔디밭, 경관석, 보도(산책로) 등

※ 추정 사업비 산출 내역서 첨부

2.  사업추진 필요성

o

o

o

o

※역사․문화․지리적 특수성, 향후 발전성 등 사업의 타당성 기술

3. 파급효과

□

o

o

※ 대국민 홍보효과, 무궁화 위상 제고 등

4. 대상지 사진

<조성 전 전경>                         <주변 전경>

5. 위치도 또는 구역도

(1/25,000 ～ 1/5,000)

※ 사업대상 구역 :

25. 품격있는 가로수 관리(00구)

□ 사업계획

○ 위    치 : ○○로 등 ○○개노선

○ 규    모

- 겨울철 가로수 가지치기 : ○○로 등 ○개노선, ○○나무 등 ○종 ○○○주

- 여름철 가로수 수형조절 : ○○로 등 ○○개노선, ○○나무 등 ○종 ○○○주

○ 사 업 비 :        천원

○ 사업기간 :

○ 조사내용(시관리 도로에 한함)

구 분	노선명	가지치기 시기	수종별 수량
겨울철 가로수 가지치기	소계
	○○로	‘21.1, ’22.1	양버즘 ○○○주
	○○로	‘21.1, ’22.1	양버즘 ○○○주
	· ·
여름철 가로수 수형조절	소계
	○○로	‘22.7,	양버즘 ○○○주
	○○로	‘22.7,

※ 가지치기 시기는 가장 최근에 시행한 가자치기 시기 2회 기재

○ 공사내역

구 분	규 격	수 량	단위	단가	금 액	비 고
	합 계
겨울철 가지치기	소 계
	11~21미만
	21~31미만
	31~41미만
	· ·
여름철 수형조절	소 계
	11~21미만
	21~31미만
	31~41미만
	· ·

○ 자치구 검토 의견

-

-

-
※ 양버즘나무 외 타 수종을 가지치기 할 경우 가지치기 사유를

구체적으로 기재

□ 위치도

위 치 도	항공사진 활용하며 대상노선에 ① 겨울철 가로수 가지치기는 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기 ② 여름철 가로수 수형조절은 청색실선(굵기 0.3mm)으로 표기

□ 현황사진 등

디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	겨울철 가지치기 OO로 –원경 (해당 노선이 전경이 한눈에 보이게 촬영)
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	겨울철 가지치기 OO로 –근경 (해당 노선중 표준적인 가로수 수형이 잘 드러나도록 촬영, 여러수종일 경우 수종별로 촬영)

디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	여름철 수형조절 OO로 –원경 (해당 노선이 전경이 한눈에 보이게 촬영)
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	여름철 수형조절 OO로 –근경 (해당 노선중 표준적인 가로수 수형이 잘 드러나도록 촬영, 여러수종일 경우 수종별로 촬영)

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

26. 수목식재 사후관리(00구)

□ 2022년 시비 요구액

(단위: 천원)

예산과목	’21년 시비	’22년 요구액	’22년 서울시안
자치단체 경상보조금	-	○○○백만원	공란

□ 사업개요

○ 사업목적 : (신명태고딕 14)

○ 사업기간 :

○ 사업규모 :         m2 ,  수목   0000주 * 2020년 녹지대 관리현황 참조

○ 사업내용 :

○ ’22년 소요예산 : 000천원

(단위: 천원)

구 분	계	연 도 별
		‘20년 예산	‘21년 예산	’22년 소요예산	’23년 소요예산
계
시 비
구 비

○ 산출근거

통계목	총사업비	시비(30%이하)	구비(70%이상)	비고
계
인건비
공공운영비
사무관리비
재료비

※ 자본적 경비(시설비, 자산취득비 등)는 원칙적으로 편성 불가

단, 소규모 보수 및 정비사업이 필요한 경우 최소예산으로 편성

- 별도 보조사업명으로 편성(타 세부사업명에 간주처리 불가)

□ 연간 추진계획

구 분	추진일정(월)												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
예) 전정
거름주기
관수
시비
제초
예초
약제살포
수간보호
방풍벽 보호
시설물 관리 (예. 도색, 지주목 설치)

□ 건의사항

○ 신명태고딕 15

- 신명태명조 14

※ 중고딕 12

작성자 :  00구 공원녹지과  나조경 (e-mail : landscape@seoul.go.kr tel : ○○○-○○○○)

27. 2022 서울정원박람회(00구)

대 상 지					관련부서 담 당 자 (연락처)		·00구 0000과 김00 ·E-mail: ·Tel:
대 상 지 제안사유	◦ ◦ ◦
대 상 지 현 황	구 분	명 칭		면적(㎡)	대상지 특성
	행사 대상지 (유휴지, 공원 등)
	동네정원 조성 대상지
	※ 활용가능한 주요시설(실내포함)
행사 추진의 편의성	검토항목		체크항목			검토항목		체크항목
	*전기 인입		가능/불가능			*대규모 가용부지		어디 몇개소(㎡)
	*수도 사용(관수)		가능/불가능			*정원 조성부지		어디 몇개소(㎡)
	*화장실 이용		규모			*주민공동체조직		있음/없음
	*대중교통 접근방법		OO이용 도보O분 소요			*구비 확보 가능 여부		가능/불가능
	*주차공간		OO주차장 OO면					OOO백만원
	*기타 편의시설		있음(공공인프라 등)			*기타 민원 예상 여부 등		-
추진방향	◦ 주민공동체 조직과 협력하여 생활권 녹지가 부족한 OOO 일대에 동네정원 조성 ◦ 기존에 가지고 있는 000와 같은 인프라의 기능을 확대시켜 00구의 자원으로 활용 ◦ 대상지에 적절한 정원특화시설물을 제작하고 주변 상인과 협업하여 지속가능한 프로그램을 개발하는 등 정원산업 및 지역상권활성화에 기여
기대효과 (필요성)	◦대상지가 가지고 있는 잠재성, 행사로 인한 기대효과 등
기타사항	◦자치구 의견 및 기타 제안사유 ◦주민지원조직 및 공동체조직 등의 요구사항 등 자유롭게 작성

□ 위치도

□ 현황사진 등

사업대상지 전경 및 주변현황이 잘 나타나도록

붙임: 1. 사업대상지 상세도면 및 현황사진 등 (※별도 형식없이 자유롭게 제출가능)

참고 자료		2022 서울정원박람회 추진(안)

□ 추진방향

○ 개최지를 시 직영공원 · 도심권역 주거지에서 지역생활권으로 확산

- 포스트코로나 시대 도보로 이용 가능한 생활권 정원의 중요성 대두 및 수요 증가

○ 사업희망 자치구 사전 공모 및 선정 심의를 통해 시비 일부 지원

- 생활권 녹지가 부족한 지역, 노후 주택밀집지역 공동체 활동이 활발한 곳 우선 선정

○ 사업효과와 연속성 유지를 위해 시·자치구 공동주관하여 개최

- 동네정원사 양성·동네정원 조성은 자치구, 정원산업전·학술행사 등은 시 주관

□ 2022 사업개요

○ 규    모 : 2개소(자치구)

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.(10월 개최 예정)

○ 사업내용 : 정원조성 및 전시, 정원산업전, 정원문화프로그램 등

○ 사업예산 : 1,470백만원(행사운영비, 자치단체경상보조금, 사무관리비 등)

○ 추진방법 : 자치구 공모사업

□ 대상지 공모

○ 대상지 : 생활권 녹지가 부족한 지역으로  대규모 유휴지, 공원·광장 등 박람회 개최가 가능하며 동네정원사 양성 및 동네공원 조성으로 지역활성화가 필요한 곳 등

[대상지 선정기준(안)]

○ 대규모 야외행사를 개최할 수 있는 가용부지 확보 가능 여부

(정원전시, 정원산업전, 개막식 등을 개최할 수 있는 가용부지 약 20,000㎡)

○ 동네정원(주민), 가로정원(상인회) 등 정원조성과 지속적 유지관리가 용이한 동네

○ 시민들 접근 편의성 및 주변 인프라 여부(입지조건, 대중교통, 편의시설 등)

○ 정원박람회 행사장과 연계할 수 있는 주변의 자연환경 및 관광자원

○ 도시재생지원센터, 마을지원센터 등 주민지원단체가 있거나 공동체 활동이 활발한 곳

○ 사업 지원을 위한 자치구비 확보 가능여부 및 예산규모 등

※ 2022 사업비 산출내역(안)

○ 총 1,470백만원(시비 870, 구비 600)

구 분		금 회		비고 (증감)
		산출기초(천원)	금액(백만원)
총 계			1,470
용역비	소 계	정원산업전, 프로그램 운영, 개막식 정원조성 및 전시	845
	행사운영비	•정원용품 및 정원시설물 전시, 가든센터 등 •컨퍼런스 등 프로그램 운영 •개막식, 박람회장 연출물 설치 등 •행사비용 등 기타	75 73 72 25
		•작가정원 등 존치정원 및 전시정원 조성 •정원문화프로그램 운영 등 (※2개 자치구)	600	구비
기타	소 계	홍보, 조직위 운영 등	85
	사무관리비	•영상제작 등 홍보비 •물품운반비,용역수수료 등 •조직위원회 등 운영 •동네정원사존치정원관리	31 10 14 30
	소 계	정원 조성 및 전시, 정원사양성 등 자치구 지원	470
	자치단체경상보조금	•기반시설정비, 행사시설물설치, 지역 동네정원사 양성 및 지원 등 (※2개 자치구) •지역 동네정원사 활용 존치정원 관리(용산구, 중구)	400 70
	소 계	기존 존치정원 유지관리	70
	시설비	•시직영공원 존치정원 시설물 유지(월드컵,여의도)	70