2022년 10월

대기질 분석 결과

2022. 11.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

Ⅲ. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

2. 오존 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 15개 도로변대기측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2022년 10월 1일 ∼ 10월 31일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 15개

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2, CO

◇그림 1. 서울시 대기환경측정망

II. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 14.6 ℃로 전년 및 평년 대비 각각 1.0 ℃, 0.4 ℃ 낮음

❍ 강수일수는 5일로 전년 및 평년 대비 감소하였으며, 강수량은 124.1 mm로 전년 및 평년 대비 증가함

❍ 풍속은 2.2 m/s로 전년과 동일 및 평년 대비 0.2 m/s 증가함

❍ 시정거리는 18.3 km로 전월 및 전년 대비 감소하였으며, 20 km 이상 도달 비율이 78.0 %로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 67시간으로 전월 대비 증가 및 전년 대비 감소함

❍ 풍향은 서풍(17.7%), 북동풍(17.1%), 서북서풍(13.2%) 순으로 높은 비율을 보임

◇표 1. 서울 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2022년10월	14.6	124.1	5.0	2.2	68.9	0	18.3	67
2022년 9월	22.4	201.5	8.0	2.4	68.1	0	18.4	55
2021년10월	15.6	57.0	11.0	2.2	69.7	0	18.4	74
평 년	15.0	52.2	6.1	2.0	61.8	0.1	-	-

※ 평년은 1991~2020년까지의 평균 자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	〈5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	20 (2.7)	38 (5.1)	43 (5.8)	63 (8.5)	580 (78.0)	744

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 25 ㎍/㎥, 초미세먼지 14 ㎍/㎥, 이산화질소 0.020 ppm, 오존 0.023 ppm, 아황산가스 0.003 ppm, 일산화탄소는 0.4 ppm 이었음

❍ 미세먼지는 전월(22 ㎍/㎥) 대비 증가 및 전년(27 ㎍/㎥) 대비 감소

❍ 초미세먼지는 전월(11 ㎍/㎥) 및 전년(13 ㎍/㎥) 대비 증가

❍ 이산화질소는 전월(0.016 ppm) 대비 증가 및 전년(0.022 ppm) 대비 감소

❍ 오존은 전월(0.031 ppm) 대비 감소 및 전년(0.022 ppm) 대비 증가

❍ 미세먼지 저농도 사례(일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 11일, 고농도 사례(일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 0일 이었음

❍ 초미세먼지 저농도 사례(일평균 10 ㎍/㎥ 이하)는 14일, 고농도 사례(일평균 50 ㎍/㎥ 초과)는 0일 이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 16개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 64%임

❍ 이산화질소는 24시간 및 1시간 환경기준을 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

❍ 오존은 8시간 환경기준을 1개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 4%이며, 1시간 환경기준은 13개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 52%임

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2022년10월	25	14	0.020	0.023	0.003	0.4
2022년 9월	22	11	0.016	0.031	0.003	0.4
2021년10월	27	13	0.022	0.022	0.003	0.4

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2022년10월	32	18	0.019	0.032	0.003	0.4
2021년10월	38	19	0.022	0.030	0.003	0.4

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2022년 10월	2022년 9월	2021년 10월	2022년 10월	2022년 9월	2021년 10월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	0	0	75	79	55
PM2.5	35 ㎍/㎥/day	10	26	1	55	61	36
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.076	0.075	0.079
	0.060 ppm/day	0	0	0	0.049	0.039	0.053
O3	0.100 ppm/hr	34	116	0	0.131	0.146	0.093
	0.060 ppm/8hr	30	96	36	0.103	0.104	0.078
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.007	0.010	0.009
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.005	0.004	0.005
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	1.1	1.2	1.3
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	0.9	0.8	1.1

◇표 6. (초)미세먼지 저농도 및 고농도 일수

구 분		미세먼지		초미세먼지
기 간		20 ㎍/㎥ 이하	100 ㎍/㎥ 초과	10 ㎍/㎥ 이하	50 ㎍/㎥ 초과
2022년	10월	11	0	14	0
	누적	74	2	85	4
2021년	10월	7	0	11	0
	누적	81	8	75	12

※ (초)미세먼지 예보등급에 따른 좋음(PM10 30 ㎍/㎥ 이하, PM2.5 15 ㎍/㎥ 이하) 및 나쁨(PM10 80 ㎍/㎥ 초과, PM2.5 35 ㎍/㎥ 초과) 일수와는 다름

◇그림 3. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 월평균은 25 ㎍/㎥, 측정소별 일별 평균 농도의 분포는 5 ~ 75 ㎍/㎥, 중앙값은 24 ㎍/㎥로 나타남

- 평균 농도는 전월(22 ㎍/㎥) 대비 증가 및 전년(27 ㎍/㎥) 대비 감소함

- 일평균은 수도권 지역으로 대기정체가 있었던 1일에 52 ㎍/㎥로 가장 높았고, 6일이 8 ㎍/㎥로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)은 25개 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

◇그림 4. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 20 ~ 31 ㎍/㎥으로 도봉구에서 가장 낮고, 구로구에서 가장 높게 나타남

- 측정소별 일평균 최고농도는 75 ㎍/㎥로 1일에 금천구에서 나타남

- 일평균 농도 분산은 마포구에서 가장 작고, 서초구에서 가장 큼

◇그림 5. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 월평균은 14 ㎍/㎥, 측정소별 일별 평균농도의 분포는 1 ~ 55 ㎍/㎥, 중앙값은 12 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월(11 ㎍/㎥) 및 전년(13 ㎍/㎥) 대비 증가함

- 일 평균은 수도권 지역으로 대기정체가 있었던 1일에 37 ㎍/㎥로 가장 높았고, 6일과 10일에 3 ㎍/㎥로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)은 25개 측정소 중 16개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 64%임

◇그림 6. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 11 ~ 17 ㎍/㎥으로 은평구, 서대문구에서 가장 낮았고, 금천구에서 가장 높게 나타남

- 측정소별 일평균 최고농도는 55 ㎍/㎥으로 1일 금천구에서 나타남

- 일평균 농도의 분산은 송파구에서 가장 작고, 서초구에서 가장 큼

◇그림 7. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소(NO2)

❍ 총론

- 월평균은 0.020 ppm, 측정소별 일별 평균 농도의 분포는 0.003 ~ 0.049 ppm, 중앙값은 0.019 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.001 ~ 0.076 ppm, 중앙값은 0.017 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월(0.016 ppm) 대비 증가 및 전년(0.022 ppm) 대비 감소함

- 일평균 농도는 10일에 0.008 ppm으로 가장 낮았고, 21일에 0.037 ppm으로 가장 높게 나타남

- 24시간 환경기준 및 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

◇그림 8. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 9. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.013 ~ 0.025 ppm으로 강북구에서 가장 낮게 나타났으며, 송파구에서 높게 나타남

- 측정소의 일별 평균 최고농도는 21일에 성동구에서 0.049 ppm이었고, 1시간 최고농도는 관악구(21일 22시)에서 0.076 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 강북구에서 가장 작고, 성동구에서 가장 크게 나타남

◇ 그림 10. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존(O3)

❍ 월평균 농도는 0.023 ppm으로 전월(0.031 ppm) 대비 감소 및 전년(0.022 ppm) 대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.019 ~ 0.027 ppm이었으며, 강동구에서 가장 낮고, 강북구에서 높게 나타남

❍ 일평균 최고농도는 오존주의보가 발령되었던 1일에 0.047 ppm이었음

❍ 측정소별 8시간 평균 최고농도는 오존 주의보가 발령되었던 1일에 동작구에서 기록된 0.103 ppm이었고, 1시간 최고농도는 노원구(1일 15시)에서 0.131 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준은 전체 25개 측정소 중 1개 측정소에서 달성하여 달성률이 4%이며, 1시간 환경기준은 13개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 52%임

◇그림 11. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 농도는 0.003 ppm으로 전월 및 전년과 동일한 농도를 보임

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.003 ppm으로 나타났으며, 일평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.004 ppm으로 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 농도는 0.4 ppm으로 전월 및 전년과 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로 서대문구, 광진구, 강서구, 관악구에서 가장 높게 나타남

❍ 일평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.6 ppm으로 1일과 21일에 가장 높게 나타남

❍ 측정소별 8시간평균 농도의 분포는 0.2 ~ 0.9 ppm이었음

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 13. CO 월평균 공간 분포

◇표 7. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	25	14	0.020	0.023	0.003	0.4
종로구	23	13	0.021	0.025	0.003	0.4
중구	23	14	0.023	0.023	0.002	0.4
용산구	26	14	0.021	0.024	0.003	0.4
은평구	22	11	0.014	0.025	0.003	0.3
서대문구	22	11	0.015	0.021	0.003	0.5
마포구	23	15	0.023	0.022	0.003	0.4
성동구	27	13	0.024	0.023	0.003	0.4
광진구	23	13	0.018	0.020	0.003	0.5
동대문구	24	14	0.021	0.025	0.003	0.4
중랑구	24	14	0.018	0.026	0.002	0.3
성북구	24	14	0.024	0.023	0.003	0.4
강북구	22	13	0.013	0.027	0.002	0.4
도봉구	20	12	0.014	0.025	0.003	0.4
노원구	24	15	0.022	0.022	0.003	0.4
양천구	25	16	0.021	0.021	-	0.4
강서구	30	15	0.022	0.024	0.003	0.5
구로구	31	13	0.019	0.024	0.002	0.4
금천구	26	17	0.017	0.024	0.003	0.4
영등포구	27	14	0.024	0.022	0.003	0.4
동작구	28	16	0.022	0.024	0.003	0.4
관악구	30	15	0.024	0.020	0.003	0.5
서초구	26	13	0.024	0.020	0.002	0.4
강남구	26	14	0.024	0.024	0.003	0.4
송파구	27	14	0.025	0.020	0.002	0.4
강동구	26	14	0.019	0.019	0.003	0.3

※ 양천구 측정소는 아황산가스(SO2) 측정 장비의 정밀점검 기간으로 인한 유효측정처리 비율이 75% 미만

으로 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도 산정에서 제외함

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수가 9개로 환경기준 달성률은 64%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 24개로 환경기준 달성률은 4%이었음

- 1시간 평균농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소  수는 12개로 환경기준 달성률은 52%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소  수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

◇표 8. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	48	32	0.038	0.056	0.083	0.088	0.004	0.006	0.8	0.9
중구	50	34	0.040	0.057	0.085	0.060	0.003	0.005	0.7	0.8
용산구	50	35	0.035	0.056	0.089	0.093	0.005	0.006	0.9	1.0
은평구	50	32	0.027	0.039	0.080	0.090	0.003	0.004	0.5	0.6
서대문구	53	35	0.032	0.043	0.056	0.059	0.005	0.006	0.9	1.1
마포구	48	35	0.042	0.057	0.077	0.088	0.004	0.006	0.8	0.9
성동구	53	31	0.049	0.071	0.083	0.091	0.004	0.006	0.7	0.7
광진구	47	33	0.035	0.057	0.062	0.068	0.003	0.004	0.8	0.9
동대문구	47	33	0.037	0.056	0.093	0.101	0.004	0.006	0.7	0.8
중랑구	51	34	0.032	0.047	0.087	0.098	0.004	0.005	0.6	0.6
성북구	56	33	0.043	0.065	0.088	0.095	0.004	0.005	0.7	0.9
강북구	46	32	0.023	0.036	0.091	0.113	0.003	0.004	0.6	0.7
도봉구	45	30	0.029	0.045	0.092	0.108	0.003	0.004	0.8	0.9
노원구	44	35	0.040	0.068	0.093	0.116	0.004	0.005	0.7	0.8
양천구3)	58	46	0.032	0.052	0.087	0.103	-	-	0.8	1.0
강서구	57	41	0.040	0.056	0.091	0.107	0.004	0.006	0.9	1.0
구로구	61	41	0.037	0.056	0.093	0.118	0.004	0.006	0.6	0.8
금천구	75	55	0.027	0.047	0.089	0.112	0.004	0.007	0.6	0.7
영등포구	55	38	0.040	0.061	0.084	0.098	0.004	0.006	0.9	1.0
동작구	73	54	0.035	0.054	0.103	0.119	0.004	0.006	0.8	0.8
관악구	71	48	0.046	0.073	0.086	0.108	0.005	0.007	0.9	1.0
서초구	68	51	0.047	0.067	0.074	0.083	0.003	0.004	0.7	0.8
강남구	53	36	0.046	0.073	0.091	0.103	0.004	0.006	0.7	0.9
송파구	56	35	0.044	0.066	0.089	0.105	0.004	0.005	0.8	0.8
강동구	50	32	0.039	0.072	0.069	0.076	0.004	0.005	0.7	0.9
달성측정소수	25	16	25	25	1	13	24	24	25	25
달성률(%)2)	100%	64%	100%	100%	4%	52%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성률(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3) 양천구 측정소는 아황산가스(SO2) 측정 장비의 정밀점검 기간으로 인한 유효측정처리 비율이 75% 미만

으로 지점별 단기 환경기준 달성 여부 산정에서 제외함

3. 도로변 대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 28 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 8 ~ 81 ㎍/㎥, 중앙값은 28 ㎍/㎥이었음

- 월평균 농도는 전년(30 ㎍/㎥) 대비 감소하였으며, 도시대기(25 ㎍/㎥)보다 3 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 24 ~ 31 ㎍/㎥으로 화랑로에서 낮았고, 청계천로에서 높았음

- 일별로는 6일에 10 ㎍/㎥으로 가장 낮았고, 1일에 57 ㎍/㎥로 가장 높았음

❍ 이산화질소

- 평균은 0.028 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.008 ~ 0.062 ppm, 중앙값은 0.028 ppm이었음

- 월평균 농도는 전년(0.032 ppm) 대비 감소하였으며, 도시대기(0.020 ppm)보다 0.008 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.023 ~ 0.036 ppm으로 종로에서 가장 낮았고, 시흥대로에서 가장 높았음

- 일별로는 10일에 평균농도가 0.012 ppm으로 가장 낮게 나타났으며, 21일에 0.049 ppm으로 가장 높게 나타남

❍ 오존

- 평균은 0.017 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.007 ~ 0.043 ppm, 중앙값은 0.016 ppm이었음

- 월평균 농도는 전년(0.016 ppm) 대비 증가하였으며, 도시대기(0.023 ppm) 보다 0.006 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.014 ppm ~ 0.020 ppm으로 화랑로에서 가장 낮았으며, 청계천로에서 가장 높게 나타남

- 일별 평균농도는 26일에 0.010 ppm으로 가장 낮게 나타났으며, 오존주의보가 발령되었던 1일에 0.036 ppm으로 가장 높았음

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.5 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.3 ~ 0.9 ppm, 중앙값은 0.5 ppm이었음

- 월평균 농도는 도시대기 평균(0.4 ppm)보다 높았으며, 전년(0.5 ppm)과 동일한 수준을 보였음

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.4 ~ 0.5 ppm으로 나타났으며,일평균 농도는 0.3 ~ 0.7 ppm의 분포를 보였음

◇표 9. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2022년10월	28	15	0.028	0.017	0.003	0.5
	2022년 9월	25	13	0.025	0.024	0.003	0.4
	2021년10월	30	14	0.032	0.016	0.003	0.5
자동차 전용도로	2022년10월	29	14	0.029	0.016	0.003	0.4
	2022년 9월	22	11	0.026	0.022	0.002	0.4
	2021년10월	27	14	0.032	0.015	0.003	0.5
중앙차로	2022년10월	30	16	0.031	0.016	0.003	0.5
	2022년 9월	26	13	0.029	0.022	0.003	0.5
	2021년10월	30	14	0.032	0.016	0.003	0.5
도시대기	2022년10월	25	14	0.020	0.023	0.003	0.4

◇표 10. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		29	15	0.029	0.017	0.003	0.5
일반 도로 (10)	평 균	28	15	0.028	0.017	0.003	0.5
	신촌로	30	16	0.030	0.017	0.003	0.5
	청계천로	31	15	0.026	0.020	0.003	0.5
	한강대로*	-	-	-	-	-	-
	종로	25	12	0.023	0.019	0.003	0.5
	홍릉로	28	16	0.025	0.018	0.004	0.4
	화랑로	24	13	0.031	0.014	0.003	0.5
	영등포로	29	17	0.029	0.018	0.003	0.5
	도산대로	29	16	0.025	0.019	0.003	0.5
	천호대로	27	14	0.029	0.015	0.003	0.5
	시흥대로	29	14	0.036	0.016	0.003	0.5
전용 도로 (2)	평 균	29	14	0.029	0.016	0.003	0.4
	강변북로	32	14	0.028	0.017	0.003	0.4
	정릉로	27	15	0.029	0.016	0.003	0.5
중앙 차로 (3)	평 균	30	16	0.031	0.016	0.003	0.5
	강남대로	30	16	0.030	0.013	0.003	0.6
	동작대로	30	18	0.034	0.018	0.003	0.5
	공항대로	30	16	0.029	0.019	0.002	0.4
도시대기		25	14	0.020	0.023	0.003	0.4

※ 한강대로 도로변대기측정소는 노후 시설물 및 장비 교체(정도검사, 등가성평가 포함)로 인해 가동중지(9월13일부터 10월31일까지)됨에 따라 10월 유효측정처리 비율이 75% 미만으로 도로변측정소 월평균 대기오염도 산정에서 제외함

◇그림 14. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 15. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

III. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) : 발령사항 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) : 발령사항 없음

2. 오존 경보제

❍ 오존 주의보 1일 2회 발령

번호	발령일	발령단계	발령권역	발령시각	해제시각	지속시간	발령권역최고농도현황
							측정소	농도(ppm)
1	10-01	주의보	동북권	15	16	1	노원구	0.131
2	10-01	주의보	서남권	16	18	2	구로구	0.126