품질시험 항목별 시료량

○ 시료량                                                              2022년 11월 3일 기준

시험분야 (종별)	시험종목	시험방법	단위	시료량
				당 초	변 경
보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	치수	KS F 4419	조	완제품 5개 (완제품으로 시험불가시 KSF4419 의거 시편제작 필요)	완제품 10개
	표면층두께	KS F 4419	조
	휨강도	KS F 4419	조
	흡수율	KS F 4419	조
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개
보차도용 콘크리트 인터록킹 블록 (투수성)	치수	KS F 4419	조	완제품 5개	완제품 10개	완제품 20개
	표면층두께	KS F 4419	조
	휨강도	KS F 4419	조
	미끄럼저항 시험	KS F 2375	개
	투수계수	KS F 4419	조	완제품 3개 (100×200,200×200)	완제품 15개
	투수지속성시험	시방서	조	완제품 3개 (100×200,200×200)	완제품 3개

○ 시험빈도

당 초	변 경
제조회사별 10 000개 미만 : 5개 10 000개부터 100 000개 미만 : 10개 100 000개 초과시 : 50 000개마다 5개씩 추가	제조회사별 10 000개 미만 : 10개(보통블록), 20개(투수성 블록) 10 000개부터 100 000개 미만 : 20개(보통블록), 40개(투수성 블록) 100 000개 초과시 : 10개(보통블록), 20개(투수성 블록)씩 추가