- 화재로부터 안전한 「도시안전 생태환경」 조성 -

2023년도「보이는 소화기」설치 예정지 및 소요량 조사

2023년도「보이는 소화기」제작 및 설치사업으로 설치 예정지 및 소요량 파악하고자 함

1			추 진 배 경

❍ 다중운집장소 등 도시안전을 위한 설치지역 확대 필요

- 지역 특성을 고려한 맞춤형 화재취약장소에「보이는 소화기」추진 필요

- 도심 및 골목길 재생사업 지역, 다중이 운집하는 공공장소, 노점상 밀집지역

등으로 설치 확대 필요

2			추 진 계 획

추진		「보이는 소화기」함 기본형, 거리형 설치

❍ 설치 목표 :기본형 30대, 거리형20대 설치 예정

① (기본형) 설치장소:전통시장, 도심 골목길 재생사업 지역 등

<보이는 소화기 「기본형」 표준규격 사양서>

▹규 격 : W350*H500*D180(mm) 기준 / 분말소화기 2개(3.3kg) / 부속장비포함

- 2018년 공공시설물 표준디자인 소방안전시설물 4.3 「보이는 소화기」적용

▹재 질 : E.G.I SHEET, 폴리카보네이트, 분체도장, 야광시트커팅 부착, 매입형 손잡이 적용

② (거리형) 설치장소:노점상, 소규모 점포 밀집지역, 공공장소 등

<보이는 소화기 「거리형」 표준규격 사양서>

▹규 격 : W410*H1000*D255(mm) 기준 / 분말소화기 2개(3.3kg) / 부속장비포함

- 2018년 공공시설물 표준디자인 소방안전시설물 4.3 「보이는 소화기」 적용

▹재 질 : E.G.I SHEET, 폴리카보네이트, 분체도장, 야광시트커팅 부착, 매입형 손잡이 적용

3			2023년도 설치 예정지 및 소요량 조사 세부 추진계획

❍ 기     간 : 2023. 3. 9.(목) ~ 2023. 3.24.(금)

❍ 설치 수량 : 보이는 소화기함 (기본형 30, 거리형20)

❍ 방  법

- (예정지 조사) 각 센터별「보이는 소화기」기본형 ․ 거리형 설치장소     화재취약지역 설치 예정지 조사

- (현장확인)  설치위치, 주민동의 등 자료 확보(필요시 도로점용 허가 득)