<첨부1>2024년 지역거점공공병원 기능보강사업 예산계상 신청 서식

<별지 제1호 서식>

2024년 국고보조금(지역거점공공병원 기능보강) 예산계상신청서 □ 설립주체명 : 서울특별시 □ 예산계상신청 총괄 (단위 : 천원)
	계	국고보조금	지방비
	22,045	11,022.5	11,022.5
보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제4조의 규정에 의거 별첨과 같이 예산계상을 신청합니다. 첨부 1. 국고보조금 예산계상신청 총괄 2. 2024년 지역거점공공병원 기능보강사업계획서 3부 및 계획서가 담긴 CD 1매 3. 2024년 지역거점공공병원 지원계획 및 국고지원사업 의견서 3부 및 의견서가 담긴 CD 1매 20 . . 보건복지부장관 귀하

<별지 제1-1호 서식>

국고보조금 예산계상신청 총괄

(단위 : 백만원)

의료원명	총 사업비			시설･장비 현대화				기능특성화 및 감염병 대응강화
	계	국비	지방비	사업명	사업비			사업명	사업비
					소계	국비	지방비		소계	국비	지방비
합계	22,045	11,022.5	11,022.5	-	18,077	9,038.5	9,038.5	-	3,968	1,984	1,984
서울의료원	-	-	-	원내 장비보강	14,414	-	-	심뇌혈관 센터 장비보강	1,500	-	-
	-	-	-	방사선 종양학과 신설에 따른 시설구축	2,636	-	-	권역 응급의료센터 장비보강	1,693	-	-
	-	-	-	항암 (무균) 조제실 노후설비 교체	27	-	-	재활 의학센터 장비보강	138	-	-
	-	-	-	진료안내 및 방송설비 노후교체	1,000	-	-	산부인과 (외래, 수술실, 가임 클리닉) 장비보강	511	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	중환자실 장비보강	126	-	-

<첨부2> 2024년 지역거점공공병원 기능보강 사업계획서 서식               (※ 의료원 작성)

표지 및 제출문

(뒷면)                                        (앞면)

			↑ 2cm ↓ 2024년 지 역 거 점 공 공 병 원 국 고 지 원 사 업 계 획 서 ○ ○ 의 료 원 ↑ 3cm ↓	↑ ↓6㎝
				2024년 서울의료원 기능보강 국고지원사업계획서 2023. 05
	주소, 전화번호, 팩스번호, 이메일 원장 성명 책임자 성명 담당자 성명			서울의료원
	(HWP 14 point 고딕체)
↑ 6cm ↓

* 담당자 성명, 주소, 전화번호, 이메일 반드시 명기

** 의료원명은 지방의료원은‘○○의료원’, 적십자병원의 경우‘○○적십자병원’으로 기재

제   출   문

2024년도 서울특별시 서울의료원의 기능보강 국고지원사업계획서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임

1. 서울특별시 서울의료원 기능보강 국고지원사업계획서 3부

2. 서울특별시 서울의료원 기능보강 국고지원사업계획서가 담긴 CD 2매

2024. 05.

보건복지부장관  귀하

사업계획 요약서

서울특별시 서울의료원
1. 일반현황
설립주체	서울특별시			재정자립도		86.5%
지역인구수	9,667,669명			노인인구비		17.2%
병원종별	종합병원			병상수(허가)		655병상
건축연도	2010년(경과연수 13년)			건축규모		지상 13층, 지하 4층
대지면적	38,012.1㎡ (병상 당 대지면적: 58.0㎡)			건물연면적		105,041㎡ (병상 당 연면적: 160.4㎡)
응급지정	권역응급의료센터			수련지정		인턴(√), 레지던트(√)
진료과목수	25개과			직원수		1,905명(전문의수 177명)
병상가동률	37.1% (’20.2월~’22.5월 감염병전담병원 운영)			간호등급		1등급
2. 사업 개요
시설･장비 현대화사업	사업 구분		신축( ), 증개축( ), 리모델링(√), 부대시설( ), 의료장비(√)
	신청내용	시설보강	- 방사선종양학과 신설에 따른 시설 구축 - 항암(무균)조제실 노후설비 교체 - 진료안내설비 노후교체
		장비보강	- 환자용침대 등 40종 (신규 1종, 노후교체 36종, 보강 3종)
	사업비 (단위:백만원)		합계		국비		지방비	기타( )
		계
		시설보강	3,663		1,831.5		1,831.5
		장비보강	14,414		7,207		7,207
	사업기간
기능특성화 및 감염병 대응 강화사업	사업명		기능특성화 사업
	신청내용	장비	- (심뇌혈관센터) 심혈관조영장치 1종(교체 1종) - (권역응급의료센터) 혈관조영장치 등 3종(신규 1종, 보강 1종, 교체 1종) - (재활의학센터) 초음파진단기 등 2종(신규 1종, 교체 1종) - (산부인과_외래,수술실, 가임클리닉) 미세진동기 등 4종(보강 1종, 교체3종) - (중환자실) 혈류역학모니터링 장비 등 2종(신규 1종, 교체 1종)
	사업비 (단위:백만원)		합계		국비		지방비	기타( )
		계
		시설
		장비	3,968		1,984		1,984
	사업기간		장비보강 2024.01~12.

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)

구분

･ 시설･장비 현대화사업

세부사업명

방사선종양학과 신설에 따른 시설 구축

중장기 발전계획

○ 특화분야 육성 및 신사업 추진

- 방사선종양학과 개설을 통한 중증 질환 분야 진료 기능을 강화하여 지역
주민의 건강증진 및 지방의료원의 진료역량 강화

○ 양질의 의료서비스를 통한 서울시민의 사회적 편익 증대에 기여하여
사회적 가치 실현

지역 내 의료 수요 및 공급 현황

○ 서울의료원이 위치하고 있는 서울시 중랑구 내 방사선 치료기기 없음

○ 서울의료원 암진료 현황

(단위:건)
연도별	2019년	2020년	2021년
수술	293	158	179
항암	1,094	298	379
※ 2020년 이후 코로나19 감염병전담병원 운영으로 감소

현황 문제점

및 사업추진

배경*

○ 서울시 동북권역 내 암치료 인프라 확보 필요

- 서울시 내 500병상 이상 종합병원 중 방사선종양학과 미운영병원 서울
의료원이 유일

- 방사선 치료기기 부재로 암 치료환자 타 병원 전원 증가

- 진단, 수술, 항암, 방사선 치료로 이어지는 항암치료의 연속성 단절

○ 진료권 내 고령화 추세 강화에 따라 고령층 암환자의 전문적 진료 기관 필요

- 서울시 평균 노령화지수보다 진료권(중랑구, 도봉구, 강북구)의 노령화
지수 높음

사업 주요내용

의료

서비스

○ 서울의료원 방사선종양학과 신설을 통한 서울 동북권역 암환자
진료 수행 및 암 관리 거점 역할 수행

시설

○ 기존 권역응급의료센터 남측 부지에 지상 1층 건물 증축

○ 방사선치료를 위한 차폐시설 공사

장비

○ 선형가속기 도입(시비 보조금)

인력계획

○ 총 9명 신규 채용 예정
(전문의 2명, 방사선사 5명, 간호사 1명, 간호조무사 1명)

기대효과

○ 항암치료를 통한 의료질 및 진료 연계실적 향상

○ 중랑구 내 방사선 치료기기 부재로 인한 타병원 전원 등 환자 불편 해소

○ 서울시 대표 공공의료기관으로서의 미래 성장동력 발굴

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)

구분

･ 시설･장비 현대화사업

세부사업명

항암(무균)조제실 노후설비 교체

중장기 발전계획

○ 노후설비 교체를 통한 항암제 주사제의 안전하고 적합한 무균조제 환경을
조성하여 환자 및 항암제 조제자 안전 향상기여

○ 국제 가이드라인에 맞는 무균조제실 설치로 항암제 주사 조제오류 최소화

지역 내 의료 수요 및 공급 현황

○ 국내 사망원인 1위는 암질환

○ 서울의료원은 방사선종양학과 신설을 위해 관련 사업을 추진중에 있으며, 항암제 주사제의 경우 조제건수가 지속 증가 중에 있음

구분	2017년	2018년	2019년
조제건수 연도별 조제건수 기입	3674	3158	3559

○ 방사선종양학과 신설 이후 항암치료를 위한 항암제 조제건수 증가 예정

현황 문제점

및 사업추진

배경*

○ 의료원 신축이전(2011년) 후 노후화로 인한 벽면 및 천정에 미세한 균열 발생하여 무균환경 유지 어려움

○ 심평원 ‘주사제 안전사용을 위한 종합개선 방안 연구’에 의거 무균조제실 내 전실이 필수이며, ISO Class7의 공기청정도를 유지해야함

- 심평원 주사제 안전사용을 위한 종합개선 방안 연구의 무균조제 시설 기준

○ 항암제 등 무균조제 건수가 지속 증가될 것으로 요구됨

사업 주요내용

의료

서비스

○ 항암제의 무균조제에 있어서 안전성을 높여 주사제로 인한
감염사고 등을 방지하여 환자의 투약안정성을 높이고자 함

○ 조제자에게 안전한 조제환경을 제공함으로써 무균조제의 업무의
질을 향상시키고자 함

시설

○ 전실확보 및 조제실과 전실 간의 음압차이유지(2.5pa 이상)

○ ISO Class 7 공기청정도 유지
(0.5mcgm 크기 이상의 미립자 최대허용치 1000per1ft3)

○ 냉난방공조시설의 공기가 HEFA filter를 거친 후 공급되는 설비 조성

장비

○ BSC(ClassⅡ TYPE B2) 2대 활용

인력계획

○ 기존 인력으로 운영

기대효과

○ 무균조제에 적합한 환경구축으로 항암치료환자의 치료 질 향상 및 안전에
기여

○ 항암제 조제자의 안전 보호 및 업무 효율 향상

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)

구분

･ 시설･장비 현대화사업

세부사업명

진료안내 및 전관방송
설비 노후교체

중장기 발전계획

○ 노후화된 병원진료 및 병실안내 시스템을 리뉴얼하여 환자 편의성 향상

○ 직관적인 인터페이스 구축으로 의료, 간호업무 효율성 제고 도움

○ 일반화된 제작업체 선정을 통해 업체 폐업 시 유지보수 불가능 방지 및
계속적인 진료안내서비스 제공

○ 방송설비 최신화로 소방방송 및 응급방송 등을 안정적으로 송출하여 환자안전 강화

지역 내 의료 수요 및 공급 현황

○ 중랑구 내 입원환자의 건강보험급여 건수 및 서울의료원 일반환자 수

지속 증가 추세

<중랑구 건강보험급여 건수>				(단위 : 건)
구분	2020	2021	2022
입원	108,939	103,370	107,986

<서울의료원 일반환자 건수>				(단위 : 명)
구분	2020	2021	2022
합계	402,727	460,895	497,481
입원	39,627	75,767	89,589
외래	363,100	385,128	407,892
※ 2020~2022 감염병전담병원 운영으로 일반환자 기준으로 작성

현황 문제점

및 사업추진

배경*

○ 의료원건립(2020.12.)시 제작업체에서만 유지보수 및 운영 가능한 진료
안내설비 설치로 노후화된 현재 제작업체 폐업으로 유지보수에 한계발생

○ 인터넷 익스플로러 기반 시스템으로 익스플로러 운영종료 및 지원중단에
따라 대체 프로그램 사용 필요하나 업그레이드 불가

○ 진료안내설비 노후화로 연도별 고장·수리 발생

항목	2019년	2020년	2021년	2022년
고장수리	53건	45건	63건	43건 22년도말 기준으로 업데이트
※ 제작업체 파산으로 자체수리 및 교체 중

○ 권역응급의료센터 건립에 따라 방송설비와 장비 시스템의 호환성 문제로
연동이 불가하여 소방방송 등 제어가 이원화 되어 유지보수 등 운영에
어려움 발생

사업 주요내용

의료

서비스

○ 입원환자의 낙상, 거동불편, 접촉주의 등 아이콘으로 표기로
환자 정보 사전 제공을 통한 환자정보 오표기 최소화

○ 직관적인 인터페이스 운영으로 환자의 정보 습득 편의성 최대화

○ 원활한 방송으로 환자안전 및 소방관련 즉각대응

시설

○ 314개 병원진료안내 표시 리뉴얼

○ 특성화된 소프트웨어 개발 및 운영서버 교체

장비

○ 모니터 및 산업 PC 314set

○ 전관방송 설비 등 25종 교체

인력계획

○ 기존 인력으로 운영

기대효과

○ 직관적으로 진료 정보 등을 표출하여 환자 만족 및 편의성 향상, 업무  효율성 상승

○ 유지보수 편리성 증대로 자체 수리를 통한 예산 절감

○ 모니터링 및 제어시스템 일원화로 비상방송 오작동 최소화

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)
구분	･ 시설･장비 현대화사업		세부사업명	원내 장비보강 사업
중장기 발전계획	○ 신규 장비 확보 및 노후 장비 교체를 통해 진료의 정확성을 확보하고 시민이 신뢰할 수 있는 수준의 의료서비스 제공 ○ 의료장비 보강을 통해 지역 내 의료수요를 충족시키고 동북권역 내 의료서비스 미치료율 최소화를 도모하여 지역거점 공공병원으로서의 역할 수행
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 서울의료원 신축이전(2011년) 이후 진료성과 지속적으로 증가 - (2011년) 394천명 ⟶ (2019년) 737천명 - 2020.2월 감염병 발생으로 서울시 감염병전담병원으로 지정되어 코로나19 적극대응을 위해 외래 및 입원진료 축소 운영 ※ (2020년) 473천명, (2021년) 625천명 , (2022년) 559천명
현황 문제점 및 사업추진 배경*	○ 2011년 신축이전 시 투입된 장비들은 현재 노후화가 되어 수선으로는 진료의 정확성 확보 등이 어려운 장비들이 다수임 ○ 최신 의료기술 제공 등을 위해 신규 장비 확보 지속적 필요 ○ 장비교체 및 신규도입 등을 통해 의료품질 제고
사업 주요내용	의료 서비스	○ 노후장비 교체를 통한 진료의 정확성 확보 ○ 신규 의료장비 도입을 통한 의료 신기술 제공 ○ 장비보강을 통한 적정시간 내 양질의 의료서비스 제공
	시설	○ 해당사항 없음
	장비	○ 환자용침대 등 40종 도입(신규 1종, 보강3종, 교체 36종)
인력계획	○ 기존 인력으로 운용
기대효과	○ 장비교체 및 보강을 통해 적정시간 내 양질의 의료서비스 제공 ○ 신규장비를 통한 최신 의료기술 제공으로 의료서비스 수준향상 및 만족도 제고

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)
구분	･ 기능특성화 및 감염병 대응강화 사업		세부사업명	기능특성화 사업 (심뇌혈관센터)
중장기 발전계획	○ 노후장비 교체를 통해 검사의 정확성과 질을 높여 심혈관센터의 기능과 역량을 강화시키고자 함 ○ 정확하고 신속한 검사로 심혈관 질환을 조기 진단하고 예방하여 지역사회와 시민의 건강 증진 도모
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 서울시 심혈관 중재시술 인증기관은 총 27개이며, 그 중 동북권역에 7개 기관이 있음(2023년 기준) ○ 통계청 발표 2021년 국내 사망원인 중 2위가 심장 질환으로 인구 10만명당 사망률은 61.5명으로 2011년 대비 49.8명 대비 23.5% 증가 ○ 서울의료원 심혈관센터 내원 환자 수 증가 - (2011년) 5,188명 → (2022년) 26,727명으로 211% 증가 기획팀 수정예정 ○ 서울의료원 심혈관센터(심혈관조영실) 검사 건수 증가 - (2011년) 529건 ⟶ (2023년) 1,331건으로 252% 증가 기획팀 수정예정
현황 문제점 및 사업추진 배경*	○ 기존 장비는 2010년 구입하여 활용한 장비로 2021년도 부품 단종으로 인해 향후 노후화로 인한 고장 발생 시 수리 불가 가능성이 높음 ○ 심혈관질환자 수 증가에 따라 심혈관 질환 관련 검사의 중요‧필요성 증가 ○ 심장질환의 정확한 진단을 통한 시술을 위해 심혈관조영 촬영장치의 교체가 필요
사업 주요내용	의료 서비스	○ 심뇌혈관센터(신설) 운영을 통한 전문성 강화 및 의료의질 상승 ○ 심혈관질환 진료 및 부정맥 치료
	시설	○ 기존시설인 심장검사실 활용 (확장공사)
	장비	○ 심혈관조영촬영장치 1종 도입 (교체 1종)
인력계획	○ 기존 인력으로 운용
기대효과	○ 의료장비 도입으로 양질의 의료서비스를 제공함으로써 내원객 만족도 증가 ○ 지역사회 심장질환자의 진단율을 높여 신속한 치료방법 결정에 기여

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)
구분	･ 기능특성화 및 감염병 대응강화 사업		세부사업명	기능특성화 사업 (권역응급의료센터)
중장기 발전계획	○ 권역응급의료센터로서 서울시 동북권역 중증환자 대상 최종치료기관 역할 수행 ○ KTAS(한국형 응급환자 분류도구) 분류에 의한 중증환자에게 신속, 정확한 진료 및 치료 제공
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 서울의료원은 응급의료센터 건물 신축 및 권역응급의료센터 지정에 따라 환자 수 지속 증가 추세 : (’12년) 26천명 → (’22년) 31천명 ※ 감염병전담병원운영 및 코로나19 전담 응급의료센터 전환 운영으로 축소 운영 ○ 응급의료센터 과밀화 문제 해소 및 중증응급환자가 생활권 범위 내 도달할 수 있도록 응급의료센터 기능 강화 요구됨 ○ 2022년 공공보건의료통계집(국립중앙의료원)에 따르면 관내 지역응급의료센터 이용률은 서울이 85.2%로 전국 균 73.9%보다 응급의료서비스의 이용도가 높음
현황 문제점 및 사업추진 배경*	○ 보건복지부는 필수의료 지원대책 10대 주요 과제를 설정하여 최종치료를 책임지는 응급의료체계 개편 및 확충안을 수립(2023년) ○ 권역응급의료센터의 경우 중증응급환자 최종치료기능을 담당하여 뇌출혈, 중증외상, 심근경색 등 급성기 치료가 사망위험에 밀접한 영향을 주는 질환에 대한 치료를 담당해야하므로 정확한 진단을 위해 장비의 질 향상 노력 필요 ○ 응급의료센터 내 고압산소치료실 개소(2022년)에 따라 일산화탄소 중독 등으로 인한 응급환자 대상 다양한 고압산소 치료 제공을 위한 장비 보강 요구
사업 주요내용	의료 서비스	○ 중증 응급환자 대상 전문화된 필수 의료서비스 제공
	시설	○ 권역응급의료센터 내 활용
	장비	○ 혈관조영촬영장치 등 3종 도입 (신규 1종, 보강 1종, 교체1종)
인력계획	○ 기존 인력으로 운용
기대효과	○ 급성질환의 골든타임 내 빠른 진단으로 높은 치료 효과와 생존율 향상 기대 ○ 고압산소 치료를 극대화 시켜 다양한 고압산소치료 필요 환자 대상 치료 제공

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)
구분	･ 기능특성화 및 감염병 대응강화 사업		세부사업명	기능특성화 사업 (재활의학센터)
중장기 발전계획	○ 노후장비 교체를 통해 치료서비스의 질을 높여 재활의학센터의 기능과 역량을 강화시키고자 함 ○ 재활 골든타임 내 재활치료를 제공하여 지역사회와 시민의 건강증진 도모
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 국내 근골격계 질환자는 지속 증가하고 있으며, 국민 3명 중 1명은 근골격계 질환을 경험 - 심평원 발표 : 2019년 건강보험 적용대상자 5,139만명 중 1,761만명 진료 ○ 재활치료에 대한 환자 수요증가로 재활의학센터 환자 수 증가 (2017년) 38,422명 → (2018년) 37,013명 → (2019년) 40,383명 ※ 2020년, 2021년의 경우 서울시 감염병전담병원으로 지정(2020.2월)되어 코로나19 적극대응을 위해 외래 및 입원진료 일부 축소운영함
현황 문제점 및 사업추진 배경*	○ 권역응급의료센터 운영에 따라 재활환자의 수요 증가도 예상되어 진료기능 강화 필요함 ○ 현재 종합 신경인지 기능평가 시스템 부재와 초음파진단기의 노후화로 인한 잦은 고장 및 부품단종으로 수리의 어려움 발생 등 다양하고 원활한 재활의학 진료를 위해 장비 추진하고자 함
사업 주요내용	의료 서비스	○ 근골격계 환자 대상 정확한 진단을 통한 효율적인 치료 제공 ○ 신경인지기능검사를 통한 뇌혈관질환, 치매 등 질환 조기파악 가능
	시설	○ 해당사항 없음
	장비	○ 초음파진단기 등 2종 도입 (신규 1종, 교체1종)
인력계획	○ 기존 인력으로 운용
기대효과	○ 의료장비 보강으로 양질의 의료서비스를 제공함으로써 내원객 만족도 증가 ○ 신규장비 도입으로 인지장애 내원객 정확한 진단으로 치료효과 향상

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)
구분	･ 기능특성화 및 감염병 대응강화 사업		세부사업명	기능특성화사업 (산부인과_외래,수술실,가임클리닉)
중장기 발전계획	○ 저출산시대의 극복을 위한 가임클리닉 운영을 통한 해결책 제시 ○ 산부인과의 의료장비 강화로 필수진료과 공백 최소화 및 역량 강화
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 서울시내 합계출산율은 0.59로 전국에서 가장 낮은 출산율을 기록하였으며 이는 난임 등으로 인한 출산에 어려움을 겪은 자도 포함 ※ 전국 평균 출산율 : 0.78 ○ 가임클리닉 ’19년 개소이후 증가 추세로 감염병전담병원 운영해제에 따라 환자 수 지속 늘어날 것으로 예상 (’19년) 1,504명 → (’20년) 4,471명 → (’21년) 6,782명 → (’22년) 6,383명 ○ 초혼 연령 증가에 따라 출산 연령이 늦어져 난임 환자 지속 증가 (’17년) 20만명 → (’18년) 22만명 → (’19년) 23만명 ※ 자료출처 : 건강보험심사평가원 국민관심 질병통계 ○ 산부인과의 개업률 대비 폐업률(’17년~’21년)은 11%로 동기간 국내 진료과 중 유일하게 개업 대비 폐업이 많은 진료과 ○ 분만 및 여성질환 치료 환자 수요 증가로 환자 수 지속 증가추세 (’12년) 15,299명 → (’19년) 20,653명 → (’20년) 9,072명 → (’21년) 9,171명 → (’22년) 11,489명 ※ 2020년, 2021년의 경우 서울시 감염병전담병원으로 지정(2020.2월)되어 코로나19 적극대응을 위해 외래 및 입원진료 일부 축소운영
현황 문제점 및 사업추진 배경*	○ 가임클리닉 환자 수가 지속 증가함에 따라 원활한 배아활성화로 환자 시술에 적용하기 위해 추가장비 구매 필요 : 현재 1대 장비 보유중으로 동시 배양할 수 있는 환자 수 한계 발생 ○ 기존장비 노후화로 수술 시 시야 확보 어려움 발생 및 단종으로 인한 수리 어려움 발생
사업 주요내용	의료 서비스	○ 배아활성화를 통해 보다 많은 환자에게 난임치료 제공 ○ 산부인과 장비교체로 정확하고 효율적인 수술 제공
	시설	○ 해당사항 없음
	장비	○ 미세진동기 등 4종 도입 (보강 1종, 교체 3종)
인력계획	○ 기존 인력으로 운용
기대효과	○ 노후 장비 교체로 응급 산모환자의 신속한 평가와 진단으로 치료효과 향상 ○ 고위험 산모와 신생아 비율이 증가하는 상황에서 모자의료 진료체계 강화

3. 사업계획 요약 (※ 신청 세부 사업별로 1~2페이지 분량으로 작성)
구분	･ 기능특성화 및 감염병 대응강화 사업		세부사업명	기능특성화사업 (중환자실)
중장기 발전계획	○ 노후장비 교체를 통해 진료 및 검사의 정확성과 질을 높여 중환자실의 기능과 역량을 강화시키고자 함 ○ 권역응급의료센터 기능 수행으로 유입이 증가되는 중환자 진료에 만전을 기하고자 함
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 코로나19 전담병원 지정 해지(’22.5월)됨에 따라 일반환자 대상 진료 기능에 대한 역할 수행 필요 ○ 서울의료원 중환자실은 권역응급의료센터 증축에 따라 추가 확보 되어 현재 총 41개 병상 운영 중(’23.5월) - 중환자실 입원환자 수 : (’19년) 6,569명, (’22년) 5,687명 기획팀 수정예정
현황 문제점 및 사업추진 배경*	○ 권역응급의료센터로 지정에 따라 중증응급 진료기능 강화필요 ○ 호흡기질환의 급성기 케어 및 호흡부전의 장기 관리 등 장비의 수량이 부족 하여 한정적인 자원을 공유 사용하는 상태로 추가 구입필요 ○ 쇼크 환자에게 혈류역학 모니터링은 중환자의학에서 표준적인 관리방안으로 심기능 저하를 동반한 케이스가 많은 편으로 중환자실 환자 수가 증가함에 따라 신규장비 도입 필요
사업 주요내용	의료 서비스	○ 호흡기질환자 대상 질 높은 비침습적 응급처치 제공 ○ 카테터 삽입 없이 혈역학적 모니터링을 통해 환자 질환 악화 방지하여 효율적인 진료서비스 제공
	시설	○ 기존 시설(중환자실) 활용
	장비	○ 혈류역학모니터링 장비 등 2종 도입 (신규 1종, 교체 1종)
인력계획	○ 기존 인력으로 운용
기대효과	○ 최신 의료장비 도입으로 양질의 의료서비스를 제공함으로써 재원기간을 단축하여 환자의 건강증진을 도모하고 만족도를 향상시킴 ○ 지역사회 중환자의 정확하고 신속한 진단 및 치료에 기여

4-1. 시설･장비 현대화사업 내역 (국비+지방비)
구분	기능	사업명 및 세부사업명	신청금액 (단위:백만원)
			시설			장비			소계
			신청	금액	우선 순위	신청	금액	우선 순위
1	장비보강사업						1,4414		14,414
		가. 원내 장비보강				✓	14,414	①	14,414
2	시설보강사업			3,663					3,663
		가. 방사선종양학과 신설에 따른 시설 구축	✓	2,636	①				2,636
		나. 항암(무균)조제실 노후설비 교체	✓	27	②				27
		다. 진료안내 및 방송설비 노후교체	✓	1,000	③				1,000
총 계				3,663			14,414		18,077

4-2. 기능특성화사업 및 감염병 대응 강화사업 내역 (국비+지방비)
구분	기능	사업명 및 세부사업명	신청금액 (단위:백만원)
			시설			장비			소계
			신청	금액	우선 순위	신청	금액	우선 순위
1	분야별 전문화						3,968		3,968
		가. 심뇌혈관센터 장비보강				✓	1,500	①
		나. 권역응급의료센터 장비보강				✓	1,693	②
		다. 재활의학센터 장비보강				✓	138	③
		라. 산부인과(외래,수술실,가임클리닉) 장비보강				✓	511	④
		마. 중환자실 장비보강				✓	126	⑤
총 계							3,968		3,968

사업계획서 본문

1) 일반현황

가. 지역현황 (기초지자체(시･군･구) 기준)

➀ 인구 부문

∙ 지역 인구 현황

최근 3개년	인구			노인 인구수*	소아청소년 인구수**	출생 건수
	남	여	합계
2022년	4,675,560	4,992,109	9,667,669	1,667,411	1,208,208	42,500
2021년	4,721,977	5,014,050	9,736,027	1,605,416	1,255,170	45,531
2020년	4,816,522	5,094,566	9,911,088	1,568,331	1,310,205	47,445

* 노인 인구수 : 65세 이상 인구수, 소아청소년 인구수 : 0~19세 인구수

* 국가통계포털(KOSIS) 사이트 참조(kosis.kr)

➁ 지역 내 병원급 의료기관 현황

∙ 병원급 이상 의료기관 현황

번호	의료 기관 명	의료기관 종별*	응급 지정**	허가 병상수	진료 과목수	주 진료과목	의사수
1	서울의료원	종합병원	지역응급의료센터	655	25	내과 등	283
2	녹색병원	종합병원	지역응급의료센터	278	17	내과 등	33
3	동부제일병원	종합병원	지역응급의료센터	124	10	내과 등	22

* 의료기관 종별 : 상급종합병원, 종합병원, 병원

** 응급지정 : 권역응급의료센터, 지역응급의료센터, 전문응급의료센터, 지역응급의료기관

*** 건강보험심사평가원 참조

∙ 병원급 이상 의료기관의 주요 진료시설 설치 현황

번호	의료 기관 명	설치 여부 (해당란에 실수 또는 병상수 표기)
		응급실	수술실	중환자실	음압 격리병상	분만실	신생아실 (NICU)*
1	서울의료원	27	10	38	15	15	15(5) 확인필요
2	녹색병원	12	3	14	3	1	-
3	동부제일병원	8	2	-	-	-	-

* NICU(신생아집중치료실) 병상수는 괄호 안에 기입

나. 의료기관 현황

➀ 병상수 -1

허가 병상	운영병상
	총계	일반병상			특수병상
		소계	일반	중환자	소계	정신	진폐	재활	완화 의료	기타 (감염격리)
655	655	547	506	41	108	✓30	-	✓44	19	15

※ 해당 의료원이 지역 내 유일하게 운영 중인 경우 ✓표시 (예-정신 : ✓90)

② 병상수 -2

응급실 (병상수)	수술실 (실수)	분만실 (실수)	신생아실 (병상수)	물리치료실 (병상수)	인공신장실 (병상수)	격리병상
						음압 병상수	일반 병상수
27	10	✓15	✓15	19	29	15	-

※ 해당 의료원이 지역 내 유일하게 운영 중인 경우 ✓표시 (예-분만실 : ✓1)

➂ 진료과 및 진료과별 전문의 수

- 각 과별 전문의 수 기입(치과, 한방과는 일반의 포함)

(단위 : 명)
진료과계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	내과	외과	산부인과	소 아 청소년 과	정형외과	신경외과	흉부외과	성형외과	정신건강의학과	신경과	피부과	이 비 인후과	비 뇨 의학과	안과	마취통증의학과	치과	영 상의학과	병리과	진 단 검사의학 과	치료방사선과	핵의학과	재활의학과	가정의학과	한방과	직업환경의학과	예방의학과	응급의학과	건강증진센터	입원전담전문의
155	33	10	6	6	7	6	✓2	-	7	8	✓1	✓1	4	✓2	6	✓3	12	✓3	1	-	✓1	3	5	✓1	2	-	13	✓6	✓6

※ 공보의인 경우 괄호안 표기

※ 해당의료원이 지역 내 유일하게 운영 중인 경우 ✓표시 (예-산부인과 : ✓2)

➃ 수술, 분만 실적

수 술							분만 건수
총 수술 건수	전신마취 건수	주요 수술실 이용 진료과
		1순위	2순위	3순위	4순위	5순위

➄ 입원, 외래실적

최근 3개년	입원		외래	비고
	연인원 수	실인원 수	연인원 수
2022년	123,005	14,723	436,785	감염병전담병원운영(2020.2월~ 2022.5월)
2021년	219,888	24,704	405,253
2020년	94,815	7,197	377,744
※ 감염병전담병원 운영으로 코로나19 환자, 생활치료센터 환자 등 포함(’21, ’22)

➅ 경영수지

최근 3개년	당기 손익	의료 손익	의료 외 손익	비고
2022년	△26,889	△81,470	54,581
2021년	4,396	△73,822	78,218
2020년	3,393	△82,809	86,202

2) 중장기 계획

가. 중장기 발전방안

- 중장기 비전 및 목표, 그에 따른 분야별 세부 추진계획

구  분

내    용

비전 및 목표

설립 목적		진료와 의학연구를 통하여 시민의 보건향상을 도모하고 공공의료의 질 향상과 보건의료사업발전에 기여
주요 사업		진료		공공보건의료		교육·연구
		진료사업		공공보건의료사업 보건교육사업 공공보건의료시책 수행 시립병원 중심 기능 역할		의학연구·전공의 수련 지식·기술 보급
2025년 경영 목표		중증환자 비율24% 건강보험보장률 78%		(일 평균) 외래환자수 3,000명 입원환자수 600명		지역거점공공병원 운영평가 15년 연속 최우수 등급

발전 계획

전략 방향		의료질 향상으로 시민신뢰도 제고		시민이 믿고 찾아오는 공공보건의료 제공		보건의료인력 양성 및 연구역량 강화		조직 경쟁력 및 내·외부 고객가치 향상
		코로나 이후 운영 정상화에 조직 역량 집중 특화분야 육성 및 외래 강화 대학병원급 의료 질 보유 증명		공공보건의료 기관 역할 강화 건강취약계층 수요 증가 분야 사업 확대		보건의료 인력 수련교육 프로 그램 개선 직원 직무능력 향상 의학연구 실적 향상		이용자 중심 서비스 개선 진료 및 경영 효율성 제고
주요추진계획		① 외래입원 진료 강화 ② 권역응급의료 센터 운영 안정화 ③ 의료 질 및 의료정보 관리 강화		① 포스트 코로나 대비 재난대응 역량 강화 ② 정부·시 보건의료 정책 적극 이행 ③ 취약계층 지원 사업 지속		① 의료인 교육 프로그램 개선 ② 직원 직무 역량 강화 ③ 의학연구 역량 강화		① 이용자 중심 서비스 개선 ② 조직문화 활성화 ③ 조직 역량 강화

* 주요 내용만 기술. 세부 내용은 별첨 가능

나. 중점 육성 기능 도출

➀ 서울의료원 내원환자 거주지 분석

- 지역별 의료 수요･공급 현황 등 의료환경 분석 결과와 지역 주민, 전문가 의견수렴 등의 과정을 통하여 중점 강화 영역 도출

기획팀 수정예정

- 지역별 의료 수요･공급 현황 등 의료환경 분석 결과와 지역 주민, 전문가 의견수렴 등의 과정을 통하여 중점 강화 영역 도출

· 입원환자 (상위 5개지역)

구분	2022년			2021년			2020년
	지역	환자수	(비율)	지역	환자수	(비율)	지역	환자수	(비율)
1위				중랑구	3,602		중랑구	15,470
2위				노원구	1,044		노원구	6,018
3위							남양주시	3,734
4위							강남구	3,565
5위							송파구	3,199

· 외래환자 (상위 5개지역)

구분	2022년			2021년			2020년
	지역	환자수	(비율)	지역	환자수	(비율)	지역	환자수	(비율)
1위							중랑구	164,378
2위							노원구	38,302
3위							남양주시	31,328
4위							강남구	15,176
5위							구리시	14,415

➁ 주 진료권 내 의료기관 분포 및 동향

- 주 진료권 : 서울 중랑구, 노원구, 경기 남양주시

(+동대문구, 성북구, 강북구, 도봉구, 강남구, 경기 구리시)

- 의료기관 현황

구분	개소	의료기관명
상급종합병원	2	고대안암병원, 경희대병원
종합병원 (400병상 이상)	7	상계백병원, 을지병원, 삼육서울병원, 원자력병원, 한일병원, 구리한양대병원, 남양주 현대병원

- 지역 내 의료기관 증축 및 확장 예상(’15~’25년)

· 폐원 : 가톨릭대학 성바오로병원(350병상, ’19년 폐원)

· 개설·확장 : 구리한양대병원 신관 증축(’17년), 경희의료원 건물 증축(’21년), 고대안암병원 신관증축(’23년), 남양주 현대병원 병상확장(700병상, ’23년), 고대의료원 남양주시 종합병원 건립 공식화(~’28년), 노원구(창동) 서울대병원 또는 대학병원 유치 지속 언급

- 공공의료기관 현황

· 서울시에서 운영하거나 서울시에 소재지를 두고 있는 공공의료기관은 2021년 말 기준,
총 23개소로 전국 공공의료기관 230개소의 약 10% 차지함

· 인구 100만명당 공공의료기관 수는 서울시가 2개소로 전국 4개소 보다 낮으며,
병상수의 경우도 전국 1,228병상 대비 서울시는 885병상으로 낮은 편임

(단위 : 개)
구분		합계		종합병원 (상급종합 포함)		병원		요양병원		치과병원		기타 (의원, 한방병원)
		기관	병상	기관	병상	기관	병상	기관	병상	기관	병상	기관	병상
전국	현황	230	63,417	72	35,921	43	9,015	88	17,239	8	117	7	115
	100만명당	4	1,228	1	696	1	175	2	334	0	2	0	2
서울	현황	23	8,617	10	6,491	8	1,648	3	794	3	40	2	0
	100만명당	2	885	1	667	1	169	0	82	0	4	0	0
※ 출처 : 전국 공공의료기관 현황, 2021, 보건복지부 / 서울의료원 재구성

③ 인구 유입 요인 분석

- 인근 지역 인구현황

· 2022년 기준 서울시는 약 967만명, 경기도는 136만명의 인구가 거주하고 있으며 각 전국 인구의 18.8%, 26.4% 수준임

· 서울의료원 내원객이 가장 많은 서울시 3개 지역구의 인구는 약 143만명으로 서울시 총 인구의 약 15%, 경기도 2개 시는 약 93명으로 경기도 총 인구의 약 7%를 차지함

(단위 : 명)
구분			2022년		2021년		2020년
			인원	비중	인원	비중	인원	비중
서울시			9,667,669	100%	9,736,027	100.0%	9,911,088	100.0%
	소계		1,432,257	14.8%	1,444,631	14.8%	1,470,649	14.8%
		중랑구	390,140	4.0%	391,885	4.0%	399,562	4.0%
		노원구	508,014	5.3%	514,946	5.3%	527,032	5.3%
		강남구	534,103	5.5%	537,800	5.5%	544,055	5.5%
경기도			13,589,432	100%	13,565,450	100%	13,427,014	100%
	소계		926,054	6.8%	925,746	6.8%	910,775	6.8%
		구리시	188,701	1.4%	191,948	1.4%	197,454	1.5%
		남양주시	737,353	5.4%	733,798	5.4%	713,321	5.3%
※ 국가통계포털(KOSIS), 서울시 열린데이터광장 참조

- 65세 이상 고령자 인구현황

· 전국 65세 이상 고령 인구는 2022년 기준 약 927만 명으로 서울시와 경기도는 전국 인구 대비 18%, 21.5% 수준임

· 서울의료원 지역구 내 고령환자는 약 40만명으로 서울시의 14.9%, 경기도의 7.2% 수준

(단위 : 명)
구분			2022년		2021년		2020년
			인원	비중	인원	비중	인원	비중
서울시			1,667,411	100%	1,605,416	100%	1,568,331	100%
	소계		248,675	14.9%	238,253	14.8%	230,032	14.7%
		중랑구	74,920	4.5%	71,682	4.5%	69,447	4.4%
		노원구	92,040	5.5%	88,345	5.5%	85,489	5.5%
		강남구	81,715	4.9%	78,226	4.9%	75,096	4.8%
경기도			1,992,807	100%	1,881,464	100%	1,775,315	100%
	소계		144,338	7.2%	136,105	7.2%	127,499	7.2%
		구리시	29,173	1.5%	27,820	1.5%	26,962	1.5%
		남양주시	115,165	5.8%	108,285	5.8%	100,537	5.7%
※ 국가통계포털(KOSIS), 서울시 열린데이터광장 참조

- 서울시 사망원인 분석

· 서울시의 2021년 사망자는 약 5만명으로 전국 32만명 사망자 대비 15.4% 수준을 보임

· 사망원인 1위는 신생물(암)으로 매년 환자수가 증가하고 있으며 신생물 사망자는 신생물로 인한 전국 사망자 대비 16.4% 수준임

(단위 : 명)
구분	2021년		2020년		2019년
	사망원인	환자수	사망원인	환자수	사망원인	환자수
1위	신생물	13,843	신생물	13,791	신생물	13,808
2위	순환계통	9,350	순환계통	9,051	순환계통	8,685
3위	분류없음	5,587	분류없음	4,684	호흡계통	4,648
4위	호흡계통	4,260	호흡계통	4,235	분류없음	4,433
5위	질병이환	3,959	질병이환	3,935	질병이환	3,889
※ 국가통계포털(KOSIS)

④ 서울의료원 현황분석

- 진료 현황

(단위 : 명)
구분		2022년	2021년	2020년
환자 수		559,790	625,141	472,559
	입원	123,005	219,888	94,815
	외래	436,785	405,253	377,744
※ 감염병전담병원 운영에 따라 코로나19 환자 포함

· 코로나19 환자 진료현황
(입원치료) 232,388명, (코로나19 검사) 61,204건      ※ 2021.12월말 누계, 연인원 기준

· 환자종별 진료현황

(단위 : 명)
구분	2022년	2021년	2020년
1	건강보험(79.0%)	건강보험(76.5%)	건강보험(76.9%)
2	의료급여(20.4%)	의료급여(22.9%)	의료급여(22.6%)
3	자동차보험(0.3%)	자동차보험(0.3%)	자동차보험(0.3%)
4	산업재해(0.3%)	산업재해(0.3%)	산업재해(0.2%)
5	일반(0.0%)	일반(0.0%)	일반(0.0%)
※ 출처 : 서울의료원 내부 자료

○ 지역거점공공병원 운영평가 고객만족도 조사

- 지방의료원 내원객을 대상으로 진행하는 고객만족도 조사에서 매년 대상기관 전체 평균보다 높은 만족도 확보

구분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
전체평균	85.4	85.4	85.3	88.1	87.3	86.5	85.9
서울의료원	87.1	87.7	87.1	89.0	88.9	89.5	88.1

○ 서울시 출자출연기관 대상 시민만족도 조사

- 2019년 서울시 출자출연기관 대상 시민만족도 조사에서 96.1점을 받으며 전체 기관 평균 87.2점보다 8.9점 높은 만족도 획득

구분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
							상반기	하반기
전체평균	89.4	미실시		87.2	89.2	88.3	89.5	90.4
서울의료원	94.7			96.1	95.1	93.2	92.5	91.7

.

○ 서울시 시립병원 평가 만족도

- 서울시 시립병원 이용자를 대상으로 하는 만족도 조사에서 매년 전체평균을 상회하는 결과를 받음

※ 코로나19 팬더믹 상황으로 전체 평균 및 기관 점수 하락

구분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
전체평균	74.7	76.8	77.6	85.7	85.5	91.3	84.3
서울의료원	78.4	77.9	78.9	87.0	93.1	91.8	89.7

○  시민참여위원회 운영

- 구성 : 총 15명 내외(원내 당연직 위원 및 외부 위촉직 위원으로 구성)

※ 지역의료계, 소비자단체, 지역주민, 시민단체, 기타 지역활동 등 의료분야에 관심 있는 자

- 주요기능

‧ 지역‧시민친화적 병원정책 수립에 관한 사항

‧ 고객편의향상에 관한 건의사항

‧ 공공보건의료사업에 관한 자문 사항 등

- 2022년 개최 실적 : 2회(6월, 12월)

- 의견수렴 주요 내용

‧ 권역응급의료센터 지정, 북부해바라기센터 개소, 2023년도 사업계획 등

‧ 병원이용 및 고객편의 : 포스트 코로나 대비 진료정상화 준비 등

➄ 기관 운영방향

종합병원으로서 도생			공공의료기관 역할 수행			서울이라는 특수한 환경
지방의료원과는 다른 경쟁상황 및 정부·시의 의료원 지원 정책에 맞지 않는 환경, 지방의료원의 모델역할
종합병원			공공보건의료			취약분야 지원 강화
대학병원급 의료 질 보유 증명		✚	비급여 항목 많이 안하는 정직한 병원, 재난 시 최우선 대응		✚	도움이 필요한 사람들을 지원해주는 공공병원
괜찮고 정직한 종합병원

➅ 육석 영역

<유지 영역> ･ 공공보건의료 지속 유지 - 결핵관리사업, 감염인 및 총괄감염인 사업, 만성질환자 관리, 호스피스완화의료사업 등 ･ 건강안전망 기능 수행 - 나눔진료봉사단, 서울누리방문케어, 가정폭력피해자지원 등	<강화 영역> ･ 필수 중증의료분야 진료영역 강화 - 권역응급의료센터 지정에 따른 안정화 - 방사선종양학과 신설에 따른 중증질환인 암 치료 역량 강화 ･ 특화분야 육성 및 외래 진료 강화 - 호흡기질환 인프라 확대 및 전용 시설 구축 추진 - 가임클리닉 지속 운영, 심장 및 뇌혈관 질환 진료역량 강화 - 외래진료센터 공간 재배치 등
<축소 영역> ･ 저소득층 간병인 지원사업(간호간병운영)	<경쟁력 확보> ･ 보건의료 인력 수련교육 프로그램 개선 - 전공의 수련교육기관 인증 유지 - 지역보건의료인 대상 교육프로그램 다각화 ･ 의료품질 향상 - 노후 의료장비 교체‧보강‧신규 장비 도입 등 - 권역응급의료센터 지정되어 중증의료 진료기능 강화

➆ 전략과제 및 우선순위

구분		우선순위	전략과제	주요내용
시설‧장비 현대화 사업	장비보강사업	1	원내 장비보강	환자용침대 등 40종
	시설 현대화사업	1	방사선종양학과 신설에 따른 시설 구축
		2	항암(무균)조제실 노후설비 교체
		3	진료안내 및 방송설비 노후교체
기능특성화 및 감염병 강화사업	기능 특성화사업	1	심뇌혈관센터 장비보강	심혈관조영장치 1종
		2	권역응급의료센터 장비보강	혈관조영촬영장치 등 3종
		3	재활의학센터 장비보강	초음파진단기 등 2종
		4	산부인과(외래, 수술실, 가임클리닉) 장비보강	미세진동기 등 4종
		5	중환자실 장비보강	혈류역학모니터링 장비 등 2종

다. 병상 확충 계획

- 병원별 향후 목표 병상수를 제시하고, 병상수 설정 근거 및 필요성 작성

※ 현 부지내 증축가능 면적 분석 등 증축 여건 검토 및 확충방안 제시

연도	현재 병상 수	확충 병상 수	총 병상수	세부 병상 구성
2023	655	-	655	간호간병통합서비스병동 450병상, 일반 56병상, 재활병동 44병상, 호스피스 19병상, 정신건강의학과 30병상, 중환자 41병상, 기타(음압 등) 15병상
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-

라. 연차별 추진계획

➀ 시설･장비 현대화	(단위 : 백만원)

연도	기능 및 역할	시설		장비
		사업명	금액	장비명	금액
2024	노후장비 교체 및 보강, 시설 구축 등으로 의료품질 향상			장비보강사업	14,414
		시설보강사업	3,663
		계	3,663	계	14,414
2025	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상			장비보강사업	4,000
		계		계	4,000
2026	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상			장비보강사업	4,000
		계		계	4,000
2027	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상			장비보강사업	4,000
		계		계	4,000
2028	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상			장비보강사업	4,000
		계		계	4,000

➁ 기능특성화 및 감염병 대응 강화	(단위 : 백만원)

연도	기능 및 역할	시설		장비
		사업명	금액	장비명	금액
2024	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상			심뇌혈관센터 장비보강	1,500
				권역응급의료센터 장비보강	1,693
				재활의학센터 장비보강	138
				산부인과 장비보강	511
				중환자실 장비보강	126
		계		계	3,968
2025	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상
				기능특성화 사업	4,000
		계		계	4,000
2026	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상
				기능특성화 사업	4,000
		계		계	4,000
2027	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상
				기능특성화 사업	4,000
		계		계	4,000
2028	노후장비 교체 및 보강, 신규장비 도입으로 의료품질 향상
				기능특성화 사업	4,000
		계		계	4,000

3) 세부 계획

나. 시설･장비 보강사업, 기능특성화 및 감염병 대응 강화사업 (※ 세부사업별로 작성)

사업번호	1
구분	･ 시설･장비 현대화사업	세부사업명	방사선종양학과 신설에 따른 시설 구축

1. 사업개요
사업 분류	증･개축(V), 리모델링( ), 부대시설확충( ), 장비보강( )
사업기간	2023.12~2025.05(예정)
건축경과연수	13년(2010년 건축)
건축계획	공사 면적		증축 (628.10)㎡, 개보수 (179.69)㎡
	연면적		현재		105,041.37㎡						변경 후			105,669.47㎡ (628.10㎡증가)
	병상 수		현재							변경 후
			655		급성					655				급성
					특수									특수
장비계획	○○ 장비 외 총 ○종 (신규보강 ○종, 노후교체 ○종)
인력계획	구분(진료과)		현재									변경 후
			전문의	방사선사			간호사		간호조무사			전문의	방사선사			간호사		간호조무사
	방사선종양학과		-	-			-					2	5			1		1
사업비 (백만원)	구분		합계			국비				지방비					기타(자부담)
	합계		15,609			2,635.5				12,955.5					18
	시설	계	5,289			2,635.5				2,635.5
		건축비	4,225			2,112.5				2,112.5
		설계비	291			145.5				145.5
		감리비	430			215				215
		기타	343			162.5				162.5					18
	장비		10,320			-				10,320

2. 사업 목적 및 사업 내용

사업 목적

○ 서울시 대표 공공의료기관 역할 수행

- 보건복지부 공공보건의료발전계획에 대한 서울시 대표 공공의료기관으로의
역할과 미래 성장동력 발굴

- 저소득층, 취약계층에 대한 적극적인 암환자 치료를 통한 중증 내원환자 증가
및 의료 사각지대 해소

○ 방사선종양학과 신설 및 전문치료기기 도입

- 방사선종양학과 신설, 증가하는 암 환자 및 수요 대비 암 진료 인프라 구축

- 방사선 전문치료장비(선형가속기) 도입으로 진료 후 치료까지 연속성 확보

- 원외 방사선 치료 등으로 인한 입원환자 불편 해소 및 고객만족도 제고

지역 내 의료 수요 및 공급 현황

○ 서울의료원이 위치하고 있는 서울시 중랑구 내 방사선 치료기기 없음

○ 서울의료원 암진료 현황

(단위:건)
연도별	2019년	2020년	2021년
수술	293	158	179
항암	1,094	298	379
※ 2020년 이후 코로나대응으로 감소

사업추진

배경

○ 서울시 동북권역 내 암치료 인프라 확보 필요

- 서울시 내 500병상 이상 종합병원 중 방사선종양학과 미운영병원 서울의료원이 유일

- 방사선 치료기기 부재로 암 치료환자 타 병원 전원 증가

- 진단, 수술, 항암, 방사선 치료로 이어지는 항암치료의 연속성 단절

○ 진료권 내 고령화 추세 강화에 따라 고령층 암환자의 전문적 진료 기관 필요

- 서울시 평균 노령화지수보다 진료권(중랑구, 도봉구, 강북구)의 노령화 지수 높음

사업내용

기능

○ 서울의료원 방사선종양학과 신설을 통한 서울 동북권역 암환자 진료 수행 및 암 관리 거점 역할 수행

시설

○ 기존 권역응급의료센터 남측 부지에 지상 1층 건물 증축

○ 방사선치료를 위한 차폐시설 공사

장비

○ 선형가속기 도입(시비 보조금)

규모 설정 사유

병상수

○ 655병상(변동없음)

연면적

○ 105,041.37㎡ ⟶ 105,669.47㎡(628.10㎡증가)

○ 지상 1층 건물 증축 628.10㎡, 권역응급의료센터 일부 개보수 179.69㎡, 총 공사면적 807.79㎡

※ 진료실, 선형가속기 및 CT 등 검사공간과 차폐시설, 환자 대기공간 등을 고려하였음

기대효과

○ 중증 질환 치료역량 확보로 의료 질 및 진료연계실적 향상

○ 지역 내 환자 편의의 진료 편의 및 만족도 향상 도모

○ 취약계층 암환자의 경제적 부담 감소

○ 서울시 대표 공공의료기관으로의 역할과 미래 성장동력 발굴

3. 시설계획-1
사업비 추계		산출 근거 및 산출식	소요비용 (단위:백만원)	비고
	합 계	-	5,289
	시공비	- 건축공사비 4,139백만원 - 고용개선지원비 66백만원 - 기존건물 철거공사비 20백만원	4,225
	설계비	- 설계비 290백만원 - 손해배상 보험료 1백만원	291
	감리비	- 감리용역비(건설사업관리) 428백만원 - 손해배상 보험료 2백만원	430
	기타	- 설계공모 보상비용 29백만원 - 건축기획 용역 18백만원 - 설계의도구현 용역 28백만원 - 설계안전성검토 용역 5백만원 - 시설부대비 11백만원 - 예비비 252백만원	343	건축기획 용역 자부담 (18백만원)
	※ 사업비 산출 근거 증빙자료 별도첨부(견적서, 유사사례, 산출식 등)
사업범위 및 사업내용1)	○ 설치장소 : 서울의료원 권역응급의료센터 남측 부지 연면적 807.79㎡ ○ 설치시설 : 선형가속기 치료실 2개 및 조정실, 진문의 진료실 2개, CT실, 방사선사실, 치료사연구실, 간호사실, 접수창구 및 환자 대기 공간 및 회의실, 치료계획실, 화장실 등 ○ 설치내용 : 진료실, 대기공간, CT실은 지하층 구조를 고려한 기둥 설계 및 선형가속기 설치를 위한 차폐시설 공사 진행

1) 건축, 설비 등 각 분야별 공사 범위 및 내용을 구체적으로 기입(설비장비 교체가 포함 된 경우 주요 장비명 기입)

3. 시설계획-2
건물명	층	사업 전		사업 후
		면적(㎡) /수량	기능(실명)	면적(㎡) /수량	기능(실명)
서울의료원 본원	지상 1층	179.69	권역응급의료센터 일부	807.79	방사선종양학과
총 계		179.69	권역응급의료센터 일부	807.79	방사선종양학과

* 사업범위 내 모든 층을 작성하여 면적 합계가 사업면적과 일치해야 함

* 노후설비 등 설비교체 사업의 경우 교체 및 신설 수량 구분 명기

3. 시설계획-3
사업일정	추진내용		1년차												2년차
			1분기			2분기			3분기			4분기			1분기			2분기			3분기			4분기
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	설계공모
	기본설계
	실시설계
	공사
	* 단년도 사업은 1개년 계획으로 작성·제출
단계별 사업계획		개보수 승인(서울시, 중랑구청) → 설계용역, 환경영향평가 계약의뢰 및 업체선정(입찰) → 기본/실시설계 → 공사 시공 업체 계약의뢰 및 업체선정(입찰) → 공사 시행(착공승인, 인허가 실시) → 선형가속기 설치 및 검수 ⟶ 진료개시(사업완료)
공사 중 환자운영계획		○ 공실활용 및 신규 증축으로 인해 환자 운영에 미치는 영향 없음
공사안전대책		○ 설계안전성검토를 통해 안전성 확보 후 착공 ○ 건축서비스산업진흥법 의거 건설사업관리를 통한 현장관리 ○ 원내 시설관리팀·재난관리팀 등 연계부서의 적극적인 협조 및 관리 ○ 공사시작 전 안전교육 실시 ○ 공사 중 산업안전보건관리법 준수

<시설계획-4>

건물명	서울의료원 본원	층수	지상 1층		실명	면적(㎡)
					권역응급의료센터 일부	179.69
					총계	179.69

평면도 (변경 전)

<시설계획-4>

평면도 (변경 후)

건물명	서울의료원 본원	층수	지상 1층		실명	면적(㎡)
					방사선종양학과	809.79
					총계	809.79

4. 장비계획1)
설치장소	분류	장비명2)	현재 대수3) [국고지원 대수]	구입 연도3) [국고 지원 연도]	확충 대수	단가 (천원)	소요 금액 (천원)	사유	우선 순위4)
병실 ･ 병동	권고	Bed (침대)	40 [30]	’05,’08 [’05]	20	50	1,000	추가	2
		Defibrillator (심장충격기)	0	-	3	900	2,700	신규	1
총 계
일정·운영		∙ 장비 구매 일정 ∙ 의료인력 확보 일정(*해당되는 경우 작성)

1) 장비신청은 전체장비의 현재대수와 구입연도를 기재하고 신청장비의 대수, 단가, 소요금액, 사유를 표기. 사유항목은 ʻ신규ʼ, ʻ추가ʼ, ʻ교체ʼ로 구분하여 표기

2) 장비명은 [부록 5] 기준장비목록을 바탕으로 작성

3) 현재 보유 대수 중 기능보강사업 국고지원으로 구매한 장비는 [ ]안 표기 (구입연도 포함)

4) 신청 장비 전체 중에 우선하는 순위

5. 의료 및 인력계획
의료서비스 계획 (변경, 강화되는 내용)	구분		기능보강 후 의료서비스
	방사선 종양학과 신설, 시설구축, 장비 확보		◯ 진료 및 치료기술 보강으로 서울 동북권역 암환자의 연속성 있는 진료 수행 ◯ 의료취약계층 대상 적극적인 진료제공으로 공공보건의료기관 역할 수행 ◯ 중증 질환 진료역량 강화로 지방의료원의 위상 제고
인력확보 계획	구분	전공(역할)	현인원	추가 인원
				1년 후	2년 후	3년 후	4년 후
	전문의	방사선종양학과	-	2
	간호사	외래간호사	-		1
	의료기사	의학물리사	-	1
		방사선사	-		4
	기타	간호조무사	-		1

사업번호	2
구분	･ 시설･장비 현대화사업	세부사업명	항암(무균)조제실 노후설비 교체

1. 사업개요
사업 분류	증･개축( ), 리모델링(V), 부대시설확충( ), 장비보강( )
사업기간	2024.03.~07.
건축경과연수	13년(2010년 건축)
건축계획	공사 면적		증축 (-)㎡, 개보수 (16.64)㎡
	연면적		현재	16.64㎡				변경 후	16.64㎡
	병상 수		현재				변경 후
			655	급성			655		급성
				특수					특수
장비계획
인력계획	○ 기존 인력으로 운용
사업비 (백만원)	구분		합계		국비		지방비			기타( )
	합계
	시설	계	55		27.5		27.5
		건축비	55		27.5		27.5
		설계비
		감리비
		기타
	장비

2. 사업 목적 및 사업 내용

사업 목적

○ 노후설비 교체를 통한 항암제 주사제의 안전하고 적합한 무균조제 환경을 조성하여 환자 및 항암제 조제자 안전 향상기여

○ 국제 가이드라인에 맞는 무균조제실 설치로 항암제 주사 조제오류 최소화

지역 내 의료 수요 및 공급 현황

○ 국내 사망원인 1위는 암질환으로 사망률이 지속 증가 중에 있음

○ 서울의료원은 방사선종양학과 신설을 위해 관련 사업을 추진중에 있으며, 항암제 주사제의 경우 조제건수가 지속 증가 중에 있음

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
조제건수 조제건수 작성 추가	3158	3559	905	1195	1232

○ 방사선종양학과 신설 이후 항암치료를 위한 항암제 조제건수 증가 예정

사업추진

배경

○ 의료원 신축이전(2011년) 후 노후화로 인한 벽면 및 천정에 미세한 균열 발생하여 무균환경 유지 어려움

○ 심평원 ‘주사제 안전사용을 위한 종합개선 방안 연구’에 의거 무균조제실 내 전실이 필수이며, ISO Class7의 공기청정도를 유지해야함

- 심평원 주사제 안전사용을 위한 종합개선 방안 연구의 무균조제 시설 기준

○ 항암제 등 무균조제 건수가 지속 증가될 것으로 요구됨

사업내용

기능

○ 항암제의 무균조제에 있어서 안전성을 높여 주사제로 인한
감염사고 등을 방지하여 환자의 투약안정성을 높이고자 함

○ 조제자에게 안전한 조제환경을 제공함으로써 무균조제의 업무의
질을 향상시키고자 함

시설

○ 전실확보 및 조제실과 전실 간의 음압차이유지(2.5pa 이상)

○ ISO Class 7 공기청정도 유지
(0.5mcgm 크기 이상의 미립자 최대허용치 1000per1ft3)

○ 냉난방공조시설의 공기가 HEFA filter를 거친 후 공급되는 설비 조성

장비

○ BSC(ClassⅡ TYPE B2) 2대 활용

기대효과

○ 무균조제에 적합한 환경구축으로 항암치료환자의 치료 질 향상 및
안전에 기여

○ 항암제 조제자의 안전 보호 및 업무 효율 향상

3. 시설계획-1
사업비 추계		산출 근거 및 산출식	소요비용 (단위:백만원)	비고
	합 계		55
	시공비	가설공사, 수장공사, 자동문 설치공사 등	55 별도 설계비 없이 시공비만 있으면 되는지 확인
	설계비
	감리비
	기타
사업범위 및 사업내용1)	○ 벽면 ,천정, 후드근처 공사 (균열없고 청소가능한 재질로 시공) 출입문 자동문설치, ** 냉방시설설치 ( 헤파필터를 통한 냉기 유입 되도록 시공 필요), 바닥 수전 제거 및 바닥 공사 전실과 음압유지하도록 공사 외부에 차압 확인 가능해야합니다. 외부에서 특수조제실 내부 확인가능 유리창 유지 필요물품 유입가능한 덕트 유지 (덕트내 UV등 설치)

1) 건축, 설비 등 각 분야별 공사 범위 및 내용을 구체적으로 기입(설비장비 교체가 포함 된 경우 주요 장비명 기입)

3. 시설계획-2
건물명	층	사업 전		사업 후
		면적(㎡) /수량	기능(실명)	면적(㎡) /수량	기능(실명)
본관동	지상 4층
	지상 3층
	지상 2층
	지상 1층	16.64	특수조제작업실	16.64	특수조제작업실
	지하 1층
	지하 2층
	소 계	16.64	특수조제작업실	16.64	특수조제작업실

* 사업범위 내 모든 층을 작성하여 면적 합계가 사업면적과 일치해야 함

* 노후설비 등 설비교체 사업의 경우 교체 및 신설 수량 구분 명기

3. 시설계획-3
사업일정	추진내용		1년차												2년차
			1분기			2분기			3분기			4분기			1분기			2분기			3분기			4분기
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	입찰
	기본설계
	실시설계
	공사
	* 단년도 사업은 1개년 계획으로 작성·제출
단계별 사업계획		○ 2024.3월 입찰 ○ 2024.4~5월 기본설계 ○ 2024.6월 실시설계 ○ 2024.7월 공사
공사 중 환자운영계획		○ 공사가 진행되는 2주 간 환자 조정하여 항암약제 조제 항암약 조제를 안하게되는것보단 외부에 맡기는 등의 대책이 필요해보임 별도 대첵안 강구 공사중 2주는 환자 조제 실시하지 않도록 조정. 현재 외부 의뢰는 국내에서는 본인 병원환자가 아닌 경우 무균조제는 어렵고 위탁도 안됩니다 의료진과 협의 회의시 1회만 다른 병원에서 투약 후 공사 후 내원 안내도 가능하다고 함.
공사안전대책		○ 공사 전 내부 물품 이동 ○ 가설 공사 시행으로 공사현장 구분하여 조제환경과 분리 공사

<시설계획-4>

건물명	서울의료원 본원	층수	지상 1층		실명	면적(㎡)
					특수조제작업실	16.64
					총계	16.64

평면도 (변경 전)

<시설계획-4>

평면도 (변경 후)

건물명	서울의료원 본원	층수	지상 1층		실명	면적(㎡)
변경관련 상세내역 작성					특수조제작업실 도면상 변경되는게 보이지 않음, 예시파일 확인해서 변경사항 내역 작성요망	16.64
					총계	16.64

5. 의료 및 인력계획
의료서비스 계획 (변경, 강화되는 내용)	구분		기능보강 후 의료서비스
	특수조제실 무균환경 유지		○ 항암제의 무균조제에 있어서 안전성을 높여 주사제로 인한 감염사고 등을 방지하여 환자의 투약안정성 향상 ○ 조제자에게 안전한 조제환경을 제공함으로써 무균 조제의 업무의질을 향상
인력확보 계획	구분	전공(역할)	현인원	추가 인원
				1년 후	2년 후	3년 후	4년 후
	약사, 의료기사, 치료사	약사	17	19	19	19	19

사업번호	3
구분	･ 시설･장비 현대화사업	세부사업명	진료안내설비 및 전관방송 노후교체

1. 사업개요
사업 분류	증･개축( ), 리모델링(V), 부대시설확충( ), 장비보강( )
사업기간	2024.07 ~ 2024.12
건축경과연수	13년(2010년 건축)
건축계획	공사 면적		증축 (-)㎡, 개보수 (-)㎡
	연면적		현재					변경 후
	병상 수		현재				변경 후
			655	급성			655		급성
				특수					특수
장비계획	○ 매입형 모니터 및 산업용 PC 314세트, 전관방송 설비 세트 등
인력계획	○ 기존 인력으로 운용
사업비 (백만원)	구분		합계		국비		지방비			기타( )
	합계		900		450		450
	시설	계	900		450		450
		건축비	714		357		357
		설계비
		감리비
		기타	186		93		93 1. 보내준 견적서와 비용이 다름, 견적서 확인요망 2. 전관방송 설비 견적서 없음 확인 필요
	장비

2. 사업 목적 및 사업 내용

사업 목적

○ 노후화된 병원진료 및 병실안내 시스템을 리뉴얼하여 환자 편의성 향상

○ 직관적인 인터페이스 구축으로 의료, 간호업무 효율성 제고 도움

○ 일반화된 제작업체 선정을 통해 업체 폐업 시 유지보수 불가능 방지 및
계속적인 진료안내서비스 제공

○ 방송설비 최신화로 소방방송 및 응급방송 등을 안정적으로 송출하여
환자안전 강화

지역 내 의료 수요 및 공급 현황

○ 중랑구 내 입원환자의 건강보험급여 건수 및 서울의료원 일반환자 수

지속 증가 추세

<중랑구 건강보험급여 건수>				(단위 : 건)
구분	2020	2021	2022
입원	108,939	103,370	107,986

<서울의료원 일반환자 건수>				(단위 : 명)
구분	2020	2021	2022
합계	402,727	460,895	497,481
입원	39,627	75,767	89,589
외래	363,100	385,128	407,892
※ 2020~2022 감염병전담병원 운영으로 일반환자 기준으로 작성

사업추진

배경

○ 의료원건립(2020.12.)시 제작업체에서만 유지보수 및 운영 가능한 진료
안내설비 설치로 노후화된 현재 제작업체 폐업으로 유지보수에 한계발생

○ 인터넷 익스플로러 기반 시스템으로 익스플로러 운영종료 및 지원중단에
따라 대체 프로그램 사용 필요하나 업그레이드 불가

○ 진료안내설비 노후화로 연도별 고장·수리 발생

항목	2019년	2020년	2021년	2022년
고장수리	53건	45건	63건	43건 22년 말 기준으로 업데이트 요망
※ 제작업체 파산으로 자체수리 및 교체 중

○ 권역응급의료센터 건립에 따라 방송설비와 장비 시스템의 호환성 문제로
연동이 불가하여 소방방송 등 제어가 이원화 되어 유지보수 등 운영에
어려움 발생

사업내용

기능

○ 입원환자의 낙상, 거동불편, 접촉주의 등 아이콘으로 표기로 환자 정보 사전 제공을 통한 환자정보 오표기 최소화

○ 직관적인 인터페이스 운영으로 환자의 정보 습득 편의성 최대화

○ 원활한 방송으로 환자안전 및 소방관련 즉각대응

시설

○ 314개 병원진료안내 표시 리뉴얼

○ 특성화된 소프트웨어 개발 및 운영서버 교체

장비

○ 모니터 및 산업 PC 314set

○ 전관방송 설비 등 25종 교체

기대효과

○ 직관적으로 진료 정보 등을 표출하여 환자 만족 및 편의성 향상, 업무  효율성 상승

○ 유지보수 편리성 증대로 자체 수리를 통한 예산 절감

○ 모니터링 및 제어시스템 일원화로 비상방송 오작동 최소화

3. 시설계획-1
사업비 추계		산출 근거 및 산출식	소요비용 (단위:백만원)	비고
	합 계		900
	시공비	진료시스템 모니터, PC 등 장비 설치	714 45페이지 내용 확인 후 같이 변경
	설계비
	감리비
	기타	진료시스템 소프트웨어 제작	186
사업범위 및 사업내용1)	○ 진료안내시스템 소프트웨어 제작, 관리서버, 모니터 교체, PC설치 등

1) 건축, 설비 등 각 분야별 공사 범위 및 내용을 구체적으로 기입(설비장비 교체가 포함 된 경우 주요 장비명 기입)

3. 시설계획-3
사업일정	추진내용		1년차												2년차
			1분기			2분기			3분기			4분기			1분기			2분기			3분기			4분기
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	입찰
	기본설계
	실시설계
	공사
	* 단년도 사업은 1개년 계획으로 작성·제출
단계별 사업계획		○ 2023.9월 진료안내설비 소프트웨어 개발 ○ 2023.10월 모니터 및 하드웨어 제작 ○ 2023.12월 설치공사 및 시험 테스트
공사 중 환자운영계획		○ 해당사항 없음
공사안전대책		○ 설치관련 안전관리 준수

3. 시설계획-2
계획 도면	변경전
	변경후

5. 의료 및 인력계획
의료서비스 계획 (변경, 강화되는 내용)	구분	기능보강 후 의료서비스
	진료안내서비스 및 전관방송 최신화	○ 직관적으로 진료 정보 등을 표출하여 환자 만족 및 편의성 향상, 업무 효율성 상승 ○ 유지보수 편리성 증대로 자체 수리를 통한 예산 절감 ○ 모니터링 및 제어시스템 일원화로 비상방송 오작동 최소화
인력확보 계획	○ 기존인력으로 운영

사업번호	4
구분	･ 시설･장비 현대화사업 (V)	세부사업명	장비보강사업 (원내 장비보강)

1. 사업개요
사업 분류	증･개축( ), 리모델링( ), 부대시설확충( ), 장비보강(V)
사업기간	2024.01.01.~12.31.
건축경과연수	-
건축계획	-
장비계획	환자용침대 등 40종 도입(신규 1종, 보강3종, 교체 36종)
인력계획	기존 인력으로 운용
사업비 (백만원)	구분		합계	국비	지방비	기타( )
	합계		14,414	7,207	7,207
	시설	계
		건축비
		설계비
		감리비
		기타
	장비		14,414	7,207	7,207

2. 사업 목적 및 사업 내용
사업 목적	○ 신규 장비 확보 및 노후 장비 교체를 통해 진료의 정확성을 확보하고 시민이 신뢰할 수 있는 수준의 의료서비스 제공 ○ 의료장비 보강을 통해 지역 내 의료수요를 충족시키고 동북권역 내 의료서비스 미치료율 최소화를 도모하여 지역거점 공공병원으로서의 역할 수행
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 서울의료원 신축이전(2011년) 이후 진료성과 지속적으로 증가 - (2011년) 394천명 ⟶ (2019년) 737천명 - 2020.2월 감염병 발생으로 서울시 감염병전담병원으로 지정되어 코로나19 적극대응을 위해 외래 및 입원진료 축소 운영 ※ (2020년) 473천명, (2021년) 625천명 , (2022년) 559천명
사업추진 배경	○ 2011년 신축이전 시 투입된 장비들은 현재 노후화가 되어 수선으로는 진료의 정확성 확보 등이 어려운 장비들이 다수임 ○ 최신 의료기술 제공 등을 위해 신규 장비 확보 지속적 필요 ○ 장비교체 및 신규도입 등을 통해 의료품질 제고
사업내용	기능	○ 노후장비 교체를 통한 진료의 정확성 확보 ○ 신규 의료장비 도입을 통한 의료 신기술 제공 ○ 장비보강을 통한 적정시간 내 양질의 의료서비스 제공
	시설	○ 해당사항 없음
	장비	○ 환자용침대 등 40종 도입(신규 1종, 보강3종, 교체 36종)
규모 설정 사유	병상수	○ 655병상
	연면적	○ 105,041㎡
기대효과	○ 장비교체 및 보강을 통해 적정시간 내 양질의 의료서비스 제공 ○ 신규장비를 통한 최신 의료기술 제공으로 의료서비스 수준향상 및 만족도 제고

3. 장비계획1)
설치장소	분류	장비명2)	현재 대수3) [국고 지원 대수]	구입 연도3) [국고 지원 연도]	확충 대수	단가 (천원)	소요 금액 (천원)	사유	우선 순위4)
간호교육행정팀 (병동간호팀)	권고	환자용침대(3Motor) (Patient Bed)	603 [14]	2006(6) 2007(26) 2008(1) 2011(505) 2013(51) [2014(14)]	200	1,400	280,000	교체	1
신경과 (신경생리검사실)	권고	비디오뇌파검사시스템 (Video EEG Monitoring System)	1 [-]	2010(1)	1	130,000	130,000	교체	2
병리과 (육안검사실)	권고	냉동조직절편기 (Freezing Microtome)	2 [1]	2011(1) [2019(1)]	1	45,000	45,000	교체	3
이비인후과 (외래)	목록외	전기수술기 (Electrosurgical Unit)	1 [-]	2009(1)	1	24,200	24,200	교체	4
신경외과 (수술실)	권고	뇌혈류측정기 (Trans cranial Doppler)	1 [-]	2010(1)	1	41,000	41,000	교체	5
진단검사의학과 (혈액은행)	목록외	혈액은행자동화장비 (Fully Automated System ForI D-Card)	1 [-]	2011(1)	1	165,000	165,000	교체	6
진단검사의학과 (진단혈액)	권고	당화혈색소측정기 (Glycohemoglobin Analyzer)	2 [1]	2010(1) [2018(1)]	1	44,000	44,000	교체	7
신경외과 (수술실)	권고	뇌고정장치 (Mayfield Headrest)	2 [-]	2003(1) 2011(1)	1	29,770	29,770	교체	8
마취통증의학과 (수술실)	권고	마취기 (Anesthesia machine)	11 [3]	[2006(2)] 2010(8) [2019(1)]	2	98,000	196,000	교체	9
구매물류팀 (중앙공급실)	권고	자동세척소독기 (Washer Disinfector)	4 [1]	[2008(1)] 2011(3)	2	170,000	340,000	교체	10
구매물류팀 (중앙공급실)	권고	카트워셔 (Cart Washer)	1 [-]	2011(1)	1	370,000	370,000	교체	11
마취통증의학과 (수술실)	목록외	초음파진단기 (Ultrasound system)	1 [-]	2013(1)	1	70,000	70,000	보강	12
외과 (수술실)	권고	복강경시스템 (Laparo Scopic Camera System)	3 [2]	2010(1) [2017(1)] [2019(1)]	1	206,600	206,600	교체	13
흉부외과 (수술실)	권고	범용전기수술기 (Electro Sugical Unit)	1 [-]	2013(1)	1	27,000	27,000	교체	14
수술실	권고	자동세척소독기 (Washer Disinfector)	2 [-]	2011(2)	2	70,000	140,000	교체	15
영상의학과 (유방촬영실)	권고	디지털유방촬영기 (Digital Mammography)	1 [-]	2010(1)	1	462,600	462,600	교체	16
신경과 (신경생리검사실)	권고	디지털뇌파시스템 (Digital EEG System)	2 [-]	2010(1) 2011(1)	2	85,000	170,000	교체	17
영상의학과 (골밀도실)	권고	엑스선골밀도측정기 (X-Ray Bone Densitometer)	1 [-]	2011(1)	1	99,000	99,000	교체	18
영상의학과 (일반촬영실)	권고	디지털엑스선촬영장비 (Digital Radiography System)	4 [4]	2011(2) 2016(1)	1	420,000	420,000	교체	19
영상의학과 (투시조영실)	권고	엑스선투시촬영장치 (Digital Fluoroscopy X-ray system)	1 [-]	2011(1)	1	450,000	450,000	교체	20
이비인후과 (외래)	권고	신경전도검사기기 (Electroneurography)	1 [-]	2010(1)	1	30,000	30,000	교체	21
이비인후과 (청력검사실)	권고	임피던스청력검사기 (Impedance&Audiometer)	1 [-]	2011(1)	1	13,200	13,200	교체	22
이비인후과 (외래)	권고	유발반응청력검사기 (Auditory Evoked Response)	1 [-]	2010(1)	1	35,000	35,000	교체	23
흉부외과 (수술실)	권고	연속적 심박출량 모니터 (Continuous C.O Monitor System)	1 [-]	2010(1)	1	60,000	60,000	교체	24
내과 (내분비내과외래)	권고	초음파진단기 (Ultra Sound System)	1 [-]	2011(1)	1	120,000	120,000	교체	25
외과 (수술실)	권고	혈전흡인기 (Angiojet Ultra Console)	-	-	1	92,000	92,000	신규	26
진단검사의학과 (일반화학)	권고	냉장원심분리기 (Refrigerated Centrifuge)	3 [3]	2011(3)	1	21,340	21,340	교체	27
외과 (수술실)	목록외	유방생검기기 (Encor Enspire Breast Biopsy System)	1 [1]	2005(1)	1	38,500	38,500	교체	28
간호교육행정팀 (병동간호팀)	목록외	전동식흉벽진동기 (Airway Clearance System)	16 [7]	2011(3) 2013(2) 2015(4) [2016(2)] [2020(5)]	5	9,900	49,500	교체	29
병리과 (표본제작실)	권고	회전식조직절편기 (Rotarymicrotome)	3 [2]	2011(1) [2016(1)] [2020(1)]	1	26,700	26,700	교체	30
비뇨의학과 (외래)	권고	고화질 연성방광경 시스템 (FHD Video Flexible Cystoscope System)	1 [-]	2011(1)	1	117,800	117,800	교체	31
진단검사의학과 (미생물부)	권고	자동혈액배양기 (Automated Microbial Detection System)	2 [1]	2011(1) [2021(1)]	1	157,300	157,300	교체	32
진단검사의학과 (미생물부)	권고	원심분리기 (Universal Refrigerated Centrifuge)	3 [-]	2011(3)	2	21,890	43,780	교체	33
진단검사의학과 (분자유전)	권고	핵산 추출 및 유전자 증폭 장치 (Realtime PCR System)	1 [-]	2010(1)	1	343,000	343,000	교체	34
병리과 (육안검사실)	목록외	슬라이드프린터 (Slideprinter)	1 [1]	[2022(1)]	2	25,800	51,600	보강	35
영상의학과 (유방갑상선센터)	권고	초음파영상진단기 (Ultrasound System)	2 [2]	[2019(1)] [2020(1)]	1	195,000	195,000	보강	36
흉부외과 (수술실)	권고	4K 흉강경 시스템 (4K Thoracoscopy System)	1 [-]	2010(1)	1	210,000	210,000	교체	37
핵의학과 (PET/CT실)	목록외	양전자방출단층촬영장치 (PET/CT)	1 [-]	2010(1)	1	4,400,000	4,400,000	교체	38
핵의학과 (SPECT/CT실)	목록외	단광자방출단층촬영장치 (SPECT/CT)	1 [-]	2010(1)	1	1,700,000	1,700,000	교체	39
영상의학과 (ct실)	권고	전신용전산화단층촬영장치 (Computed Tomography System)	2 [1]	2010(1) 2011(1)	1	3,000,000	3,000,000	교체	40
총 계							14,414,890
일정·운영		∙ 장비 구매 일정 - 규격검토 및 시장조사 → 사전공고 → 입찰 공고 및 개찰 → 계약 체결 → 장비 입고 및 검수 → 대금지급

5. 의료 및 인력계획

의료서비스

계획

(변경, 강화되는 내용)

구분

기능보강 후 의료서비스

의료장비

신규도입, 보강,

노후장비 교체

○ 신규 의료서비스 분야 제공 및 신기술 제공(1종)

- 주요장비

사용부서	장비명
외과 (수술실)	혈전흡인기 (ANGIOJET ULTRA CONSOLE)

○ 사용에 한계 발생한 노후장비 교체 및 보강하여 진료의 정확성 확보와 의료품질 향상(39종)

- 주요장비

사용부서	장비명
간호교육행정팀 (병동간호팀)	환자용침대(3Motor) (Patient Bed)
영상의학과 (투시조영실)	엑스선투시촬영장치 (Digital Fluoroscopy X-ray system)
영상의학과 (ct실)	전신용전산화단층촬영장치 (Computed Tomography System)

인력확보

계획

○ 기존 인력으로 운용

사업번호	5
구분	･ 기능특성화 및 감염병 대응 강화 사업	세부사업명	기능특성화사업 (소화기센터, 심뇌혈관센터, 중환자실 산부인과_분만실, 수술실)

1. 사업개요
사업 분류	증･개축( ), 리모델링( ), 부대시설확충( ), 장비보강(V)
사업기간	2024.01.01.~12.31.
건축경과연수	-
건축계획	-
장비계획	- 심뇌혈관센터 심혈관조영장치 1종 - 권역응급의료센터 혈관조영촬영장치 등 3종 (신규 1종, 보강 1종, 교체 1종) - 재활의학센터 초음파진단기 등 2종 (신규 1종, 교체 1종) - 산부인과_외래, 수술실, 가임클리닉 미세진동기 등 4종 (보강 1종, 교체 3종) - 중환자실 혈류역학모니터링 장비 등 2종 (신규 1종, 교체 1종)
인력계획	기존 인력으로 운용
사업비 (백만원)	구분		합계	국비	지방비	기타( )
	합계		3,968	1,984	1,984
	시설	계
		건축비
		설계비
		감리비
		기타
	장비		3,968	1,984	1,984

2. 사업 목적 및 사업 내용<심뇌혈관센터>
사업 목적	○ 노후장비 교체를 통해 검사의 정확성과 질을 높여 심혈관센터의 기능과 역량을 강화시키고자 함 ○ 정확하고 신속한 검사로 심혈관 질환을 조기 진단하고 예방하여 지역사회와 시민의 건강 증진 도모
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 서울시 심혈관 중재시술 인증기관은 총 27개이며, 그 중 동북권역에 7개 기관이 있음(2023년 기준) ○ 통계청 발표 2021년 국내 사망원인 중 2위가 심장 질환으로 인구 10만명당 사망률은 61.5명으로 2011년 대비 49.8명 대비 23.5% 증가 ○ 서울의료원 심혈관센터 내원 환자 수 증가 - (2011년) 5,188명 → (2022년) 26,727명으로 211% 증가 기획팀수정예정 ○ 서울의료원 심혈관센터(심혈관조영실) 검사 건수 증가 - (2011년) 529건 ⟶ (2023년) 1,331건으로 252% 증가 기획팀수정예정
사업추진 배경	○ 기존 장비는 2010년 구입하여 활용한 장비로 2021년도 부품 단종으로 인해 향후 노후화로 인한 고장 발생 시 수리 불가 가능성이 높음 ○ 심혈관질환자 수 증가에 따라 심혈관 질환 관련 검사의 중요‧필요성 증가 ○ 심장질환의 정확한 진단을 통한 시술을 위해 심혈관조영 촬영장치의 교체가 필요
사업내용	기능	○ 심뇌혈관센터(신설) 운영을 통한 전문성 강화 및 의료의질 상승 ○ 심혈관질환 진료 및 부정맥 치료
	시설	○ 기존시설인 심장검사실 활용 (확장공사)
	장비	○ 심혈관조영촬영장치 1종 도입 (교체 1종)
기대효과	○ 의료장비 도입으로 양질의 의료서비스를 제공함으로써 내원객 만족도 증가 ○ 지역사회 심장질환자의 진단율을 높여 신속한 치료방법 결정에 기여

2. 사업 목적 및 사업 내용<권역응급의료센터>
사업 목적	○ 권역응급의료센터로서 서울시 동북권역 중증환자 대상 최종치료기관 역할 수행 ○ KTAS(한국형 응급환자 분류도구) 분류에 의한 중증환자에게 신속, 정확한 진료 및 치료 제공
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 서울의료원은 응급의료센터 건물 신축 및 권역응급의료센터 지정에 따라 환자 수 지속 증가 추세 : (’12년) 26천명 → (’22년) 31천명 ※ 감염병전담병원운영 및 코로나19 전담 응급의료센터 전환 운영으로 축소 운영 ○ 응급의료센터 과밀화 문제 해소 및 중증응급환자가 생활권 범위 내 도달할 수 있도록 응급의료센터 기능 강화 요구됨 ○ 2022년 공공보건의료통계집(국립중앙의료원)에 따르면 관내 지역응급 의료센터 이용률은 서울이 85.2%로 전국 균 73.9%보다 응급의료서비스의 이용도가 높음
사업추진 배경	○ 보건복지부는 필수의료 지원대책 10대 주요 과제를 설정하여 최종치료를 책임지는 응급의료체계 개편 및 확충안을 수립(2023년) ○ 권역응급의료센터의 경우 중증응급환자 최종치료기능을 담당하여 뇌출혈, 중증외상, 심근경색 등 급성기 치료가 사망위험에 밀접한 영향을 주는 질환에 대한 치료를 담당해야하므로 정확한 진단을 위해 장비의 질 향상 노력 필요 ○ 응급의료센터 내 고압산소치료실 개소(2022년)에 따라 일산화탄소 중독 등으로 인한 응급환자 대상 다양한 고압산소 치료 제공을 위한 장비 보강 요구
사업내용	기능	○ 중증 응급환자 대상 전문화된 필수 의료서비스 제공
	시설	○ 권역응급의료센터 내 활용
	장비	○ 혈관조영촬영장치 등 3종 도입 (신규 1종, 보강 1종, 교체1종)
기대효과	○ 급성질환의 골든타임 내 빠른 진단으로 높은 치료 효과와 생존율 향상 기대 ○ 고압산소 치료를 극대화 시켜 다양한 고압산소치료 필요 환자 대상 치료 제공

2. 사업 목적 및 사업 내용<재활의학센터>
사업 목적	○ 노후장비 교체를 통해 치료서비스의 질을 높여 재활의학센터의 기능과 역량을 강화시키고자 함 ○ 재활 골든타임 내 재활치료를 제공하여 지역사회와 시민의 건강증진 도모
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 국내 근골격계 질환자는 지속 증가하고 있으며, 국민 3명 중 1명은 근골격계 질환을 경험 - 심평원 발표 : 2019년 건강보험 적용대상자 5,139만명 중 1,761만명 진료 ○ 재활치료에 대한 환자 수요증가로 재활의학센터 환자 수 증가 (2017년) 38,422명 → (2018년) 37,013명 → (2019년) 40,383명 ※ 2020년, 2021년의 경우 서울시 감염병전담병원으로 지정(2020.2월)되어 코로나19 적극대응을 위해 외래 및 입원진료 일부 축소운영함
사업추진 배경	○ 권역응급의료센터 운영에 따라 재활환자의 수요 증가도 예상되어 진료기능 강화 필요함 ○ 현재 종합 신경인지 기능평가 시스템 부재와 초음파진단기의 노후화로 인한 잦은 고장 및 부품단종으로 수리의 어려움 발생 등 다양하고 원활한 재활의학 진료를 위해 장비 추진하고자 함
사업내용	기능	○ 근골격계 환자 대상 정확한 진단을 통한 효율적인 치료 제공 ○ 신경인지기능검사를 통한 뇌혈관질환, 치매 등 질환 조기파악 가능
	시설	○ 해당사항 없음
	장비	○ 초음파진단기 등 2종 도입 (신규 1종, 교체1종)
기대효과	○ 의료장비 보강으로 양질의 의료서비스를 제공함으로써 내원객 만족도 증가 ○ 신규장비 도입으로 인지장애 내원객 정확한 진단으로 치료효과 향상

2. 사업 목적 및 사업 내용<산부인과_외래,수술실,가임클리닉>
사업 목적	○ 저출산시대의 극복을 위한 가임클리닉 운영을 통한 해결책 제시 ○ 산부인과의 의료장비 강화로 필수진료과 공백 최소화 및 역량 강화
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 서울시내 합계출산율은 0.59로 전국에서 가장 낮은 출산율을 기록하였으며 이는 난임 등으로 인한 출산에 어려움을 겪은 자도 포함 ※ 전국 평균 출산율 : 0.78 ○ 가임클리닉 ’19년 개소이후 증가 추세로 감염병전담병원 운영해제에 따라 환자 수 지속 늘어날 것으로 예상 (’19년) 1,504명 → (’20년) 4,471명 → (’21년) 6,782명 → (’22년) 6,383명 ○ 초혼 연령 증가에 따라 출산 연령이 늦어져 난임 환자 지속 증가 (’17년) 20만명 → (’18년) 22만명 → (’19년) 23만명 ※ 자료출처 : 건강보험심사평가원 국민관심 질병통계 ○ 산부인과의 개업률 대비 폐업률(’17년~’21년)은 11%로 동기간 국내 진료과 중 유일하게 개업 대비 폐업이 많은 진료과 ○ 분만 및 여성질환 치료 환자 수요 증가로 서울의료원 산부인과 환자 수 지속 증가추세 (’12년) 15,299명 → (’19년) 20,653명 → (’20년) 9,072명 → (’21년) 9,171명→ (’22년) 11,489명 ※ 2020년, 2021년의 경우 서울시 감염병전담병원으로 지정(2020.2월) 되어 코로나19 적극대응을 위해 외래 및 입원진료 일부 축소운영
사업추진 배경	○ 가임클리닉 환자 수가 지속 증가함에 따라 원활한 배아활성화로 환자 시술에 적용하기 위해 추가장비 구매 필요 : 현재 1대 장비 보유중으로 동시 배양할 수 있는 환자 수 한계 발생 ○ 기존장비 노후화로 수술 시 시야 확보 어려움 발생 및 단종으로 인한 수리 어려움 발생
사업내용	기능	○ 배아활성화를 통해 보다 많은 환자에게 난임치료 제공 ○ 산부인과 장비교체로 정확하고 효율적인 수술 제공
	시설	○ 해당사항 없음
	장비	○ 미세진동기 등 4종 도입 (보강 1종, 교체 3종)
기대효과	○ 노후 장비 교체로 응급 산모환자의 신속한 평가와 진단으로 치료효과 향상 ○ 고위험 산모와 신생아 비율이 증가하는 상황에서 모자의료 진료체계 강화

2. 사업 목적 및 사업 내용<중환자실>
사업 목적	○ 노후장비 교체를 통해 진료 및 검사의 정확성과 질을 높여 중환자실의 기능과 역량을 강화시키고자 함 ○ 권역응급의료센터 기능 수행으로 유입이 증가되는 중환자 진료에 만전을 기하고자 함
지역 내 의료 수요 및 공급 현황	○ 코로나19 전담병원 지정 해지(’22.5월)됨에 따라 일반환자 대상 진료 기능에 대한 역할 수행 필요 ○ 서울의료원 중환자실은 권역응급의료센터 증축에 따라 추가 확보 되어 현재 총 41개 병상 운영 중(’23.5월) - 중환자실 입원환자 수 : (’19년) 6,569명, (’22년) 5,687명 기획팀 수정예정
사업추진 배경	○ 권역응급의료센터로 지정에 따라 중증응급 진료기능 강화필요 ○ 호흡기질환의 급성기 케어 및 호흡부전의 장기 관리 등 장비의 수량이 부족하여 한정적인 자원을 공유 사용하는 상태로 추가 구입필요 ○ 쇼크 환자에게 혈류역학 모니터링은 중환자의학에서 표준적인 관리방안으로 심기능 저하를 동반한 케이스가 많은 편으로 중환자실 환자 수가 증가함에 따라 신규장비 도입 필요
사업내용	기능	○ 호흡기질환자 대상 질 높은 비침습적 응급처치 제공 ○ 카테터 삽입 없이 혈역학적 모니터링을 통해 환자 질환 악화 방지하여 효율적인 진료서비스 제공
	시설	○ 기존 시설(중환자실) 활용
	장비	○ 혈류역학모니터링 장비 등 2종 도입 (신규 1종, 교체 1종)
기대효과	○ 최신 의료장비 도입으로 양질의 의료서비스를 제공함으로써 재원기간을 단축하여 환자의 건강증진을 도모하고 만족도를 향상시킴 ○ 지역사회 중환자의 정확하고 신속한 진단 및 치료에 기여

3. 장비계획1)
설치장소	분류	장비명2)	현재 대수3) [국고 지원 대수]	구입 연도3) [국고 지원 연도]	확충 대수	단가 (천원)	소요 금액 (천원)	사유	우선 순위4)
심혈관센터 (심혈관조영실)	목록외	심혈관조영촬영장치 (Angiopraphysystem)	1 [-]	2010(1)	1	1,500,000	1,500,000	교체	1
권역응급의료센터 (고압산소치료센터)	권고	고압산소치료전용인공호흡기 (Servo-iHBOVentilator)	-	-	1	143,000	143,000	신규	2
권역응급의료센터 (응급중환자실)	목록외	기관삽관경시스템 (BROCHOSCOPESYSTEM)	1 [1]	[2016(1)]	1	49,990	49,990	보강	3
산부인과 (가임클리닉)	목록외	미세진동기 (Cell Culture Micro Vibration Equipment)	1 [-]	2020(1)	2	20,000	40,000	보강	4
재활의학과 (작업치료실)	목록외	종합신경인지기능평가시스템 (Total Cognitive Function Test)	-	-	1	17,600	17,600	신규	5
산부인과 (수술실)	권고	4K/3D ICG 형광복강경카메라시스템 (4K/3D ICG Laparoscopic Camera System)	2 [1]	2008(1) [2017(1)]	1	373,235	373,235	교체	6
산부인과 (수술실)	목록외	자궁절제경(바이폴라) (Hystro-Resectoscope(Bipolar))	1 [-]	2010(1)	1	28,850	28,850	교체	7
산부인과 (외래)	목록외	요류역학검사기 (URODYNAMICSYSTEM)	1 [-]	2011(1)	1	69,000	69,000	교체	8
재활의학과 (외래)	권고	초음파진단기 (Ultrasoundsystem)	1 [-]	2011(1)	1	120,000	120,000	교체	9
호흡기알레르기내과 (내과계중환자실)	목록외	혈류역학모니터링장비 (Hemodynamic monitoring platform)	-	-	1	58,300	58,300	신규	10
영상의학과 (혈관중재시술실)	강화	혈관조영촬영장치 (Digital Single Angiography System)	2 [-]	2010(2)	1	1,500,000	1,500,000	교체	11
내과 (내과계중환자실)	권고	지속적양압호흡기(Bi-PAP) (PortableVentilator)	3 [3]	[2019(2)] [2021(1)]	4	17,050	68,200	보강	12
총 계							3,968,175
일정·운영		∙ 장비 구매 일정 - 규격검토 및 시장조사 → 사전공고 → 입찰 공고 및 개찰 → 계약체결 → 장비 입고 및 검수 → 대금지급

4. 의료 및 인력계획
의료서비스계획 (변경, 강화되는 내용)	구분	기능보강 후 의료서비스
	의료장비 신규도입, 보강, 노후장비 교체	○ 신규 의료장비 확보를 통한 진료역량 강화 ○ 사용에 한계가 발생한 노후장비를 교체하여 진료의 정확성 확보 및 의료품질 향상 ○ (심뇌혈관센터) 심뇌혈관센터(신설)로 신규장비 도입을 통한 의료의 질 상승 기획팀 수정예정 ○ (권역응급의료센터) 동북권 권역응급센터 ○ (재활의학센터) 신규장비 및 노후 장비 교체를 통한 근골격계 질환 및 인지 장애 환자에게 보다 나은 서비스 제공 ○ (산부인과_외래,수술실,가임클리닉) 노후 장비 교체로 응급 산모환자의 신속한 평가와 진단으로 치료효과 향상 ○ (중환자실) 장비 교체로 중환자에게 양질의 의료서비스 제공
인력확보 계획	○ 기존 인력으로 운용

<별지 제5-1A호 서식>

장비구매 방법 및 사유 서류(의료장비)

[시설‧장비현대화사업(장비보강사업)_원내 장비보강]

(단위 : 천원)
구분	구매장비목록	수량	예정단가	예정금액	구매방법	구매사유	우선순위
권고	환자용침대(3Motor)	200	1,400	280,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	본 장비는 입원병실에서 쓰이는 필수장비로서 2011년 병원 이전 이후 장기간 잦은 사용으로 인한 장비 노후로 교체 필요함. 사용이 편리하고 조작이 간편하며 일반 병실에 배치된 기존장비와 달리 높낮이를 조절 할 수 있어 3모터 침대로 구입 요청 하며, 입원환자의 낙상예방 및 간호환경 개선에 도움이 될 것으로 기대됨.	1
권고	비디오뇌파검사시스템	1	130,000	130,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재보유장비 10년 사용중으로 노후된 장비를 교체하여 뇌전증 환자의 치료에 활용하고자 함. 비디오 연속 뇌파 검사 장비는 환자가 발작을 할 때 녹화된 비디오와 뇌파기록을 분석하여 뇌전증 발작의 형태를 진단하고, 뇌전증 발작이 시작되는 위치를 분석하여 적절한 치료법(항뇌전 증약의 선택과 용량 조절 등)을 선택하는데 도움을 주는 장비 로서 구매가 필요함.	2
권고	냉동조직절편기	1	45,000	45,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존보유장비의 노후화로 장비의 잦은 고장이 발생하며 이로인한 동결속도 저하로 검사결과 지연 횟수가 증가하고 있는 추세임. 응급검사인 동결절편검사의 신속성 및 슬라이드의 질향상을 위해 새로운 장비로의 교체가 시급함	3
목록외	전기수술기	1	24,200	24,200	조달청 전자입찰 일반경쟁	노후화로 인한 교체 필요가 필요하며, 현재 장비 단종 및 수리 불가로 소모품을 대체가 어려운 실정임 해당장비는 코피환자, 수술 후 출혈, 기타 출혈 환자의 지혈에 필요한 필수 장비에 사용 되어, 이비인후과에서 효율적으로 사용할 것으로 사료됨.	4
권고	뇌혈류측정기	1	41,000	41,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	수술후 중환자실에서 사용하던 기존장비의 폐기(2021년)로 사용불가상태임. 뇌혈관 수술 모니터링용으로서 뇌혈류 속도와 혈압을 동시에 실시간으로 확인이 가능 하여, 효율적인 환자 진단 및 케어에 도움이 될것이라고 사료됨.	5
목록외	혈액은행자동화장비	1	165,000	165,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유중인 2011년 취득장비 IH-1000의 노후화가 상당하여 수리에 어려움이 있음. 수리는 가능하나, 수리 후 기대 효과가 높지 않아, 향후 검사의 안정성에 영향을 미칠 것이 우려됨 해당 장비는 혈액형 확인 및 수혈 준비를 위하여 매일 사용 하는 장비임을 감안하여 긴급한 교체가 필요하다고 사료됨.	6
권고	당화혈색소측정기	1	44,000	44,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	해당 장비를 통한 정확한 검사 및 신속한 결과보고가 필수적이나 민감한 부분(위치인식 불가 또는 압력 등)의 문제가 발생되어 수리 중이나 소요기간이 오래 걸려 현재 검사결과보고 지연건수 증가 중. 병원의 규모 및 검사건수를 감안할 때, 두 대의 장비운영이 필수적이며, 노후화장비 교체를 통한 고장 사전대비 및 검사 보고 지연을 방지하고 잦은 고장으로 인해 증가하고 잇는 유지비용을 낮춰 안정적으로 외래 및 응급 검사의 결과를 제공하고자함	7
목록외	뇌고정장치	1	29,770	29,770	조달청 전자입찰 일반경쟁	2006년 최초 도입한 장비를 현재 사용하고 있으나, 노후화에 따른 유격발생으로 고정이 풀리는 등의 두부고정에 어려움이 있음. 장비노후화로 인해 수술시 두부 고정이 어려운점 및 약 20년 사용으로 교체장비 구입시 향후 15년이상 사용가는 한점을 감안 하여, 장비를 교체 하여 운영하는 것이 효율적일 것이라고 사료됨.	8
권고	마취기	2	98,000	196,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유중인 장비는 10년이상 사용중으로 수술 시 환자의 안전에 문제가 발생할 수 있어 교체가 필요한 상황임. 수리 발생시 부품 해외 조달로 수리기간 상당 소여되며, 현재 장비 노후화로 인한 수리(각종 모듈인식 불가 및 테스트 중 LEAK 발생 LCD화면 불량) 발생하여 신속한 교체 필요	9
권고	자동세척소독기	2	170,000	340,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존 장비 노후로 교체 필요함. 원내 모든 사용부서에서 중앙 공급실로 세척을 의뢰 하는 만큼 그 활용도 또한 높으며, 현재 장비 10년 이상 사용으로 노후화에 따른 교체가 필요하다고 사료됨.	10
권고	카트워셔	1	370,000	370,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존 장비 노후로 교체 필요함. 원내 모든 사용부서에서 중앙 공급실로 세척을 의뢰 하는 만큼 그 활용도 또한 높으며, 현재 장비 10년 이상 사용으로 노후화에 따른 교체가 필요하다고 사료됨.	11
목록외	초음파진단기	1	70,000	70,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	최근 마취기술의 발전으로 초음파를 사용한 시술이 많아지고 있는 추세임. 복강경 수술시 수술후 통증조절 위한 복벽마취, 무릎관절 수술에 대퇴신경마취, 어깨, 상지수술에 상완신경총 마취 등 최근에 개발된 시술은 수도없이 많아 현재 우리병원 마취통증의학과 에서 활발히 적극적으로 폭넓게 시행하고 있음. 이에, 초음파유도 시술의 증가로 현재 운영중인 초음파 1대로 운영하기에 어려워 추가 도입이 필요하다고 판단됨.	12
권고	복강경시스템	1	206,600	206,600	조달청 전자입찰 일반경쟁	외과 수술의 2/3 이상 복강경 이용한 수술의 비율이 증가하고 있는 상황에서 장비 노후화로 인한 저화질 영상 지원으로 수술 시행에 제약이 큰 상황임 외과 수술의 활성화 및 최신 복강경 장비 통한 수술의 질 향상과 수술 시간의 단축 및 수술자 피로도 감소에 도움이 되고자함 수술 합병증과 위험성 감소 실용적인 수술장 운영 ICG 복강경 시스템 통한 새로운 비수술적 치료 시도와 관련 연구 활성화를 통한 의료의 질이 높아질 것으로 사료됨.	13
권고	범용전기수술기	1	27,000	27,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유중인 RF장비의 노후화로 인한 고장이 빈번하며 부품 단종으로 수리가 불가한 상황임. 해당 장비는 긴급한 교체가 필요함.	14
권고	자동세척소독기	2	70,000	140,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존 장비의 잦은 고장 및 수리로 오염기구들의 세척과 소독처리 과정에 어려움이 있으며 세척 소요시간이 늘어남으로써 작업자들의 업무과중 현상이 발생함 오염된 기구들의 적절한 세척은 소독과 멸균 효과를 증가시키므로, 대부분의 수술기구들은 자동 세척소독기를 이용하여 세척과 1차 소독을 실행하고 있음. 현재 기존 장비의 잦은 고장, 수리로 수리비용뿐 아니라 업무 지연이 발생하므로 빠른 장비 교체가 필요함.	15
권고	디지털유방촬영기	1	462,600	462,600	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존장비 노후화 및 부품수급 중단으로 수리가 불가능 한 상황이 예상되므로 장비교체가 시급함. 노후화된 장비로 영상품질검사 불합격시 즉시 장비사용 불가함.	16
권고	디지털뇌파시스템	2	85,000	170,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	사용중인 장비 단종 및 수리불가 상태임. 이에, 노후화된 장비를 교체하여 뇌 기능의 이상, 경련성 질환, 의식장애 환자의 치료에 활용하고자함. 뇌파검사는 뇌의 신경 활동을 파형으로 나타내어 뇌의 전기기능 상태를 알아보는 검사임. 주로 경련성질환, 뇌종양, 뇌혈관질환, 의식장애의 유무나 정도, 뇌막염, 뇌사 등의 질환을 진단하는 데 도움을 주는 장비로서 구매가 필요함.	17
권고	엑스선골밀도측정기	1	99,000	99,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	10년 이상 사용하면서 장비 노후화에 따른 잦은 에러 및 고장 발생으로 교체가 필요하다고 사료됨. 장비 교체를 통하여, 골다공증 외 근육감소증 인정비급여, 소아 청소년 골밀도 검사 등 다양한 임상적용 범위가 확대가 기대됨	18
권고	디지털엑스선촬영장비	1	420,000	420,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	엑스선 발생장치 현재 10년 이상 사용중으로 노후화로 인한 장비 교체가 필요함. 장비의 노후화로 영상 진단의 정확도 향상을 위해 교체가 필요하며 고가의 장비 부품 노후화로 인한 유지보수 비 증가가 예상 됨에 따라, 노후 장비 교체가 필요하다고 사료됨.	19
권고	엑스선투시촬영장치	1	450,000	450,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 장비 10년이상 사용중으로 노후화로 인한 장비 고장 발생율 증가 추세임. 많은 외래로부터 검사요청이 있을시, 고장으로 인한 장비 활용도가 떨어져, 장비 교체가 필요함. 또한, 장비 단종 및 부품 단종으로 인해 수리 예후가 좋지 않아, 교체가 절실히 필요함.	20
권고	신경전도검사기기	1	30,000	30,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유 중인 장비가 노후되어 잦은 고장으로 수리가 불가능함. 소프트웨어는 윈도우XP기반으로 고장 시 프로그램 구동이 어려운 상황임. 안면신경마비 환자의 진단에 필수 장비 최근 장비는 사양 등이 많이 업그레이드 되어 빠르고 정확한 검사를 시행할 수 있을뿐만 아니라 검사 결과 또한 편리하게 저장이 가능하여 활용도가 높을 것이라고 사료됨.	21
권고	임피던스청력검사기	1	13,200	13,200	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유장비 노후화로 인한 원활한 운영이 어려우며, 해당 장비 단종으로 수리가 불가한 상황임.	22
권고	유발반응청력검사기	1	35,000	35,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유 중인 장비가 노후되어 잦은 고장으로 수리가 불가능함. 소프트웨어는 윈도우XP기반으로 고장 시 프로그램 구동이 어려운 상황임. 안면신경마비 환자의 진단에 필수 장비 최근 장비는 사양 등이 많이 업그레이드 되어 빠르고 정확한 검사를 시행할 수 있을뿐만 아니라 검사 결과 또한 편리하게 저장이 가능하여 활용도가 높을 것이라고 사료됨.	23
권고	연속적 심박출량 모니터	1	60,000	60,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존 장비의 노후화 및 서비스 중단으로 장비 운영에 어려움이 있음. 환자의 열역학적 지표들을 연속적으로 감시 가능함. 특히, 산소 공급과 산소 소모에 대한 지표 들을 감시함으로써 환자들의 산소균형에 문제가 발생했을 때 어떤 부분에 문제가 발생했는지를 빠르게 파악하고 처치함으로써 환자들의 예후를 개선 할 수 있음.	24
권고	초음파진단기	1	120,000	120,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	장비노후로 인해 교체 요청함. 장비 작동시 발열이 심각한 상황으로 연속된 검사가 어려움. 초음파 화질의 심각한 저하로 갑상선 초음파 검사 및 진단이 불가능한 상태임.	25
권고	혈전흡인기	1	92,000	92,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	뇌혈관을 제외한 동맥·정맥 혈전 제거 및 혈액투석을 받는 환자 들의 투석 접근로 상의 혈전도 효과적으로 제거할 수 있음 혈전용해제를 국소적인 부분에 집중적으로 투여할 수 있어, 전신으로 투여하였을 때, 출혈 위험에 따른 부작용을 줄일 수 있고, 시술의 시간을 10분의 1 수준으로 줄여 효과적이고 환자의 방사선 피폭량을 줄일 수 있음. 해당장비 부재로 관련 시술 필요시 환자를 타기관으로 전원 보내고 있음.	26
권고	냉장원심분리기	1	21,340	21,340	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유하고 있는 장비는 단종된 모델(다용도 원심분리기 5911) 이며, 노후화로 인한 고장이 지속적으로 발생하여 검체 분리 지연으로 검사 결과의 소요시간이 오래걸림. 향후 검사 증가 시 잦은 고장 으로 수리 완료 전까지 검체 분리 지연이 발생 할 수 있고 단종으로 인한 부품 공급이 되지 않을 경우 사용 불가로 지속적인 검사 지연이 예상됨.	27
목록외	유방생검기기	1	38,500	38,500	조달청 전자입찰 일반경쟁	수술방에서 vacuum assisted biopsy시행할 때 기계 불량 혹은 고장에 대비하여 2대 이상의 장비가 필요함. 현재 1대 보유중이며, 2005년 도입으로 노후화로 인한 교체가 필요함.	28
목록외	전동식흉벽진동기	5	9,900	49,500	조달청 전자입찰 일반경쟁	환자의 중증도 및 호흡기질환자 증가로 기기의 빈번한 사용이 잦은 고장을 일으켜 치료의 질을 떨어뜨림. 노후화된 기기의 교체가 필요함 현재 보유수량이 부족하여 타 병동에서 차용하며 사용 중이며, 필요시 적절한 적용이 안되고 있음 또한, 차용을 위한 간호업무로 비효율적 간호업무 증가함. 이외에도 기존 장비의 노후로 인한 고장으로 인한 의료공백 문제됨	29
권고	회전식조직절편기	1	26,700	26,700	조달청 전자입찰 일반경쟁	노후된 장비로 운영시 양질의 슬라이드 제작에 어려움이 있어 장비 교체가 필요함. 해당장비는 표본이 동일한 두께로 만들어져 야하는 장비로써, 슬라이드 관찰시 울렁임이 없어야 하나, 장비 노후도로 인하여 정밀도 및 고정의 한계로 관찰시 매끄 럽지 못한 표본으로 운영에 어려움이 있는 실정임.	30
권고	고화질 연성방광경 시스템	1	117,800	117,800	조달청 전자입찰 일반경쟁	비뇨의학과 진료 환자 중 방광암의 진단과 방광암 수술 후 추적관찰에 필수적인 장비임. 혈뇨로 내원하는 환자, 방광결석 가이드하 유치 도뇨관설치 등 방광경검사를 위한 필수 장비임 2011년 도입된 기존 장비의 노후화로 화면의 해상도가 떨어져 병변부위를 찾고자 할 때 보이지 않는 경우가 발생됨. 저장장치 라이트닝 소스 등 수시로 고장을 일으켜 운영에 어려움이 있음. 비뇨의학과에 필수적인 장비로, 해당장비의 교체로 의료서비스의 질 및 환자 만족도 증가 예상됨	31
권고	자동혈액배양기	1	157,300	157,300	조달청 전자입찰 일반경쟁	자동 혈액배양기는 혈액배양검사 및 무균적 체액에 대한 배양 검사를 시행하기 위한 필수 장비임. 정확한 검사를 위하여 즉각적인 검체 로딩과 24시간 배양 온도 유지가 매우 중요하나, 장비의 심각한 노후화로 향후 검사의 안정성에 영향을 미칠 것이 우려됨. 현재 보유장비 10년이상사용으로 노후화가 상당함.	32
권고	원심분리기	2	21,890	43,780	조달청 전자입찰 일반경쟁	원내 원심분리기의 보유수량은 많으나 미생물실에서 사용하는 원심분리기는 결핵환자용, 일반용으로 구분하여 운영중 2011년 도입장비는 결핵환자용으로 운영중이며, 해당장비 노후화로 최근 고장빈도가 증가 하고 있어 교체가 필요함. (스피드센서/로터센터오류, 모터고장 등) 더불어, 일반용도로 사용중(현재 2대로 운영중)인 원심분리기 또한 노후화로 인한 운영에 어려움이 있어 교체가 필요함. (전반적인 사용량에 따른 센서류 오류가 주된 원인임) 전반적으로 노후화가 심하여 결핵용, 일반용 각 1대씩(총2대) 교체를 통해 원활한 운영이 될 것으로 사료됨	33
권고	핵산 추출 및 유전자 증폭 장치	1	343,000	343,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존장비의 노후화로 장비 고장이 빈번하며, 주요 부품 등의 교체가 발생함. 기존제품은 핵산추출 3시간, PCR 3시간 등 약 6시간으로 소요시간이 길고 응급 불가함. 정량 분자검사를 위한 필수 장비이며,기존장비로 COVID-19와 같은 새로운 종목의 검사가 불가능함.	34
목록외	슬라이드프린터 (Slideprinter)	2	25,800	51,600	조달청 전자입찰 일반경쟁	병리과 주요검사인 조직병리검사의 슬라이드에 병리번호 및 슬라 이드키를 프린트하는 장비로 병리과 업무에 필수적인 장비임 기존에 사용하였던 슬라이드 제작 후 스티커 부착하는 방식은 검체가 바뀔 위험이 있음. 슬라이드 프린터는 박절 시 조직절편이 나올 때마다 해당번호의 슬라이드를 개별적으로 인쇄해서 검체를 부착하는 시스템으로 검체 뒤바뀜의 위험이 낮아 환자안전에 필수적인 장비임. 2022년 12월 1대 도입되어 사용중이나 3대 보유하고 있는 박절기와 세트구성으로 사용하는 것이 효율적일 것이라고 판단됨	35
권고	초음파영상진단기	1	195,000	195,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	유방 갑상선 초음파의 급여화로 처방이 증가함에 따라 검사 대기를 줄이기 위해 유방 갑상선 검사에 최적화되어 있는 최신 사양의 초음파 장비 신규 도입을 요청함. 각 신체장기의 흑백영상은 물론, 각 혈관의 혈류상태를 칼라 및 최신 기능을 도입한 초음파장비로 진단할 수 있으며, general imaging 영역을 위한 장비로써 신체 대부분 영역의 진단이 가능하여 구매가 필요함.	36
권고	4K 흉강경 시스템	1	210,000	210,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	장비 노후화로 인한 교체 필요 수술 중 블랙아웃이 되는 경우가 빈번하여 운영에 어려움이 있음	37
목록외	양전자방출단층촬영장치	1	4,400,000	4,400,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유장비는 단종예정(2024년) 으로 국내 대부분의 대학병원에서교체 및 폐기가 이루어지고 있음 이에 정기적인 장비의 유지관리가 어려울 것으로 판단. 13년째 장비사용으로 노후화로 인한 유지보수 비용이 증가중 본원 방사선종양학과 신설계획에 따른 관련 검사 수요 증가 대비 및 다양한 검사 방법 적용을 위해 최신 기술을 적용한 신형장비의 도입 필요함 도입 시 업무효율 향상 기대와 단종된 구형 장비 운영 및 관리에 따른 부담해소, 최신 의료기기 보유로 인한 홍보효과 기대 가능함.	38
목록외	단광자방출단층촬영장치	1	1,700,000	1,700,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 보유장비는 단종예정(2024년) 으로 국내 대부분의 대학병원에서교체 및 폐기가 이루어지고 있음 이에 정기적인 장비의 유지관리가 어려울 것으로 판단. 13년째 장비사용으로 노후화로 인한 유지보수 비용이 증가중 본원 방사선종양학과 신설계획에 따른 관련 검사 수요 증가 대비 및 다양한 검사 방법 적용을 위해 최신 기술을 적용한 신형장비의 도입 필요함 도입 시 업무효율 향상 기대와 단종된 구형 장비 운영 및 관리에 따른 부담해소, 최신 의료기기 보유로 인한 홍보효과 기대 가능함.	39
권고	전신용전산화단층촬영장치	1	3,000,000	3,000,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현 장비는 2011년 도입된 장비로 노후화로 인한 에러 및 고장발생 가능성 높음, 또한 장비 노후화로 인한 영상진단의 정확도가 떨어 지고 고가의 장비 부품 증가로 인해 유지보수비 증가 중, 교체도입 시기 도래에 따라 교체 구매 필요	40
총수량 /총금액		249	-	14,414,890

<별지 제5-1B호 서식>

의료장비 목록 총괄표

(단위 : 대, 년, 건, 천원)
장비종류		기 존 보 유 장 비										신 규 구 매 장 비						우선 순위	별첨 견적서 번호
분 류	장비명 (기준장비 구분)	설치장소	모델명	대수	보유모델의 제품특성	(조달청) 내용 연수	구입 연도	장비상태	주 사용자명 (직책)	월평균 이용 건수	기존장비 처리 (활용) 계획	구매사유 및 사용계획 (주요대상사업명기) (예상사용건수 포함)	구매 대수	주사용자명 (직책) 및 소요인력 계획	설치 예정 장소	요구되는 기능	예정가격 (단가)
간호 교육 행정팀 (병동간호1,2팀)	환자용침대 (3Motor)	간호 교육 행정팀 (병동간호1,2팀)	SBI-330-7(S) SBM-330-7 SBM-330-7(G) SK-151 SK-152 SK-155 TB-2002 TB-512DLA	20 160 20 54 250 1 65 33	1. 몸체 및 침상판넬프레임 2. 침상판넬 3. 헤드 & 풋프레임 4. 식탁 5. 사이드레일 6. MORTOR 7.핸드스위치/ 간호사스위치 8. 매트리스 9. 바퀴 10. 링겔대	6년	2006 (6) 2007 (26) 2008 (1) 2011 (305) 2013 (51) 2014 (14) 2022 (200)	양호 양호 양호 노후 노후 노후 노후 노후	황선숙 (간호부장)	상시 사용	일부 폐기예정	본 장비는 입원병실에서 쓰이는 필수장비로서 2011년 병원 이전 이후 장기간 잦은 사용으로 인한 장비 노후로 교체 필요함. 사용이 편리하고 조작이 간편하며 일반 병실에 배치된 기존장비와 달리 높낮이를 조절 할 수 있어 3모터 침대로 구입 요청 하며, 입원환자의 낙상예방 및 간호환경 개선에 도움이 될 것으로 기대됨.	200	황선숙 (간호부장)	간호 교육 행정팀 (병동간호1,2팀)	1. 작동범위 1) 최고높이: 735mm(매트리스 제외) 2) 최저높이: 400mm(매트리스 제외) 3) 등판각도: 0~80° 4) 다리판 각도: 0~55° 2. Std.Acc. 1) Mattress 2) I.V.Pole 3) Dining table 4) 리모컨 거치대	280,000 (1,400)	1	1
신경과 (신경생리검사실)	비디오뇌파검사시스템	신경과 (뇌파검사실)	Beehive Horizon	1	1. Digital processing Unit(HP) 2. 64Ch. LTM Amplifiers 3. Panorama Digital Video/Audio Package 4. Tethered Base Station 5. 24"LCD Monitor 6. 32Ch. Amplifier 7. EEG Review Station 8. 24" LCD Monitor 9. Waveform Laser Printer 10. System Enclosure Mobile Rack 11. On-line/Off-line Seizure/Spike AnalysisProgram 12. Keboard 13. PS2 Mouse 14. Fiber Optic Cables to Base Station	5년	2010 (1)	노후	박태환 (신경과 주임과장)	7건	폐기예정	현재보유장비 10년 사용중으로 노후된 장비를 교체하여 뇌전증 환자의 치료에 활용하고자 함. 비디오 연속 뇌파 검사 장비는 환자가 발작을 할 때 녹화된 비디오와 뇌파기록을 분석하여 뇌전증 발작의 형태를 진단하고, 뇌전증 발작이 시작되는 위치를 분석하여 적절한 치료법 (항뇌전증약의 선택과 용량 조절 등)을 선택하는데 도움을 주는 장비로서 구매가 필요함.	1	박태환 (신경과 주임과장)	신경과(신경생리검사실)	1. Analog-AC channels 1) Referential channels : 64 2) Differential channels : 12 3) Common mode rejection ratio: ≥90dB or more 4) Common mode input impedance:> 1GΩ 5) Differential input range : 20mVpp 6) Input noise (peak to peak) :< 2 μV p-p or less 7) Input signal range (peak to peak) : 20mV or more 2. Wireless Amplifier 1) Referential Channels : 40 2) Differential Input Impedance:>50 Mohms 3) Common Mode Input Impedance : > 25 MΩ 4) Common Mode Rejection Ratio : 116 dB 5) Maximal distance range : Up to 30 meters	130,000 (130,000)	2	2
병리과 (육안 검사실)	냉동조직 절편기	병리과 (육안 검사실)	Cryotome FSE CM1860UV	2	1. Freezing Microtome - Balanced Flywhel - Lockable heated Window - Touch Screen & LCD Dispiay - X/Y Orientation Head - Disp. Blade Holder - Elecdtronic Advance/Rewind(Built-in) - Microtome Control Panel - Specimen Temperrature Controller(Built-in) - Cryocassette - Debris Try and Brush	9년	2011 (1) 2019 (1)	노후 양호	최희승 (병리과 주임과장)	상시 사용	폐기예정 계속사용	기존보유장비의 노후화로 장비의 잦은 고장이 발생하며 이로인한 동결속도 저하로 검사결과 지연 횟수가 증가하고 있는 추세임. 응급검사인 동결절편검사의 신속성 및 슬라이드의 질향상을 위해 새로운 장비로의 교체가 시급함	1	최희승 (병리과 주임과장)	병리과 (육안 검사실)	1. 절편기가 냉동챔버안에 포함 2. 급속냉각이 가능 3. 온도설정 범위 : 0℃ to –35℃ (+3K/-3k) 이내 4. UV살균 기능, 청소가 용 이하고 인체무해함	45,000 (45,000)	3	3
이비인후과 (외래)	전기수술기	이비인후과 (외래)	LX80	1	1. Vesalius Generator Unit 2. Tonsillectomy Bipolar Probe 3. Tur-Bi Probe 4. Uvo-Bi Probe 5. Tongue Abse Probe	4년	2009 (1)	노후	정우찬 (이비인후과 주임과장)	4건	폐기예정	노후화로 인한 교체 필요가 필요하며, 현재 장비 단종 및 수리 불가로 소모품을 대체가 어려운 실정임 해당장비는 코피환자, 수술 후 출혈, 기타 출혈 환자의 지혈에 필요한 필수 장비에 사용 되어, 이비인후과에서 효율적으로 사용할 것으로 사료됨.	1	민현정 (이비인후과 주임과장)	이비인후과 (외래)	1. High Frequency : 356 kHz ±20% 2. Maximum HF Power : 120W 3. All modes 25% duty cycle (e.g. activated for 10s,deacticated for 30s) 4. All RFITT modes 100% duty cycle 5. Freguency band : 13.56MHz (internationally harmonized)	24,200 (24,200)	4	4
신경외과 (수술실)	뇌혈류측정기	신경외과 (수술실)	WAKI	1	1. Main Unit 2. 2MHz Pulse Wave Doppler Probe 3. 16MHz Pulse Wave Doppler Probe 1.0mm 4. 16MHz Pulse Wave Doppler Probe 2.0mm	5년	2010 (1)	노후	장세연 (신경외과 주임과장)	70건	폐기예정	수술후 중환자실에서 사용하던 기존장비의 폐기(2021년)로 사용불가상태임. 뇌혈관 수술 모니터링용으로서 뇌혈류 속도와 혈압을 동시에 실시간으로 확인이 가능 하여, 효율적인 환자 진단 및 케어에 도움이 될 것이라고 사료됨.	1	장세연 (신경외과 주임과장)	신경외과 (수술실)	1. Doppler Frequencies :1.6MHz,2MHz,2MHz 2. Probe(2ea) :4MHz, 8MHz 3. Doppler Processing 4. Technology :Fully digital, 8000 channels for each side 5. M Mode : Dynamic up to 500 gates for selected depth range 6. Multi-Depth :Up to 8 spectrum depths 7. Replay: Spectrum, M Mode and Doppler audio at any depth 8. Raw Data Post Processing 9. Software Features 10. Screen Display :Designed for wide screen and High Definition 11. Cybersecurity : According to FDA Guidelines	41,000 (41,000)	5	5
진단검사의학과 (혈액은행)	혈액은행 자동화장비	진단검사의학과 (혈액은행)	IH-1000	1	1. Main System - 17" Touch Screen Monitor - IH-Com KIT Full Version SoftWare - Container For rinsing Solution	5년	2011 (1)	노후	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	2,000건	폐기예정	현재 보유중인 2011년 취득장비 IH-1000의 노후화가 상당하여 수리에 어려움이 있음. 수리는 가능하나, 수리 후 기대효과가 높지 않아, 향후 검사의 안정성에 영향을 미칠 것이 우려됨. 해당 장비는 혈액형 확인 및 수혈 준비를 위하여 매일 사용하는 장비임을 감안하여 긴급한 교체가 필요하다고 사료됨.	1	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	진단검사의학과 (혈액은행)	1. Incubaction time (아형 혈액형 구분) 2. 검체량 : 40㎕ 이상 3. W(115)xD(85)xH(98)cm 4. ABO / Rh typing : 48검체/hr Ab screening test : 82검체/hr 5. 응급 검사 가능 6. 검사 중 시약교체 및 system liquid, waste 교체 가능하여 검사의 연속성 보장 7. Daily maintenance가 아닌 주1회 20분 간편한 유지보수 완료	165,000 (165,000)	6	6
진단검사의학과 (진단혈액)	당화혈 색소측정기	진단검사의학과 (진단혈액)	Variant II Turbo D-100	2	1. VCS (Varint Chromatography Station) 2. VSS (Variant Sampling Station)	5년	2010 (1) 2018 (1)	노후 양호	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	1,450건	폐기예정	해당 장비를 통한 정확한 검사 및 신속한 결과보고가 필수적이나 민감한 부분 (위치인식 불가 또는 압력 등)의 문제가 발생되어 수리 중이나 소요기간이 오래 걸려 현재 검사결과보고 지연건수 증가 중. 병원의 규모 및 검사건수를 감안할 때, 두 대의 장비운영이 필수적이며, 노후화장비 교체를 통한 고장 사전대비 및 검사보고 지연을 방지하고 잦은 고장으로 인해 증가하고 잇는 유지비용을 낮춰 안정적으로 외래 및 응급 검사의 결과를 제공하고자함	1	인지원 (진단검사 의학과 주임과장)	진단검사의학과 (진단혈액)	1. 검사 원리: HPLC 2. 검체 처리 속도 : -80T/hr 3. Hemoglobin variants 4. 검출여부 :HbA1c와 variant를 동시에 측정가능	44,000 (44,000)	7	7
신경외과 (수술실)	뇌고정장치	신경외과 (수술실)	MAYFIELD SYSTEM	1	1. MAYFIELD ADJUSTABLE BASEUNIT (339.5MM) 2. MAYFIELD SWIVEL HORESHOE HEADREST 3. MAYFIELD REUSABLE ADULT SKULL PIN 4. MAYFIELD REUSABLE CHILD SKULL PIN 5. MAYFIELD BALL SOCKET SWIVEL ADAPTER 6. MAYFIELD 2000 SKULL CLAMP	6년	2003 (1)	노후	장세연 (신경외과 주임과장)	상시 사용	폐기예정	2006년 최초 도입한 장비를 현재 사용하고 있으나, 노후화에 따른 유격발생으로 고정이 풀리는 등의 두부고정에 어려움이 있음. 장비노후화로 인해 수술시 두부 고정이 어려운점 및 약 20년 사용으로 교체장비 구입시 향후 15년이상 사용가는 한점을 감안하여, 장비를 교체 하여 운영하는 것이 효율적일 것이라고 사료됨.	1	장세연 (신경외과 주임과장)	신경외과 (수술실)	1. MAYFIELD SWIVEL HORSESHOE HEADREST 2. MAYFIELD ADULT REUSABLE SKULL PIN 3. MAYFIELD TRIAD SKULL CLAMP 4. MAYFIELD ULTRA BASE UNIT 5. MAYFIELD NEUROGEN ADAPTOR 6. MAYFIELD TRI-STAR SWIVEL ADAPTOR 7. MAYFIELD SWIVEL ADAPTOR	29,770 (29,770)	8	8
마취통증의학과 (수술실)	마취기	마취통증의학과 (수술실)	S/5 AVANCE(RR) S/5 AVANCE S/5 AVANCE ZEUS IE (3R)	11	1. Anesthesia System 2. Electronic Gas Mixer, Main 12.1 inch TFT LCD 3. N2O Pipeline System 4. Compact Airway Gas Module 5. Isoflurane Vaporizer	5년	2006 (1) 2006 (1) 2010 (8) 2019 (1)	노후 노후 노후 양호	문정은 (마취통증의학과 주임과장)	70건	일부폐기예정	현재 보유중인 장비는 10년이상 사용중으로 수술 시 환자의 안전에 문제가 발생할 수 있어 교체가 필요한 상황임. 수리 발생시 부품 해외 조달로 수리기간 상당 소여되며, 현재 장비 노후화로 인한 수리(각종 모듈인식 불가 및 테스트 중 LEAK 발생 LCD화면 불량) 발생하여 신속한 교체 필요	2	문정은 (마취통증 의학과 주임과장)	마취통증의학과 (수술실)	1. Electronic Gas Mixer 2. 15 inch Touch Screen 3. Emergency Ventilation System 4. Vaporizer Desflurane 5. Vaporizer Sevoflurane 6. Gas sampling line 7. CO2 absorber 8. Water Trap	196,000 (98,000)	9	9
구매물류팀 (중앙공급실)	자동세척 소독기	구매물류팀 (중앙공급실)	DS10003S PG8528	4	1. Instrument washer Disinfetor - Steam condenser - 3 Level Basket Washing Arms - 5 Level Basket Washing Arms	5년	2011 (3) 2008 (1)	노후 노후	김지인 (구매물류팀 팀장)	상시 사용	일부폐기예정	기존 장비 노후로 교체 필요함. 원내 모든 사용부서에서 중앙 공급실로 세척을 의뢰 하는 만큼 그 활용도 또한 높으며, 현재 장비 10년 이상 사용으로 노후화에 따른 교체가 필요하다고 사료됨.	2	김지인 (구매물류팀 팀장)	구매물류팀 (중앙공급실)	1. 챔버 용량 : 500L 2. 1개의 대용량 built in pre-heating tank 3. 자동 슬라이딩 양문형 안 전 도어 4. 2개의 독립된 온도 제어 방식 5. 3중 물 필터링 시스템 6. 3개의 세제자동주입펌프 7. 강력한 건조 시스템 8. 컬러터치 스크린	340,000 (170,000)	10	10
구매물류팀 (중앙공급실)	카트워셔	구매물류팀 (중앙공급실)	LC80-2	1	1. Cart Washer - Trolley Docking Spray Arms - Washing Arm, Basket - Suction Tray - Dressing Tray - Forcep Tray	5년	2011 (1)	노후	김지인 (구매물류팀 팀장)	상시 사용	폐기예정	기존 장비 노후로 교체 필요함. 원내 모든 사용부서에서 중앙 공급실로 세척을 의뢰 하는 만큼 그 활용도 또한 높으며, 현재 장비 10년 이상 사용으로 노후화에 따른 교체가 필요하다고 사료됨.	1	김지인 (구매물류팀 팀장)	구매물류팀 (중앙공급실)	1. 챔버 용량 : 4,252L 2. 자동양문형 도어 3. 2개의 독립된 온도 제어 방식 4. 세척펌프의 압력 조절 기능 5. 2개의 고효율 수직 순환 펌프 장착 6. 진동 세척 노즐 7. 칼라 터치 플레이	370,000 (370,000)	11	11
마취통증의학과 (수술실)	초음파진단기	마취통증의학과 (수술실)	Flex Focus	1	1. Colon-Rectal Ultrasound System 2. Anorectal Transducer(3D) - Image review Software - Image Storage Facility - Transducer Collar - Neoguard Transducer Cover	5년	2013 (1)	양호	문정은 (마취통증의학과 주임과장)	150건	계속사용	최근 마취기술의 발전으로 초음파를 사용한 시술이 많아지고 있는 추세임. 복강경 수술시 수술후 통증조절 위한 복벽마취, 무릎관절 수술에 대퇴신경마취, 어깨, 상지수술에 상완신경총 마취 등 최근에 개발된 시술은 수도없이 많아 현재 우리병원 마취통증의학과에서 활발히 적극적으로 폭넓게 시행하고 있음. 이에, 초음파유도 시술의 증가로 현재 운영중인 초음파 1대로 운영하기에 어려워 추가 도입이 필요하다고 판단됨.	1	문정은 (마취통증 의학과 주임과장)	마취통증의학과 (수술실)	1. Portable 2. Battery 3. Convex Probe 4. Linear Probe 5. Sector Probe 6. Auto IVC 7. Auto VTI 8. Auto B line 9. Lung Seep 10. Real Time Auto EF	70,000 (70,000)	12	12
외과 (수술실)	복강경시스템	외과 (수술실)	OTV-S7VPro TC302 1588 AIM System 외	3	1. Visera Pro Video System Center 2. Visera Pro Xenon Light Source 3. HD Camera Head 4. LIght Guide Cable 5. 26" HD LCD Monitor 6. HD Larparpscope 10mm 30’ 7. HD Larparpscope 5mm 30’ 8. Insuffator(Tubing set 1Box포함)	5년	2010 (1) 2017 (1) 2019 (1)	노후 양호 양호	김민정 (외과 주임과장)	30건	일부폐기예정	외과 수술의 2/3 이상 복강경 이용한 수술의 비율이 증가하고 있는 상황에서 장비 노후화로 인한 저화질 영상 지원으로 수술 시행에 제약이 큰 상황임 외과 수술의 활성화 및 최신 복강경 장비 통한 수술의 질 향상과 수술 시간의 단축 및 수술자 피로도 감소에 도움이 되고자함 수술 합병증과 위험성 감소 실용적인 수술장 운영 ICG 복강경 시스템 통한 새로운 비수술적 치료 시도와 관련 연구 활성화를 통한 의료의 질이 높아질 것으로 사료됨.	1	김민정 (외과 주임과장)	외과 (수술실)	1. Camera system - 아날로그 신호 :VBS composite and Y/C; 동시 출력 가능 2. light source -램프 : 크세논 쇼트 아크 램프 (오존 프리) 300W -램프 수명 : 약. 500 시간 (20000 회 이상 깜박임) 3. scope set : 시야 : 88, 30 degree 4. capture system 5. medical monitor 6. insufflator 7. cart 8. irrigation pump	206,600 (206,600)	13	13
흉부외과 (수술실)	범용전기수술기	흉부외과 (수술실)	RFG2	1	1. RF Treatment – ClosureRF 2. Initiating RF Treatment 3. Halting RF Treatment	4년	2013 (1)	노후	손진성 (흉부외과 주임과장)	5건	폐기예정	현재 보유중인 RF장비의 노후화로 인한 고장이 빈번하며 부품 단종으로 수리가 불가한 상황임. 해당 장비는 긴급한 교체가 필요함.	1	손진성 (흉부외과 주임과장)	흉부외과 (수술실)	1. AC Power :100~240V RMS, 50 to 60Hz 2. 고주파 신호 주파수 :460.8kHz 3. 화면 :LCD Touch Display	27,000 (27,000)	14	14
수술실	자동세척 소독기	수술실	DS500 DRSD	1	1. Washer Disinfetor - 4 Level Basket Washing Arm - Injection Trolley	5년	2011 (1)	노후	황선숙 (간호부장)	상시사용	폐기예정	기존 장비의 잦은 고장 및 수리로 오염기구들의 세척과 소독처리 과정에 어려움이 있으며 세척 소요시간이 늘어남으로써 작업자들의 업무과중 현상이 발생함 오염된 기구들의 적절한 세척은 소독과 멸균 효과를 증가시키므로, 대부분의 수술기구들은 자동세척소독기를 이용하여 세척과 1차 소독을 실행하고 있음. 현재 기존 장비의 잦은 고장, 수리로 수리비용뿐 아니라 업무 지연이 발생하므로 빠른 장비 교체가 필요함.	2	황선숙 (간호부장)	수술실	1. 사이즈 : 650×687×1840mm 2. 용량 : 250L 3. Power: 8.25kW 4. Dryer heating:4000W 5. 다양한 기구세척 및 소독 6. AISI 316L 스테인리스 스틸로 제작 (챔버내부, 세척노즐 및 탱크 필터)	140,000 (70,000)	15	15
영상의학과 (유방촬영실)	디지털유방 촬영기	영상의학과 (유방촬영실)	Selenia	1	1. Main Gantlry 2. Acquisition Workstation 3. Reading Workstation 4. X-Ray Tube 5. Detector 6. Generator 7. Dicom & Digital Image Storage	5년	2010 (1)	노후	신명진 (영상의학과 주임과장)	500건	폐기예정	기존장비 노후화 및 부품수급 중단으로 AS가 불가능 한 상황이 예상됨에따라 장비교체가 시급함. 노후된 장비로 영상품질검사 불합격시 즉시 장비사용 불가함.	1	신명진 (영상의학과 주임과장)	영상의학과 (유방촬영실)	1. 디텍터 -70micron(Square) 화소 2. 직접 방식 디텍터 3. 제너레이터 -9kW 고용량 4. 컴퓨터보조진단(CAD) 장착 5. Add-on(Upright) Biopsy System 가능형	462,600 (462,600)	16	16
신경과 (신경생리검사실)	디지털뇌파시스템	신경과 (신경생리검사실)	Comet	2	1. 40 CH Digital EEG System 2. EEG amplifier kit 3. Tethered EEG personality module with adaptor	5년	2010 (1) 2011 (1)	노후	박태환 (신경과 주임과장)	50건	폐기예정	사용중인 장비 단종 및 수리불가 상태임. 이에, 노후된 장비를 교체하여 뇌 기능의 이상, 경련성 질환, 의식장애 환자의 치료에 활용하고자함. 뇌파검사는 뇌의 신경 활동을 파형으로 나타내어 뇌의 전기기능 상태를 알아보는 검사임. 주로 경련성질환, 뇌종양, 뇌혈관질환, 의식장애의 유무나 정도, 뇌막염, 뇌사 등의 질환을 진단하는 데 도움을 주는 장비로서 구매가 필요함.	2	박태환 (신경과 주임과장)	신경과 (신경생리검사실)	1. Referential Channels : 64 2. Differential Channels : 12 3. Sensor Inputs : 6 4. Derived Traces : 11 5. DCinput : 16 6. Digital Trigger : 8 bit TTL 7. Input Impedance CommonMode : ≥1Gohm, Differential Mode : 40 Mohm 8. Input Noise : ≤ 2uV p-p or less 9. Rejection ratio : ≥90dB min or more 10. Sapling Rates : 4096Hz or more 11. Bandwidth : DC to 1600 Hz or more 12 Input Signal Range : 20mV pp or more	170,000 (85,000)	17	17
영상의학과 (골밀도실)	엑스선골밀도측정기	영상의학과 (골밀도실)	Discovery-W	1	1. 본체 - 데이터 처리장치 2. 프로그램 - AP Spine - Single Femur - Dual Femur - IVA - CADfx	5년	2011(1)	노후	신명진 (영상의학과 주임과장)	900건	폐기예정	10년 이상 사용하면서 장비 노후화에 따른 잦은 에러 및 고장 발생으로 교체가 필요하다고 사료됨. 장비 교체를 통하여, 골다공증 외 근육감소증 인정비급여, 소아청소년 골밀도 검사 등 다양한 임상적용 범위가 확대가 기대됨	1	신명진 (영상의학과 주임과장)	영상의학과 (골밀도실)	1. 엑스선 튜브 용량 250만 HU 2. 128채널의 디텍터 3. 10초검사/부위별 4. 근육감소증 포함 전신 골 밀도 및 전신체성분 분석 기능 5. 기존 골밀도 검사 데이터 연계 및 호환가능 6. 미국 FDA, 국제임상골대 사학회(ISCD) 인정	99,000 (99,000)	18	18
영상의학과 (일반촬영실)	디지털엑스선촬영장비	영상의학과 (일반촬영실)	Digital Diagnost Ysio Max	4	1. Digital Radiography System 2. Digital Flat Detector 3. Wireless Detector System 4. Operating Station with Diskdrive 5. Digital Wallstand 6. Digital Bucky Diagnost Table 7. High Frequency X-Ray Generator 8. X-Ray Tube Assembly	5년	2011 (3) 2016 (1)	노후(3) 양호(1)	신명진 (영상의학과 주임과장)	11,000건	일부폐기예정	엑스선 발생장치 현재 10년 이상 사용중으로 노후화로 인한 장비 교체가 필요함. 장비의 노후화로 영상 진단의 정확도 향상을 위해 교체가 필요하며 고가의 장비 부품 노후화로 인한 유지보수 비 증가가 예상 됨에 따라, 노후 장비 교체가 필요하다고 사료됨.	1	신명진 (영상의학과 주임과장)	영상의학과 (일반촬영실)	1. 스탠드, 테이블용 유 무선겸용 : 17"x 17" 디텍터 2. 이동형 14“x17" 디텍터 3. TUBE 600,000HU 4. High Voltage Generator : 82KW 5. Wall stand & Patient table 6. Full Auto-position 7. DAP, SimGrid 8. Smart-stitching (withcamera) 9. low dose 촬용 기법 10.Bone suppression lmage 11.W/S(O.S:Windows 10)	420,000 (420,000)	19	19
영상의학과 (투시조영실)	엑스선투시 촬영장치	영상의학과 (투시조영실)	Axiom Luminos dRF	1	1. Digital RF system Main Unit 2. Table and Tabletop 3. X-Ray Tube Stand 4. Flat Detector 5. Compression Device 6. Primary Collimator 7. Operating Console 8. Tableside Control 9. Digital Imaging System 10. Dicom 3 Network Interface 12. X-Ray Tube 13. Generator	5년	2011 (1)	노후	신명진 (영상의학과 주임과장)	77건	폐기예정	현재 장비 10년이상 사용중으로 노후화로 인한 장비 고장 발생율 증가 추세임. 많은 외래로부터 검사요청이 있을시, 고장으로 인한 장비 활용도가 떨어져, 장비 교체가 필요함. 또한, 장비 단종 및 부품 단종으로 인해 수리 예후가 좋지 않아, 교체가 절실히 필요함.	1	신명진 (영상의학과 주임과장)	영상의학과 (투시조영실)	1. Remote controlled Digital R/F X-ray Table 2. Inverter type high frequency X-ray generator (1000mA, 80kW) 3. Flat Panel Dynamic Detector(17x17" Varian) 4. System control console with monitor 5. Heavy duty X-ray tube unit for fluoroscopy (750kHU) 6. X-ray beam collimator 7. Dicom 3.0 Support 8. Digital Imaging System 9. DAP meter 10. DSA function	450,000 (450,000)	20	20
이비인후과 (외래)	신경전도검사기기	이비인후과 (외래)	Navigator Pro	1	1. Auditory Evoked Potential System 2. Digital SEP Stimulator 3. Insert Earphone 4. Disc Electrode Cable 5. Disposable Electrode-Pediatric 6. Disposable Electrode-Rgular 7. Electrode Cable-Gold Foil 8. Disposable Snap Electrode(60/PKG) 9. Patient Cable NarPro(5 Port)	10년	2010 (1)	노후	정우찬 (이비인후과 주임과장)	12건	폐기예정	현재 보유 중인 장비가 노후되어 잦은 고장으로 수리가 불가능함. 소프트웨어는 윈도우XP기반으로 고장 시 프로그램 구동이 어려운 상황임. 안면신경마비 환자의 진단에 필수 장비 최근 장비는 사양 등이 많이 업그레이드 되어 빠르고 정확한 검사를 시행할 수 있을뿐만 아니라 검사 결과 또한 편리하게 저장이 가능하여 활용도가 높을 것이라고 사료됨.	1	민현정 (이비인후과 주임과장)	이비인후과 (외래)	1. 2 Channels 2. CMRR : - Differential mode : >106 dB - Isolation mode : >112 dB 3. Sampling Resolution : 18bit 4. Sensitivity :1 to 500 μVrms/div. :1 to 10 mVrms/div.	30,000 (30,000)	21	21
이비인후과 (청력검사실)	임피던스 청력검사기	이비인후과 (청력검사실)	GSI 2000	1	1. Ear Analyzer For Impedence - Probe Assembly (with Contra insert Phone) - Eartips	5년	2011 (1)	노후	정우찬 (이비인후과 주임과장)	72건	폐기예정	현재 보유장비 노후화로 인한 원활한 운영이 어려우며, 해당 장비 단종으로 수리가 불가한 상황임.	1	민현정 (이비인후과 주임과장)	이비인후과 (외래)	1. 고막운동도검사 2. 검사주파수 : 226Hz 3. 등골근반사검사 4. 동측반사검사주파수(Ipsi) : 0.5,1,2,3,4,LP,HP,NB 5. 대측반수 주파수(Contra) : 250,5,1,2,3,4, LP,WP,HP 6. 등골근반사검사 : 대측, 동측 7. 이관기능검사 : ETF1, ETF2 8. 기도청력검사 : 지원 9. 내장메모리 : 500명 지원	13,200 (13,200)	22	22
이비인후과 (외래)	유발반응청력검사기	이비인후과 (외래)	Navigator Pro	1	1. Auditory Evoked Potential System 2. Digital SEP Stimulator 3. Insert Earphone 4. Disc Electrode Cable 5. Disposable lectrode-Pediatric 6. Disposable Electrode-Rgular 7. Electrode Cable-Gold Foil 8. Disposable Snap Electrode(60/PKG) 9. Patient Cable NarPro(5 Port)	10년	2010 (1)	노후	정우찬 (이비인후과 주임과장)	15건	폐기예정	현재 보유 중인 장비가 노후되어 잦은 고장으로 수리가 불가능함. 소프트웨어는 윈도우XP기반으로 고장 시 프로그램 구동이 어려운 상황임. 안면신경마비 환자의 진단에 필수 장비 최근 장비는 사양 등이 많이 업그레이드 되어 빠르고 정확한 검사를 시행할 수 있을뿐만 아니라 검사 결과 또한 편리하게 저장이 가능하여 활용도가 높을 것이라고 사료됨.	1	민현정 (이비인후과 주임과장)	이비인후과 (외래)	1. 클릭유발전위검사 : Click evoked ABR 2. CE-Chirp유발전위검사 : CE-Chirp LS 3. 톤버스트 전위검사 (Hz) (500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000) NB CE-Chirp: (500,1000,2000,4000Hz) 4. 취득데이터 - 분석시간 :0~980 msec 또는 이상 - A/D해상 : 16bit - Response confidence 95%,97.5%,99% 중 선택사용	35,000 (35,000)	23	23
흉부외과 (수술실)	연속적 심박출량 모니터	흉부외과 (수술실)	Vigilance II	1	1. Main Body 2. Power Cord 3. Opical Module Cable 4. Catheter Interface Cable 5. EkG Slaving Cable	5년	2010 (1)	노후	손진성 (흉부외과 주임과장)	4건	폐기예정	기존 장비의 노후화 및 서비스 중단으로 장비 운영에 어려움이 있음. 환자의 열역학적 지표들을 연속적으로 감시 가능함. 특히, 산소공급과 산소 소모에 대한 지표들을 감시함으로써 환자들의 산소균형에 문제가 발생했을 때 어떤 부분에 문제가 발생했는지를 빠르게 파악하고 처치함으로써 환자들의 예후를 개선 할 수 있음.	1	손진성 (흉부외과 주임과장)	흉부외과 (수술실)	1. Monitor Dimensions : Height 297mm이상 Width 315mm이상 Depth 141mm이상 2. Monitor Footprint :Width –269mm Depth –122mm 3. Monitor Weight: 4.5Kg 4. Monitor Display : Active Area –307mm Resolution–1,024x 768LCD 5. Monitor Operating System : Windows 7 embedded 6. Monitor Speaker Count: 1 7. Touch Screen : Projective capacitive touch 8. System Interface: - USB ports (2) :one USB 2.0 (rear) one USB 3.0 (side) - RS-232 serial port : Edwards proprietary protocol; Maximum data rate=57.6 kilo baud	60,000 (60,000)	24	24
내과 (내분비내과 외래)	초음파진단기	내과 (내분비내과 외래)	HD15	1	1. UltrasoundSystem - C6-3Transducer - L12-5Transducer - Image Modes - Color Power Angio - High Q Automatic Doppler - Measurement Tool & Analysis - Sono CT Real time Imaging - XRES Adaptive image	5년	2011 (1)	노후	김수현 (내과 주임과장)	160건	폐기예정	장비노후로 인해 교체 요청함. 장비 작동시 발열이 심각한 상황으로 연속된 검사가 어려움. 초음파 화질의 심각한 저하로 갑상선 초음파 검사 및 진단이 불가능한 상태임.	1	김수현 (내과 주임과장)	내과 (내분비내과 외래)	1. cSound Architecture 2. Matrix Linear Probe 3. Raw Data Analysis 4. B-Flow 5. MVI (Micro Vascular Imaging)	120,000 (120,000)	25	25
외과 (수술실)	혈전흡인기	신규장비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	뇌혈관을 제외한 동맥·정맥 혈전 제거 및 혈액투석을 받는 환자들의 투석 접근로 상의 혈전도 효과적으로 제거할 수 있음. 혈전용해제를 국소적인 부분에 집중적으로 투여할 수 있어, 전신으로 투여하였을 때, 출혈 위험에 따른 부작용을 줄일 수 있고, 시술의 시간을 10분의 1 수준으로 줄여 효과적이고 환자의 방사선 피폭량을 줄일 수 있음. 해당장비 부재로 관련 시술 필요시 환자를 타기관으로 전원 보내고 있음.	1	김민정 (외과 주임과장)	외과 (수술실)	1. Dimensions : 25” x 16.5” x 54” 2. Weight 135 lbs (57 kg) 3. Voltage requirements : 100/120/220/240 5. Frequency requirements : 50/60 Hz 6. Power requirements 900VA 7. Pump Pressure : 10 Kpsi (±500 psi)	92,000 (92,000)	26	26
진단검사의학과 (일반화학)	냉장원심분리기	진단검사의학과 (일반화학)	5911	3	1. Centirifuge - Swing Roter - Stainless Steel Bucket - Tube Rack (80*10 48*15 15-50 ml )	5년	2011 (3)	노후	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	상시 사용	일부폐기예정	현재 보유하고 있는 장비는 단종된 모델(다용도 원심분리기 5911) 이며, 노후화로 인한 고장이 지속적으로 발생하여 검체 분리 지연으로 검사 결과의 소요시간이 오래걸림. 향후 검사 증가 시 잦은 고장으로 수리 완료 전까지 검체 분리 지연이 발생 할 수 있고 단종으로 인한 부품 공급이 되지 않을 경우 사용 불가로 지속적인 검사 지연이 예상됨.	1	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	진단검사의학과 (일반화학)	1. 최대 속도 : 4,000 rpm (Swing rotor) 2. 최대 RCF : 3,430 xg (Swing rotor) 3. 최대 용량 : 3,000 mL 4. 온도선택범위 : -20℃ ~ +40℃ 5. 전원: 220V, 50/60Hz 6. 크기 :50(W)x65(D)x85(H)cm	21,340 (21,340)	27	27
외과 (수술실)	유방생검기기	외과 (수술실)	MAMMO TOME	1	1. MAMMOTOME CONTROL MODULE 2. MAMMOTOME HOLSTER & CABLE 3. MAMMOTOME S/W 4. MAMMOTOME 8 GAGE 5. MAMMOTOME 11 GAGE 6. MAMMOTOME VACUUM SET 7. MAMMOTOME VACUUM CANISTER	5년	2005 (1)	노후	김민정 (외과 주임과장)	10건	폐기예정	수술방에서 vacuum assisted biopsy시행할 때 기계 불량 혹은 고장에 대비하여 2대 이상의 장비가 필요함. 현재 1대 보유중이며, 2005년 도입으로 노후화로 인한 교체가 필요함.	1	김민정 (외과 주임과장)	외과 (수술실)	1. Encor Enspire system 2. Main Unit, Windows XP 3. Touch Screen, 48kg, 46x66x117cm 4. Foot Switch 5. 인증 UL60601-1, IeC/eN 6060-1, CaN/Csa C22.2 No 601-1 등 국제 규격 통과	38,500 (38,500)	28	28
간호교육행정팀 (병동간호팀)	전동식 흉벽진동기	간호교육행정팀 (병동간호팀)	The Vest 104 The Vest 205 토닥이	16	1. Airway Clearance System - Air Pulse Generator - Air Hose	5년	2011 (3) 2013 (2) 2015 (4) 2016 (2) 2020 (5)	노후 노후 양호 양호 양호	황선숙 (간호부장)	상시사용	일부폐기예정	환자의 중증도 및 호흡기질환자 증가로 기기의 빈번한 사용이 잦은 고장을 일으켜 치료의 질을 떨어뜨림. 노후화된 기기의 교체가 필요함 현재 보유수량이 부족하여 타 병동에서 차용하며 사용 중이며, 필요시 적절한 적용이 안되고 있음 또한, 차용을 위한 간호업무로 비효율적 간호업무 증가함. 이외에도 기존 장비의 노후로 인한 고장으로 인한 의료공백 문제됨	5	황선숙 (간호부장)	간호교육행정팀 (병동간호팀)	1. 빈도수/압력/시간모드 2. 고주파 : 5~20Hz 3. 압력 : 1~10단계 4. 시간 : 1~60분 5. 일반모드 6. 프로그램모드 (1~8point까지 빈도,압력. 시간 설정) 7. 램프모드 설정 가능	49,500 (9,900)	29	29
병리과 (표본제작실)	회전식 조직절편기	병리과 (표본제작실)	Finess ME+ AEM480 HistoCore Multicut	3	1. RotaryMicrotome 1) Disposable Blade Holder Low Profile 2) Cassette Clamp 3) Control pad 4) Waste Tray 5) Autoload	9년	2011 (1) 2016 (1) 2020 (1)	노후 양호 양호	최희승 (병리과 주임과장)	상시 사용	일부폐기예정	노후된 장비로 운영시 양질의 슬라이드 제작에 어려움이 있어 장비 교체가 필요함. 해당장비는 표본이 동일한 두께로 만들어져 야하는 장비로써, 슬라이드 관찰시 울렁임이 없어야 하나, 장비 노후도로 인하여 정밀도 및 고정의 한계로 관찰시 매끄 럽지 못한 표본으로 운영에 어려움이 있는 실정임.	1	최희승 (병리과 주임과장)	병리과 (표본제작실)	1. 전동식 검체 전후진 이동 2. 원터치 삭정, 미세박절 모드 전환 3. 블록 위치기억기능 4. LED 디스플레이 5. 섹션 두께 범위와 단위 : 0.5~100㎛	26,700 (26,700)	30	30
비뇨의학과 (외래)	고화질 연성방광경 시스템	비뇨의학과 (외래)	OTV-S7V	1	1. Video System 2. Camera Head 3. Video Adapter	5년	2011 (1)	노후	최승권 (비뇨의학과 주임과장)	40건	폐기예정	비뇨의학과 진료 환자 중 방광암의 진단과 방광암 수술 후 추적관찰에 필수적인 장비임. 혈뇨로 내원하는 환자, 방광결석 가이드하 유치 도뇨관설치 등 방광경검사를 위한 필수 장비임 2011년 도입된 기존 장비의 노후화로 화면의 해상도가 떨어져 병변부위를 찾고자 할 때 보이지 않는 경우가 발생됨. 저장장치 라이트닝 소스 등 수시로 고장을 일으켜 운영에 어려움이 있음. 비뇨의학과에 필수적인 장비로, 해당장비의 교체로 의료 서비스의 질 및 환자 만족도 증가 예상됨	1	최승권 (비뇨의학과 주임과장)	비뇨의학과 (외래)	1. FHD 화질 이상의 Video Control Unit 2. LED Light Source 3. NBI 기능 4. Flexible Video Cystoscope 5. 국내 수리센터 보유 브랜드	117,800 (117,800)	31	31
진단검사의학과 (미생물부)	자동혈액 배양기	진단검사의학과 (미생물부)	Bactec FX Bact/ALERT VIRTUO	2	1. Automated System for Blood Culture - PLUS Aerobic/F Culture Medium - PLUS Anaerobic/F Culture Medium - PEDS Plus/F Culture Medium	5년	2011 (1) 2021 (1)	노후	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	3,000건	일부폐기예정	자동 혈액배양기는 혈액배양검사 및 무균적 체액에 대한 배양검사를 시행하기 위한 필수 장비임. 정확한 검사를 위하여 즉각적인 검체 로딩과 24시간 배양 온도 유지가 매우 중요하나, 장비의 심각한 노후화로 향후 검사의 안정성에 영향을 미칠 것이 우려됨. 현재 보유장비 10년이상사용으로 노후화가 상당함.	1	인지원 (진단검사 의학과 주임과장)	진단검사의학과 (미생물부)	1. 측정법: 비색법 2. 기기용량: 432병/1set 3. 1일 배양가능 수 (5일 프로토콜 기준) : 86병 4. 판독기준 : 10분(Random access) 5. 측정알고리즘: 3가지 6. 자동 QC : 추가적 QC작업 불필요 7. 확장가능한 용량 : 1,728병 까지 8. 양방향 통신: 가능 9. 혈액량 감시 : 혈액량 자동 측정 10. 배양병을 장비에 자동 으로 장착하는 기능 11. 음성배양병 자동 배출 기능	157,300 (157,300)	32	32
진단검사의학과 (미생물부)	원심분리기	진단검사의학과 (미생물부)	5930 5911	2	1. Centirifuge - Swing Roter - Stainless Steel Bucket - Tube Rack (80*10 48*15 15-50 ml )	5년	2011 (2)	노후	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	상시 사용	폐기예정	원내 원심분리기의 보유수량은 많으나 미생물실에서 사용하는 원심분리기는 결핵환자용, 일반용으로 구분하여 운영중 2011년 도입장비는 결핵환자용으로 운영중이며, 해당장비 노후화로 최근 고장빈도가 증가하고 있어 교체가 필요함. (스피드센서/로터센터오류, 모터고장 등) 더불어, 일반용도로 사용중(현재 2대로 운영중)인 원심분리기 또한 노후화로 인한 운영에 어려움이 있어 교체가 필요함. (전반적인 사용량에 따른 센서류 오류가 주된 원인임) 전반적으로 노후화가 심하여 결핵용, 일반용 각 1대씩(총2대) 교체를 통해 원활한 운영이 될 것으로 사료됨	2	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	진단검사의학과 (미생물부)	1. 최대속도: 8,500 rpm 2. 최대 RCF: 9,690 xg 3. 최대용량: 3,000mL 4. 온도선택범위 : -20℃ ~+40℃ 5. 원심분리기 내부 마개 유무 6. 전원: 220V, 50/60Hz	43,780 (21,890)	33	33
진단검사의학과 (분자유전)	핵산 추출 및 유전자 증폭 장치	진단검사의학과 (분자유전)	M2000RT	1	1. PCR증폭기(분석기) 2. PCR 추출기 3. M2000RT System 4. System Contol Center 5. Spectral Calibraion Kit 6. Rnase P Verification Kit 7. M2000RT Instrument	5년	2010 (1)	노후	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	191건	폐기예정	기존장비의 노후화로 장비 고장이 빈번하며, 주요 부품 등의 교체가 발생함. 기존제품은 핵산추출 3시간, PCR 3시간 등 약 6시간으로 소요시간이 길고 응급 불가함. 정량 분자검사를 위한 필수 장비이며,기존장비로 COVID-19와 같은 새로운 종목의 검사가 불가능함.	1	인지원 (진단검사의학과 주임과장)	진단검사의학과 (분자유전)	1. 핵산 추출부터 실시간 유전자 증폭까지 자동으로 수행 2. 검사 소요 시간 - 1회에 140개 장착이 가능하며 210분 이내에 첫 검사 결과 확인 가능 - STAT 기능 사용 시 115분 소요 3. 시약 - 부족한 시약과 소모품 공급 시, 장비 멈춤없이 지속적으로 공급이 가능 하여 관리가 편리함 - 실온 안전성: 30일 4. 정도관리: - 약 6 months calibration stability - 48시간 동안 1번의 run control data 유지 5. 검체 운용 기능 : Random access STAT 6. 검체 처리능력 : 300검체/ 8시간 기준 7. Hands on Time : < 20 min 검체 및 시약 장착, waste 정리 등 8. 검사 가능 종목 : HBV, HCV, HIV, HPV, CMV, SARS-CoV-2 등 9. 본체 규격 : 295 cm(length) 103 cm(width) 213 cm(height)	343,000 (343,000)	34	34
병리과 (표본제작실)	슬라이드프린터 (Slideprinter)	병리과 (표본제작실)	SlideMate AS	1	1. 슬라이드색인기 2. 터치스크린(내장) 3. 인터페이스 PC 4. 인터페이스 모니터 5. 바코드스스캐너	5년	2022 (1)	양호	최희승 (병리과 주임과장)	상시사용	계속사용	병리과 주요검사인 조직병리검사의 슬라이드에 병리번호 및 슬라이드키를 프린트하는 장비로 병리과 업무에 필수적인 장비임 기존에 사용하였던 슬라이드 제작 후 스티커 부착하는 방식은 검체가 바뀔 위험이 있음. 슬라이드 프린터는 박절 시 조직절편이 나올 때마다 해당번호의 슬라이드를 개별적으로 인쇄해서 검체를 부착하는 시스템으로 검체 뒤바뀜의 위험이 낮아 환자안전에 필수적인 장비임. 2022년 12월 1대 도입되어 사용중이나 3대 보유하고 있는 박절기와 세트구성으로 사용하는 것이 효율적일 것이라고 판단됨	2	최희승 (병리과 주임과장)	병리과 (표본제작실)	1. 인쇄방식: 열전사 인쇄 2. On-demand printing system 3. 작동조절 : 컬러 터치스크린 4. 인쇄속도 : 슬라이드 당 5초 5. 크기: 122x230x290mm	51,600 (25,800)	35	35
영상의학과 (유방갑상선센터)	초음파 영상진단기	영상의학과 (유방갑상선센터)	LOGIQ E10	2	1. Ultrasound Main Uint 2. Linear Probe 3. Matrix Linear Probe 4. Convex Probe(3) 5. B-Flow 6. Auto Optimization 7. LOGIQ View 8. Cross X-Beam 9. SRI-HD 10. Auto IMT		2019 (1) 2020 (1)	양호	신명진 (영상의학과 주임과장)	450건	계속사용	유방 갑상선 초음파의 급여화로 처방이 증가함에 따라 검사 대기를 줄이기 위해 유방 갑상선 검사에 최적화되어 있는 최신 사양의 초음파 장비 신규 도입을 요청함. 각 신체장기의 흑백영상은 물론, 각 혈관의 혈류상태를 칼라 및 최신 기능을 도입한 초음파장비로 진단할 수 있으며, general imaging 영역을 위한 장비로써 신체 대부분 영역의 진단이 가능하여 구매가 필요함.	1	신명진 (영상의학과 주임과장)	영상의학과 (유방갑상선센터)	1. 2D일반영상/조직화모닉기능 2. 컬러도플러 3. 조직 선별 보정 기능 4. Exam management features 5. Purewave crystal technology 6. 자동 도플러 분석기능 7. Clinical option packages 8. 파노라믹 영상 9. 자동컬러/자동도플러 10. smart exam protocols 11. 탄성도 검사 패키지 12. 미세 혈류 영상 13. 광대역 리니어 탐촉자 14. 광대역 리니어 탐촉자	195,000 (195,000)	36	36
흉부외과 (수술실)	4K 흉강경 시스템	흉부외과 (수술실)	5550-Camera System	1	1. Full HDTV(1080) ENDOCAM Controller 2. Xenon Light Sourde 300W 3. Lapro-CO2-PNEU 4. HD Panoview Telescope 0’ Diameter 10mm 5. Full HDTV Camera Head and RIWO Lens 6. Laparo Irrigation Pump	5년	2010 (1)	노후	손진성 (흉부외과 주임과장)	46건	폐기예정	장비 노후화로 인한 교체 필요 수술 중 블랙아웃이 되는 경우가 빈번하여 운영에 어려움이 있음	1	손진성 (흉부외과 주임과장)	흉부외과 (수술실)	1. 4K OLED image system 2. 32인치 4K OLED 이미지를 통하여 수술시, 선명한 이미지 제공. (Camera, Light Source, monitor 등) 3. insufflator 4. Capture System 5. Pump 6. 모니터암(사이드모니터).	210,000 (210,000)	37	37
핵의학과 (PET/CT실)	양전자방출단층촬영장치	핵의학과 (PET/CT실)	Gemini TF 16 Slice	1	1. PET/CT Main System 2. PET Subsystem 3. CT Subsystem 4. PET/CT Acquisition & Proccesing Computer System 5. Remote Workstation 6. PET/CT Local Accessories	6년	2010 (1)	노후	이은정 (핵의학과 주임과장)	46건	폐기예정	현재 보유장비는 단종예정 (2024년)으로 국내 대부분의 대학병원에서교체 및 폐기가 이루어지고 있음 이에 정기적인 장비의 유지관리가 어려울 것으로 판단. 13년째 장비사용으로 노후화로 인한 유지보수 비용이 증가중 본원 방사선종양학과 신설계획에 따른 관련 검사 수요 증가 대비 및 다양한 검사 방법 적용을 위해 최신 기술을 적용한 신형장비의 도입 필요함 도입 시 업무효율 향상 기대와 단종된 구형 장비 운영 및 관리에 따른 부담해소, 최신 의료기기 보유로 인한 홍보효과 기대 가능함.	1	이은정 (핵의학과 주임과장)	핵의학과 (PET/CT실)	1. PET System 2. CT Systems 3. PET/CT Patient Table 4. Operator Console with image display & Mana gement 5. Advantage Workstation Server 6. Time of Flight option- VUE POINT FX reconstruction 7. Advanced Reconstruction Algorism- SharpIR 8. CT Dose Reduction program 9. Cardiac Package H/W 10. General Accessories	4,400,000 (4,400,000)	38	38
핵의학과 (SPECT/CT실)	단광자방출단층촬영장치	핵의학과 (SPECT/CT실)	Brigh tview XCT	1	1. SPECT/CT Main System 2. Scanner Characteristics 3. Patient Table 4. Total Body 5. Emision Tomography 6. Detector 7. Collimator Exchanger System & Storage 8. JET Stream Acquisition System 9. PhysicalAssembly 10. Processing Workstation 11. Clinical Workstation 12. Collimators	5년	2010 (1)	노후	이은정 (핵의학과 주임과장)	70건	폐기예정	현재 보유장비는 단종예정(2024년) 으로 국내 대부분의 대학병원에서교체 및 폐기가 이루어지고 있음 이에 정기적인 장비의 유지관리가 어려울 것으로 판단. 13년째 장비사용으로 노후화로 인한 유지보수 비용이 증가중 본원 방사선종양학과 신설계획에 따른 관련 검사 수요 증가 대비 및 다양한 검사 방법 적용을 위해 최신 기술을 적용한 신형장비의 도입 필요함 도입 시 업무효율 향상 기대와 단종된 구형 장비 운영 및 관리에 따른 부담해소, 최신 의료기기 보유로 인한 홍보효과 기대 가능함.	1	이은정 (핵의학과 주임과장)	핵의학과 (SPECT/CT실)	1. Variable Angle Dual Detector System 1 Set 1) Gantry 2) Digital Detector Performance 2. CT Technology 3. Patient Table 4. Acquisition Console 5. Processing & Review Workstation 6. Advanced Software Package 7. Collimators 8. ECG Gate 9. LCD monitor	1,700,000 (1,700,000)	39	39
영상의학과 (ct실)	전신용전산화단층촬영장치	영상의학과 (ct실)	Brillance iCT SP SOMATOM Definition Flash	2	1. CT Main System 2. Gantry System 3. Detector System 4. Tube & generator System 5. Patient Support 6. Host Conputer System 7. 128 Slice Acquisition Mode 8. Reconstruction Processors 9. Reconstruction Unit 10. OperatingConsole	5년	2010 (1) 2011 (1)	노후 노후	신명진 (영상의학과 주임과장)	2,500건	일부폐기예정	현 장비는 2011년 도입된 장비로 노후화로 인한 에러 및 고장발생 가능성 높음, 또한 장비 노후화로 인한 영상진단의 정확도가 떨어지고 고가의 장비 부품 증가로 인해 유지보수비 증가 중, 교체도입 시기 도래에 따라 교체 구매 필요	1	신명진 (영상의학과 주임과장)	영상의학과 (ct실)	1. Gantry - Aperture 70cm 2. iMRC X-Ray Tube 3. Focalspot Small : 0.6x0.7, Large:1.1x1.2 4. Generator –Power : 120kw 5. Patient table – Maximumscannable range: 2,100mm 6. Detector –Coverage : 40mm 7. Reconstruction –Speed : iDose 40ips	3,000,000 (3,000,000)	40	40

[시설‧장비현대화사업(장비보강사업)_원내 장비보강]

<별지 제5-1C호 서식>

의료장비별 사양서

[시설‧장비현대화사업(장비보강사업)_원내 장비보강]

<참고>

1) 각각의 장비에 대하여 작성하여야 함

2) 각각의 장비에 대한 견적서를 첨부하고 번호 기입

□ 권고 의료장비에 해당하는 장비

장비명	대수	국산 가능여부 (O/X)	적용사양 (국산/수입/ 공동규격)	필수기능 사양	견적서 번호
환자용침대(3Motor) (PatientBed)	200	O	국산	1. 작동범위 1) 최고높이: 735mm(매트리스 제외) 2) 최저높이: 400mm(매트리스 제외) 3) 등판각도: 0~80° 4) 다리판 각도: 0~55° 2. Std.Acc. 1) Mattress 2) I.V.Pole 3) Dining table 4) 리모컨 거치대	1
비디오뇌파검사시스템 (VideoEEGMonitoringSystem)	1	X	수입	1. Analog-AC channels 1) Referential channels : 64 2) Differential channels : 12 3) Common mode rejection ratio : ≥90dB or more 4) Common mode input impedance : > 1GΩ 5) Differential input range : 20mVpp 6) Input noise (peak to peak) : < 2 μV p-p or less 7) Input signal range (peak to peak) : 20mV or more 2. Wireless Amplifier ] 1) Referential Channels : 40 2) Differential Input Impedance : > 50 Mohms 3) Common Mode Input Impedance : > 25 MΩ 4) Common Mode Rejection Ratio : 116 dB 5) Maximal distance range : Up to 30 meters	2
냉동조직절편기 (FreezingMicrotome)	1	X	수입	1. 절편기가 냉동챔버안에 포함 2. 급속냉각이 가능 3. 온도설정 범위 : 0℃ to –35℃ (+3K/-3k) 이내 가능 4. UV살균 기능, 청소가 용이하고 인체무해함	3
뇌혈류측정기 (Trans cranial Doppler)	1	X	수입	1. Doppler Frequencies: 1.6MHz, 2MHz, 2MHz Monitoring 2. Probe(2ea), 4MHz, 8MHz 3. Doppler Processing 4. Technology: Fully digital, 8000 channels for each side 5. M Mode: Dynamic up to 500 gates for selected depth range 6. Multi-Depth: Up to 8 spectrum depths 7. Replay: Spectrum, M Mode and Doppler audio at any depth 8. Raw Data Post Processing: Depth, Gain, Scale, Sample, Filter 9. Software Features 10. Screen Display: Designed for wide screen and High Definition 11. Cybersecurity: According to FDA Guidelines	5
당화혈색소측정기 (GlycohemoglobinAnalyzer)	1	X	수입	1. 검사 원리: HPLC 2. 검체 처리 속도: -80T/hr 3. Hemoglobin variants 4. 검출여부: HbA1c와 variant를 동시에 측정가능	7
뇌고정장치 (MAYFIELDHEADREST)	1	X	수입	1. A1012 MAYFIELD SWIVEL HORSESHOE HEADREST 2. Mayfield A1047 MAYFIELD ADULT REUSABLE SKULL PIN 3. Mayfield A1108 MAYFIELD TRIAD SKULL CLAMP 4. Mayfield A2101 MAYFIELD ULTRA BASE UNIT 5. Mayfield A1031 MAYFIELD NEUROGEN ADAPTOR 6. Mayfield A2008 MAYFIELD TRI-STAR SWIVEL ADAPTOR 7. Mayfield A1018 MAYFIELD SWIVEL ADAPTOR	8
마취기 (Anesthesia machine)	2	X	수입	1. Electronic Gas Mixer 2. 15 inch Touch Screen 3. Emergency Ventilation System 4. Vaporizer Desflurane 5. Vaporizer Sevoflurane 6. Gas sampling line 7. CO2 absorber 8. Water Trap	9
자동세척소독기 (WasherDisinfector)	2	X	수입	1. 챔버 용량 : 500L 2. 1개의 대용량 built in pre-heating tank 3. 자동 슬라이딩 양문형 안전 도어 4. 2개의 독립된 온도 제어 방식 5. 3중 물 필터링 시스템 6. 3개의 세제자동주입펌프 6. 강력한 건조 시스템 7. 컬러터치 스크린	10
카트워셔 (CartWasher)	1	X	수입	1. 챔버 용량 : 4,252L 2. 자동양문형 도어 3. 2개의 독립된 온도 제어 방식 4. 세척펌프의 압력 조절 기능 5. 2개의 고효율 수직 순환 펌프 장착 6. 진동 세척 노즐 7. 칼라 터치 플레이	11
복강경시스템 (Laparoscopiccamerasystem)	1	X	수입	1. Camera system - 아날로그 신호 : VBS composite and Y/C; 동시 출력 가능 2. light source - 램프 : 크세논 쇼트 아크 램프 (오존 프리) 300W - 램프 수명 : 약. 500 시간 (20000 회 이상 깜박임) 3. scope set : 시야 : 88 30 degree 4. capture system 5. medical monitor 6. insufflator 7. cart 8. irrigation pump	13
범용전기수술기 (ELECTRO SURGICAL UNIT)	1	X	수입	1. AC Power:100~240V RMS,50 to 60Hz 2. 고주파 신호 주파수:460.8kHz 3. 화면 : LCD Touch Display 4. 장비규격 : 크기:26.7cm높이X34cm너비X17.3cm깊이 무게 : 6.8Kg(15lbs)	14
자동세척소독기 (WasherDisinfector)	2	X	수입	1. 사이즈: 650×687×1840mm 2. 용량 : 250L 3. Power: 8.25kW 4. Dryer heating:4000W 5. 다양한 기구세척 및 소독 6. AISI 316L 스테인리스 스틸로 제작 (챔버내부, 세척노즐 및 탱크 필터)	15
디지털유방촬영기 (DigitalMammography)	1	X	수입	1. 디텍터 - 70micron(Square) 화소 2. 직접 방식 디텍터 3. 제너레이터 - 9kW 고용량 4. 컴퓨터보조진단(CAD) 장착 5. Add-on(Upright) Biopsy System 가능형	16
디지털뇌파시스템 (DigitalEEGSystem)	2	X	수입	1. Referential Channels : 64 2. Differential Channels : 12 3. Sensor Inputs : 6 4. Derived Traces : 11 5. DCinput : 16 6. Digital Trigger : 8 bit TTL 7. Input Impedance CommonMode : ≥1Gohm, Differential Mode : 40 Mohm 8. Input Noise : ≤ 2uV p-p or less 9. Rejection ratio : ≥90dB min or more 10. Sapling Rates : 4096Hz or more 11. Bandwidth : DC to 1600 Hz or more 12 Input Signal Range : 20mV pp or more	17
엑스선골밀도측정기 (X-RayBoneDensitometer)	1	X	수입	1. 엑스선 튜브 용량 250만 HU 2. 128채널의 디텍터 3. 10초검사/부위별 4. 근육감소증 포함 전신 골밀도 및 전신체성분 분석 기능 5. 기존 골밀도 검사 데이터연계 및 호환가능 6. 미국 FDA, 국제임상골대사학회(ISCD) 인정	18
디지털엑스선촬영장비 (DigitalRadiographySystem)	1	O	공동규격	1. 스탠드, 테이블용 유 무선겸용 : 17"x 17" 디텍터 2. 이동형 14“x17" 디텍터 3. TUBE 600,000HU 4. High Voltage Generator 82KW 5. Wall stand & Patient table 6. Full Auto-position 7. DAP, SimGrid 8. Smart-stitching(withcamera) 9. low dose 촬용 기법 10. Bone suppression lmag (BSI) 11. W/S(O.S:Windows 10)	19
엑스선투시촬영장치 (Digital Fluoroscopy X-ray system)	1	X	수입	1. Remote controlled Digital R/F X-ray Table 2. Inverter type high frequency X-ray generator (1000mA, 80kW) 3. Flat Panel Dynamic Detector (17x17" Varian) 4. System control console with monitor 5. Heavy duty X-ray tube unit for fluoroscopy (750kHU) 6. X-ray beam collimator 7. Dicom 3.0 Support package 8. Digital Imaging System 1 9. DAP meter 10. DSA function	20
신경전도검사기기 (Electroneurography)	1	X	수입	1. 2 Channels 2. CMRR : - Differential mode : >106 dB - Isolation mode : >112 dB 3. Sampling Resolution : 18bit 4. Sensitivity : 1 to 500 μVrms/div., and 1 to 10 mVrms/div.	21
임피던스청력검사기 (Impedance & Audiometer)	1	X	수입	1. 고막운동도검사 2. 검사주파수 : 226Hz 3. 등골근반사검사 4.동측반사검사주파수(Ipsi) : 0.5,1,2,3,4,LP,HP,NB 5. 대측반수 주파수(Contra) : 250,5,1,2,3,4, LP,WP,HP 6. 등골근반사검사 : 대측, 동측 7. 이관기능검사 : ETF1, ETF2 8. 기도청력검사 : 지원 9. 내장메모리 : 500명 지원	22
유발반응청력검사기 (auditoryevokedresponse)	1	X	수입	1. 클릭유발전위검사 : Click evoked ABR 2. CE-Chirp유발전위검사 : CE-Chirp LS 3. 톤버스트 전위검사 (Hz) : (500,750,1000,1500,2000,3000,4000) NB CE-Chirp (500,1000,2000,4000Hz) 4. 취득데이터 - 분석시간 : 0~980 msec 또는 이상 - A/D해상 : 16bit - Response confidence 95%,97.5%,99% 중 선택사용	23
연속적 심박출량 모니터 (Continuous C.O Monitor System)	1	X	수입	1. Monitor Dimensions : Height 297mm이상 / Width 315mm이상 Depth 141mm이상 2. Monitor Footprint : Width –269mm / Depth –122mm 3. Monitor Weight: 4.5Kg 4. Monitor Display : Active Area –307mm Resolution–1,024x 768LCD 5. Monitor Operating System : Windows 7 embedded 6. Monitor Speaker Count : 1 7. Touch Screen : Projective capacitive touch 8. System Interface - USB ports (2) : one USB 2.0 (rear), one USB 3.0 (side) - RS-232 serial port : Edwards proprietary protocol; Maximum data rate=57.6 kilo baud	24
초음파진단기 (UltraSoundSystem)	1	O	수입	1. cSound Architecture 2. Matrix Linear Probe 3. Raw Data Analysis 4. B-Flow 5. MVI (Micro Vascular Imaging )	25
혈전흡인기 (ANGIOJET ULTRA CONSOLE)	1	X	수입	1. Dimensions 25” x 16.5” x 54” 2. D x W x H (63.5 x 42 x 137 cm) 3. Weight 135 lbs (57 kg) 4. Voltage requirements 100/120/220/240 5. Frequency requirements 50/60 Hz 6. Power requirements 900VA 7. Pump Pressure 10 Kpsi (±500 psi)	26
냉장원심분리기 (RefrigeratedCentrifuge)	1	X	수입	1. 최대 속도: 4,000 rpm (Swing rotor) 2. 최대 RCF: 3,430 xg (Swing rotor) 3. 최대 용량 : 3,000 mL 4. 온도선택범위 : -20℃ ~ +40℃ 5. 전원: 220V, 50/60Hz 6. 크기: 50(W)x65(D)x85(H)cm	27
회전식조직절편기 (Rotarymicrotome)	1	X	수입	1. 전동식 검체 전후진 이동 2. 원터치 삭정, 미세박절 모드 전환 3. 블록 위치기억기능 4. LED 디스플레이 5. 섹션 두께 범위와 단위 : 0.5~100㎛	30
고화질 연성방광경 시스템 (FHD Video Flexible Cystoscope System)	1	X	수입	1. FHD 화질 이상의 Video Control Unit 2. LED Light Source 3. NBI 기능 4. Flexible Video Cystoscope 5. 국내 수리센터 보유 브랜드	31
자동혈액배양기 (Automatedmicrobialdetectionsystem)	1	X	수입	1. 측정법: 비색법 2. 기기용량: 432병/1set 3. 1일 배양가능 수(5일 프로토콜 기준):86병 4. 판독기준:10분(Random access) 5. 측정알고리즘: 3가지 6. 자동 QC: 추가적 QC작업 불필요 7. 확장가능한 용량: 1,728병 까지 8. 양방향 통신: 가능 9. 혈액량 감시: 혈액량 자동 측정 10. 배양병을 장비에 자동으로 장착하는 기능 있음 11. 음성배양병 자동 배출 기능 있음	32
원심분리기 (Universal Refrigerated Centrifuge)	2	X	수입	1. 최대속도: 8,500 rpm 2. 최대 RCF: 9,690 xg 3. 최대용량: 3,000mL 4. 온도선택범위: -20℃ ~+40℃ 5. 원심분리기 내부 마개 유무: 유 6. 전원: 220V, 50/60Hz	33
핵산 추출 및 유전자 증폭 장치 (Realtime PCR System)	1	O	수입	1. 핵산 추출부터 실시간 유전자 증폭까지 자동으로 수행 2. 검사 소요 시간 - 1회에 140개 장착이 가능하며 210분 이내에 첫 검사 결과 확인 가능 - STAT 기능 사용 시 115분 소요 3. 시약 - 부족한 시약과 소모품 공급 시, 장비 멈춤없이 지속적으로 공급이 가능하여 관리가 편리함 - 실온 안전성: 30일 4. 정도관리: - 약 6 months calibration stability - 48시간 동안 1번의 run control data 유지 5. 검체 운용 기능 : Random access STAT 6. 검체 처리능력: 300검체/ 8시간 기준 7. Hands on Time: < 20 min 검체 및 시약 장착, waste 정리 등 8. 검사 가능 종목: HBV, HCV, HIV, HPV, CMV, SARS-CoV-2 등 9. 본체 규격: 295 cm(length) * 103 cm (width) * 213 cm(height)	34
초음파영상진단기 (UltrasoundSystem)	1	O	공통규격	1. 시스템구조 , 영상모드(2D) 2. 터치스크린 , 모션모드 3. 스펙트럴 도플러 4. freehand 3D volume 5. 2D일반영상 , 조직화모닉기능 6. 컬러도플러 7. Color power angio (C P A) 8. 차세대 실시간 복합영상 9. 최적화 이미지 프로세싱 10. 지능형최적화 기능, 실시간최적화 기능 11. 조직 선별 보정 기능 12. 코드화된 빔처리 기능 , 동영상 재확인 기능 13. Exam management features 14. Purewave crystal technology 15. 측정 도구 및 일반화 기능 16. HighQ 자동 도플러 분석기능 17. Clinical option packages 18. 파노라믹 영상 19. 자동컬러 및 자동도플러 기능 20. smart exam protocols 21. 배터리 파워 팩 , DICOM 22. 탄성도 검사 패키지 (Elastography) 23. 미세 혈류 영상 (MFI/MFI HD) 24. AI Breasat 25. 퓨어웨이브 광대역 리니어 탐촉자 26. 광대역 리니어 탐촉자	36
4K 흉강경 시스템 (4K Thoracoscopy System)	1	X	수입	1. 4K OLED image system 2. 32인치 4K OLED 이미지를 통하여 수술시, 선명한 이미지 제공 (Camera, Light Source, monitor 등) 3. insufflator 4. Capture System 5. Pump 6. 모니터암(사이드모니터).	37
전신용전산화단층촬영장치 (ComputedTomography System)	1	X	수입	1. Gantry -Aperture 70cm 2. iMRC X-Ray Tube 3. Focalspot Small:0.6x0.7, Large:1.1x1.2 4. Generator -Power:120kw 5. Patient table –Maximumscannable range: 2,100mm 6. Detector -Coverage:40mm 7. Reconstruction -Speed:iDose 40ips	40

□ 기준 의료장비에 해당되지 않는 장비

장비명	대수	국산 가능여부 (O/X)	적용사양 (국산/수입/ 공동규격)	필수기능 사양	견적서 번호
전기수술기 (ElectrosurgicalUnit)	1	X	수입	1. High Frequency : 356 kHz ±20% 2. Maximum HF Power : 120W 3. All modes 25% duty cycle (e.g. activated for 10s,deacticated for 30s) 4. All RFITT modes 100% duty cycle 5. Freguency band : 13.56MHz (internationally harmonized)	4
혈액은행자동화장비 (FullyAutomatedSystem ForID-Card)	1	X	수입	1. Incubaction time (아형 혈액형 구분) 2. 검체량 : 40㎕ 이상 3. 규격 : W(115) x D(85) x H(98)cm 4. ABO / Rh typing : 48검체/hr -Ab screening test : 82검체/hr 5. 응급 검사 가능 6. 검사 중 시약교체 및 system liquid, waste교체 가능하여 검사의 연속성 보장	6
초음파진단기 (Ultrasound system)	1	O	수입	1. Portable 2. Battery 3. Convex Probe 4. Linear Probe 5. Sector Probe 6. Auto IVC 7. Auto VTI 8. Auto B line 9. Lung Seep 10. Real Time Auto EF	12
유방생검기기 (Encor Enspire Breast Biopsy System)	1	X	수입	1. Encor Enspire system 2. Main Unit, Windows XP 3. Touch Screen, 48kg, 46x66x117cm 4. Foot Switch 5. 인증 UL60601-1, IeC/eN 6060-1, CaN/Csa C22.2 No 601-1 등 국제 규격 통과된 제품임	28
전동식흉벽진동기 (Airway Clearance System)	5	X	수입	1. 빈도수/압력/시간모드 2. 고주파 : 5~20Hz 3. 압력 : 1~10단계 4. 시간 : 1~60분 5. 일반모드 6. 프로그램모드(1~8point까지 빈도, 압력. 시간 설정) 7. 램프모드 설정 가능	29
슬라이드프린터 (Slideprinter)	2	X	수입	1. 인쇄방식: 열전사 인쇄 2. On-demand printing system 3. 작동조절: 컬러 터치스크린 4. 인쇄속도: 슬라이드 당 5초 5. 크기: 122x230x290mm	35
양전자방출단층촬영장치 (PET/CT)	1	X	수입	1. PET System 2. CT Systems 3. PET/CT Patient Table 4. Operator Console with image display & Management 5. Advantage Workstation Server 6. Time of Flight option- VUE POINT FX reconstruction* 7. Advanced Reconstruction Algorism- SharpIR 8. CT Dose Reduction program- ASiR 9. Cardiac Package H/W 10. General Accessories	38
단광자방출단층촬영장치 (SPECT/CT)	1	X	수입	1. Variable Angle Dual Detector System 1 Set 1) Gantry 2) Digital Detector Performance 2. CT Technology 3. Patient Table 4. Acquisition Console 5. Processing & Review Workstation 6. Advanced Software Package 7. Collimators 8. ECG Gate 9. PERSIST KIT (LCD monitor)	39

<별지 제5-1D호 서식>

[시설‧장비현대화사업(장비보강사업)_원내 장비보강]

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 이비인후과(외래)

구 분		내 용
의료장비명		전기수술기 (ElectrosurgicalUnit)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		고주파저온수술기			LX80			1		2009-01-04			30,000,000원			4년	0원
구매 사유		코피환자, 수술 후 출혈, 기타 출혈 환자의 지혈에 필요한 필수 장비로써 현재 장비 운영에 어려움이 있어 교체장비가 필요한 실정임
구매 필요성		현재 사용 장비는 단종이며, 국내에서 취급하는 대리점은 모두 철수 한 상황임. 고장시 수리불가임 전기수술기를 사용하기 위한, ELECTRODE TIP을 구하기 어려운 상황임. 현재 BIPOLAR 2개, MONOPOLAR 1개 여분으로 보유하고 있으나, 향후 고장시 소모품 공급이 원활하지 않을것으로 예상 됨
운영 계획	진료상 필수 여부	코피환자, 수술 후 출혈, 기타 출혈 환자의 지혈에 필요한 필수 장비
	장비이용 대상자	코피환자, 수술 후 출혈, 기타 출혈 환자
	예상 사용건수(월)	약 4건
	사용건수 추계 근거	처치 처방 조회( 전기 소작술 )
인력 계획	주 사용자명(직책)	민현정(이비인후과 주임과장)
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
		6	2	4
장비의 지속적 활용을 위한 계획		코피환자, 수술 후 출혈, 기타 출혈 환자의 지혈에 필요한 필수 장비
장비 구입으로 기대되는 효과		출혈 환자를 잘 치료함으로 환자들이 병원을 신뢰할 수 있게 됨
국산품 가능 여부		없음
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		전국 2차 병원급 이상, 즉 2차 병원, 3차병원 및 대학병원 모든 병원에 구입되어 있음. 삼성의료원, 아산병원, 서울대병원, 연세대 병원 등등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 진단검사의학과(혈액은행)

구 분		내 용
의료장비명		혈액은행자동화장비 (Fully AutomatedSystemForID-Card)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		혈액은행자동화장비			IH-1000			1		2011-04-05			95,900,000원			5년	0원
구매 사유		현재 보유중인 2011년 취득장비 IH-1000의 노후화가 상당하여 수리에 어려움이 있음. 향후 검사에 지장을 줄 것이 우려됨.
구매 필요성		해당 장비는 혈액형 확인 및 수혈 준비를 위하여 매일 사용하는 장비로, 기존장비의 심각한 노후화로 향후 검사의 안정성에 영향을 미칠 것이 우려됨
운영 계획	진료상 필수 여부	ABO & Rh 혈액형검사 및 비예기항체 검사에 필수적임
	장비이용 대상자	수술이 필요한 내원객
	예상 사용건수(월)	약 2,000건
	사용건수 추계 근거	코로나 전담병원 기간이 포함되지 않은 2017년-2019년의 월 평균 건수를 바탕으로 산출함.
인력 계획	주 사용자명(직책)	인지원(진단검사의학과 주임과장), 혈액은행 근무자
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
			1			1.5						1			1.5
장비의 지속적 활용을 위한 계획		ABO & Rh 혈액형검사 및 비예기항체는 혈액형 확인 및 수혈 준비를 위한 필수 검사이므로 장비의 지속적 활용이 가능하며, 향후 병원 운영 정상화에 따라 처방 건수의 증가를 예상할 수 있음.
장비 구입으로 기대되는 효과		장비의 고장으로 인한 검사의 오류를 방지하고 안정적인 검사 운영을 기대할 수 있음.
국산품 가능 여부		없음
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		강남세브란스병원, 고대구로병원, 분당차병원, 순천향대학교서울병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 마취통증의학과(수술실)

구 분		내 용
의료장비명		초음파진단기 UltraSound System						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		초음파			flex focus			1		2023-02-06			79,950,000원			5년	0원
구매 사유		초음파 유도하 부위마취, 통증치료, 신경차단, 혈관확보 등을 위해 사용하며 정확하고 빠르고 안전한 시술을 가능하게 함. 과거와 다르게 마취 기술의 발전으로 초음파를 사용한 시술이 증가 추세임 복강경 수술시 수술후 통증조절위한 복벽마취, 무릎관절 수술에 대퇴신경마취, 어깨, 상지수술에 상완신경총 마취 등 최근에 개발된 시술은 수도없이 많으며 현재 우리병원 마취통증의학과에서 활발히 적극적으로 폭넓게 시행하고 있어 이를 더욱 활용하고자함.
구매 필요성		현재 마취통증의학과 초음파 1대를 운용중으로, 증가하는 시술에 따른 장비 보강의 필요성이 대두 되고 있음. 초음파유도하 시술의 증가로 마취통증의학과는 초음파를 상시 사용하고 있으며 각 수술방에서 동시에 수술마취가 진행되어야 하기에 마취진료 운영에 지장이 있는 실정임
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	수술 마취 환자
	예상 사용건수(월)	300건
	사용건수 추계 근거	월평균 마취건수
인력 계획	주 사용자명(직책)	문정은(마취통증의학과 주임과장) 및 마취통증의학과 의사
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
		-	7	-		-	-		-			7		-	-			-
장비의 지속적 활용을 위한 계획		정기적인 점검을 통한 장비 활용
장비 구입으로 기대되는 효과		각 수술실 및 회복실에서 동시에 초음파 시술이 가능해짐으로써 정확하고 빠르고 안전한 마취진료 가능
국산품 가능 여부		가능
국산품 불가 시 사유		-
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		서울대병원, 아산병원, 세브란스병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 신경외과(중앙수술실)

구 분		내 용
의료장비명		유방생검기기 (Encor Enspire Breast Biopsy System)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		맘모톰 조직검사장치			Mammotome			1		2005-07-03			68,200,000원			5년	0원
구매 사유		수술방에서 vacuum assisted biopsy시행할 때 기계 불량 혹은 고장에 대비하여 2대 이상의 장비가 필요할 것으로 사료되며, 또한 보유중인 mammotome 장비 대비 아래와 같은 필요성으로 신규장비를 확충하고자함.
구매 필요성		증가하는 시술건에 따라 현재 보유장비의 노후도로 인해 교체가 절실 하며, 2대 이상 운영으로 시술의 공백을 채우고자 함.
운영 계획	진료상 필수 여부	최소침습적인 시술방식으로 유방시술(수술)에 필수적임 open conversion이 더 불리한 case의 경우에 필수적인 장비임.
	장비이용 대상자	정확한 유방 조직검사 및 유방종괴로 제거수술이 필요한 환자
	예상 사용건수(월)	10건
	사용건수 추계 근거	최근 3년간 코로나로 실적 미비하나, 최근 환자 증가 추세임을 반영함.
인력 계획	주 사용자명(직책)	외과 정성미 (과장), 외과 최수정 (과장)
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
			1	1								1		1
장비의 지속적 활용을 위한 계획		본원에서 추적관찰 중인 breast 환자가 늘어나는 추세로 수술 건수는 증가할 것으로 사료됨.
장비 구입으로 기대되는 효과		Multi modality, 시술 시간의 단축 (Dense breast 진입의 수월) Automatic Marker mode 환자 추적 관리 용이
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		경희대병원, 한양대병원, 건국대병원, 원자력병원병원, 상계백병원, 서울대학교병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 간호교육행정팀(병동간호1,2팀)

구 분		내 용
의료장비명		전동식흉벽진동기 (AirwayClearanceSystem)						구매대수			5대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		전동식흉벽진동기			The vest 104			3		2011-04-27			80,700,000원			5년	0원
					The vest 205			9		2013,2016,2020			92,700,000원			5년	0원
					토닥이			4		2015-12-11			38,000,000원			5년	0원
구매 사유		환자의 중증도 및 호흡기질환자 증가로 기기의 빈번한 사용이 잦은 고장을 일으켜 치료의 질을 떨어뜨려 노후된 기기의 교체가 필요함.
구매 필요성		기존 장비의 노후로 인한 고장으로 인한 의료공백 문제로 차용을 위한 간호업무로 비효율적 간호업무 많음, 현재 보유수량이 매우 부족하여 타 병동에서 차용하며 사용 중이며, 필요시 적절한 적용이 안되고 있음
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	호흡기질환 질환자, 수술 후 환자 신경계 질환 환자 (자발적 기도 분비물 제거 기능 저하 환자) 등
	예상 사용건수(월)	상시사용
	사용건수 추계 근거	-
인력 계획	주 사용자명(직책)	각 병동 간호사
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
		-	-	-		-	-		-			-		-	-			-
장비의 지속적 활용을 위한 계획		호흡기질환자, 수술 후 환자, 신경계질환 환자의 자발적 기도 분비물 제거 위한 전동식 흉벽진동기 적용
장비 구입으로 기대되는 효과		호흡기 질환자, 수술 후 환자, 신경계 질환자의 기도분비물 제거를 통한 상태 호전 및 환자 재원일수 감소, 간호사의 업무효율 향상
국산품 가능 여부		가능
국산품 불가 시 사유		-
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		고대구로병원, 고대안산병원, 여의도성모병원, 의정부성모병원 강남차병원, 분당차병원, 부천순천향병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 병리과(표본제작실)

구 분		내 용
의료장비명		슬라이드 프린터 (Slideprinter)					구매대수				2대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명		모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수		미상각 잔액
		슬라이드 프린터		Slidemate AS			1		2022-12-09			23,500,000원			5년		21,933,334원
구매 사유		병리과 주요검사인 조직병리검사의 슬라이드에 병리번호 및 슬라이드키를 프린트하는 장비로 병리과 업무에 필수적인 장비임
구매 필요성		기존에 사용하였던 슬라이드 제작 후 스티커 부착하는 방식은 검체가 바뀔 위험이 있음 슬라이드 프린터는 박절 시 조직절편이 나올 때마다 해당번호의 슬라이드를 개별적으로 인쇄해서 (On-demand Printing) 검체를 부착하는 시스템으로 검체 뒤바뀜의 위험이 낮아 환자안전에 필수적인 장비임. 2022년 12월 1대 도입되어 사용중이나 3대 보유하고 있는 박절기와 세트구성으로 사용하는 것이 최적의 조건임.
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	임상병리사
	예상 사용건수(월)	상시사용
	사용건수 추계 근거	-
인력 계획	주 사용자명(직책)	최희승(병리과 주임과장), 이원림, 황정현(임상병리사)
	소요인력계획 (해당부서)	현재								확충 후
		계	의사		간호사	의료 기사		기타		계			의사	간호사		의료 기사		기타
		9	3			6				9			3			6
장비의 지속적 활용을 위한 계획		병리과에서 매일 사용하는 필수장비
장비 구입으로 기대되는 효과		증가추세인 조직검사의 원활하고 신속한 시행
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		한양대 구리병원, 일산 동국대병원, 이대목동병원

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 핵의학과(PET/CT실)

구 분		내 용
의료장비명		양전자방출단층촬영장치 (PET/CT)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		양전자전산화단층촬영장치			Gemini TF 16 Slice			1		2010-12-20			2,475,397,088원			6년	0원
구매 사유		현재 보유하고 있는 장비는 제조사에서 이미 생산 단종 및 사업 중단된 모델로 현재 국내 대부분의 대학병원에서 교체 및 폐기가 이루어지고 있는 상황이고, 장기적인 장비의 유지관리가 어려울 것으로 판단됨. 본원은 해당 장비를 13년째 사용하고 있으며, 교체시기(5년)가 많이 지난 상태임. 또한 노후화로 인한 유지보수 비용이 증가하고 있으며 업무효율이 저하되고 있음.
구매 필요성		다양한 검사방법 도입으로 장비활용 범위가 증가하고 있으며, 본원 방사선종양학과 신설계획에 따른 관련 검사수요 증가를 대비하기 위해 최신기술을 적용한 신형장비의 도입이 필요함. 신형장비 도입으로 업무효율 향상을 기대할 수 있고, 단종된 구형장비 운영 및 관리에 따른 부담을 해소하고, 최신의료기기 보유로 인한 홍보효과를 기대할 수 있으며 및 영상품질과 진단 정확도 향상이 가능함.
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	전반적인 내·외과계 질환의 환자
	예상 사용건수(월)	45.9건
	사용건수 추계 근거	OCS 전산통계 프로그램 : 코로나 직전 3년(2017~2019)의 월평균
인력 계획	주 사용자명(직책)	이은정(핵의학과 주임과장), 권태웅(핵의학과)
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
		2	1	-		1	-		2			1		-	1			-
장비의 지속적 활용을 위한 계획		원내 임상과에 지속적인 홍보를 실시하며, 최신 진단방법 수요를 적극 수용함. 장비운영 인력의 전문성을 강화
장비 구입으로 기대되는 효과		고장 및 오작동 감소와 영상품질 향상, 검사시행 안정성을 통해 보다 나은 환자 안전을 추구할 수 있고, 검사시간 단축 및 검사 대기 감소를 통한 검사 실적 증가를 기대함.
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		동일 행정구역내의 타 의료기관에 핵의학과를 운영하는 곳이 없어 동일 장비 보유한 의료기관 없음. 핵의학과가 운영되는 타 행정구역의 종합병원급 의료기관에 평균 1~2대씩 운영 중.

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 핵의학과(SPECT/CT실)

구 분		내 용
의료장비명		단광자방출단층촬영장치 (SPECT/CT)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		단광자방출단층촬영장치			Brightview XCT			1		2010-12-20			829,428,311원			5년	0원
구매 사유		현재 보유하고 있는 장비는 제조사에서 이미 생산 단종 및 사업 중단된 모델로 현재 국내 대부분의 대학병원에서 교체 및 폐기가 이루어지고 있는 상황이고, 장기적인 장비의 유지관리가 어려울 것으로 판단됨. 본원은 해당 장비를 13년째 사용하고 있으며, 교체시기(5년)가 많이 지난 상태임. 또한 노후화로 인한 유지보수 비용이 증가하고 있으며 업무효율이 저하되고 있음.
구매 필요성		다양한 검사방법 도입으로 장비활용 범위가 증가하고 있으며, 본원 방사선종양학과 신설계획에 따른 관련 검사수요 증가를 대비하기 위해 최신기술을 적용한 신형장비의 도입이 필요함. 신형장비 도입으로 업무효율 향상을 기대할 수 있고, 단종된 구형장비 운영 및 관리에 따른 부담을 해소하고, 최신의료기기 보유로 인한 홍보효과를 기대할 수 있으며 및 영상품질과 진단 정확도 향상이 가능함.
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	전반적인 내·외과계 질환의 환자
	예상 사용건수(월)	69.7건
	사용건수 추계 근거	OCS 전산통계 프로그램 : 코로나 직전 3년(2017~2019)의 월평균
인력 계획	주 사용자명(직책)	이은정(핵의학과 주임과장), 권태웅(핵의학과)
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
		2	1	-		1	-		2			1		-	1			-
장비의 지속적 활용을 위한 계획		원내 임상과에 지속적인 홍보를 실시하고, 장비운영 인력의 전문성을 강화하며, 신규 생성되는 진단방법들의 수요를 적극 도입함.
장비 구입으로 기대되는 효과		고장 및 오작동 감소와 영상품질 향상, 검사시행 안정성을 통해 보다 나은 환자 안전을 추구할 수 있고, 검사시간 단축 및 검사 대기 감소를 통한 검사 실적 증가를 기대함.
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		동일 행정구역내의 타 의료기관에 핵의학과를 운영하는 곳이 없어 동일 장비 보유한 의료기관 없음. 핵의학과가 운영되는 타 행정구역의 종합병원급 의료기관에 평균 1~2대씩 운영 중.

<별지 제5-1E호 서식>

의료장비 관련 전문의 경력 및 진료현황

[시설‧장비현대화사업(장비보강사업)_원내 장비보강]

1. 장비명	전신용전산화단층촬영장치(Computed Tomography System)
성 명	신명진			생년월일		1955.10.20.
면허, 자격(전문 과목 등)					유학, 훈련
년 월 일	종 별				년 월 일			종 별
1981.02.20.	의사면허증(제22417호)
1988.04.13.	전문의 면허증(358)
특이 사항					병역 사항			군필 ( ) 비해당 ( ) 기타 ( )
주요 진료실적(해당사항만 기입) * 코로나로 인해 전담병원 지정 및 외래진료 축소 운영에 따라 2020년 ~ 2022년 입원진료실적 자료 미작성.
① 입원진료실적					2017년		2018년		2019년		2020년		2021년
		실환자수			-		-		-		-		-
		입원진료수입			-		-		-		-		-
② 수술실적		전신마취 수술			-		-		-		-		-
		척추마취 수술			-		-		-		-		-
		경막외마취 수술			-		-		-		-		-
		소계			-		-		-		-		-
		국소마취			-		-		-		-		-
		계			-		-		-		-		-
주요 경력
기 간			기관 및 직위									비 고
1988.03.01. ~ 1989.12.30.			중앙보훈병원 전문의 근무
1990.01.01. ~ 1990.08.19.			서울아산병원 임상강사 근무
1990.08.01. ~ 2021.02.28.			서울아산병원 교수 근무

<별지 제5-1F호 서식>

C.T 촬영(의뢰) 건수

[시설‧장비현대화사업(장비보강사업)_원내 장비보강]

1. 서울의료원 128ch CT 촬영건수

( 2021년)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
C.T 1 촬영(의뢰)건수*	798	785	979	982	918	1,208	1,073	935	990	1,025	1,073	886	11,652

( 2022년)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
C.T 1 촬영(의뢰)건수*	671	662	864	924	600	733	721	839	732	721	838	740	9,045

2. 서울의료원 256ch CT 촬영건수

( 2021년)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
C.T 2 촬영(의뢰)건수*	338	387	581	606	532	605	588	615	634	571	561	403	6,421

( 2022년)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
C.T 2 촬영(의뢰)건수*	310	325	372	543	1,201	1,139	1,084	1,207	1,172	1,083	1,158	1,091	10,685

<별지 제5-1A호 서식>

장비구매 방법 및 사유 서류(의료장비)

[기능특성화사업 및 감염병 대응강화 사업]

(단위 : 천원)
구분	구매장비목록	수량	예정단가	예정금액	구매방법	구매사유	우선순위
목록외	심혈관조영촬영장치	1	1,500,000	1,500,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존 장비(Allura Xper FD10, 2010/12/30)의 노후화로 2021년 부품 단종 상태로 향후 수리불가 가능성 높음. 이로인한, 환자 검사 및 시술 시 오작동으로 인한 위험성 증가하여 신규장비 구매 필요함. 현재 유지보수계약 맺어 운영중이나, 가격은 점차 상승할 것으로 예상되며, 향후 2~3년 후에는 유지보수계약을 맺지 못하는 상황임. 이에 교체가 필요하다고 사료됨.	1
권고	고압산소치료전용 인공호흡기	1	143,000	143,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	중증응급환자의 고압산소 치료 시 시설 내부의 고압환경 하에서 사용 가능하도록 특수 제작된 인공호흡기가 필요함. 일반 인공호흡기는 화재(전력), 오작동의 이유로 고압 환경 하에서 사용 불가하고 압력 상태에서 제기능을 못하여 운영이 불가함. 고압을 버틸수 있는 인공호흡기 구비가 필수적임. 또한 중증도 환자의 급격한 증가 [재난, 다수 사상자 발생사고(화재, 가스 누출) 대비]로 동북권 권역응급 의료센터로써 내원 환자 케어에 높은 질의 서비스 제공이 필요함.	2
목록외	기관삽관경시스템	1	49,990	49,990	조달청 전자입찰 일반경쟁	진단 치료적 시술시 필요함 권역응급센터, 응급 중환자실이 독립된 건물에서 운영되고 있으며 인공호흡기 치료 환자의 기관지 내시경 을 위해 다른 건물로 이동하기 어려움 응급 고압산소치료 가능한 서울 유일의 병원으로 최근 일산화탄소 중독, 화재 현장 발견자 등의 내원이 빠르게 증가 하면서 필요성 대두 기관지 절제술이 필요한 상황에서 응급중환자실에서 사용예정으로 기존에 보유하고 있는 구형장비 사용 및 기능이 제한적으로 어려움이 있어 구매 요청함. 해당 장비 도입시 권역응급의료센터에서 효율적으로 사용될 것으로 사료됨.	3
목록외	미세진동기	2	20,000	40,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 1대의 장비를 보유하고 있으나 동시에 배양할 수 있는 환자 수에 한계가 있음. 따라서 난임시술 급여 적응증에 해당하는 환자의 시술에 사용하지 못하는 경우가 발생하여 추가 장비 구비가 필요. 난소저반응군, 미성숙 난자가 많이 나온 경우, 배아 발달이 늦거나 정지된 경우 등의 적응증에 미세진동기를 이용한 “배아활성화”를 요양급여로 인정하고 있음. (보건복지부 고시 제 2017-167호, 보조생식술 자-644, R6510) 지속적으로 가임클리닉을 이용하는 내원객수의 증가에 따라 장비 구입이 필요함.	4
목록외	종합신경인지기능평가 시스템	1	17,600	17,600	조달청 전자입찰 일반경쟁	초기 인지 장애 환자의 신경인지기능검사 장비 부재 및 인지 장애 환자를 위한 평가 장비 부재로 환자의 체계적인 평가와 그에 따른 시기적절한 치료가 시행되고 있지 않음 해당장비로 초기 인지 장애 환자의 신경인지기능검사가 가능함. 기존에 없는 검사를 시행함으로써, 체계적인 검사가 이루어질 수 있으며, 환자에게 효율적인 치료가 이루어 질 수 있을 것이라고 사료됨.	5
권고	4K/3D ICG 형광복강경 카메라시스템	1	373,235	373,235	조달청 전자입찰 일반경쟁	기존장비가 노후되어 수술시 시야가 좋지 않아 혈관 등의 조직구분이 어렵고 그로인해 불명확한 영상으로 수술을 집도하는데 상당이 어려움이 큼 현재 10년 이상 노후화 된 장비로 수술이 진행되고 있음. 최신장비인 4K/3D ICG복강경 카메라 시스템을 도입하여 선명한 화질로 수술의 안전과 수술증대를 기대할 수 있어, 도입이 필요함. 기존장비 노후화 및 단종으로 수리가 불가한 상황임. 최신장비 도입으로 고화질(2D)의 영상으로 병변 확인이 원활할 것으로 사료되며, 향후 기술의 발전을 감안하여 3D영상의 활용도가 높아질 것으로 사료됨	6
목록외	자궁절제경(바이폴라)	1	28,850	28,850	조달청 전자입찰 일반경쟁	현재 10년 이상 노후된 자궁절제경으로 수술이 어려우며, 바이폴라 자궁절제경을 도입하게 되면 선명한 화질로 수술을 하므로 수술의 안전과 수술증대 및 서울 시민의 의료기술 확대 효과 때문에 도입이 필요함.	7
목록외	요류역학검사기	1	69,000	69,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	장비노후화로 인한 장비교체 필요 기존장비 활용하여 요실금 수술을 시행하는 산부인과 의사 부재로 그간 활용건수가 저조하였으나, 요실금 수술을 전문으로 산부인과 의사의 진료시작으로 인한 검사건수 증가 및 수술건수 증가로 해당 장비 교체가 절실히 필요한 상황 현재, 검사를 원하는 수요가 증가하고 있는 상황이며 저장장치 및 EMR 연동을 하기 위한 PC의 정상화가 필요한 상황임. 전반적으로 현재 장비의 노후화로 검사 진행의 어려움이 있음. 해당 소프트웨어는 win XP 버전으로 상위버전의 업그레이드 버전은 제공이 안되어, 해당 장비의 PC 수급이 어려운 실정임.	8
권고	초음파진단기	1	120,000	120,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	재활의학과 외래 및 입원환자 진료 시 필요한 근골격계 질환의 진단 및 중재시술에 필요한 장비로, 기존장비는 2011년 도입되어 10년 이상된 장비로 근골격계 질환 진단 및 시술에서 화질저하로 인해 어려움이 있음. 말초신경질환, 척주 중재 시술 등에서 장비 해상도 저하로 진단 및 시술 정확도가 떨어지고 장비 노후화로 버튼 조작부위 작동도 잘 안되어 장비 교체가 시급함. 노후로 인한 화질 저하 발생하여 진료 시 어려움이 있음. 일부 부품을 교체하여도 전체적인 장비의 노후로 인하여 추후 고가의 수리비용이 발생 할 수 있음.	9
목록외	혈류역학모니터링장비	1	58,300	58,300	조달청 전자입찰 일반경쟁	쇼크 환자에서 혈류역학 모니터링은 중환자의학에서 표준적인 매니지먼트이고, 특히 comorbidities가 많은 본원 환자들의 특성상 심기능 저하를 동반한 쇼크 케이스가 많은 편으로 혈류역학 모니터링이 더욱 필수적임. 해당 상황에도 불구하고 원내 보유한 혈류역학 모니터링 장비는 현재 심혈관센터에서 관리 중인 Swan-gunz catheter 장착 모델이 유일하며, 상대적으로 침습적 카테터 삽입이라는 부담이 따르며 장비 자체도 노후한 상태. 해당 장비는 a-line에 연결해서 사용 가능하므로 추가적인 catheter 삽입이 필요없는 장점이 있음. 해당 장비로 Cardiac output, cardiac index, stroke volume variation, systemic vascular resistance 측정이 모두 가능 현재 내과계중환자실에 증가하는 환자 수를 충족시키지 위하여, 신규장비 도입이 필요함.	10
강화	혈관조영촬영장치	1	1,500,000	1,500,000	조달청 전자입찰 일반경쟁	환자에 투시된 엑스선량을 컴퓨터로 분석 처리하여 측정된 각기 다른 인체 내부의 영상을 재현하는 장치의 노후로 장비 구매가 필요함 장비의 노후화로 진단의 정확도 향상을 위해 교체가 필요하며 고가의 장비 부품 노후화로 인한 유지보수비 증가추세임. 권역응급의료센터 공동 활용으로 응급 상황 발생시 ONE STEP으로 고가 검사를 진행할 수 있어, 효율적이며 환자에게 신뢰 할 수 있는 병원으로 성장가능 2021년 부품 단종 상태 (유지보수계약 운영중) 2~3년 후 서비스 종료가 될 것을 감안하여, 장비 교체가 필요함. 권역응급의료센터와 공동활용으로 응급환자 케어를 보다 효율적으로 검사 및 치료 할 수 있는 장점이 있음.	11
권고	지속적양압호흡기	4	17,050	68,200	조달청 전자입찰 일반경쟁	호흡기질환의 급성기케어(COPD 급성악화, 폐렴, 폐부종, ARDS 등) 및 장기 관리, 기타 신경, 근육, 뇌혈관질환에서 발생하는 호흡부전의 장기 관리 등 장비 수요가 증가하는 상태로 추가 구매 요청함. 현재 보유수량이 부족하여 한정적인 자원을 내과계 병동과 중환자실에서 공유 사용 중이고, 보유수량이 모두 사용 중일 때는 양압환기기의 적용이 늦어져 중환자실 병상 순환율이 더뎌지는 등의 문제 발생함. 환자 개인이 직접 장비 대여를 할 경우 병원 수익에 기여하지 못하는 바 있어 병원장비의 양적 확충이 필요함. 내과계 중환자실에서 1대 보유중으로 장비 고장 발생시 대체할 장비가 부족한 상황	12
총수량 /총금액		16	-	3,968,175

<별지 제5-1B호 서식>

의료장비 목록 총괄표

[기능특성화사업 및 감염병 대응강화 사업]

(단위 : 대, 년, 건, 천원)
장비종류		기 존 보 유 장 비										신 규 구 매 장 비						우선 순위	별첨 견적서 번호
분 류	장비명 (기준장비 구분)	설치장소	모델명	대수	보유모델의 제품특성	(조달청) 내용 연수	구입 연도	장비상태	주 사용자명 (직책)	월평균 이용 건수	기존장비 처리 (활용) 계획	구매사유 및 사용계획 (주요대상사업명기) (예상사용건수 포함)	구매 대수	주사용자명 (직책) 및 소요인력 계획	설치 예정 장소	요구되는 기능	예정가격 (단가)
심혈관센터 (심혈관조영실)	심혈관조영 촬영장치	심혈관센터 (심혈관조영실)	Allura Xper FD10	1	1. Angiography Main System 2. Fully Balanced Ceiling Suspended G-Arm Stand 3. Safety System 4. Patient Support 5. Microprocessor Cotrolled, 100KW Generator 6. Image Detction, Dynamic Flat Detector 7. Monitor Ceiling Suspension for LCD Monitor 8. 18" LCD B/W Monitor in the Exam Room	5년	2010 (1)	노후	이주호 (심혈관센터 센터장)	70건	폐기예정	기존 장비(Allura Xper FD10, 2010/12/30)의 노후화로 2021년 부품단종 상태로 향후 수리불가 가능성 높음. 이로 인한, 환자 검사 및 시술 시 오작동으로 인한 위험성 증가하여 신규장비 구매 필요함. 현재 유지보수계약을 맺어 운영중이나, 가격은 점차 상승할 것이며, 향후 2~3년 후에는 유지보수계약을 맺지 못하는 상황임. 이에 교체가 필요하다고 사료됨.	1	이주호 (심혈관센터 센터장)	심혈관센터 (심혈관조영실)	* Main 1. Depth of G-arm : 105cm 2. SID : 89 to 123.5cm * Patient table 1 Tabletop length : 319cm 2 Tabletop width : 50cm 3 CPR can be performed at any position of table * Detector 1 Max FOV: 30cm diagonal 2 Pixel size: 154 x 154μm 3 Detector bit depth : 16bits * X- ray Tube - MRC-GS 200+ 0508 1 Type : Spiral groove (No bearing type) 2 0.5/0.8 mm focal spot, 45/85 kW 3 Mechanical built in Grid Switching technical 4 Max. anode cooling rate : 1750 kHU/min 5 Cooling type : Direct oil cooling	1,500,000 (1,500,000)	1	1
권역 응급 의료센터 (고압산소 치료센터)	고압 산소치료전용인공호흡기	권역 응급 의료센터 (고압산소 치료센터)	신규 장비	-	-	-	-	-	-	-	-	중증응급환자의 고압산소 치료 시 시설 내부의 고압환경 하에서 사용 가능하도록 특수 제작된 인공호흡기가 필요함. 일반 인공호흡기는 화재(전력), 오작동의 이유로 고압 환경 하에서 사용 불가하고 압력 상태에서 제기능을 못하여 운영이 불가함. 고압을 버틸수 있는 인공호흡기 구비가 필수적임. 또한 중증도 환자의 급격한 증가[재난, 다수 사상자 발생사고(화재, 가스 누출) 대비]로 동북권 권역응급 의료센터로써 내원 환자 케어에 높은 질의 서비스 제공이 필요함.	1	박현경 (권역 응급의료 센터장)	권역 응급 의료센터 (고압산소 치료센터)	1. 고압산소챔버(다인용)에 설치 가능 2. 압력변화에 따라 사용가능 3. 수심 30M의 압력 하에서도 사용가능 4. 기존 Servo-I인공호흡기와 조작이 유사 5. 소아, 성인 사용가능 6. 국내 유일하게 허가받은 제품	143,000 (143,000)	2	2
권역응급의료센터 (응급중환자실)	기관삽관경 시스템	권역응급의료센터 (응급중환자실)	11301BDXK	1	1. Video Laryngoscope(Flexible) 2. Monitor 3. SD Memory Card	5년	2016 (1)	양호	박현경 (권역 응급의료 센터장)	15건	계속사용	진단 치료적 시술시 필요함 권역응급센터, 응급 중환자실이 독립된 건물에서 운영되고 있으며 인공호흡기 치료 환자의 기관지 내시경 을 위해 다른 건물로 이동하기 어려움 응급 고압산소치료 가능한 서울 유일의 병원으로 최근 일산화탄소 중독, 화재 현장 발견자 등의 내원이 빠르게 증가 하면서 필요성 대두 기관지 절제술이 필요한 상황에서 응급중환자실에서 사용예정으로 기존에 보유하고 있는 구형장비 사용 및 기능이 제한적으로 어려움이 있어 구매 요청함. 해당 장비 도입시 권역응급의료센터에서 효율적으로 사용될 것으로 사료됨.	1	박현경 (권역 응급의료 센터장)	권역응급의료센터 (응급중환자실)	1. 모니터, LED 광원장치, 건전지, 이미지 저장 장치가 한 제품에 모두 포함. 2. 4mm 굵기 3. 정지영상과 동영상 모두 저장가능.	49,990 (49,990)	3	3
산부인과 (가임클리닉)	미세진동기	산부인과 (가임클리닉)	Viboviduct1500	1	1. Micro-Vibration Cell Culture Equipment	5년	2020 (1)	양호	이현주 (산부인과 주임과장)	11건	계속사용	현재 1대의 장비를 보유하고 있으나 동시에 배양할 수 있는 환자 수에 한계가 있음. 따라서 난임시술 급여 적응증에 해당하는 환자의 시술에 사용하지 못하는 경우가 발생하여 추가 장비 구비가 필요. 난소저반응군, 미성숙 난자가 많이 나온 경우, 배아 발달이 늦거나 정지된 경우 등의 적응증에 미세진동기를 이용한 “배아활성화”를 요양급여로 인정하고 있음. (보건복지부 고시 제 2017-167호, 보조생식술 자-644, R6510) 지속적으로 가임클리닉을 이용하는 내원객수의 증가에 따라 장비 구입이 필요함.	2	이현주 (산부인과 주임과장)	산부인과 (가임클리닉)	1. 진동 범위: 3-60 Hz 2. 작동 온도 범위 : -10℃ to 55℃ 3. 작동 습도: 최고 100% 4. 안정성 : IP 67 (방수 및 방진) 5. 장비 규격 : 280 x 195 x 75 mm 6. 플레이트 규격 : 245 x 162 x 4 mm	40,000 (20,000)	4	4
재활의학과 (작업치료실)	종합신경인지 기능평가시스템	재활의학과 (작업치료실)	신규 장비	-	-	-	-	-	-	-	-	초기 인지 장애 환자의 신경인지기능검사 장비 부재 인지 장애 환자를 위한 평가 장비 부재로 환자의 체계적인 평가와 그에 따른 시기적절한 치료가 시행되고 있지 않음 해당장비로 초기 인지 장애 환자의 신경인지기능검사가 가능함. 기존에 없는 검사를 시행함으로써, 체계적인 검사가 이루어질 수 있으며, 환자에게 효율적인 치료가 이루어 질 수 있을것이라고 사료됨.	1	오주선 (재활의학 센터장)	재활의학과 (작업치료실)	1. 각성도 및 주의력 검사 2. 기억력 검사 3. 감각.운동협응 검사 4. 전두엽.집행 검사	17,600 (17,600)	5	5
산부인과 (수술실)	4K/3D ICG 형광복강경카메라시스템	산부인과 (수술실)	IM4000 1588HD	2	1. 1588HD Camera Control Unit 2. 1588 Cmera Head with Cpl 3. Precision Ideal Eyes 10mm, 0º,HD Autoclavable 33cm 4. PKG, Laparoscope Sterilizaion Tray 5. L9000 Light Source 6. 5.0MM×10FT Clear Case Fiberoptic Light Cable 7 .PNEUMO Sure F114 Insfflator Sidne 8.Tube set F114 Reusable With Heating 9.Tube Set Adaptor For PNEUMO Sure EU Version For Heating Tube	7년	2008 (1) 2017 (1)	노후	이현주 (산부인과 주임과장)	30건	일부폐기예정	기존장비가 노후되어 수술시 시야가 좋지 않아 혈관 등의 조직구분이 어렵고 그로인해 불명확한 영상으로 수술을 집도하는데 상당이 어려움이 큼 현재 10년 이상 노후화 된 장비로 수술이 진행되고 있음. 최신장비인 4K/3D ICG복강경 카메라 시스템을 도입하여 선명한 화질로 수술의 안전과 수술증대를 기대할 수 있어, 도입이 필요함. 기존장비 노후화 및 단종으로 수리가 불가한 상황임. 최신장비 도입으로 고화질(2D)의 영상으로 병변 확인이 원활할 것으로 사료되며, 향후 기술의 발전을 감안하여 3D영상의 활용도가 높아질 것으로 사료됨	1	이현주 (산부인과 주임과장)	산부인과 (수술실)	1. UHD-4K/3D ICG camera head, 2. 3840 (h) x 2160 (v) pixels. 3. Integrated Parfocal Lens, f = 18mm	373,235	6	6
산부인과 (수술실)	자궁절제경 (바이폴라)	산부인과 (수술실)	ARC350	1	1. Bipolar Electro Surgical Unit 2. Double Pedal Foot Switch 3. System Cart 4. Bipolar Cable	7년	2010 (1)	노후	이현주 (산부인과 주임과장)	20건	폐기예정	현재 10년 이상 노후된 자궁절제경으로 수술이 어려우며, 바이폴라 자궁절제경을 도입하게 되면 선명한 화질로 수술을 하므로 수술의 안전과 수술증대 및 서울 시민의 의료기술 확대 효과 때문에 도입이 필요함.	1	이현주 (산부인과 주임과장)	산부인과 (수술실)	1. 자궁내시경 1) 내시경 직경 : 4 mm 2) 시야 각도 : 30 degree 3) 작업길이 : 30 cm 2. 절제경 쉬스 1) 쉬스 사이즈 : 외관 : 26fr, 내관 : 24fr, 3. 컷팅루프 1) 루프 : 바이폴라	28,850 (28,850)	7	7
산부인과 (외래)	요류역학 검사기	산부인과 (외래)	Duet Logic GI2	1	1. Urodynamic System Main Unit 2. 22" LCD Monitor 3. H2O Pump 4. Puller 5. Uroflow Transducer	5년	2011 (1)	노후	이현주 (산부인과 주임과장)	10건	폐기예정	장비노후화로 인한 장비교체 필요 기존장비 활용하여 요실금 수술을 시행하는 산부인과 의사 부재로 그간 활용건수가 저조하였으나, 요실금 수술을 전문으로 산부인과 의사의 진료시작으로 인한 검사건수 증가 및 수술건수 증가로 해당 장비 교체가 절실히 필요한 상황. 현재, 검사를 원하는 수요가 증가하고 있는 상황이며 저장장치 및 EMR 연동을 하기 위한 PC의 정상화가 필요한 상황임. 전반적으로 현재 장비의 노후화로 검사 진행의 어려움이 있음. 해당 소프트웨어는 win XP 버전으로 상위버전의 업그레이드 버전은 제공이 안되어, 해당 장비의 PC 수급이 어려운 실정임.	1	이현주 (산부인과 주임과장)	산부인과 (외래)	1. 컴퓨터 2. 중앙 허브 3 요역동학검사 Roam 4 요흐름분석기	69,000 (69,000)	8	8
재활의학과 (외래)	초음파진단기	재활의학과 (외래)	HD15	1	1. Ultrasound System - Imaging mode - Measurement Tools - Fusion Signal Processing - iSCAN intelligent - Sono CT - Xres image - Adaptive Doppler - Color Angio - L12-5 Linear - L15-7io Linear	5년	2011 (1)	노후	오주선 (재활의학 센터장)		계속사용	재활의학과 외래 및 입원환자 진료 시 필요한 근골격계 질환의 진단 및 중재시술에 필요한 장비로, 기존장비는 2011년 도입되어 10년 이상된 장비로 근골격계 질환 진단 및 시술에서 화질저하로 인해 어려움이 있음. 말초신경질환, 척주 중재 시술 등에서 장비 해상도 저하로 진단 및 시술 정확도가 떨어지고 장비 노후화로 버튼 조작부위 작동도 잘 안되어 장비 교체가 시급함. 노후로 인한 화질 저하 발생하여 진료 시 어려움이 있음. 일부 부품을 교체하여도 전체적인 장비의 노후로 인하여 추후 고가의 수리비용이 발생 할 수 있음.	1	오주선 (재활의학 센터장)	재활의학과 (외래)	1. MAIN SYSTEM 1) OS Window 10 2) 23 inch LED Monitor 3) 14” LCD Touch screen 4) Integrated SSD 512 5) 3 Active Probe Ports 6) adjustable control panel 7) adjustable monitor 8) S-Flow™ Mode 9) Harmonic Mode 10) Free Angle Plane 2. Convex Array Type 3. Linear Array Type 3. Hockeystic Type	120,000 (120,000)	9	9
호흡기 알레르기내과 (내과계중환자실)	혈류역학 모니터링장비	호흡기 알레르기내과 (내과계중환자실)	신규 장비	-	-	-	-	-	-	-	-	쇼크 환자에서 혈류역학 모니터링은 중환자의학에서 표준적인 매니지먼트이고, 특히 comorbidities가 많은 본원 환자들의 특성상 심기능 저하를 동반한 쇼크 케이스가 많은 편으로 혈류역학 모니터링이 더욱 필수적임. 해당 상황에도 불구하고 원내 보유한 혈류역학 모니터링 장비는 현재 심혈관센터에서 관리 중인 Swan-gunz catheter 장착 모델이 유일하며, 상대적으로 침습적 카테터 삽입이라는 부담이 따르며 장비 자체도 노후한 상태. 해당 장비는 a-line에 연결해서 사용 가능하므로 추가적인 catheter 삽입이 필요없는 장점이 있음. 해당 장비로 Cardiac output, cardiac index, stroke volume variation, systemic vascular resistance 측정이 모두 가능 현재 내과계중환자실에 증가하는 환자 수를 충족시키지 위하여, 신규장비 도입이 필요함.	1	김수현 (내과 주임과장)	호흡기 알레르기내과 (내과계중환자실)	1. HemoSphere Advanced Monitor Specifications 1) Rated Supply Voltage :100-240VAC,50/60 Hz 2) Rated Input : 1.5 to 2.0 Amps 3) Fuses : T 2.5AH, 250V; High capacity 4) Wireless : connection 2. HemoSphere advanced monitor 3. HemoSphere pressure cable 4. HemoSphere batterypack 5. HemoSphere advanced monitor roll stand	58,300 (53,300)	10	10
영상의학과 (혈관중재 시술실)	혈관조영 촬영장치	영상의학과 (혈관중재 시술실)	Allura Xper FD20 Allura Xper FD20/20	2	1. Angiography Main System 2. Fully Ceiling Suspended C-Arm Stand 3. Safety System 4. Patient Support With Tiliting Package 5. Microprocessor Controlled, 100KW Generator 6. Image Detector, Dynamic Flat Detector 7. Monitor Ceiling Suspension for LCD Monitor 8. 18" LCD B/W Monitor in the Exam Room 9. 18" LCD Color Monitor in the Exam Room 1) Angio Auto Injector 2) 환자감시장치	5년	2010 (2)	노후	신명진 (영상의학과 주임과장)	100건	일부폐기예정	환자에 투시된 엑스선량을 컴퓨터로 분석 처리하여 측정된 각기 다른 인체내부의 영상을 재현하는 장치의 노후로 장비 구매가 필요함 장비의 노후화로 진단의 정확도 향상을위해 교체가 필요하며 고가의 장비 부품 노후화로 인한 유지보수비 증가추세임. 권역응급의료센터 공동 활용으로 응급상황 발생시 ONE STEP으로 고가 검사를 진행할 수 있어, 효율적이며 환자에게 신뢰 할 수 있는 병원으로 성장가능 2021년 부품 단종 상태 (유지보수계약 운영중) 2~3년 후 서비스 종료가 될 것을 감안하여, 장비 교체가 필요함. 권역응급의료센터와 공동활용으로 응급환자 케어를 보다 효율적으로 검사 및 치료 할 수 있는 장점이 있음.	1	신명진 (영상의학과 주임과장)	영상의학과 (혈관중재 시술실)	1.C-arm Unit 1) Motorized or manual control 2) Head PositionCranial Caudal 3) HeadPositionLAO/RAO 2.Patient table 1) Floor mounted patient table with carbon fiber 3.X-Ray Tube Unit 1) High performance X-ray tube with liquid bearing technology	1,500,000 (1,500,000)	11	11
내과 (내과계중환자실)	지속적 양압호흡기 (Bi-PAP)	내과 (내과계중환자실)	Trilogy 100 Trilogy EVO	3	1. Portable Ventilator 2. Humidifier 3. Mobile Cart 4. Patient Circuit Set	5년	2019 (2) 2021 (1)	양호	김수현 (내과 주임과장)	50건	폐기예정	호흡기질환의 급성기케어(COPD 급성악화, 폐렴, 폐부종, ARDS 등) 및 장기 관리, 기타 신경, 근육, 뇌혈관질환에서 발생하는 호흡부전의 장기 관리 등 장비 수요가 증가하는 상태로 추가 구매 요청함. 현재 보유수량이 부족하여 한정적인 자원을 내과계 병동과 중환자실에서 공유 사용 중이고, 보유수량이 모두 사용 중일 때는 양압환기기의 적용이 늦어져 중환자실 병상 순환율이 더뎌지는 등의 문제 발생함. 환자 개인이 직접 장비 대여를 할 경우 병원 수익에 기여하지 못하는 바 있어 병원장비의 양적 확충이 필요함. 내과계 중환자실에서 1대 보유중으로 장비 고장 발생시 대체할 장비가 부족한 상황	4	내과 (내과계중환자실)	내과 (내과계중환자실)	1. Trigger type : AutoTrak 및 Flow Trigger 2가지 제공 2. 환자 개별 임상상에 따라 달리 설정 가능 3. 배터리 : 내장형/탈착형 4. 장시간 사용 가능 5. 환자 이동시 혹은 전원 차단 비상 상태에서도 사용 가능	68,200 (17,050)	12	12

<별지 제5-1C호 서식>

의료장비별 사양서

[기능특성화사업 및 감염병 대응강화 사업]

<참고>

1) 각각의 장비에 대하여 작성하여야 함

2) 각각의 장비에 대한 견적서를 첨부하고 번호 기입

□ 권고 의료장비에 해당하는 장비

장비명	대수	국산 가능여부 (O/X)	적용사양 (국산/수입/ 공동규격)	필수기능 사양	견적서 번호
고압산소치료전용인공호흡기 (Servo-iHBOVentilator)	1	X	수입	1. 고압산소챔버(다인용)에 설치 가능 2. 압력변화에 따라 사용가능 3. 수심 30M의 압력 하에서도 사용가능 4. 기존 Servo-I인공호흡기와 조작이 유사 5. 소아, 성인 사용가능 6. 국내 유일하게 허가받은 제품	2
4K/3D ICG 형광복강경카메라시스템 (4K/3D ICG Laparoscopic Camera System)	1	X	수입	1. UHD-4K/3D ICG camera head, 2. 3840 (h) x 2160 (v) pixels. 3. Integrated Parfocal Lens, f = 18mm	6
초음파진단기 (Ultrasoundsystem)	1	O	공동규격	1. MAIN SYSTEM 1) OS Window 10 3) 23 inch LED Monitor (1920 x 1080 x 24bits) 4) 14” High resolution LCD Touch screen 5) Integrated SSD 512GByte 6) 3 Active Probe Ports 7) Height/Rotate adjustable control panel 8) Height/Tilt/Rotate adjustable monitor 9) Dynamic Range(256dB) 10) Power Doppler Imaging 11) Directional Power Doppler Imaging(DPDI) 12) S-Flow™ Mode 13) Harmonic Mode 14) Free Angle Plane 15) Single/Dual/Quad mode 16) Trapezoidal Imaging 17) Quick Scan™ (Automatic Optimization) 18) Cine For 23,190(Max condition) frames and Loop Review for 8,192 Lines 19) Pre Processing 20) Post measurement 21) Support for external USB 2.0 Port 22) Auto Calc(Real-Time Automation Doppler Calculation) 23) Doppler Auto Trace 24) Customizable Measurement Menu, Body Maker, Key 2. Convex Array Type probe for Abdomen, Spine, Hip 3. Linear Array Type probe for Small parts, MSK 4. Hockeystic Type Linear probe for Small Parts, MS	9
지속적양압호흡기(Bi-PAP) (PortableVentilator)	4	X	수입	1. Trigger type : AutoTrak 및 Flow Trigger 2가지 제공 2. 환자 개별 임상상에 따라 달리 설정 가능 3. 배터리 : 내장형/탈착형 4. 장시간 사용 가능 5. 환자 이동시 혹은 전원 차단 비상 상태에서도 사용 가능	12

□ 기준 의료장비에 해당되지 않는 장비

장비명	대수	국산 가능여부 (O/X)	적용사양 (국산/수입/ 공동규격)	필수기능 사양	견적서 번호
심혈관조영촬영장치 (Angiopraphysystem)	1	X	수입	* Main 1. Depth of G-arm : 105 cm 2. SID : 89 to 123.5 cm * Patient table 1 Tabletop length : 319 cm 2 Tabletop width : 50 cm 3 CPR can be performed at any position of table * Detector 1 Max FOV: 30cm diagonal 2 Pixel size: 154 x 154 μm 3 Detector bit depth : 16 bits * X- ray Tube - MRC-GS 200+ 0508 1 Type : Spiral groove (No bearing type) 2 0.5/0.8 mm focal spot, 45/85 kW 3 Mechanical built in Grid Switching technical 4 Max. anode cooling rate : 1750 kHU/min 5 Cooling type : Direct oil cooling	1
기관삽관경시스템 (BROCHOSCOPESYSTEM)	1	X	수입	1. 모니터, LED 광원장치, 건전지, 이미지 저장 장치가 한 제품에 모두 포함. 2. 4mm 굵기 3. 정지영상과 동영상 모두 저장가능.	3
미세진동기 (Cell Culture Micro Vibration Equipment)	2	O	공동규격	1. 진동 범위: 3-60 Hz 2. 작동 온도 범위 : -10℃ to 55℃ 3. 작동 습도: 최고 100% 4. 안정성 : IP 67 (방수 및 방진) 5. 장비 규격 : 280 x 195 x 75 mm 6. 플레이트 규격 : 245 x 162 x 4 mm	4
종합신경인지기능평가시스템 (Total Cognitive Function Test)	1	O	공동규격	1. 각성도 및 주의력 검사 2. 기억력 검사 3. 감각.운동협응 검사 4. 전두엽.집행 검사	5
자궁절제경(바이폴라) (Hystro-Resectoscope(Bipolar))	1	X	수입	1. 자궁내시경 1) 내시경 직경 : 4 mm 2) 시야 각도 : 30 degree 3) 작업길이 : 30 cm 2. 절제경 쉬스 1) 쉬스 사이즈 : 외관 : 26fr, 내관 : 24fr, 3. 컷팅루프 1) 루프 : 바이폴라	7
요류역학검사기 (URODYNAMICSYSTEM)	1	X	수입	1. 컴퓨터 2. 중앙 허브 1) 정확도 및 범위 - 볼륨 범위 = 0 to 1500 mL : 정확도 = +/- 1% FS - 흐름범위 = 5 to 140 mL/min; 정확도 = +/- 5% FS 2) 샘플링 속도 : 20 Hz 3 요역동학검사 Roam 1) 정확도 및 범위 - 범위 : -50 to +350 cmH2O 정밀 =+/-1% or 2 cmH2O, 중 큰 금액 근전도범위 = +/-1000uV; 정확도y = +/-6% 4) 2) 샘플링 속도 : 압력 = 20 Hz, 근전도 = 1200 Hz 4 요흐름분석기 1) 정확도 및 범위 - 흐름범위 = 0 to 50 mL/sec; 정확도 = +/-5% FS - 볼륨범위 = 0 to 1200 mL; 정확도= +/-2% FS 2) 샘플속도 : 흐름 = 20 Hz, 볼륨= 20 Hz	8
혈류역학모니터링장비 (Hemodynamic monitoring platform)	1	X	수입	HemoSphere Advanced Monitor Specifications 1) Rated Supply Voltage : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 2) Rated Input : 1.5 to 2.0 Amps 3) Fuses : T 2.5AH, 250V; High breaking capacity; Ceramic 4) Wireless : connection to Wi-Fi networks that are compliant to 802.11b/g/n, minimum	10

□ 강화 의료장비에 해당하는 장비

장비명	대수	국산 가능여부 (O/X)	적용사양 (국산/수입/ 공동규격)	필수기능 사양	견적서 번호
혈관조영촬영장치 (Digital Single Angiography System)	1	X	수입	1.C-arm Unit 1) Motorized or manual control 2) Head PositionCranial Caudal 3) HeadPositionLAO/RAO 2.Patient table 1) Floor mounted patient table with carbon fiber 3.X-Ray Tube Unit 1) High performance X-ray tube with liquid bearing technology	11

<별지 제5-1D호 서식>

[기능특성화사업 및 감염병 대응강화 사업]

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 심혈관센터(심혈관조영실)

구 분		내 용
의료장비명		심혈관조영촬영장치 (Angiopraphysystem)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		심혈관조영촬영장치			Allura Xper FD10			1		2010-12-30			1,567,006,266원			5년	0원
구매 사유		기존 장비(Allura Xper FD10, 2010/12/30)의 노후화로 2021년 부품단종 상태로 향후 수리불가 가능성 높음.
구매 필요성		환자 검사 및 시술 시 오작동으로 인한 위험성 증가하여 신규장비 구매 필요함. 현재 유지보수계약을 맺어 운영중이나, 가격은 점차 상승할 것이며, 향후 2~3년 후에는 유지보수계약을 맺지 못하는 상황임. 이에 교체가 필요함
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	순환기내과 협심증, 심근경색 질환자
	예상 사용건수(월)	70건
	사용건수 추계 근거	심혈관센터 통계자료
인력 계획	주 사용자명(직책)	이주호(심혈관센터 센터장)
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
		4	1	2		1			4			1		2	1
장비의 지속적 활용을 위한 계획		순환기 질환의 증가로 검사 및 시술 증가 예상됨
장비 구입으로 기대되는 효과		장비의 최신화로 안전한 검사 및 시술 가능함
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		서울아산병원, 연세세브란스병원, 건강보험일산병원, 동국대일산병원, 고대안암병원, 고대구로병원, 고대안산병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 권역응급의료센터(중환자실)

구 분		내 용
의료장비명		기관삽관경 시스템 (BROCHOSCOPE SYSTEM)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		비디오후두경			11301BDXK			1		2016-03-31			17,600,000원			5년	0원
구매 사유		중환자실 환자의 기관지내 병변 확인 및 객담 배출, 기관지경 유도하 기관 절개술 등의 시술을 위한 장비 진단, 치료적 시술 시 필요
구매 필요성		권역응급센터, 응급 중환자실이 독립된 건물에서 운영되고 있으며 인공호흡기 치료 환자의 기관지 내시경 을 위해 다른 건물로 이동하기 어려움 응급 고압산소치료 가능한 서울 유일의 병원으로 최근 일산화탄소 중독, 화재 현장 발견자 등의 내원이 빠르게 증가
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	중환자실 내 객담배출 및 기관지 검사 요하는 환자
	예상 사용건수(월)	15건
	사용건수 추계 근거	기관지내시경 처방 량 및 중환자실내 수기 기록에 근거
인력 계획	주 사용자명(직책)	박현경(권역응급의료센터 센터장), 박근홍, 박진형, 최동선(권역응급의료센터 전문의)
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
			4									4
장비의 지속적 활용을 위한 계획		권역응급센터 내 응급 중환자실, 응급병동, 응급 소생실 내에서 어려운 기도 확보의 도움, 폐 및 기관지 손상 확인, 기관지경 유도하 기관 절개술 등의 시술을 위하여 지속적으로 사용 계획
장비 구입으로 기대되는 효과		권역응급센터 내 응급 중환자실, 응급병동, 응급 소생실 내에서 진단, 치료의 안전성, 효율성 증대 재난 , 다수 사상자 발생 사고의 대비
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		서울아산병원, 연세세브란스병원, 건강보험일산병원, 동국대일산병원, 고대안암병원, 고대구로병원, 고대안산병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 산부인과(가임클리닉)

구 분		내 용
의료장비명		미세진동기 (Cell Culture Micro Vibration Equipment)								구매대수				2대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명		모델명			수량		취득일자			취득금액				내용 연수	미상각 잔액
		미세진동기		Viboviduct1500			1		2020-10-21			14,960,000원				5년	7,449,500원
구매 사유		현재 1대의 장비를 보유하고 있으나 동시에 배양할 수 있는 환자 수에 한계가 있음. 따라서 난임시술 급여 적응증에 해당하는 환자의 시술에 사용하지 못하는 경우가 발생함. 추가 장비 구비가 필요.
구매 필요성		난소저반응군, 미성숙 난자가 많이 나온 경우, 배아 발달이 늦거나 정지된 경우 등의 적응증에 미세진동기를 이용한 “배아활성화”를 요양급여로 인정하고 있음. (보건복지부 고시 제 2017-167호, 보조생식술 자-644, R6510)
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	체외수정 시술환자
	예상 사용건수(월)	11건
	사용건수 추계 근거	2021년 대비 2022년 사용건수 92% 증가
인력 계획	주 사용자명(직책)	이현주(산부인과 주임과장) 이선희(가임클리닉 수석연구원) 및 연구원
	소요인력계획 (해당부서)	현재						확충 후
		계	의사	간호사	의료 기사	기타		계			의사		간호사		의료 기사			기타
		6				6		6										6
장비의 지속적 활용을 위한 계획		현재 가임클리닉 운영 중이며, 난임 요양급여 적응증에 해당하는 환자군에게 사용이 가능함. 배아활성화 적응증에 해당하지 않는 환자군에서도 배아 발달률 및 등급을 높이기 위해 활용할 수 있으며, 배아 등급 향상을 통해 임신율을 높일 수 있으므로 지속적인 활용이 가능함.
장비 구입으로 기대되는 효과		난임 요양급여 적응증에 해당하는 난소저반응군 환자, 미성숙 난자 또는 배아 발달률이 저하된 환자군의 배아활성화에 사용되어 배아 발달률과 임신율을 높일 수 있음.
국산품 가능 여부		가능
국산품 불가 시 사유		-
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		강남차병원, 강서미즈메디, 동탄제일병원, 서울라헬여성의원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 재활의학과(작업치료실)

구 분		내 용
의료장비명		종합신경인지기능평가시스템 (Total Cognitive Function Test)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		신규장비
구매 사유		초기 인지 장애 환자의 신경인지기능검사 장비 부재
구매 필요성		인지 장애 환자를 위한 평가 장비 부재로 환자의 체계적인 평가와 그에 따른 시기적절한 치료가 시행되고 있지 않음 해당장비로 초기 인지 장애 환자의 신경인지기능검사가 가능함. 기존에 없는 검사를 시행함으로써, 체계적인 검사가 이루어질 수 있으며, 환자에게 효율적인 치료가 이루어 질 수 있을것이라고 사료됨.
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	초기 인지장애 환자 및 잠정적 환자군
	예상 사용건수(월)	15건
	사용건수 추계 근거	MMSE 26점 이하 환자 중 초기 혹은 고위인지감별이 필요한 환자명 수의 평균
인력 계획	주 사용자명(직책)	오주선(재활의학센터 센터장), 방한나, 이주안, 정준식, 김승호(작업치료사)
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
		4	-	-		4	-		4			-		-	4			-
장비의 지속적 활용을 위한 계획		뇌손상 환자를 대상으로 평가 및 치료
장비 구입으로 기대되는 효과		뇌손상으로 인한 인지저하 환자의 체계적 평가 및 치료
국산품 가능 여부		가능
국산품 불가 시 사유		-
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		부산의료원, 은평성모병원, 중앙대학병원, 원주세브란스, 시화병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 산부인과(수술실)

구 분		내 용
의료장비명		자궁절제경(바이폴라) (Hystro-Resectoscope(Bipolar))						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		전기수술기			ARC350			1		2010-06-29			25,301,200원			7년	0원
구매 사유		기존 자궁절제경 노후되어 수술시 시야가 좋지 않아 혈관등의 조직구분이 어렵고, 그로인해 불명확한 영상으로 수술을 집도하는데 상당히 어려움이 큼
구매 필요성		현재 10년 이상 노후된 자궁절제경으로 수술이 어려우며, 바이폴라 자궁절제경을 도입하여 아주 선명한 화질로 수술을 하므로 수술의 안전과 수술 증대 및 서울 시민의 의료기술 확대 효과에 도입이 필요함.
운영 계획	진료상 필수 여부	필수
	장비이용 대상자	산부인과 의료진
	예상 사용건수(월)	20건
	사용건수 추계 근거	진료 및 수술건수에 근거함
인력 계획	주 사용자명(직책)	이현주(산부인과 주임과장), 이원식(산부인과 과장) 외 의료진
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
			1	2								1		2
장비의 지속적 활용을 위한 계획		자궁절제경은 산부인과의 필수 장비로, 수술 환자는 꾸준한 편이고 점차적으로 계속 늘어나는 추세임.
장비 구입으로 기대되는 효과		기존의 어둡고 흐릿한 영상보다 훨씬 뚜렷한 영상을 보며 수술을 할수 있기에 수술시간 절약과 환자의 안전 및 복강경 수술 확대에 있어서 큰 효과와 수익증대에 기여 할 수가 있다.
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		서울아산병원, 연세세브란스병원, 건강보험일산병원, 동국대일산병원, 고대안암병원, 고대구로병원, 고대안산병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 산부인과(외래)

구 분		내 용
의료장비명		요류역학검사기 (URODYNAMIC SYSTEM)						구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량		취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		요역동학검사기			Duet Logic GI2			1		2011-01-13			60,054,702원			5년	0원
구매 사유		장비 노후화로 인한 장비교체 필요함. 검사진행 중 문제 발생 될 경우 환자가 매우 불편하여, 검사 소요기간이 길어짐(검사 자세가 다리를 벌리고 있는 절석위로 검사시간이 길어질 경우 불편함)
구매 필요성		기존장비를 이용해 요실금 수술을 시행하는 산부인과 의사가 부재중이어, 그간 활용건수가 저조하였으나, 요심금 수술을 전문적으로 하는 산부인과 의사의 진료시작으로 인한 검사건수 증가 및 수술건수 증가로 해당 장비 교체가 절실히 필요한 상황임.
운영 계획	진료상 필수 여부	필수장비 요역동검사의 결과에 따라 수술여부가 결정됨.
	장비이용 대상자	요실금증상 있는 환자
	예상 사용건수(월)	10건
	사용건수 추계 근거	현재 요실금수술 대상자
인력 계획	주 사용자명(직책)	이현주(산부인과 주임과장), 정숙의(전담간호사)
	소요인력계획 (해당부서)	현재							확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타		계			의사		간호사	의료 기사			기타
		2	1	1		-	-		2			1		1	-			-
장비의 지속적 활용을 위한 계획		지속적인 환자 증가로 계속적 사용예정
장비 구입으로 기대되는 효과		검사시간의 단축과 정확한 데이터를 확보할 수 있다. 환자만족도 상승
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		서울아산병원, 연세세브란스병원, 건강보험일산병원, 동국대일산병원, 고대안암병원, 고대구로병원, 고대안산병원 등

의료장비 활용계획서

□ 신청부서명 : 호흡기알레르기내과(내과계중환자실)

구 분		내 용
의료장비명		혈류역학 모니터링 장비 (Hemodynamic monitoring platform)							구매대수			1대
기존 유사장비 보유 현황 (추가 및 교체 시 작성)		장비명			모델명			수량			취득일자			취득금액			내용 연수	미상각 잔액
		신규장비
구매 사유		쇼크 환자에서 혈류역학 모니터링은 중환자의학에서 표준적인 매니지먼트이고, 특히 comorbidities가 많은 본원 환자들의 특성상 심기능 저하를 동반한 쇼크 케이스가 많은 편으로 혈류역학 모니터링이 더욱 필수적. 해당 상황에도 불구하고 원내 보유한 혈류역학 모니터링 장비는 현재 심혈관센터에서 관리 중인 Swan-gunz catheter 장착 모델이 유일, 상대적으로 침습적 카테터 삽입이라는 부담이 따르며 장비 자체도 노후한 상태.
구매 필요성		해당 장비는 a-line에 연결해서 사용 가능하므로 추가적인 catheter 삽입이 필요없는 장점이 있음. 해당 장비로 Cardiac output, cardiac index, stroke volume variation, systemic vascular resistance 측정이 모두 가능
운영 계획	진료상 필수 여부	중환자 치료에 필수적
	장비이용 대상자	심기능 저하를 동반한 쇼크, 불응성 쇼크, 에크모 적용 환자
	예상 사용건수(월)	20건
	사용건수 추계 근거	진단명, 처방별 환자 조회 (진단코드 R57.0~R57.9)
인력 계획	주 사용자명(직책)	김수현(내과 주임과장). 이예현(호흡기알레르기 내과 전문의) 등
	소요인력계획 (해당부서)	현재								확충 후
		계	의사	간호사		의료 기사	기타			계			의사		간호사	의료 기사			기타
		3	3	-		-	-			3			3		-	-			-
장비의 지속적 활용을 위한 계획		장비이용 대상 적응증 환자의 ICUD #1일에 반드시 장착하도록 함.
장비 구입으로 기대되는 효과		쇼크 환자의 수액 및 승압제 요법에 구체적 가이드라인 제시, 진료의 질 개선
국산품 가능 여부		불가
국산품 불가 시 사유		동일 성능의 국산 대체 장비 없음
동일 장비 보유 의료기관 현황 (동일 행정구역 및 기타 지역)		의정부을지병원, 성남시의료원, 여의도성모병원, 길병원, 일산백병원, 일산명지병원, 평촌성심병원

<별지 제5-1E호 서식>

의료장비 관련 전문의 경력 및 진료현황

[기능특성화사업 및 감염병 대응강화 사업]

1. 장비명	심혈관조영촬영장치(Angiopraphysystem)
성 명	이주호			생년월일		1984.02.05.
면허, 자격(전문 과목 등)					유학, 훈련
년 월 일	종 별				년 월 일			종 별
2008.02.22.	의사면허증(제97295호)
2013.03.04.	내과 전문의 자격증 (14211)
특이 사항					병역 사항			군필 ( ) 비해당 (○) 기타 ( )
주요 진료실적(해당사항만 기입) * 코로나로 인해 전담병원 지정 및 외래진료 축소 운영에 따라 2020년 입원진료실적 자료 미작성.
① 입원진료실적					2017년		2018년		2019년		2020년		2021년
		실환자수			-		222		245		211		301
		입원진료수입			-		951,643,686		937,805,939		504,693,222		963,157,659
② 수술실적		전신마취 수술			-		203		312		111		161
		척추마취 수술			-		85		143		48		84
		경막외마취 수술			-		2		-		-		2
		소계			-		-		-		-		-
		국소마취			-		-		-		-		-
		계			-		290		455		159		247
주요 경력
기 간			기관 및 직위									비 고
2008.03.01. ~ 2009.02.28.			아주대학교병원 인턴 근무
2009.03.01. ~ 2013.02.28.			아주대학교병원 레지던트 근무
2016.05.01. ~ 2018.04.30.			아주대학교병원 전임의 근무