DDP 수목 병해충 방제 l 과업지시서

2024. 03.

DDP 수목 병해충 방제

	발주기관 홈페이지	서울디자인재단 DDP운영본부 시설팀 www.seouldesign.or.kr

Ⅰ		사업개요

가. 사 업 명 : DDP 수목 병해충 방제 사업

나. 사업기간 : 계약일 ~ 2024. 11. 30

다. 사업목적

○ 병충해에 의한 수목 훼손을 사전에 방지하여 방문고객 불편을 최소화

○ 정기적인 방역작업을 통한 효율적이고 체계적인 조경수목 유지관리 도모

○ 시민 야외공간 병충해 발생 예방을 하여 외부행사시 쾌적한 환경조성

라. 과업범위 : 동대문디자인플라자(DDP) 전체 수목 및 녹지

	항 목	수 량	내 용
	녹지	12,020㎡	병충해 방제 (깍지벌레, 진딧물, 나방 등) 잔디 토양입제 고사지 전지 수세회복 엽면시비 가로수 뿌리영양제 포설
	잔디언덕	2,210㎡
	교목 관목	435주 33,700주
	특수목	소나무 대나무	소나무 수형조절 소나무 재선충방제 대나무 정비 지주대 조정 외

마. 수목현황

○ 교목 435주(특수목 포함)         ○ 관목 34,950주

수목명	규 격	수 량		수목명	규 격	수 량
상 록 교 목				상 록 관 목
구상나무	H3.0xW1.5	2주		남천	H0.8x2가지	890주
대나무	H12xR7	-		눈주목	H0.4xW0.4	5,740주
소나무(장송)	H6.0xR30~H10xR45	67주		눈향	20cm	420주
소나무(반송)	H1.5xW2.0	7주		사철나무	H1.0xW0.3	40주
소나무(조형)	H4.5xW2.0xR25	7주		회양목	H0.3xW0.3	4,840주
소나무(누운)	H5.5xR35	3주		낙 엽 관 목
실화백	H1.0xR12	40주		눈섬개야광	H0.3xW0.3	3,170주
전나무	H2.5xW1.2	5주		말채(흰)	H0.8xW0.5	450주
측백나무	H8xR35	2주		말채(노랑)	H0.8xW0.5	90주
낙 엽 교 목				말채(미드)	H0.3xW0.3	560주
계수나무	H5.0xR20	9주		매자(양)	H0.6xW0.4	1,280주
꽃사과나무	H4.0xR40	2주		매자(황금)	H0.3xW0.3	120주
느티나무	H4.0xR20~H7.0xR30	73주		목수국	H0.8xW0.5	150주
단풍나무	H2.5xR8~H5.0xR20	33주		불두화	H0.8xW0.5	340주
대왕참나무	H4.0xR15	9주		붓들레아	H0.3xW0.3	220주
매화나무	H4.0xR20	4주		산수국	H0.4xW0.6	950주
멀구슬나무	H3.0xR20	4주		조팝나무	H0.6xW0.3	1,370주
모감주나무	H4.0xR15	10주		조팝(꼬리)	H0.6xW0.4	20주
배롱나무	H3.5xR20~27	3주		조팝(삼색)	H0.3xW0.3	460주
백목련	H4.0xR20	22주		조팝(황금)	H0.3xW0.3	90주
버드나무	H3.5xR20	3주		철쭉(산)	H0.3xW0.3	8,010주
벚나무	H5.0xB20	19주		철쭉(백)	H0.3xW0.3	2,940주
보리수	R12	9주		해당화	H0.6xW0.3	60주
사과나무	R8	3주		화살나무	H0.8xW0.5	970주
산수유	H5.0xR20	11주
살구나무	H4.0xR20	13주
수수꽃다리	H2.0xR8	2주
아그배나무	H4.0xR15	4주
자두나무	R8	2주
자목련	R8	5주
쪽동백	H3.5xR12	7주
※ 당해연도 식재관리에 따라 수량 가감될 수 있음

바. 과업내용

○ 방역·방제 / 시비 / 특수목관리 / 고사목 제거·전지 등

- 병충해 예방을 위해 현장감독관과 함께 정기점검 월1회 이상

(피해확인시 7일 이내 즉각조치)

- 공원 녹지 병·충해 종합방제 총6회 이상 (깍지벌레, 진딧물, 응애 등)

※ 나방, 노래기 예방 긴급방제 실시

- 잔디 토양방제 연1~2회 (전국적 나방방제 특별주의시기 사전 실시)

- 수세회복을 위한 엽면시비 총 3회(수목상태 따라 수간주사제 포함)

- 가로수 뿌리영양제 연3회 살포

- 특수목(소나무류) 책임관리 실시 (재선충 방제 포함)

- 대나무 식재지(약150㎡) 지지대 보완 및 정비

- 교목 고사지 전지 및 소나무 수형조절작업

- 안전사고 및 경관훼손 방지를 위한 고사목 제거

- 폭우, 강풍, 기울어짐을 대비하여 지주대 조정(와이어 포함)

- 발생 부산물 전량수거 당일 처리

1) 조경관리 등에 필요한 소모품 및 장비는 모두 업체 부담한다.

2) 작업은 일반 및 특별시방서에 의거 추진하고, 과업범위에 포함되나 기재되지 않은 사항은 감독관과(발주처의 담당자) 사전 협의 후 시행한다

3) 수목 생육변화에 따라 관리내용 및 주기를 감독원과 사전협의 후 효과적으로 실시하여 예방에 만전을 기한다.

4) 착수일로부터 10일 이내 감독원과 일정 및 작업에 관한 현장점검·협의 후 시행하여야 한다.

5) DDP 및 동대문지역 특성상 야간 유동인구가 많아 작업시간은 02~08시 기준으로 감독관과 사전 협의후 시행한다.

※ DDP 각종 행사 및 현장상황과 간섭이 없도록 진행한다.

Ⅱ		제출서류

가. 착수전

1) 현장대리인계

2) 예정공정표

나. 작업기간

1) 사전 작업계획서

2) 월별 작업일지 및 보고서   ※ 완료후 7일 이내 제출

(작업내용, 작업인원, 농약종류, 희석배수, 살포량, 약품사진)

다. 준공후

1) 준공계

2) 준공검사원

3) 준공사진첩 (작업 전후 사진대지)

Ⅲ		과업수행 특별지침

가. 병충해 방제

1) 현재 동대문디자인플라자 내 조경수목의 경우 영양부족, 병해충 피해 등으로 인해 수세가 쇠약한 상태이며, 병해충 피해의 경우 급속한 확산이 우려되므로 정기적으로 구제 및 예방방제가 필요하다.

2) 병해충 방제라 함은 병원균이 기주체 내에 침입하는 것을 저지하고, 이미 기주체 표면에 부착하였거나 그 위에 형성된 병원균을 죽이거나 활동을 억제함으로써 병의 발생을 미연에 방지하고 발생 후의 확산 방지 및 해충으로 인한 피해를 최소화시키기 위하여 약제, 미생물제제 등을 살포하는 것을 의미한다.

3) 병해충 종합방제는 병해충의 발생 종류에 따라 약종을 선택하여 가급적 부화 시기나 발생 초기에 시행하여 사전 예방관리를 충실해야 한다.

4) 병해충 종합방제는 병해충 발생 억제는 물론 발생된 병해충 피해를 직접 구제함으로써 수세를 유지하는데 효과가 있어야 한다.

5) 병충해 방제는 월1회 실시하는 것을 기준으로 하며, 장마 전후에 집중 관리하고 피해가 예상될 경우 그 시기를 놓쳐서는 안된다.

6) 병충해의 방제는 동대문디자인플라자 식재수목의 전체를 대상으로 한다.

7) 병충해의 원인을 정확히 규명한 뒤에 농약관련 법규 및 제조업자 등이 정하는 안전사용기준, 취급제한기준, 사용방법, 주의사항 등을 준수하여, 기준표에 따라 대상수목에 균일하게 뿌리되, 각각의 병충해 특성에 따라서 가장 효과적인 방법으로 시행한다.

8) 병해방제는 발병 수목을 중심으로 주변수목 특히 벚나무, 느티나무, 단풍나무, 소나무 등에 신경을 써서 살포하도록 한다.

9) 농약살포

- 농약을 혼용할 때는 농약 혼용표를 참조하여, 표준 희석배수를 반드시 준수하여야 한다.

- 살포 전에 구체적인 사용목적, 살포일자, 농약의 종류, 희석배수,   살포방법, 살포량 등을 현장감독관에게 먼저 알려야 한다.

- 해충의 종류에 따라 처리 방법과 횟수를 달리하여야 하므로 협의  시행하여야 한다.

- 농약은 희석 후 오래두지 말고, 희석 당일에 살포하도록 한다.

- 농약을 살포로 인한 인명 및 재산피해 등이 없도록 조치할 사항을 알려야 한다.

- 농약사용자 이외의 사람이 살포지역에 들어가는 것을 통제하기 위해 통행금지선을 설치하는 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

- 방제사업을 위탁받은 자는 농약살포 후 일정기간 동안 현수막, 통행금지선을 설치·유지하는 등 시민 또는 직원이 농약살포 지역에 들어가거나 농약이 묻은 나무에 접촉하지 아니하도록 필요한 조치를   하여야 한다.

- 살포작업은 새벽 서늘할 때를 기준으로 일정은 감독관과 사전협의후 시행하며, 사용한 빈 포대와 빈병은 현장 밖으로 당일 반출하여 폐기 처분한다.

10) 수목의 병충해는 예방 또는 발생초기 방제가 중요하므로 사전예찰을 철저히 하여 방제 효과를 높일 수 있도록 하여야 한다.

11) 건강한 수목으로 생육될 수 있도록 전정, 시비, 관수 등을 철저히 하여, 병충해에 강한 수목이 되도록 관리하여야 한다.

12) 병충해가 발생한 수목은 초기에 약제를 살포하여 조기에 구제토록 하고, 전염성이 강한 병에 이병 되었을 경우에는 잘라 내거나 심한 경우에는 굴취 하여 원외로 당일 반출하여 소각하여야 한다.

13) 수목 주간에 병충해 발생시는 조경 수목 약제 살포작업과 동일하게 해당수목에 대하여 약제 살포작업을 시행하여야 한다.

나. 나방류 방제

1) 나방의 종류는 여러 종류가 있으며 특히 도심지내의 녹지대에는 밤나방, 명나방, 독나방류 등이 많이 발생하며 대부분 5월을 전후하여 발생하며 10월 중순까지 피해가 계속된다.

※ 전국적 특별주의시기 연1~2회 사전 토양입제방제 필수

2) 약제 방제시기는 나방류의 종류별로 다소 차이가 있으므로 시기를 감안하여 방제를 하도록 한다. 또한 약해가 심한 식재가 있을 수 있으므로 약제 선정시 주의해야 한다.

3) 발생 전면적 방제를 원칙으로 하되 주요지역에 대한 예찰을 강화하여 조기 발견 적기 방제를 추진하여야 한다. ※ 잔디언덕 주요예찰

4) 나방류의 경우 특히 야외이용자 피해가 문제시 되며 내방객의 혐오감 등 각종 피부병에 발병원이 되므로 철저히 살포하도록 하며 특히 잔디언덕 및 활엽수 전수종에 구제를 실시하고 관목류, 지피류 등의 피해가 없도록 한다.

다. 깍지벌레류 방제

1) 깍지벌레는 4월 중순 이후부터 알에서 부화하여 가지나 잎의 전체로 확산되며 보통 7월 중순 이전까지는 부화약충으로 완전한 깍지를 형성하지 못하므로 반드시 시기에 맞춰 약제를 살포하도록 한다.

2) 깍지벌레는 관목류, 소나무류, 벚나무 등에 주력하여 살포한다.

라. 기타 돌발병해충 방제

1) 기타 수종별 돌발병해충 발생시 감독관 지시에 따라 평일기준 7일 이내 긴급방제를 실시하여야 한다.

마. 수세회복 시비

1) 수세가 약한 조경 수목은 엽면시비 등을 함으로써 정상적인 생육을 하게 하여야 한다. 지력증진과 빠른 수세회복을 위해 생리증진제를 토양에 처리하여 지력을 도우면서 수목의 생리를 증진시키는 공종으로 무기염류를 물에 희석하여 토양처리 한다.

2) 이식한 수목이나 쇠약해진 수목을 대상으로 원예용 화학 영양소나 화학비료 등을 희석 비율에 맞춰 물로 희석한 후 분무기를 이용하여 대상 조경수목의 전체가 젖도록 살포한다.

3) 매번 필수원소 무기비료를 같이 혼합하여 엽면시비를 하도록 한다.

4) 수세가 급격히 나빠질 경우, 필요에 따라 협의 후 수간주사 조치한다.

5) 소나무 엽면시비는 생장 불균형으로 황화현상이 나타나는 수목의 잎에 처리하여 생장에 도움을 주는 공정이므로, 수관전체에 충분한 양을 살포한다.

6) 가로수에 대해서 월1회 뿌리영양제를 충분한 양을 살포하고, 작업후 수목보호덮개가 흔들리지 않도록 확인한다.

바. 특수목 관리

1) 안전 활착 또는 생식의 균형을 도모하며 수목의 바른 모양새를 유지하는 것을 원칙으로 한다.

2) 특수목은 (장송, 조형소나무, 독립소나무, 반송)소나무류 수목을 대상으로 하며, 적정시기에 진행하되 동계전지는 피하도록 한다.

- 수형다듬기

- 밀식되어 수형이 파괴되는 가지

- 웃자란 가지

- 속가지 및 맹아지

- 조형의 목적에 따라 제거해야 되는 가지

3) 서울시 재선충 방역시기에 맞춰 방역작업을 진행한다.

사. 고사지 제거·전지

1) 전지 대상 수종은 대부분의 수목으로 년1회 적정시기에 진행한다.

- 마른가지

- 현저히 병·해충에 걸린 가지

- 통풍, 채광, 가선, 통행 등에 장애가 되는 가지

- 결손에 의해 위험을 초래할 우려가 있는 가지

- 기타 수관, 수형, 생육상 불필요한 가지

2) 톱을 사용하여 가지 밑둥을 제거하되 수간에 상처가 없도록 한다.

3) 고소작업시 안전장구를 착용해야 하며, 사다리 사용 대신 고소작업이 가능한 안전한 작업발판을 제공해야 한다.

4) 전지작업 후 가지 단면에 실바코, 톱신페스트 종류의 도포제를 바른다.

5) 작업은 경험이 풍부한 조경공이 실시하여야 하며, 대상수목의 외관, 생육정도를 판단하여 적절히 실시한다.

6) 낙엽교목의 전정은 봄, 가을에 실시하며 밀생한 잔가지, 도장지, 병든 가지, 죽은가지를 제거한다.

7) 고사목의 경우 반드시 감독관과 현장협의한 수목만 제거한다.

8) 작업이 잘못되어 수목이 고사하거나 관상수로서 가치가 없어진 경우에는 대체ㆍ변상하여야한다.

아. 폐기물 반출 및 환경정리

1) 작업 후 발생한 예지물과 폐기물은 바로 수거하고, 즉시 화단 밖으로 반출하여야 한다.

2) 수거한 예지물 및 이물질은 작업당일 즉시 외부로 반출하는 것을 원칙으로 하며, 모아서 반출할 경우에는 저장용기(PP마대 등)를 구비하여 외부로 반출하여 적법하게 처리해야 한다.

3) 작업중 주변 환경을 철저히 수시로 점검하고 청결하게 유지하여 이용객이 불편하지 않도록 유의한다.

자. 예찰 및 효과분석

1) 병해 및 충해의 효과적인 방제를 위해 정기적인 예찰이 필요하므로 현장대리인은 사업기간동안 감독관과 함께 월1회 이상 정기적인 예찰조사를 실시하여 감독관의 지시를 받아 방제의 실시 및 완료를 결정한다.

2) 병해충의 발생정도와 피해상태를 작성 보고토록 하고, 피해 발생시 발견 7일 이내 바로 조치하도록 한다.

※ 예찰조사 및 점검표 : 병해충별 피해보고서 제출 및 사진현황보고

3) 병해충의 예방과 효과적인 구제가 원활히 이루어질 수 있도록 현장대리인이 예찰조사 및 약제방제 작업시 현장 상주하도록 하고,  감독관에게 일일작업 보고한다.

4) 방제 후에는 작업보고서 및 비교사진첩을 제출하도록 하고 감독관과의 현장조사를 실시토록 한다.

5) 방제작업 후 감독관의 현장조사를 통해 효과분석결과 그 방제효과가 70～80%이하로 조사될 경우 7일 이내 재실시를 원칙으로 한다.

차. 기타사항

1) 본 공사에 계상되지 않은 추가소요비용은 수급인이 부담하도록 한다.

2) 정기적으로 예찰을 시행하여, 병해충 발생 초기에 대처한다.

3) 주변연계 산지로부터의 전염을 각별히 관찰하여야 한다.

4) 살포 전 농약취급 요령, 살포요령 등에 대하여 작업자에게 매일 안전교육을 하여야 한다.

5) 주요 통행로에 살포 시에는 사전에 농약살포 함을 예고하고 작업  시에는 현장안내를 통해 시민 및 직원이 출입하지 않도록 해야 한다.

Ⅳ		과업수행 일반지침

가. 일반사항

1) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 과업수행시 관련 법규 및 규정에 따른다. 다만 조정이 불가피한 사항은 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의 조정할수 있다.

2) 본 과업은 “발주기관”이 지명하는 감독관과 업무 협의 체계를 구축 수행한다.

나. 과업수행 조직 및 인력관리

1) “계약상대자”는 본 과업지시서를 포함한 계약문서와 협약사항에  기준하여 등급별 적격자로 하여 업무를 수행토록 하여야 한다.

2) “계약상대자”는 본 과업의 전부 또는 주요부분의 수행을 제3자에게 하도급할 수 없다.

3) 참여요원이 과업수행하면서 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 교체하여 진행할 수 있다.

4) 원활한 과업관리를 위하여 관리구역별로 분리하여 관리할 수 있으며, 해당 작업반장 1인은 조경관리와 관련된 실무경력 3년 이상자로 선정하여 사업을 효율적으로 관리운영하여야 한다.

5) 작업자들은 현장내 흡연, 음주, 누워서 쉬기, 침뱉는 행동 등 시민 이용자들에게 불편을 주는 행동을 금한다.

다. 사전협의

1) 본 과업 시행에 있어서 다음 사항이 포함된 과업수행 계획서를   작성하여 “발주기관”과 10일 이내 사전 협의 후 시행한다.

- 용역 시행순서 및 작업방법

- 인원 및 장비 투입계획

- 작업공정

- 기타 작업에 있어 중요한 사항

라. 과업내용 변경 및 조정

1) 과업내용에 포함되어 있으나 과업지시서에 기재가 되어 있지 않은 부분에 대해서는 과업수행에 따른 사항을 “계약상대자”는 “발주기관”과 협의하여 결정한다.

- 과업지시서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항

- 과업지시서에 명시되지 않은 사항 중에서 추가로 지시하는 사항

- 과업수행인의 단독결정이 곤란한 사항

2) 본 과업수행 중 용역비 변동요인이 발생할 경우에는 예산범위 내에서 용역비를 정산할 수 있다.

마. 품질보증

1) “계약상대자”는 “발주기관”의 요구에 따라, 과업 진행공정별 성과물을 “발주기관”에게 제공하여야 하며, 성과물의 질을 높이기 위한 “발주기관”의 요구를 최대한 반영한다.

2) “계약상대자”는 과업완료 후 하자보수기간 내에 성과에 대한 품질을 보증하고 무상하자보수를 지원한다.

3) “계약상대자”는 관련 내용을 향후 발전시킬 수 있도록 하기 위한 “발주기관”의 기술적인 자문 및 지원요구에 응하여야 한다.

바. 안전 및 보건 확보 의무사항 (붙임 1. 제출)

1) 안전 관리는 근로안전관리규정, 보건관리규정 및 산재보험 기타법규에 따라 행하여야 한다.

2) DDP 및 동대문지역 특성상 유동인구가 많아 작업기간 내 차량 및 보행자 유도를 위한 신호수 1인을 배치한다.

3) 작업장 주변 통제·차단을 위한 안전장치(라바콘 등)를 설치하고, 작업 시간은 감독관과 사전 협의한다.

4) 과업 수행 중 발생한 안전사고에 대한 행정적, 기술적, 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호  책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리한다.

5) 공간 내 장비(소형기계장비 운전 등) 운행시 안전사고 예방에 만전을 기하여야 하며, 반드시 “발주기관”과 사전협의를 해야한다.

6) 과업 수행시 작업 조끼 및 안전모를 착용해야 하며, 과업 관련 보호장구 및 안전장치를 구비, 배치하여야 한다.

7) 과업수행시 부주의로 인하여 인명피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등에 대해서는 책임당사자가 부담하며, 변상 및 보상하여야한다.

8) 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)에 따라 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

- 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치

- 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치

- 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치

- 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

사. 시설물

1) “계약상대자”는 공간 내 모든 지상구조물 및 지하매설물이 손상되지 않도록 보호조치를 하고, 특히 야외유구가 훼손되지 않도록 각별히 주의하여야 한다.

2) “계약상대자”는 과업 수행 중 시설물이 손상되지 않도록 해야 하며, 파손 및 손상 시에는 즉시 보고하고 원상 복구하여야 한다.

(볼라드, 트렌치, 바닥조명 등 차량 이동시 주의)

아. 보안

1) “계약상대자”는 과업 수행에 필요한 보안대책을 강구하여야 하며, 과업 수행 인원의 보안각서를 제출하여야 한다.

2) “계약상대자”는 과업진행 과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출하지 않도록 한다.

자. 민원

1) 본 과업시행 중 발생되는 민원과 대내·외 기관의 검사시 지적된  사항의 조치 또는 배상에 대하여는 책임소재에 따른 당사자가 진다.

2) “계약상대자” 또는 “계약상대자”에 의해 고용된 인력은 행정기밀의 누설, 공무처리의 방해 또는 지연시키는 행위, 고의 또는 과실로  관리자로서 주의 의무를 태만하여 관리 업무에 지장을 초래한 경우 계약을 해지할 수 있다.

차. 계약 변경 및 해지

1) “계약상대자”는 “발주기관”과 협의 후 과업내용에 있지만 과업지시서 상에 기재되어 있는 않은 부분에 대하여 다음 요인이 발생 시 “계약상대자”는 “발주기관”과 협의하여 용역 변경을 할 수 있다.

- 당초 계획변경이 필요하다고 인정하였을 경우

- 기타 변동이 생겼을 경우

2) 정당한 이유 없이 “계약상대자”가 계약조건 및 아래 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있으며, “계약상대자”는 이행한 과업에 대해서만 대가를 보장받을 수 있다.

- “계약상대자”의 용역수행이 불가능한 점이 인정되었을 경우

- “계약상대자”가 과업을 이행함에 있어 고의과실 또는 무성의로 과업을 수행하기 어렵다고 “발주기관”이 인정하였을 경우

- 기타 계약조건에 위반되었을 경우

■붙임1. 안전보건관리 준수 서약서

안전보건관리 준수 서약서

본인은 귀 기관의 ______________________________ 계약을 수행함에 있어

재해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히

준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

「산업안전보건법, 중대재해처벌법」등 아래의 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예     (    )

: 아니오 (    )

(업체명)는 본 공사를 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히

이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가 자격제한 조치 등

불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고

안전보건관리 준수 서약서를 제출합니다.

년    월    일

주  소:

업체명:

대표자:                    (인)