서 식	현장점검 결과(동부도로사업소)

점검

개요

일  자

2021. 4.14.(수), 4.29(수)

시설명

성내5교, 영동2교, 탄천교, 세곡1교, 헌릉교, 일원터널, 매봉터널, 대치지하차도, 가락지하차도, 송파지하차도

위  치

성내5교 : 송팍 오금동243

영동2교 : 강남 도곡동289~포이동246

탄천교 : 강남 일원동833

세곡1교 : 강남 세곡동264-4

헌릉교 : 서초 내곡동 산12-2

매봉터널 : 강남 도곡동 산6-13

일원터널 : 강남 개포동 산46-38

대치지하차도 : 서초 대치동27 ~일원동517

가락지하차도 : 송파 가락동479

송파지하차도 : 송파 가락동600

규  모

성내5교 : L=54m, B=50m

영동2교 : L=147m, B=30m

탄천교 : L=308m, B=39m

세곡1교 : L=49m, B=54.2m

헌릉교 : L=12m, B=34m

매봉터널 : L=250m, B=25.1m

일원터널 : L=260m, B=23.6m

대치지하차도 : L=470m, B=8m

가락지하차도 : L=300m, B=18m

송파지하차도 : L=400m, B=23.5m

점검

및

조치

결과

○ 총 17건 적출 (조치완료 14건, 조치중 3건)

지적사항	조치결과(계획)			조치율
	조치완료	조치 중	조치예정
17건	14건	3건	-	100%

1. 성내5교

- 보도구간 콘크리트포장 파손(1개소)

- 교대(A1)앞 구조물 종균열 발생(3개소)

2. 영동2교

- 교량하면 도색 검토(1개소)

3. 탄천교

- 교량(P6) 아스콘 포장 파손(1개소)

- 교대(A2) 전면 콘크리트 균열 관리(1개소)

- 교대(A2) 법면 정리(수목제거 등)(1개소)

4. 세곡1교

- 보도포장 단차(1개소)

- 교량하부 지장물 제거(1개소)

5. 헌릉교

- 교량하부 콘크리트 탈락(1개소)

6. 일원터널

- 지하차도 내부 세척

7. 매봉터널

- 안내문안 파손(1개소)

8. 대치지하차도

- 아스콘포장 소파(1개소)

- 신축이음부 아스콘포장 노후(1개소)

9. 가락지하차도

- 교명판 파손(1개소)

- 아스콘포장 파손(1개소)

10. 송파지하차도

- 벽체 타일 타락(1개소)

- 무선단자함 뚜껑 탈락(1개소)

특기

사항

○ 없음

향후

계획

○ 해당 시설물 관리기관(동부도로사업소) 지적사항 통보

○ 2021년 하반기 도로사업소 성과평가시 반영

2021년 현장점검 지적사항 조치결과

(동부도로사업소)

▣ 지적사항 및 조치결과

연번	대 상 시설물	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
1-1	성내5교 (A1)	보도구간 콘크리트 파손	정비완료
1-2	성내5교 (A1)	교대앞 구조물 종균열	정비완료
2-1	영동2교 (A4)	교량하면 도색 검토	정비완료
3-1	탄천교 (P6)	아스콘포장 파손	정비완료
3-2	탄천교 (A2)	교대 전면 콘크리트 균열	탄천교 공사에 반영하여 조치예정
3-3	탄천교 (A2)	교대법면 수목제거 등	정비완료
4-1	세곡1교 (보도)	보도포장 단차	정비완료
4-2	세곡1교 (둔치)	지장물 제거	정비완료
5-1	헌릉교 (하부)	콘크리트 탈락	정비완료
6-1	일원터널 (내부벽체)	지하차도 내부 세척	세척완료
7-1	매봉터널 (입구)	안내문안 파손	정비완료
8-1	대치지하차도 (수서IC방향)	아스콘포장 파손	정비완료
8-2	대치지하차도 (수서IC방향)	신축이음 노후	정비완료
9-1	가락지하차도 (강동방향)	교명판 파손	가락지하차도공사에 반영하여 조치예정
9-2	가락지하차도 (강동방향)	아스콘포장 파손	가락지하차도공사에 반영됨
10-1	송파지하차도 (성남방향)	벽체타일 탈락	정비완료
10-2	송파지하차도 (성남방향)	무선단자함 뚜껑 탈락	정비완료

□ 점검 및 정비 사진

1-1	성내5교(오금사거리 방향) 정비 전(콘크리트파손, 보도구간)	정비 후
1-2	성내5교(교대A1) 정비 전(교대앞 구조물 종균열)	정비 후
2-1	영동2교(교대 A4) 정비 전(교량하면 도색 검토)	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

3-1	탄천교(P6,수서IC방향) 정비 전(아스콘포장 파손)	정비 후
		탄천교 보수공사에 반영하여 시행 예정임.(6.30.)
3-2	탄천교(A2) 정비 전( 교대 전면 콘크리트 균열)	정비 후
3-3	탄천교(A2) 정비 전(교대 법면 정리(수목제거 등))	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

4-1	세곡1교(세곡교 방향) 정비 전(보도포장 단차)	정비 후
4-2	세곡1교(세곡천 둔치) 정비 전(지장물 제거)	정비 후
5-1	헌릉교(교량 하부 접속부) 정비 전(콘크리트 탈락)

□ 점검 및 정비 사진

6-1	일원터널(내부 벽체) 정비 전(지하차도 내부 세척)	정비 후
7-1	매봉터널(매봉터널 교차로 방향 종점) 정비 전(안내문안 파손)	정비 후
8-1	대치지하차도(수서IC측) 정비 전(아스콘포장 소파)	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

8-2	대치지하차도(수서IC측) 정비 전(신축이음부 아스콘포장 노후)	정비 후
		가락지하차도 보수공사에 반영하여 시행 예정임.(6.29.)
9-1	가락지하차도(가락시장 교차로 방향) 정비 전(교명판 파손)	정비 후
		가락지하차도 보수공사에 반영됨. (6.29.)
9-2	가락지하차도(가락시장 교차로 방향) 정비 전(아스콘포장 파손)	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

10-1	송파지하차도(가락시장 방향, 160m) 정비 전(벽체 타일 탈락)	정비 후
10-2	송파지하차도(가락시장 방향, 160m)) 정비 전(무선단자함 뚜껑 탈락)	정비 후