【붙임 1】

검사결과 및 조치계획

검사분야	상반기 검사결과(’21.3.31.)	금회 검사결과(’21.10.26.)	비고
조경	기존순성로 연결부 우측 백리향 고사 보호각 전면부 경사지 스크렁 생육상태 불량 보호각 전면부 자갈 및 큰 돌 배출 소나무 주변 운반용 로프 제거요청 경사지 토사 유출부위 복토 및 다짐요청 경사지 철계단 주변 잔디 생육불량	생육상태 지속관찰 필요 정비완료 큰 돌 추가 정리·배출 필요 ” ” 정비되었으나 배수로 추가필요(잔디수로 또는 U형측구) 보호각 전면부 팥배나무 6주 고사 잠두화장실 앞 사철나무 15주 고사	정비요청 추가공사 요청 하자보수 요청 하자보수 요청
부대시설	목재난간 기초부 부분 침하(다짐 불량)	정비완료
탐방로 등, 석재포장	경사지 탐방로 끝부분 균열(3m)부분 보수필요 보호각 우측 탐방경사로 경사도 미달 관람데크 및 석재포장 상태 특이사항 없음	균열부 보수 미흡 미 이행 특이사항 없음	하자보수 요청 하자보수 요청
배전터	집중호우시 배전터 상부면에서 성곽유구 방향으로 빗물 유입이 되므로 빗물유입 차단턱 설치 필요(기술지도단 자문후 조치검토) 배전터 X5열 주변의 원할한 배수를 위해 집수정 설치필요(추가 공사)	기술지도단 자문결과 반영 보완완료 집수정 2개소 추가설치 완료
배수로	보호각 처마 밑 배수로는 작은 쇄석과 섞여 있으므로 원활한 배수를 위해 큰 쇄석(∅30~35mm)로 교체·정비필요 보호각 후면부 배수로는 배수로 외부의 빗물이 배수로 방향으로 유입되도록 정비필요 보호각 Y2열, X7~X8열 처마밑 배수로 빗물배수가 원활하지 않아 알류미늄 그레이팅 등으로 교체필요(추가공사)	정비완료 원할한 배수를 위해 소형 측구 추가설치 필요(U형 측구) 배수로 덮개 교체방법 재검토 예정(하자 아닌 보완사항) 집중호우시 남산 등산로에서 내려오는 빗물차단 배수로 추가 필요 철계단 주변 배수로 재정비 필요 - 잔디수로 또는 U형 측구 설치	추가공사 요청 추가공사 요청 추가공사 요청
보호각	특이사항 없음	특이사항 없음
도색	특이사항 없으나 일부분 도색이 벗거진 부분 있음	특이사항 없음

【붙임 2】

□ 2021년 하반기 하자검사 위치도

잡석 정리·배출필요

경화마사토 균열부

(길이 약3m)보수필요

계단주변 배수로 재정비 필요

- 잔디수로 및 U형측구 보완

빗물 U형측구 추가필요

사철나무 15주 고사

횡단배수로 추가필요

- 집중호우시 빗물유입 차단용

빗물유입로

팥배나무 6주 고사

경사도 미달구간