시설물 보수 작업 지시서

□ 수        신 : 대한콘설탄트(한강교량 일상유지보수공사 책임감리원)

□ 작업지시번호 : 2014 - 22호

□ 작업지시근거

- 감사지적사항 관련

□ 작 업 기 간 : 2014. 12. 01 ~ 12. 20

□ 작업지시내역

연번	손상내용 및 위치		수량 규모	작업 방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
1	서강대교	북단접속교 ABUT~P8	1304.86㎡	난간 및 구조물 세척		ㅇ
2	원효대교	본선구간(하류)	2.5m	후타재보수		ㅇ
		남단 접속교 P6	34.86㎡	표면처리	ㅇ
		남단 접속교 P6	0.5㎡	단면보수	ㅇ
		남단 접속교 P6	6.6m	물끊기공	ㅇ
		북단 램프 전	1대소	충격흡수시설 보수	ㅇ
3	양화대교	남단 하류 김포공항 방면 램프	200m	차선도색	ㅇ
4	마포대교	북단 하류 강변북로 → 마포대교 램프	200m	차선도색	ㅇ

□ 조치사항

○ 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고

교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

○ 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

○ 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것

○ 신규공종은 보수 후 차기 설계변경시 반영 할 것