「지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획」전부개정안

1. 개정이유

ㅇ 2022년 1월 ｢지하수법｣ 개정으로 지하수 관련 국가측정망이 일원화됨에 따라, 법령에서 위임한 사항 및 구체적인 내용을 동 고시에 반영

2. 주요 내용

가. 지하수 측정망 구성 체계 재편성

ㅇ 국가측정망 재편성 및 기능 확대

ㅇ 보조수위측정망 추가

나. 보조수위측정망 설치·운영 세부적인 내용 규정

ㅇ 측정망의 지점선정, 설치기준 및 측정방법 등 구체적인 사항 명시

다. 기 타

ㅇ 측정결과 보고 및 검증체계 강화

ㅇ 지하수의 장기적인 변동 추세 분석 명시

환경부고시 제2022-124호

「지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획」전부개정안

제명 “지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획”을 “지하수 측정망 설치 및 운영계획”으로 한다

「지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획」(환경부고시 제2020-253호, ‘20.12.14.) 전부를 다음과 같이 개정한다.

2022년  10 월  11일

환경부장관

지하수 측정망 설치 및

운영계획

2022. 10.

환   경   부

				목 차

제1장 총  론

1.1. 목적	2

1.2. 법적 근거	2

1.3. 측정망 종류	2

1.4. 측정망 구성체계	3

1.5. 기관별 역할	4

1.6. 측정망 중장기 설치계획	5

제2장 측정망 설치·변경

2.1. 국가측정망 지점선정 기준	8

2.2. 보조측정망 지점선정 기준	11

2.3. 측정망 설치	12

2.4. 측정망 코드 부여	14

2.5. 측정망 변경·폐쇄 절차	16

제3장 측정망 운영

3.1. 측정망 수위 측정	18

3.2. 측정망 수질 측정	19

3.3. 측정결과 보고 및 검증	20

3.4. 장기 추세 분석	22

제4장 재검토기한 등

4.1. 재검토기한	24

별표1. 보조수위측정망 지점선정 방법

별표2. 국가측정망 표준코드 중 시·도 및 시·군·구 영문 이니셜

서식1. 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망, 농촌관리측정망 현황카드 서식 및 작성방법

서식2. 국가오염우려측정망, 보조수위측정망, 보조수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

서식3. 보조수위측정망 수위 측정 결과 입력양식

서식4. 지하수 측정망 수질 측정 결과 입력양식

제1장   총  론

1.1. 목적	2

1.2. 법적근거	2

1.3. 측정망 종류	2

1.4. 측정망 구성체계	3

1.5. 기관별 역할	4

1.6. 측정망 중장기 설치계획	5

제 1 장 총  론

1.1. 목 적

○ 전국 지하수의 변동실태(수위·수질 현황) 및 변화추세 등을 정기적으로 조사‧분석하여 정책 수립을 위한 기초 자료로 활용하기 위해 지하수 측정망의 설치·운영 및 관리 등 필요한 세부 사항을 규정함

1.2. 법적 근거

○ ｢지하수법｣ 제17조(지하수의 측정 등)

○ 같은 법 시행령 제27조(지하수 변동실태의 조사 등)

○ 같은 법 시행규칙 제37조(측정망의 설치 등)

1.3. 측정망 종류

가. 국가측정망

○ 전국적인 지하수의 변동실태를 조사하기 위해 설치하는 측정망으로 국가관리측정망, 국가감시측정망 및 농촌관리측정망으로 구분

① 국가관리측정망
우리나라의 지질과 유역특성을 고려한 지하수 배경수위 및 배경수질 현황과 변화추세 등을 조사‧관리하기 위하여 설치·운영

② 국가감시측정망
산업단지, 매립지 등 지하수 오염원에 대한 관리가 필요한 오염(우려)지역 및 지하수위 저하, 수질오염 등의 장해발생(우려) 지역을 지속 관리하기 위하여 설치‧운영

③ 농촌관리측정망
지하수 측정자료를 추가 확보할 목적으로 농림축산식품부에서 설치‧운영중인 측정망중 일부를 국가측정망으로 지정하여 공동 활용

나. 보조측정망

○ 지방자치단체 관할 지역내의 지하수의 변동실태를 지속적으로 감시할 목적으로 국가측정망을 보완하기 위해 설치‧운영

① 보조수위측정망
지역 내 지하수의 수위 현황과 변화추이를 조사‧감시

② 보조수질측정망
지역 내 지하수의 수질 현황과 변화추이를 파악‧감시

1.4. 측정망 구성체계

				지하수 측정망
국가측정망												보조측정망4)
국가관리측정망			국가감시측정망 - 국가오염측정망1) - 국가오염우려측정망2) - 국가장해측정망3)					농촌관리측정망				보조수위측정망				보조수질측정망

1) 국가오염측정망은 한국환경공단에서 설치·운영

2) 국가오염우려측정망은 유역·지방환경청에서 운영

3) 국가장해측정망은 지하수 수위 또는 수질에 대한 장해발생(우려) 지역을 관리할 목적으로 시범운영

4) 보조수위측정망과 보조수질측정망의 경우 동일한 지점에서 설치(지정) 운영 가능

1.5. 기관별 역할

기관명		역 할
환경부		◦ 지하수 측정망 설치‧운영 업무 총괄 ◦ 국가측정망 설치 및 운영계획 수립 ◦ 지하수 수위‧수질 장기 추세분석 등 관리 총괄
국립환경 과학원		◦ 지하수 측정‧분석기법의 개발 및 표준화 ◦ 지하수 수질‧수량 측정 정도관리 및 관계기관 교육 ◦ 지하수 측정망 수질자료 검증 ◦ 지하수 우선관리대상물질 및 수질기준 후보물질 선정‧조사
한국 수자원 공사		◦ 국가관리측정망 설치‧운영 및 유지관리 ◦ 국가관리측정망 측정결과 분석‧평가 및 보고(반기별) ◦ 국가관리측정망 장기 추세분석 및 관리 ◦ 국가장해측정망 시범운영 ◦ 지하수 측정연보 발행(12월) ◦ 지하수 측정망 입력‧관리시스템 구축, 운영 및 교육 ◦ 지하수 측정망 자료 통합 DB 구축(GIMS) 및 관리 등
한국 환경공단		◦ 국가오염측정망 설치‧운영 및 유지관리 ◦ 국가오염우려측정망 노후관정 시설개선 ◦ 국가오염측정망 측정결과 분석‧평가 및 보고(분기별) ◦ 국가오염측정망 장기 추세분석 및 관리
유역·지방 환경청		◦ 국가오염우려측정망 및 농촌관리측정망(공동활용 측정망에 한함) 운영 및 지점관리 ◦ 측정결과 분석 및 자료입력(GIMS)등 보고(반기별)
지방 자치 단체	시‧도	◦ 보조 수위‧수질측정망 운영관리 총괄
	시 ‧ 군 ‧ 구	◦ 보조 수위‧수질측정망 설치‧운영 및 유지관리 ◦ 수위‧수질 결과분석‧평가 및 자료입력(GIMS) 등 보고(반기별) ◦ 수위 변동지역 및 수질기준 초과지역 관리

1.6. 측정망 중장기 설치계획

가. 방향 및 목표

2045년까지 국가측정망 4,219개소, 보조측정망 43,000개소 확대설치

			지하수 측정망 (47,219개소)
국가측정망 (4,219개소)										보조측정망 (43,000개소)
국가관리측정망 (1,482개소)			국가감시측정망1) (2,526개소)			농촌관리측정망2) (211개소)				보조수위측정망 (10,000개소)				보조수질측정망 (33,000개소)

1) 국가장해측정망 개소수는 산정 제외

2) 전체 농촌관리측정망 중 국가측정망으로 공동 활용하는 측정망 개소수에 한함

※ 현재 운영중인 국가측정망 및 보조측정망의 위치 등 현황자료는 국가지하수정보시스템(http://www.gims.go.kr)에서 확인

나. 국가측정망

○ 1단계 2030년까지 2,316개소, 2단계 2045년까지 4,219개소로 확대 설치

(개소수 : 누적합계)

구 분			1단계			2단계
			2021년	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년
합 계			1,686	1,931	2,316	2,940	3,572	4,219
환경부	소 계		1,626	1,841	2,196	2,790	3,392	4,008
	국가관리측정망		688	808	985	1,150	1,315	1,482
	국가감시측정망		938	1,033	1,211	1,640	2,077	2,526
		국가오염측정망	157	252	430	859	1,296	1,745
		국가오염우려측정망	781	781	781	781	781	781
		국가장해측정망	장해(우려) 지역 선정시 설치
농림부	농촌관리측정망		60	90	120	150	180	211

○ (국가관리측정망) 지하수의 변동특성 등을 고려하여 표준유역 단위로 최소 2개소 이상 국가관리측정망 확대 설치

○ (국가감시측정망) 주요 지하수 오염원 주변 및 지하수 장해(우려) 지역에 대해 국가감시측정망 확대 설치

- 산업단지, 폐광산, 기타오염원*의 주변 지역에 국가오염(우려)측정망 설치

* 농공단지, 도심지·매립지, 농업·축산지역, 하수처리시설 등 사회적 관심이 필요한 지역

- 지하수 수위‧수질 관련 장해발생(우려) 지역에 국가장해측정망 설치

○ (농촌관리측정망) 농촌관리측정망 중 일부를 국가측정망으로 지정하여 2045년까지 211개소 공동 활용

다. 보조측정망

○ 1단계 2030년까지 14,000개소, 2단계 2045년까지 43,000개소로 확대 설치

(개소수 : 누적합계)

구 분		1단계			2단계
		2021년	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년
합 계		3,735	6,000	14,000	23,000	33,000	43,000
시‧군‧구	보조수위측정망	2,495	3,000	4,000	6,000	8,000	10,000
	보조수질측정망	1,240	3,000	10,000	17,000	25,000	33,000

○ 지역 내 지하수위 파악을 위해 양수로 인한 수위 변동이 없는 관정(이용중지 관정 등) 활용 또는 전용 관정 설치 등 보조수위측정망 확대

○ 현재 운영중인 보조수질측정망을 기초로 하여 마을상수도, 비상급수시설 등 공공관정을 우선 대상으로 확대

제2장 측정망 설치·변경

2.1. 국가측정망 지점선정 기준	8

2.2. 보조측정망 지점선정 기준	11

2.3. 측정망 설치	12

2.4. 측정망 코드 부여	14

2.5. 측정망 변경·폐쇄 절차	16

제 2 장 측정망 설치·변경

2.1. 국가측정망 지점선정 기준

가. 국가관리측정망

○ 지하수-지표수 연계 분석을 위해 국지적인 흐름을 보이는 지하수의 특성을 반영하여 소하천(지류 하천) 들로 구성된 표준유역 기준으로 측정망 설치

○ 지하수위 변동특성 등을 고려하여 표준유역별로 2개소씩 설치하되, 주변에 인위적인 오염원이 없는 지점에 설치

<국가관리측정망 지점선정 개념도>

표준유역내 최소 2개소 배치

예) 기존 비하강 1 → 하강 1 추가

예) 기존 하강 2 → 추가 없음

이런 과정에 따라 수위 변동성 관점의 각 지점별 우선순위 결정 후 인위적인 오염원이 없는 지점을 최종 선정

나. 국가감시측정망

○ 국가오염측정망

- 오염발생 또는 발생우려 지역을 중심으로 지하수 흐름방향, 오염시설 분포현황, 노후 시설물, 폐수 배출시설 등을 고려하여 설치

- 산업단지 : 상류 1개소, 하류 3개소 설치(총 4개소)

- 폐금속광산 : 상류, 중류, 하류 3개소 설치(총 3개소)

- 기타오염원 : 오염원 규모 및 오염 배출시설 종류 등을 고려하여 설치

* 농공단지, 도심지·매립지, 농업·축산지역, 하수처리시설 등 대규모 수질오염 발생 우려지역

○ 국가오염우려측정망

- 지역 내 현재 운영중인 보조수질측정망의 밀도가 낮은 지역, 지하수 오염이 발생하거나 우려되어 관심이 필요한 지역 등을 위주로 지정·운영

- 보조수질측정망의 위치 및 활용 가능한 기존 관정의 위치, 제원 등을 파악한 뒤 보조수질측정망 자격요건에 가장 적합한 관정을 최종 선정(공공관정을 우선적으로 고려)

<유형별 국가오염우려측정망 선정방안>

구 분		선 정 대 상	지점수
영농	① 전용농업용수 사용지역 ② 농작물 주산단지	∘논‧밭‧과수원 등 농업용 취수정 ∘농가취수정, 한해대책용 공공관정	지역내 3
수질	③ 오염우려하천지역	∘하천수측정망 운영결과 수질오염도가 높은 지역의 취수정	자연유하 방향 3
	④ 공단지역	∘전자‧도금‧기계‧금속‧화학‧운수‧석유 업종이 밀집된 지역 우선 ∘단지면적이 큰 공단은 세분	자연유하 방향 3
폐기물	⑤ 일반폐기물매립지역 ⑥ 지정폐기물매립지역 ⑦ 금속광산지역 ⑧ 분뇨처리장인근지역	∘침출수, 갱내수, 분뇨처리수 등 지하수 오염 우려가 있는 취수정	자연유하 방향 3
기타	⑨ 주민건강조사지역 ⑩ 유원지 및 공원 ⑪ 골프장지역	∘농약, 비료사용 등으로 지하수 오염이 우려되는 취수정	지역내 3
	⑫ 도시주거지역	∘주거‧상업지역 중심
	⑬ 저장탱크지역	∘저유소, 유해화학물질 저장시설 주변 취수정	자연유하 방향 3
	⑭ 토양‧지하수 사고오염지역	∘사고로 토양‧지하수의 오염이 발생한 지역	지역내 3
○ 오염원에 최대한 근접한 하류방향에 공공관정을 중심으로 측정망 지정 ○ 관정제원이 명확하고, 관정관리와 협조가 용이한 공공관정 위주로 선정 ○ 민방위비상급수시설, 마을상수도, 학교급수시설 등 ○ 정기수질검사로 수질자료가 생성되는 관정을 지정하여 수질자료를 공유 활용

<국가오염우려측정망 지점선정 개념도>

∘ 해당 구역내 기존 운영 지점 현황 파악 ∘ 기존 운영지점의 공간적 배치	∘ 활용가능한 기존 관정 위치 파악 ∘ 제원이 확실한 지하수 관정 파악 ∘ 지하수 수질정기검사 대상 여부 확인

∘ 측정밀도가 낮은 지역 ∘ 오염(우려)지역, 지하수 관심 지역 고려	∘ 대상 관정 중 오염우려측정망 자격요건에 가장 적합한 관정 최종 선정 ∘ 공공관정 우선

○ 국가장해측정망

- ｢지하수법｣ 시행령 제7조의2제3항에 따른 지하수 수위‧수질 관련 장해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지역, 유출지하수 다량 발생지역 및 ｢지하수법｣ 제12조에 따라 지정된 지하수보전구역 등을 대상으로 설치

- 국가장해측정망(수위)은 대상 지역의 지하수위 분포현황, 지하수 이용량‧이용특성, 지층분포 및 기존 관정 분포현황 등 현장 상황을 고려하여 설치

- 국가장해측정망(수질)은 오염원의 규모, 오염구역의 지하수 흐름방향 등을 고려하여 설치하되 국가오염측정망 또는 국가오염우려측정망의 설치방안을 준용

다. 농촌관리측정망

○ 농림축산식품부가 농촌 지하수 관측 및 도서‧해안지역의 해수 침투 관측이 용이한 지점에 농촌관리측정망을 설치·운영

○ 환경부는 농촌관리측정망 중 일부를 국가측정망으로 지정하여 공동 활용

* 농촌관리측정망의 확대 설치 상황에 따라 공동 활용 측정망 개수는 변동 가능

2.2. 보조측정망 지점선정 기준

가. 보조수위측정망

○ 지하수 고갈·오염 문제로 우선적으로 측정이 필요한 지역, 지하수 장해발생(우려) 지역, 지하수 보전구역, 지역 내 수문지질 특성 대표지역, 단층‧균열 등 연속성이 큰 대규모 단열대 발달구간 등에 설치

* 아래 지점선정 평가와는 별도로 ｢지하수법｣ 제9조의2에 따른 유출지하수 다량 발생 등으로 인해 지속적인 지하수 수위 하강이 이루어지는 지역 등에 우선 설치 고려

○ 지점선정은 지하수 측정의 목적에 부합하는 1차 평가 인자와 이와 관련된 2차 평가 인자들을 추출하여 인자별 중요도에 따른 가중치를 부여한 후 인자별 표준점수와 가중치를 곱하여 합산하여 선정 (산정방법은 별표1 참고)

※ 국가지하수정보시스템(http://www.gims.go.kr)에 게재된 자동산정프로그램(엑셀)을 활용하여 선정

1차 평가 인자	가중치	합계
지하수의 개발이 활발히 이루어지는 지역	0.38	1.00
지하수의 오염여부 및 진행을 측정할 필요가 있는 지역	0.34
지하수가 중요한 생활용 자원으로 의존하는 지역	0.28

1차 평가 인자	2차 평가 인자	가중치	합계
지하수의 개발이 활발히 이루어지는 지역	행정구역내 지하수 관정의 수	0.46	1.00
	지하수 관정의 밀도	0.36
	행정구역내 지하수 총 이용량	0.18
지하수의 오염여부 및 진행을 측정할 필요가 있는 지역	음용 가능 수질관정의 수	0.16	1.00
	지하수 오염유발시설의 수	0.30
	지하수 오염된 관정의 수	0.54
지하수가 중요한 생활용 자원으로 의존하는 지역	지하수만 이용하는 가구의 수	0.66	1.00
	먹는물로 이용되는 지하수의 양	0.34

나. 보조수질측정망

○ 아래 사항을 고려하되, 도시지역, 농림지역, 자연환경보전지역, 관리지역으로 구분하여 균등하게 선정

- 주변에 특정 오염원이 없는 지점

- 관정 상태가 양호하여 장기간 측정망으로 이용 가능한 지점

- 공공관정을 우선 대상으로 하고 관정 제원(심도, 구경 등)이 확실한 지점 등

2.3. 측정망 설치

가. 국가측정망 설치

○ 조사 및 설치 기준

구 분	표준(안)		구 분	표준(안)
시공 전 조사	지표지질조사		시공 후 조사	관정 청소, 측량
	전기비저항탐사(필요시)			대수성시험 - 단계양수시험 - 장기양수시험 - 회복시험
	시추조사(필요시)
	공내영상촬영			수질분석 - 국가관리측정망 32개 항목 - 국가감시측정망 20~40개 항목 * 3.2. 측정망 수질측정 참고
	실내토질분석
굴착	구경 : 200~400mm 지층 : 충적, 암반		자동측정 항목	수위, 수온, 전기전도도
외부 케이싱	구경 : 200mm 이상 재질 : 백관		기타공사	안내판 설치 QR코드 설치 안전펜스 설치
내부 케이싱	구경 : 150mm 이상 재질 : PVC

○ 설치 절차

나. 보조측정망 설치

○ 조사 및 설치기준 : 신규 굴착시 ‘국가측정망 조사 및 설치기준’ 준용

○ 설치 절차 : 보조측정망의 설치는 기존 관정 활용이 가능한 경우에는 기존 관정을 개보수하여 활용하고 기존 관정의 활용이 불가능한 경우에는 신규로 굴착하여 사용. 다만, 기존 관정중 사용중인 관정을 공동활용하는 경우에는 보조수질측정망으로만 이용

2.4. 측정망 코드 부여

가. 측정망 표준코드

○ 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망, 농촌관리측정망, 보조수위측정망 표준코드

- 지하수 지점정보에 대한 표준화를 통해 타기관 측정망과의 정보공유 및 공동 활용, 지하수 정보의 효율적 관리 도모

- 측정망 표준코드는 ① 시·도 구분(2자리, 영문), ② 시·군·구 구분(3자리, 영문), ③ 측정망 종류(2자리, 영문+숫자), ④ 일련번호(4자리, 숫자)로 구성
([별표2] 국가측정망 표준코드 중 시‧도 및 시‧군‧구 영문 이니셜 참조)

* 세종특별자치시의 경우 시‧군‧구 구분 없으므로 ② 시‧군‧구에 ‘SJN’으로 기재

①시‧도(○○) - ②시‧군‧구(○○○) - ③측정망 종류(○○) - ④일련번호(○○○○)

* 예시 : DJ-DDK-E1-0012 (대전 대덕구 국가관리측정망 0012)

- 측정망 종류별 기호는 아래의 ‘지하수 측정망 종류별 기호’를 따르고, 각 기관에서 측정망을 신규로 설치하는 경우에는 일련번호 순에 따라 지정

- 시·군·구 명칭 변경시 코드변경 등 후속 조치는 환경부에서 조정‧시행하여 관계기관에 통보하며, 통보받은 기관은 통보받은 날로부터 3개월 내 변경사항을 반영하고 그 결과를 환경부를 포함한 각 기관에 보고 (통보)

<지하수 측정망 종류별 기호>

구 분			운영기관	기호
국가측정망	국가관리측정망		환경부	E1
	국가감시측정망
		국가오염측정망		E2
		국가오염우려측정망		<별도>
		국가장해측정망(수위)		E3
		국가장해측정망(수질)		E4
	농촌관리측정망		농림축산 식품부
		농어촌지하수관측망		A1
				A2
		해수침투관측망
보조측정망	보조수위측정망		시‧군‧구	G1
	보조수질측정망			<별도>

○ 국가오염우려측정망 표준코드

- 측정망 표준코드는 ① 오염원 구분(1자리, 영문 이니셜), ② 환경청 구분(1자리, 영문 이니셜), ③ 일련번호(4자리) 로 구성

①오염원(○) - ②유역·지방환경청(○) - ③일련번호(○○○○)

* 예시 : FH0104 (공단지역 한강유역환경청 0104)

- 표준코드 세부내용

① 오염원별 표시기호

오 염 원	기호	오 염 원	기호	오 염 원	기호
전용농업용수사용지역	S	지정폐기물매립지역	I	골프장지역	G
농작물주산단지	N	금 속 광 산 지 역	K	도시주거지역	C
오염우려하천지역	O	분뇨처리장인근지역	B	저장탱크지역	T
공 단 지 역	F	주민건강조사지역	J
일반폐기물매립지역	P	유원지 및 공원	U

② 유역·지방환경청별 표시기호

기 관 명	기호	기 관 명	기호	기 관 명	기호
한강유역환경청	H	영산강유역환경청	Y	대구지방환경청	T
낙동강유역환경청	N	원주지방환경청	W	전북지방환경청	G
금강유역환경청	K

③ 일련번호 : 네자리 숫자

○ 보조수질측정망 표준코드

- 측정망 표준코드는 ① 시·도 구분(1자리, 영문), ② 시·군·구 구분(2자리, 숫자), ③ 읍·면·동(1자리, 영문), ④ 용도지역(1자리, 숫자), ⑤ 일련번호(2자리, 숫자)로 구성

① 시‧도(○) - ②시‧군‧구(○○) -  ③읍‧면‧동(○) - ④용도지역(○) - ⑤일련번호(○○)

- 표준코드 세부 내용

① 시‧도별 표시기호

시‧도	기호	시‧도	기호	시‧도	기호	시‧도	기호
서울	A	대전	F	전북	K	울산	P
부산	B	경기	G	전남	L	세종	SJ
대구	C	강원	H	경북	M
인천	D	충북	I	경남	N
광주	E	충남	J	제주	O

② 시‧군‧구 기호 : 행정구역순으로 기재(번호 기재)

③ 시‧군‧구 내의 1개의 지역(읍‧면‧동)을 기재(a, b, c, d 등 알파벳 순)

④ 용도지역 기호 : 도시지역(1), 농림지역(2), 자연환경보전지역(3), 관리지역(4)

⑤ 일련번호 : 두자리 숫자

※ 경기도내 행정구역순 4번째 시‧군이며 농림지역에 위치한 관정 A ⇒ G-4-e-2-01
경기도내 행정구역순 4번째 시‧군이며 농림지역에 위치한 관정 B ⇒ G-4-e-2-02

나. 측정망 재지정‧변경

○ 측정망에서 해지한 후 해지시킨 사유가 해소되어 동일관정을 측정망으로 재지정할 경우, 기존에 부여된 측정망 표준코드를 적용하고 지정 이력은 현황카드(서식1, 2)에 기재

○ 폐공 등 예상치 못한 사유로 측정망 변경이 불가피할 경우 반드시 측정망 표준코드를 새로 부여하고 변경 이력은 현황카드(서식1, 2)에 기재

○ 하나의 관정이 2종류 이상의 측정망으로 중복 지정되어 운영되는 경우, 각각의 경우에 대해 측정망 표준코드를 별도 부여하고, 현황카드(서식1, 2)에 공동 지정된 측정망의 표준코드 병행 기재

○ 폐공 등의 사유로 인해 부득이하게 측정지점을 변경하는 경우, 기존 관정의 용도와 동일 용도의 관정으로 변경

* 생활용→생활용(농업용 또는 공업용으로 변경 불가)

○ 측정망 운영기관은 신규 표준코드 및 변경 시점 등을 현황카드(서식1, 2)에 작성하여 환경부(토양지하수과) 및 한국수자원공사(국가지하수정보센터)에 보고(통보)

2.5. 측정망 변경‧폐쇄 절차

○ 지하수의 수위 및 수질 측정자료의 연속성 확보를 위해 가능하면 조사지점의 변경 또는 폐쇄를 지양하되, 불가피한 경우에는 ‘2.1~2.2 국가 또는 보조측정망 지점선정 기준’을 참고하여 기존 지점에 인접하여 같은 용도로 사용하는 지점을 선정

* 위치 변경시 적합성 여부 등에 대해 필요시 국립환경과학원(토양지하수연구과) 또는 「지하수법」시행령 제4조의 지하수조사전문기관 등에 검토 요청

○ 측정망 지점 변경(폐쇄) 확정 시에는 국립환경과학원(토양지하수연구과), 한국수자원공사(국가지하수정보센터), 환경부(토양지하수과)에 반드시 통보

○ 측정망 폐쇄 시에는 ｢지하수법｣에 따라 반드시 원상복구 실시

* ｢지하수법｣ 또는 다른 법률에 따라 허가·인가 등을 득하여 사용하는 경우 제외

제3장 측정망 운영

3.1. 측정망 수위 측정	18

3.2. 측정망 수질 측정	19

3.3. 측정결과 보고 및 검증	20

3.4. 장기 추세 분석	22

제 3 장 측정망 운영

3.1. 측정망 수위 측정

가. 측정개요

○ 측정항목 및 방법

* 측정항목 중 수온 및 전기전도도는 시‧군‧구 및 현장 상황에 따라 선택 가능

구 분			측정 항목	측정기관	측정방법
국가 측정망	국가관리측정망		수위, 수온, 전기전도도	수자원공사	자동
	국가감시측정망
		국가오염측정망	수위, 수온, 전기전도도	환경공단	자동
		국가오염우려측정망	미실시	-	-
		국가장해측정망 (시범운영)	수위, 수온, 전기전도도	수자원공사	자동
보조 측정망	보조수위측정망*		수위, 수온, 전기전도도	시‧군‧구	자동·반자동·수동
	보조수질측정망		미실시	-	-

○ 수위측정 방법·주기

- 자  동 : 1시간 간격으로 자동 측정되어 중앙서버로 측정값이 자동 전송

- 반자동 : 측정 센서에 1시간 간격으로 자동 측정‧저장된 자료를 관리자가 매월 1회 이상 현장을 방문하여 다운로드 및 기록

- 수  동 : 관리자가 매월 1회 이상 현장을 방문하여 지하수위계 또는 줄자 등으로 지하수위를 직접 측정 및 기록

나. 수위자료 분석·확인

○ 측정망 운영기관은 단기간에 급격한 수위 변동이 측정되거나 오결측이 확인될 경우 측정장비 점검 및 현장확인 등 적극 조치

○ 수질검사를 위한 시료채취나 관정 이용 등 명확한 사유로 인해 지하수위 저하가 발생한 경우에는 해당 기간의 수위 측정값은 배제

○ 반자동 또는 수동으로 측정할 경우 지하수 심도의 기준이 되는 지표 기준면을 명확히 설정한 뒤 측정하여 지표 기준면 변동에 따른 지하수 심도 오차 제거

○ 측정된 수위자료의 유효성 여부는 측정망 운영기관별로 지하수 분야 전문가로 구성된 자문회의 등을 통해 자체 확인

3.2. 측정망 수질 측정

가. 측정항목 및 주기

1) 환경청, 한국수자원공사 및 한국환경공단의 경우 수질검사 시 측정항목, 측정주기 등에 대한 변경 필요시 환경부와 협의

2) 기본항목(15개 항목)     ※ 조사지역 지질 및 대수층 특성에 따라 일부 항목 조정 가능

- 현장측정항목 6개 항목(수위, 온도, pH, DO, ORP, EC)
- 주 양·음이온 9개 항목(Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NO3-, SO42-, Cl-, HCO3-, CO32-)

3) 조사대상 및 항목 : 농약류(73종, 200개소), 금속류(10종, 600개소)

* 조사대상, 항목 및 측정망 수는 변경될 수 있음

4) 20개 항목 : ｢지하수법｣ 시행규칙 제41조에 따른 생활용수 수질항목

* 먹는물인 경우 ｢먹는물관리법｣ 제5조에 따른 수질기준 적용

구 분			측정항목1)	측정기관	측정주기
공 통			- 기본항목(15개 항목)2) - 지하수 수질기준 후보물질(16개 항목) (망간, 아연, 철, 바륨, MTBE, 암모니아성질소, 붕소, 클로로포름, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 아질산성질소, 불소, cis-1,2-디클로로에틸렌, 비닐클로라이드, 과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS)) - 지하수 우선관리대상물질 (농약류, 금속류 분석)3)	국립 환경 과학원	수시～ 반기별
국가 측정망	국가관리측정망		- 기본항목(15개)2) - 지하수 수질검사항목(20개)4)	수자원 공사	수시～ 반기별
	국가감시측정망
		국가오염측정망	- 기본항목(15개)2) - 지하수 수질검사항목(20개)4) - 필요시 오염원별 검사항목을 추가 선정	환경 공단	수시～ 분기별
		국가오염우려측정망	- 지하수 수질검사항목(20개)4)	환경청	분기별
		국가장해측정망 (시범운영)	- 기본항목(15개)2) - 지하수 수질검사항목(20개)4) - 필요시 장해요인별 검사항목을 추가 선정	수자원 공사	수시～ 반기별
	농촌관리측정망		- 지하수 수질검사항목(20개)4)	환경청	반기별
보조 측정망	보조수질측정망		- 지하수 수질검사항목(20개)4)	시‧군‧구	반기별
	보조수위측정망		-	-	-

나. 수질시료 채취 및 분석·확인

○ 수질시료의 채취 및 분석은 ｢수질오염공정시험기준｣ 11. 지하수(ES 04731∼ES 04749)에 따라 실시

* 단, 먹는물의 경우 「먹는물수질공정시험기준」에 따를 것

○ 측정망 운영기관은 분석결과가 통상적인 검출범위를 벗어나거나, 조사지역 특성과 관계없는 항목이 검출되는 등 이상치를 보이는 경우 재분석 및 필요시 현장 조사, 전문가 자문 등을 통한 원인분석 등 적극 조치

- 데이터 이상이 지속되는 등 문제 발생시에는 국립환경과학원에 통보하여 검토

○ 공통 사항

- (분석값의 즉시 확인) 측정망 운영기관은 수질분석 결과에 대해 아래 사항에 해당하는지 여부를 즉시 확인

· 분석결과가 통상적인 검출범위를 벗어난 경우

· 조사지역 특성과 관계없는 항목이 검출된 경우

· 해당 지점 과거 분석자료의 최소 또는 최대값을 벗어난 경우

· 유사한 경향을 보이는 지점의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다른 경우

· 해당 지점에서 유사한 경향을 보이는 다른 항목의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다른 경우

- (원인규명 및 분석값 확정) 특이 분석값이 확인되면 현장여건, 기기 이상여부, 정도관리 등을 검토하여 유효분석값으로 사용가능 여부 결정

· 시료채취나 분석과정에 오류가 없는 경우에는 유효분석값으로 사용하되, 신속한 원인분석 및 대응조치 실시

· 계산상의 단순 오류 시에는 재산출 후 유효분석값으로 사용

· 기기오류 등 바로 잡을 수 없는 오류에 의한 경우에는 재분석 실시(필요시 재채수)

3.3 측정결과 보고 및 검증

○ 측정결과는 국가지하수정보시스템에 입력 또는 자동 전송토록 하며, 부득이한 경우에는 서면으로 통보

- 측정망 운영결과(수질분석 결과, 판단 및 평가)의 문서 통보 불요

* 서식3, 4를 국가지하수정보시스템에서 다운로드하여 항목값을 작성한 후 업로드

가. 국가측정망 측정결과 보고

○ 수위 측정결과

- 국가관리측정망, 국가감시측정망* 및 농촌관리측정망에서 실시간 자동으로 측정되는 지하수 수위, 수온, 전기전도도는 국가지하수정보시스템에 자동 전송

* 국가오염우려측정망은 수위를 측정하지 않으므로 해당 없음

○ 수질 측정결과

- 기관별 아래 제출기한 내에 서식4에 따라 국가지하수정보시스템에 입력

* 서식4를 국가지하수정보시스템에서 다운로드하여 항목값을 작성한 후 업로드

· (유역·지방환경청) 국가오염우려측정망 수질분석 결과를 매 반기 다음 월 말일까지

· (한국수자원공사) 국가관리측정망 및 국가장해측정망 수질분석 결과를 매 반기 다음 월 말일까지

· (한국환경공단) 국가오염측정망 수질분석 결과를 매 분기 다음 월 말일까지

- 개인 관정 또는 공공관정을 국가측정망으로 지정‧운영할 경우 필요시 수질분석 결과를 관정 소유자에게 통보(먹는물로 이용하는 경우에는 즉시 통보)

나. 보조측정망 결과 보고

○ 수위 측정결과

- 시‧군‧구 보조수위측정망에서 자동·반자동·수동으로 측정되는 지하수 수위(수온, 전기전도도는 선택)는 자동측정일 경우 국가지하수정보시스템에 자동 전송

- 반자동 또는 수동 측정일 경우 서식3에 따라 매 반기 다음 월 말일까지 국가지하수정보시스템에 등록

* 서식3을 국가지하수정보시스템에서 다운로드하여 항목값을 작성한 후 업로드

○ 수질 측정결과

- 시‧군‧구는 보조수질측정망의 수질분석 결과를 매 반기 다음 월 말일까지 서식4에 따라 국가지하수정보시스템에 입력

※ 서식4를 국가지하수정보시스템에서 다운로드하여 항목값을 작성한 후 업로드

- 개인관정 또는 공공관정을 보조수질측정망으로 지정‧운영할 경우 필요시 수질분석 결과를 관정 소유자에게 통보(먹는물로 이용하는 경우에는 즉시 통보)

다. 수질 측정자료 검증

○ 국가지하수정보시스템에 입력‧보고된 측정망 수질분석 결과자료는 국립환경과학원에서 3개월 이내에 검증을 시행

○ 국립환경과학원은 수질분석 결과자료의 이상을 확인한 경우 측정망 운영기관에 원시자료(raw data) 제출 또는 재분석 등을 요청 후 재검증

라. 측정자료의 공개

○ 한국수자원공사는 국립환경과학원의 자료검증 등이 완료된 후 해당 년도의 측정망 운영결과를 종합하여 매년 12월 31일까지 지하수 측정연보를 발행하고 국가지하수정보시스템을 통해 공개

3.4. 장기 추세 분석

○ 측정망 운영기관은 5년 이상 장기간의 수위‧수질 자료가 축적된 측정망의 경우 연도별 수위‧수질의 변동추이를 분석‧평가하여 지속적 또는 급격한 수위 하강, 장기적인 수질농도 증가 또는 급격한 수질 악화 등이 발생하는 경우 현장 정밀조사 등을 통해 원인분석 및 필요시 대책 마련 수립‧시행

제4장 재검토기한 등

4.1. 재검토기한	24

부칙	24

제 4 장 재검토기한 등

4.1. 재검토기한

환경부장관은 ｢훈령‧예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정｣에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부  칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 보조수위측정망 지점선정 방법

※ 국가지하수정보시스템(http://www.gims.go.kr)에 게재된 엑셀프로그램 활용

<평가인자별 가중치>

1차 평가 인자	가중치	합계
지하수의 개발이 활발히 이루어지는 지역(F1)	0.38	1.00
지하수의 오염여부 및 진행을 측정할 필요가 있는 지역(F2)	0.34
지하수가 중요한 생활용 자원으로 의존하는 지역(F3)	0.28

1차 평가 인자	2차 평가 인자	가중치	합계
지하수의 개발이 활발히 이루어지는 지역	행정구역내 지하수 관정의 수(F11)	0.46	1.00
	지하수 관정의 밀도(F12)	0.36
	행정구역내 지하수 총 이용량(F13)	0.18
지하수의 오염여부 및 진행을 관측할 필요가 있는 지역	음용 가능 수질관정의 수(F21)	0.16	1.00
	지하수 오염유발시설의 수(F22)	0.30
	지하수 오염된 관정의 수(F23)	0.54
지하수가 중요한 생활용 자원으로 의존하는 지역	지하수만 이용하는 가구의 수(F31)	0.66	1.00
	먹는물로 이용되는 지하수의 양(F32)	0.34

<1단계> 자료의 수집

○ 시‧군내에서 보조수위측정망 설치 위치를 선정하기 위하여 동‧리 단위의 자료를 수집해야 한다. 수집자료는 행정구역(동․리 단위)내 지하수 관정의 수(F11), 지하수 관정의 밀도(F12), 행정구역내 지하수 총이용량(F13), 음용가능 수질 관정의 수(F21), 지하수 오염유발 시설의 수(F22), 지하수 오염된 관정의 수(F23), 지하수만 사용하는 가구의 수(F31), 음용수로 이용되는 지하수의 양(F32)이 해당 된다.

<2단계> 평가인자 자료의 표준점수화

○ 행정구역(동‧리)별로 수집된 관정의 수, 이용량 및 오염유발 시설의 수 등 2차 평가인자 자료를 상대적으로 비교하기 위하여 해당 수치를 표준점수로 바꾸어 준다. 각 자료의 단위를 살펴보면, 지하수 이용관정의 수(F11)는 개수, 지하수 관정의 밀도(F12)는 개수/㎢, 지하수 총 이용량(F13)은 ㎥/년, 음용가능 수질의 관정의 수(F21)는 개수, 지하수 오염유발 시설의 수(F22)는 개수, 지하수가 오염된 관정의 수(F23)는 개수, 지하수만 사용하는 가구의 수(F31)는 ％, 음용수로 이용되는 지하수의 양(F32)은 ㎥/년이다. 따라서, 수집된 자료는 단위에 맞게 변환하여 입력한다.

○ 각 평가인자마다 아래 그림과 같이 평가자료의 평균(X)과 표준편차(σ)를 구해서 표준점수를 도출하고 평가표를 작성한다.

<평가자료의 표준점수화 방법>

<평가인자 자료의 표준점수화 평가표>

번호	행정 구역명 (동‧리)	평가인자자료								➡ (÷σ)	표준점수
		F11	F12	F13	F21	F22	F23	F31	F32		F11	F12	F13	F21	F22	F23	F31	F32
		X11	X12	X13	X21	X22	X23	X31	X32		x11	x12	x13	x21	x22	x23	x31	x32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
⋮
평균
표준편차(σ)

주) F11: 지하수 이용관정의 수[개], F12: 지하수 관정의 밀도[개/㎢], F13: 지하수 총 이용량[㎥/년],
F21: 음용가능 수질의 관정의 수[개], F22: 지하수 오염유발 시설의 수[개], F23: 지하수가 오염된
관정의 수[개], F31: 지하수만 사용하는 가구의 수[％], F32: 음용수로 이용되는 지하수의 양[㎥/년]

<3단계> 표준점수의 합산

○ 2차 평가인자의 표준점수가 각 행정구역(동․리)별로 구해지면 평가인자별 가중치를 곱한 후, 합하여 해당 행정구역의 최종점수를 계산하게 된다. 이상 과정을 통하여 계산된 결과는 평가점수화 평가표와 최종 평가점수화 평가표에 기록한다.

<1차 평가점수 및 최종 평가점수 계산 과정>

(F11 표준점수×0.46) + (F12 표준점수×0.36) + (F13 표준점수×0.18) = F1 평가점수

(F21 표준점수×0.16) + (F22 표준점수×0.30) + (F23 표준점수×0.54) = F2 평가점수

(F31 표준점수×0.66) + (F32 표준점수×0.34)                      = F3 평가점수

(F1 평가점수×0.38) + (F2 평가점수×0.34) + (F3 평가점수×0.28)  = 행정구역별
최종 평가점수

<표준점수의 1차 평가점수화 평가표>

번호	행정 구역명 (동‧리)	F11의 x11 × 0.46	F12의 x12 × 0.36	F13의 x13 × 0.18	F1의 1차 평가점수	F21의 x21 × 0.16	F22의 x22 × 0.30	F23의 x23 × 0.54	F2의 1차 평가점수	F31의 x31 × 0.66	F32 x32 × 0.34	F3의 1차 평가점수
1
2
3
4
5
6
7
8
⋮

<1차 평가점수의 최종 평가점수화 평가표>

번호	행정 구역명 (동‧리)	F1의 1차 평가점수 × 0.38	+	F2의 1차 평가점수 × 0.34	+	F3의 1차 평가점수 × 0.28	=	최종 평가점수
1
2
3
4
5
6
7
8
⋮

<4단계> 행정구역(동‧리)별 측정망 개소수 결정 및 최종위치 선정

○ 계산한 동‧리별 최종 평가점수를 이용하여 동‧리별 지하수 측정망의 지점 수를 결정하게 되는데, 그 방법은 각 동‧리역의 평가점수를 모든 동‧리의 평가점수의 합으로 나눈 값(동․리별 평가점수의 비율에 해당함)에 다시 시‧군별 보조수위측정망의 설치 개수를 곱하여 구한다. 이 경우 시‧군별 보조수위측정망 총설치 개수는 아래의 시‧군별 보조수위측정망 지점 개수를 활용한다. 이와 같은 계산 결과는 동‧리별 관측지점 수의 최종계산표에 기록한다.

○ 측정망 설치 최종위치 선정은 행정구역별로 평가점수를 계산한 결과인 평가표를 활용한다. 높은 평가점수를 받아서 관측지점 수가 할당된 지역의 평가 계산 과정을 살펴보면 가장 높은 점수를 받은 항목을 찾을 수가 있다. 지하수의 개발과 이용이 활발한 지역(F1), 지하수 오염여부 확인 및 진행을 관측할 필요가 있는 지역(F2), 지하수가 중요한 생활용 자원으로 활용되는 지역(F3), 세 가지 중에서 어느 평가항목에서 가장 큰 점수를 받았는지를 알 수가 있으며, 점수의 크기에 따라 순서를 정할 수가 있는데 F1-F2-F3, F1-F3-F2, F2-F1-F3, F2-F3-F1, F3-F1-F2 및 F3-F2-F1 중에서 하나가 정해지게 된다. 여기서 결정한 순서가 최종위치를 선정하는데 필요한 평가항목의 순서가 되는 것이다. 가령 예를 들어서 F1-F3-F2의 순서로 높은 점수를 부여받았다면 현장에서 보조수위측정망의 최종위치를 결정할 때 제일 먼저 지하수의 개발과 이용이 활발한 지점(F1) 내에서 찾아볼 수가 있다. 구체적인 지역은 2차 평가항목을 반영하여 지하수 관정이 많은 곳 또는 지하수 총이용량이 많은 곳 등을 찾아볼 수가 있다.
높은 점수를 받은 평가항목에 대해서 적절한 위치가 결정되면 현장 답사를 통하여 그 지역이 지속적으로 측정망 지역으로 보존이 가능한지, 차량이나 사람의 접근이 용이한 곳인지, 주변지역의 지하수 환경특성을 반영하는데 장애가 발생할 수 있는지 종합적으로 검토하여 보조수위측정망 지점으로 적합성 여부를 고려하고 결정하도록 한다.

<동‧리별 측정지점 수의 최종 계산표>

번호	행정 구역명 (동‧리)	행정구역별 평가점수 ÷ 전체 평가점수의 합 (A	행정구역별 측정지점수 [개] (A×n)	번호	행정 구역명 (동‧리)	행정구역별 평가점수 ÷ 전체 평가점수의 합 (A	행정구역별 측정지점수 [개] (A×n)
1				⋮
2				⋮
3				⋮
⋮				⋮

<시‧군별 보조수위측정망 지점 개수(제안)>

행정구역명		측정망 개소수	행정구역명		측정망 개소수	행정구역명		측정망 개소수
특‧광역시		991		포천군	45		보령시	61
	서울	239		하남시	50		부여군	118
	부산	233		화성군	83		서산시	118
	대구	64	강원도		508		서천군	114
	인천	99		강릉시	33		아산시	72
	광주	67		고성군	18		예산군	85
	대전	161		동해시	13		천안시	108
	울산	45		삼척시	22		청양군	47
	세종	83		속초시	15		태안군	77
경기도		1,240		양구군	35		홍성군	120
	가평군	38		양양군	26	전라북도		1,062
	고양시	38		영월군	23		고창군	122
	과천시	8		원주시	57		군산시	30
	광명시	50		인제군	25		김제시	99
	광주군	47		정선군	18		남원시	94
	구리시	19		철원군	26		무주군	36
	군포시	22		춘천시	32		부안군	77
	김포시	32		태백시	5		순창군	91
	남양주시	17		평창군	28		완주군	70
	동두천시	33		홍천군	38		익산시	134
	부천시	59		화천군	39		임실군	64
	성남시	11		횡성군	55		장수군	61
	수원시	23	충청북도		921		전주시	39
	시흥시	33		괴산군	88		정읍시	89
	안산시	20		단양군	31		진안군	56
	안성시	47		보은군	88	전라남도		1,556
	안양시	48		영동군	56		강진군	66
	양주군	44		옥천군	82		고흥군	100
	양평균	92		음성군	98		곡성군	83
	여주군	73		제천시	64		광양시	28
	연천군	13		진천군	97		구례군	44
	오산시	38		청주시	235		나주시	84
	용인시	28		충주시	82		담양군	92
	의정부시	42	충청남도		1,390		목포시	20
	의왕시	32		공주시	90		무안군	81
	이천시	46		금산군	80		보성군	82
	파주시	64		논산시	133		순천시	62
	평택시	45		당진군	167		신안군	48

행정구역명		측정망 개소수	행정구역명		측정망 개소수
	여수시	46		김해시	120
	영광군	96		남해군	61
	영암군	79		밀양시	38
	완도군	66		사천시	25
	장성군	98		산청군	57
	장훙군	69		양산시	38
	진도군	52		의령군	53
	함평군	95		진주시	47
	해남군	104		창녕군	44
	화순군	61		창원시	137
경상북도		1,081		통영시	35
	경산시	26		하동군	56
	경주시	110		함안군	39
	고령군	62		함양군	106
	구미시	24		합천군	57
	군위군	46	제주특별자치도		226
	김천시	71		제주시	99
	문경시	34		서귀포시	127
	봉화군	61
	상주시	54
	성주군	70
	안동시	40
	영덕군	20
	영양군	40
	영주시	32
	영천시	38
	예천군	61
	울릉군	14
	울진군	35
	의성군	49
	청도군	49
	청송군	42
	칠곡군	51
	포항시	52
경상남도		1,025
	거제시	32
	거창군	39
	고성군	41

[별표 2] 국가측정망 표준코드 중 시‧도 및 시‧군‧구 영문 이니셜

행정구역명		영문약어	행정구역명		영문약어	행정구역명		영문약어
서울특별시		SU		강서구	GSP		남구	NMU
	종로구	JNO		연제구	YJE		동구	DGU
	중구	JGS		수영구	SYG		울주군	UJU
	용산구	YSN		사상구	SAS		중구	GGU
	성동구	SDG		기장군	GIG		북구	BKU
	광진구	GJI	대구광역시		DE	세종특별자치시		SJ
	동대문구	DDM		중구	GGG	경기도		GG
	중랑구	JNG		동구	DGG		수원시	SWN
	성북구	SBK		서구	SOG		성남시	SNM
	강북구	GBK		남구	NMG		의정부시	UJB
	도봉구	DBG		북구	BKG		안양시	AYG
	노원구	NWN		수성구	SSG		부천시	PCN
	은평구	UPG		달서구	DSO		광명시	GMG
	서대문구	SDM		달성군	DSG		동두천시	DDC
	마포구	MPO	인천광역시		IC		안산시	ANS
	양천구	YGC		중구	CGI		고양시	GOY
	강서구	GSS		동구	DGI		과천시	GWC
	구로구	GRO		미추홀구	MCH		구리시	GRI
	금천구	GCN		연수구	YSU		평택시	PTK
	영등포구	YDP		남동구	NDG		남양주시	NYJ
	동작구	DJK		부평구	BPG		오산시	OSN
	관악구	GNK		계양구	GYY		시흥시	SHG
	서초구	SCO		서구	SOI		군포시	GNP
	강남구	GNM		강화군	GHI		의왕시	UWG
	송파구	SPA		옹진군	OJI		하남시	HNM
	강동구	GDG	광주광역시		GJ		파주시	PJU
부산광역시		BS		동구	DGK		이천시	ICH
	중구	JGP		서구	SOK		용인시	YIN
	서구	SOP		남구	NMK		안성시	ASG
	동구	DDG		북구	BKK		김포시	GMP
	영도구	YDO		광산구	GSK		양주시	YGJ
	부산진구	PSJ	대전광역시		DJ		여주시	JYV
	동래구	DNE		동구	DGJ		화성시	HWA
	남구	NAM		중구	GGJ		광주시	GGC
	북구	BUK		서구	SOJ		연천군	YNC
	해운대구	HUD		유성구	YSG		포천시	POC
	사하구	SHA		대덕구	DDK		가평군	GPG
	금정구	GJG	울산광역시		US		양평군	YPG

행정구역명		영문약어	행정구역명		영문약어	행정구역명		영문약어
강원도		GW		태안군	TAN		구미시	GMI
	춘천시	CHC		당진시	DJN		영주시	YJU
	원주시	WJU	전라북도		JB		영천시	YGN
	강릉시	GAG		전주시	JNJ		상주시	SJU
	동해시	DHE		군산시	GUV		문경시	MYG
	태백시	TBK		익산시	ISN		경산시	GYS
	속초시	SHO		정읍시	JUP		군위군	GWI
	삼척시	SCK		남원시	NMW		의성군	USG
	홍천군	HOC		김제시	GMJ		청송군	CHS
	횡성군	HOS		완주군	WAN		영양군	YOY
	영월군	YWL		진안군	JIN		영덕군	YDK
	평창군	PCG		무주군	MJU		청도군	CDO
	정선군	JSN		장수군	JSU		고령군	GRG
	철원군	CRW		임실군	ISL		성주군	SGJ
	화천군	HWC		순창군	SNC		칠곡군	CGK
	양구군	YGU		고창군	GOC		예천군	YEC
	인제군	IJE		부안군	BAN		봉화군	BHA
	고성군	GOS	전라남도		JN		울진군	UCN
	양양군	YYG		목포시	MPK		울릉군	ULG
충청북도		CB		여수시	RSU	경상남도		GN
	청주시	CJJ		순천시	SCN		창원시	CWN
	충주시	CUJ		나주시	NJU		진주시	HIN
	제천시	JEC		광양시	GWY		통영시	TYG
	보은군	BUN		담양군	DAM		사천시	SAC
	옥천군	OCN		곡성군	GKS		김해시	GHE
	영동군	YDN		구례군	GRE		밀양시	MRY
	진천군	JIC		고흥군	GHG		거제시	GJE
	괴산군	GOE		보성군	BSG		양산시	YAS
	음성군	UMS		화순군	HSN		의령군	URG
	단양군	DNY		장흥군	JHG		함안군	HMN
	증평군	GPN		강진군	GJN		창녕군	CYG
충청남도		CN		해남군	HAE		고성군	GSG
	천안시	CAN		영암군	YAM		남해군	NHE
	공주시	GOJ		무안군	MAN		하동군	HDG
	보령시	BRG		함평군	HPG		산청군	SCG
	아산시	ASN		영광군	YGG		함양군	HYG
	서산시	SSN		장성군	JSG		거창군	GCG
	논산시	NSN		완도군	WDO		합천군	HCN
	계룡시	KLC		진도군	JHD	제주특별자치도		JJ
	금산군	GMS		신안군	SAN		제주시	JJU
	부여군	BYO	경상북도		GB		서귀포시	SGD
	서천군	SOC		포항시	KPO
	청양군	CYN		경주시	GYJ
	홍성군	HSG		김천시	GMC
	예산군	YES		안동시	ADG

주) 국제민간항공기구(ICAO)에서 제공하는 행정구역 약자(2003) 수정 적용

[서식 1] 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망, 농촌관리측정망 현황카드 서식 및 작성방법

【00000 측정망 현황카드】

1. 표준코드

2. 유역명

3. 지점명

4. 좌 표

위도(X) : _ _ _°  _ _′ _ _ . _ _″

경도(Y) :   _ _°  _ _′ _ _ . _ _″

5. 표고(EL.m)

6. 시설 및 관리상태

- 설치 년·월·일 :	- 시공업체 :	- 심도 :     m

- 종류 : 충적(   ), 암반(   ), 천부(   ), 심부1(   ), 심부2(   )

- 내부케이싱 구경 :     mm	- 케이싱 길이 :     m

- 스크린 구간 : 케이싱 상단으로부터    ∼    m 또는 나공(   )

- 기타사항 :

7. 주변 오염원 (반경 0.5km 이내)

오염원 종류	주 소	이격거리(m)	비고(규모, 이름 등)
주유소	OO군 OO면 OO리 000-0	150	GS주유소
⋮	⋮	⋮	⋮

8. 수질분석 결과

9. 국가측정망 폐쇄

폐쇄 원인   : 부지협의 불가(   ), 수량부족(   ), 기타(                 )

폐공 연월일 :

변경측정망  : 표준코드(           ), 주소(                        )

기타사항    :

10. 국가측정망 재지정, 변경 이력

재지정 이력 : 측정망에서 해지된 일자(           )
해지된 이후 측정망으로 재지정된 일자(           )

변경전 기존측정망 : 표준코드(           ), 주소(                        )

11. 위치도
12. 사진
측정망 주변	측정망 원경
측정망 근경	관정 내부
오염원 1	오염원 2

【 작성방법 】

1. 표준코드

◦ ｢2.4. 측정망 코드 부여｣ 참고

◦ 타 측정망으로 공동 지정되어 있을 경우 괄호 안에 타 측정망의 표준코드 병행기재(예 : (DJ-DDK-E1-0012 공동 지정))

2. 유역명

◦ 물관리 정부 표준화 방안의 “공통유역”에 해당하는 중권역 유역코드 및 유역명 기재 (예; 1001, 남한강 상류)

3. 지점명

◦ 국가측정망 분류 후 측정망 이름 기재

◦ 국가측정망 분류 : 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망(수위·수질), 농촌관리측정망

◦ 지점명 기재 : 시‧군‧구명 + 읍‧면‧동명

◦ 예 : 평창진부, 정선낙동

4. 좌표

◦ 지도상 위도(X), 경도(Y) 좌표를 기재하되, 초는 소수점 2째자리 까지 기재

◦ 예 : 위도(X) 37° 39′58.12″, 경도(Y) 126° 44′46.25″

5. 표고(EL. m)

◦ 측정망 설치시 측량한 표고 또는 현장 측정 후 기재(EL. m)

6. 시설 및 관리상태

◦ 해당 사항을 기재하고 충적·암반·천부·심부1·심부2 중 해당사항에 ○표

◦ 스크린 구간이 여러 구간일 경우 모두 기재하고 나공은 스크린이 설치되지 않은 것으로 해당되면 ○표

7. 주변 오염원

◦ 측정망을 중심으로 반경 0.5km 이내에 오염원 시설이 있는 경우 작성

◦ 시설명과 개략적인 규모, 측정망과의 직선거리 등 기재(오염원이 여러 개일 경우 모두 기재)

8. 수질분석 결과

◦ 수질기준(생활용수, 먹는물 등), 분석결과(합격, 불합격), 기준초과 항목, 수질 이상시 조치사항 및 기타 특이사항 기재

9. 국가측정망 폐쇄

◦ 국가측정망이 폐쇄된 지점에 대하여 다음 사항을 기재

- 폐쇄 원인 : 부지협의 불가, 수량 부족, 기타로 기재

- 폐공 연월일 기록

- 변경된 측정망이 있는 경우, 변경측정망의 표준코드, 주소 기록

- 기타 특이사항 기록

10. 국가측정망 재지정, 변경 이력

◦ 해당 측정망이 기존 측정망 해지 후 재지정되는 측정망일 경우 해지 일자 및 재지정 일자 등 이력 기재

◦ 해당 측정망이 기존측정망 폐쇄 후 변경되는 측정망일 경우 기존 측정망 표준코드 및 주소 등 정보 입력

11. 위치도

◦ 1/5,000 지형도, 지적도 또는 위성영상 이용

◦ 측정망 및 반경 0.5km 이내 주요 오염원 표기

12. 사진

◦ 측정망 지점과 주변 지역 사진 첨부

(측정망 주변·원경·근경, 관정 내부, 오염원 1, 오염원 2)

※ 측정망 주변 오염원이 여러 개일 경우 각각 촬영

[서식 2] 국가오염우려측정망, 보조수위측정망, 보조수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

【0000 측정망 현황카드】

1. 표준코드			2. 측정지점 명 칭				3. 연락처 (전화)
4. 위치	도 시 읍 군 면 리 번지 호 시 구 동						5. 소유주 (상호)
6.허가형태	허가( ), 신고( ), 기타( ) 허가‧신고번호( )						7. 소유구분	개인시설( ) 공공시설( )
8. 주 용도	용 도			음용		비음용	9. 사용기간	～ 월 (연중, 개월)
	지하수법	측정 전용
		생활용
		공업용
		농업용
	기 타
10.주변지형		11. 좌표		위도(X) : _ _ _° _ _′ _ _ . _ _″ 경도(Y) : _ _° _ _′ _ _ . _ _″			12. 표 고 (EL. m)
13. 시설 및 관리상태 (신고허가시 제출서류 참조)
- 정호형태 : 관정( ), 우물( ), 기타( ) - 설치 년월일 :
- 시공업체 : - 심도 : m 충적( ), 암반( )
- 착정구경 : mm - 케이싱 구경 : mm
- 펌프마력 : HP - 이용량 : ㎥/일
- 토출구경 : mm - 케이싱 길이 : m
- 스크린 구간 : 케이싱 상단으로부터 ∼ m 또는 나공( )
시설유무: 유 량 계( ), 출수장치( ), 그라우팅( ), 상부보호공( ) 수위측정관( ), 케 이 싱( ), 전기가설( ), 시 건 장 치( )
기타사항 :
14. 주변 오염원 (반경 0.5km 이내)
매립지( ), 폐광산( ), 공동묘지( ), 지상탱크( ), 지하탱크( ), 논( ), 밭( ), 축사( )
기타사항 :

※ 6. 허가형태에서 허가‧신고번호는 반드시 기재

15. 지하수위 및 현장수질 측정결과 (기록지 부족시 추가 별지로 관리)
측정일시	수위(m)	pH	EC(μs/cm)	측정일시	수위(m)	pH	EC(μs/cm)
16. 수질분석 중 이상 결과 및 조치사항 기록
17. 측정망으로 선정한 사유
18. 측정망 폐쇄
폐쇄 원인 : 수량부족( ), 수질악화( ), 기타( )
폐쇄 후 상태 : 정밀조사중( ), 미조치( ), 폐공( ), 기타( )
폐공 연월일 :
폐공주체 :
폐공업체 :
변경측정망 : 표준코드( ), 주소( ), 소유주( )
기타사항 :
19. 측정망 재지정, 변경 이력
재지정 이력 : 측정망에서 해지된 일자( ) 해지된 이후 측정망으로 재지정된 일자( )
변경전 기존측정망 : 표준코드( ), 주소( ), 소유주( )

20. 위치도(1:5,000 지형도, 지적도 또는 위성영상, 주요 오염원 표시 포함)
21. 사진
측정망 원경	측정망 근경
관정내부	오염원

작성일자		작 성 자	(직급) (성명)

【작성방법】

1. 표준코드

◦ ｢2.4 측정망 코드 부여｣ 참고

◦ 타 측정망으로 공동 지정되어 있을 경우 괄호 안에 타 측정망의 표준코드 병행 기재(예 : (G-4-e-2-02 공동 지정))

2. 측정지점 명칭

◦ 지하수 측정망 지역 명칭 기재

◦ 행정구역명(시‧군‧구명 + 읍‧면‧동명)

3. 연락처(전화)

◦ 관측정의 소유자 또는 관리자 전화번호 기재(가능한 경우 핸드폰 기재)

4. 위치

◦ 관측정 위치 확인이 가능하도록 지번까지 기재

5. 소유주(상호)

◦ 상호가 있는 경우 상호까지 기재(공공시설인 경우, 담당부서 및 담당자 기재)

6. 허가 형태

◦ 허가시설, 신고시설, 기타시설 중 해당 사항에 표기

※ 기타시설 : 지하수법 개정(’02)으로 경미시설(30톤/일 이하)을 신고시설에 포함했으나, 미전환된 시설과 온천법, 먹는물관리법, 제주도특별법 등 개별법에 따라 개발된 시설

◦ 허가‧신고시설의 경우 허가‧신고번호 반드시 기재

7. 소유구분

◦ 개인시설, 공공시설 중 해당 사항에 표기

8. 주 용도

◦ 지하수 수위·수질 측정전용 또는 생활용, 공업용, 농업용, 기타 중 해당 사항에 표기(음용 여부 포함 표기)

◦ 아래의 세부 사항을 참조하여 세부 용도까지 기재

- 생활용 : 가정용, 일반용, 학교용, 민방위용, 국군용, 공동주택용, 간이상수도, 상수도, 농업·생활 겸용, 기타

- 공업용 : 국가공단, 지방공단, 농공단지, 자유입지업체, 기타

- 농업용 : 전작, 답작, 원예, 수산업, 축산업, 양어장, 기타

- 기  타 : 온천수, 먹는샘물, 기타

- 음용 여부 표시

9. 사용기간

◦ 실제 사용기간을 월 단위로 기재

10. 주변 지형

◦ 측정망 주변 상태를 아래 예를 참조하여 기재

- 예 : 논, 밭, 주택가, 공장지대, 산지, 하천가(하천과의 거리 명기)

11. 좌표

◦ 지도상 위도(X), 경도(Y) 좌표를 기재하되, 초는 소수점 2째자리 까지 기재

◦ 예 : 위도(X) 37° 39′58.12″, 경도(Y) 126° 44′46.25″

◦ 지하수 개발‧이용 시설의 준공신고시 제출된 서류 또는 관정설치시 제출된 서류 등에 기재되어 있는 좌표를 기록하되, 좌표가 기록되어 있지 않은 경우에는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 좌표를 기재할 것

- 1:5,000 지형도 등을 활용하여 좌표를 산출하여 기록

- 시‧군‧구 GIS 시스템 등이 구축되어 있는 경우 좌표를 추출하여 기록

- 공개된 인터넷 지도 프로그램을 이용하여 해당 지하수 측정망 지점에 대한 좌표를 기재

12. 표고(EL. m)

◦ 지도상에 등고선 높이 확인

◦ 지하수 개발‧이용 시설의 준공신고시 제출된 서류 또는 관정설치시 제출된 서류 등에 기재되어 있는 좌표를 기록하되, 좌표가 기록되어 있지 않은 경우에는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 좌표를 기재할 것

- 1:5,000 지형도 등을 활용하여 좌표를 산출하여 표고 기록

- 시‧군‧구 GIS 시스템 등이 구축되어 있는 경우 표고를 추출하여 기록

13. 시설 및 관리상태

※ 지하수 개발‧이용 시설의 준공신고 때 제출하는 준공시설도, 지하수개발‧이용시설의 허가서 또는 신고서, 관정개발기록표 등 관정시설 제원을 확인 가능한 자료를 참조하여 기재

◦ 해당 사항을 기재하고, 심도는 전체 심도와 충적층과 암반층 심도를 각각 기재, 스크린의 경우 나공은 스크린이 설치되지 않은 것으로 해당되면 ○표

※ 케이싱은 관정의 매몰을 방지하기 위해 관정 외벽에 설치된 철관, 혹은 PVC관 등을 지칭하며, 지하수가 유입될 수 없음. 반면 지하수가 유입될 수 있도록 케이싱에 슬롯(가는 홈)이 설치되어있는 구간을 스크린 구간이라 지칭함. 나공 구간은 케이싱과 스크린이 모두 설치되지 않은 것임

◦ 심도에 관한 자료가 없는 경우 관정 소유자 또는 개발자에게 탐문조사를 통해 기재 요망. 단, 기타사항에 탐문조사를 통하여 얻은 자료임을 명시할 것

◦ 유량계, 출수장치, 그라우팅, 상부보호공, 수위측정관, 케이싱, 전기가설, 시건장치 등의 시설은 직접 확인 후 기재 요망(단, 그라우팅, 케이싱 부분은 자료 참조하여 기재)

◦ 개발 당시 제출한 준공서류 첨부 : 신청서, 준공서류(준공시설도, 수질검사, 현장사진), 관정 개발 기록표 등

【지하수 관정 모식도(예시)】		【지하수 관정 사진(예시)】
		수 위 측 정 관 지하수 관정 전기가설 유량계 출수장치

14. 주변 오염원

◦ 반경 0.5km 이내 시설

◦ 매립지, 폐광산, 공동묘지, 지상탱크, 지하탱크, 논, 밭, 축사, 기타

(관정을 중심으로 반경 0.5km 이내 해당 시설이 있는 경우 표기)

◦ 시설명과 개략적인 규모, 거리도 기재

15. 지하수위 및 현장수질 측정결과

◦ 지하수위 : 관정 상단으로부터 지하수면까지의 거리

.

◦ 시료채취 시 측정한 현장수질 측정 자료(EC, pH) 기록

16. 수질분석 중 이상결과 및 조치사항 기록

◦ 기준초과 항목에 대한 사항 기록

◦ 수질이상시 조치사항 및 기타 특이사항 기록

17. 측정망으로 선정한 사유

◦ 아래 예시를 참조하여 선정 이유를 기록

- 예 : 무작위, 수질 이상, 지역 내 등간격 배치, 접근용이, 관리용이 등

18. 측정망 폐쇄

◦ 측정망이 폐쇄된 지점에 대하여 다음 사항을 기재

- 폐쇄 원인 : 수량부족, 수질악화, 기타로 기재

- 폐쇄 후 상태 : 정밀조사중, 미조치, 폐공, 기타로 기재

- 폐공 연월일, 폐공주체, 폐공업체 기록

- 변경된 측정망이 있는 경우, 변경측정망의 표준코드, 주소, 소유주 기록

- 기타 특이사항 기록

19. 측정망 재지정, 변경 이력

◦ 해당 측정망이 기존 측정망 해지 후 재지정되는 측정망일 경우 해지 일자 및 재지정 일자 등 이력 기재

◦ 해당 측정망이 기존 측정망 폐쇄 후 변경되는 측정망일 경우 기존 측정망 표준코드 및 주소 등 정보 입력

20. 위치도

◦ 1/5,000 지형도, 지적도 또는 위성영상 이용

◦ 측정망 및 반경 0.5km 이내 주요 오염원 표기

21. 사진

◦ 측정망 지점과 주변 지역 사진 첨부(측정망 원경, 측정망 근경, 관정내부, 오염원)

※ 측정망 주변에 오염원이 여러 개일 경우 각각 촬영

[서식 3] 보조수위측정망 수위 측정 결과 입력양식

※ 측정방법이 반자동 또는 수동일 경우

Ⅰ. 보조수위측정망 측정자료

측정망 표준코드	측정일시	측정시간	지하수심도 (GL.m)	수온 (℃)	전기전도도 (μS/㎝)	비 고
	(yyyy-mm-dd)	(hh:mm)	(소수점 2)	(소수점 2)	(소수점 0 )
GW-GAG- G1-0002	1900-01-00	00:00	0.00	87.25	87
⋮

[서식 4] 지하수 측정망 수질 측정 결과 입력양식

Ⅰ. 국가측정망 입력양식

○ 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망

표준코드	지점명	주소	종류	채수 일자	미검사 사유	총대장균군	납	비소	…
GN-GJE-E1-0001	거제신현	○○○	암반	2022.5.25
⋮

○ 국가오염우려측정망

표준 코드	지점명	주소	채수 일자	관정 구분	용도	음용 여부	미검사 사유	총대장균군	납	비소	…
BN0102	마산현동1	○○○	2022.11.15	공공	생활용	비음용
⋮

Ⅱ. 보조측정망 입력양식

○ 보조수질측정망

표준 코드	지점명	주소	채수 일자	관정 구분	용도	음용 여부	미검사 사유	총대장균군	납	비소	…
A-10-a-1-01	도봉방학	○○○	2022.5.23	사설	생활용	비음용
⋮